Author: User

Додаток 3 
до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Технічна специфікація

Капітальний ремонт вул. Хлібороб від будинку №38 до перехрестя з вул. Шкільна в с. Стара Рафалівка Вараського району Рівненської області

№
п/п

Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5

1

Розбирання покриттів з бруківки механізованим
способом

м3

8,08

2

Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом ( проїздна частина тов.10см-
90.54 м3, покриття на тротуарах тов.5 см - 56.075 м3)

м3

146,615

3

Розбирання цементобетонних покриттів (покриття
тов.20см-324.98, в"їзди у двори ов.10 см -5.35 м3)

м3

330,33

4 | Розбирання бортових каменів | м | 1007 |

5

Навантаження сипких матеріалів екскаватором
одноківшевим, місткістю ковша 0,25 м3

м3

562,615

6

Перевезення  будівельного сміття самоскидами на
вiдстань 5 км

т

941,785

7

Видалення дерев з застосуванням бульдозера, з
діаметром прикорня від 0,5 м до 1 м

дерево

1

8

Корчування пнів у грунтах природного залягання
викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79
кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів
понад 32 см

пнів

1

9

Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-
збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.],
діаметр пнів понад 24 см

пнів

1

10 | Навантажування деревини, що підіймається 0,3 т | т | 4,184 |

11

Перевезення дерев транспортом загального
призначення  на вiдстань 5 км

т

4,184

12

Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79
кВт [108 к.с.]

ям

1

13

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2

м3

26

14 | Полив водою ущільнювального грунту в насипах | м3 | 2,6 |

15

Улаштування дорожнього корита із переміщенням
грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500
мм

м2

2284,78

16

Улаштування дорожнього корита під тротуар із
переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині
корита до 250 мм

м2

992

17

Навантаження грунту екскаватором одноківшевим,
місткістю ковша 0,25 м3

м3

1184,76

18

Перевезення  грунта самоскидами на майданчик для
складування на вiдстань 5 км

т

1777,14

19

Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канав,
група грунтів 2 ( 52 м3 грунту використовується для
влаштування тротуару)

м3

54,3

20

Ущільнення земляного полотна тротуару котком
дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою
13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м

м3

52

21

При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід
додавати або виключати за РВР 1-7-3

м3

52

22

Улаштування основи піщано-гравійної суміші товшиною
10 см

м3

0,56

23

Встановлення бортових каменів БР 100.20.8 на
цементобетонну суміш із улаштування земляного корита
при ширині борту у верхній його частині до 150 мм

м

12

24 | Улаштування  підстилаючих бетонних шарів | м3 | 0,2 |
25 | Улаштування тротуарних плит К-6 | м2 | 4 |

26

Укріплення укосів земляного полотна збірними
бетонними плитами товщиною до 8 см площею до 0,25
м2

м2

6

27

Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із
щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на
стискання понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]

м2

4581,5

28

На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норм 1, 2, 3

м2

4581,5

29 | Улаштування шару основ з ЩПС 7, товщиною 12 см | м2 | 4004 |

30

Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із
асфальтобетонної суміші типу Б марки II на бітумі БНД
70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м

м2

4004

31

При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або
виключати

м2

4004

32

Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером
із щебенево-піщаної суміші ЩПС С-7, (середня товщина
19 см)

м3

134,805

33

Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із
асфальтобетонної суміші типу Б марки II на бітумі БНД
70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м

м2

709,5

34

При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або
виключати

м2

709,5

35

Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші ЩПС С7 за товщини шару 12 см

м2

2270,2

36

Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з
використанням відсіву, тротуарів, ширина до 2 м

м2

2265,4

37

Улаштування покриття тротуарів із тактильної плитки з
використанням відсіву , ширина до 2 м

м2

4,8

38

Встановлення бортових каменів БР 100.30.18 на
цементобетонну суміш із улаштування земляного корита
при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм

м

1700

39

Встановлення бортових каменів БР 100.20.8 на
цементобетонну суміш із улаштування земляного корита
при ширині борту у верхній його частині до 150 мм

м

1697

40

Розмічання проїзної частини самохідною
маркірувальною машиною

км

0,812

41

Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії
1.1, ширина лінії 10 см

км лінії

0,09

42

Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії
1.5, ширина лінії 10 см

км лінії

0,552

43

Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії
1.6, ширина лінії 10 см

км лінії

0,154

44

Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії
1.7, ширина лінії 10 см

км лінії

0,016

45

Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1
ручною маркірувальною машиною

м2

9,6

46

Установлення однобічних дорожніх знаків на одному
стояку під час копанні ям механізовано

знак

18

47

Установлення однобічних дорожніх знаків на двох
стояках під час копанні ям механізовано

знак

2

48 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т | опора | 2 |
49 | Установлення світильників світлодіодних | шт | 2 |
50 | Заземлення одиночне опори металевої | шт | 2 |

51

Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км
лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів

км

14

52

Провiд перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетеннi у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2

м

2

53

Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть кiнцiв, що
пiдключаються, до 2

шт

1

Відомість ресурсів

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу

Найменування

Одиниця 
виміру

Кількість

1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | I. Витрати труда | |
1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 8804,82

2

Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками

розряд

3,0

3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 2370,36

4

Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками

розряд

2,8

5

Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год

1707,54

6

Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд

5,1

7

Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:

7.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 1298,94
| Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 14181,66
| Середній розряд робіт | розряд | 3,0
| | II. Будівельні машини і механізми | |

8

+КБМ201-11
варіант 1

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т

маш. год

1,180298

9

+КБМ201-11-
ДР
варіант 1

Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т

маш. год

1,5136

10

+КБМ201-12
варіант 1

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т

маш. год

23,91969

11

+КБМ201-12
варіант 2

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т

маш. год

3,3156271

12

+КБМ201-311
варіант 1

Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]

маш. год

45,321276

13

+КБМ201-311
варіант 3

Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]

маш. год

0,12524

14

+КБМ202-1102
варіант 1

Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год

0,0504

15

+КБМ202-1140
варіант 1

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т

маш. год

0,662288

16

+КБМ202-1141
варіант 1

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т

маш. год

0,73761

17

+КБМ203-101
варіант 1

Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т

маш. год

0,0023

18

+КБМ203-101
варіант 2

Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т

маш. год

7,3361513

19

+КБМ203-850
варіант 1

Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т

маш. год

37,239622

20

+КБМ203-
1002-ДР
варіант 1

Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м

маш. год

0,5

21

+КБМ203-1004
варіант 1

Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м

маш. год

33,005

22 | +КБМ204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 163,2489469

23

+КБМ205-101
варіант 1

Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год

171,491215

24

+КБМ205-101
варіант 3

Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год

5,3482

25

+КБМ205-102
варіант 1

Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год

0,0918344

26

+КБМ206-248
варіант 1

Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу,
місткість ковша 0,65 м3

маш. год

41,97518814

27

+КБМ206-337
варіант 1

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год

30,21

28

+КБМ206-337-
ДР
варіант 1

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год

76,41702

29

+КБМ206-337-
ДР
варіант 3

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год

36,2886675

30

+КБМ206-340-
ДР
варіант 1

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,65 м3

маш. год

0,28

31

+КБМ207-149
варіант 1

Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]

маш. год

36,943676

32

+КБМ207-149
варіант 3

Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]

маш. год

0,27057315

33

+КБМ207-151-
ДР
варіант 1

Бульдозери, потужнiсть 118 кВт [160 к.с.]

маш. год

0,56

34

+КБМ207-153
варіант 1

Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]

маш. год

2,07734505

35

+КБМ207-601-
ДР
варіант 1

Установки однобаровi на тракторi потужнiстю 79 кВт [108
к.с.], ширина щiлини 14 см

маш. год

1,49

36

+КБМ209-501
варіант 1

Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108
к.с.]

маш. год

0,146625

37

+КБМ212-202
варіант 1

Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]

маш. год

13,6419279

38

+КБМ212-202
варіант 3

Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]

маш. год

123,
15943118

39

+КБМ212-701
варіант 1

Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т

маш. год

6,14232411

40

+КБМ212-906
варіант 1

Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т

маш. год

87,50665

41

+КБМ212-906
варіант 3

Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т

маш. год

71,249656

42

+КБМ212-906-
ДР
варіант 1

Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 8 т

маш. год

13,00926

43

+КБМ212-907
варіант 1

Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13
т

маш. год

199,
617507925

44

+КБМ212-907
варіант 3

Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13
т

маш. год

48,4484

45

+КБМ212-907-
ДР
варіант 1

Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса
13 т

маш. год

0,3744

46

+КБМ212-907-
ДР
варіант 3

Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса
13 т

маш. год

10,134025

47

+КБМ212-910
варіант 1

Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т

маш. год

3,6036

48

+КБМ212-910-
ДР
варіант 1

Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному ходу, маса 16 т

маш. год

12,302235

49

+КБМ212-931
варіант 1

Котки дорожні самохідні грунтові, маса 19 т

маш. год

5,0228343

50

+КБМ212-
1401-ДР

Машини маркірувальні самохідні

маш. год

0,6496

51

+КБМ212-
1403-ДР

Машини маркірувальні ручні

маш. год

0,864

52

+КБМ212-1560

Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі,
маса до 100 кг

маш. год

7,3361513

53

+КБМ212-1601
варіант 1

Машини поливально-мийні, місткість 6000 л

маш. год

31,29900235

54

+КБМ212-1601
варіант 3

Машини поливально-мийні, місткість 6000 л

маш. год

14,2955186

55

+КБМ212-1601
варіант 4

Машини поливально-мийні, місткість 6000 л

маш. год

11,5916412

56

+КБМ212-
1601-ДР
варіант 1

Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л

маш. год

1,60259

57

+КБМ212-1801
варіант 1

Розподільники щебеню та гравію

маш. год

4,5815

58

+КБМ212-
2207-ДР

Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000
т/год

маш. год

17,298545

59 | +КБМ212-2215 | Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л | маш. год | 0,831082

60

+КБМ216-401
варіант 1

Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт
[90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м

маш. год

5,336

61

+КБМ216-402
варіант 1

Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,
5 м

маш. год

0,644

62

+КБМ216-601
варіант 1

Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132
кВт [180 к.с.]

маш. год

61,019

63

+КБМ216-1001
варіант 1

Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній
електропередачі, вантажопідйомність 10 т

маш. год

0,805

64

+КБМ233-803
варіант 1

Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій

маш. год

342,98243

65

С331-34-1
варіант 1

Перевезення  грунта самоскидами на майданчик для
складування на вiдстань 5 км

т

1777,14

66

С331-34-3
варіант 1

Перевезення  будівельного сміття самоскидами на
вiдстань 5 км

т

941,785

67

С331-45
варіант 1

Перевезення дерев транспортом загального призначення 
на вiдстань 5 км

т

4,184

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

68

+КБМ209-1400
варіант 1

Розпушувачі причіпні [без трактора]

маш. год

0,45911358

69

+КБМ233-1100
варіант 1

Трамбівки пневматичні при роботі від компресора

маш. год

5,5318044

70 | +КБМ270-90 | Пилка дискова електрична | маш. год | 326,4978938

71

+КБМ270-108
варіант 1

Котли бітумні пересувні, місткість 400 л

маш. год

0,10005

72

+КБМ270-116
варіант 1

Вібратори поверхневі

маш. год

0,1495

73 | +КБМ270-150 | Киркувальник | маш. год | 45,446516
74 | +КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 0,0096
| | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти | |

75

+С111-79
варіант 2

Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60

т

0,0072

76

+С111-115
варіант 2

Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм

т

0,00004

77

+С111-180
варіант 2

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм

т

0,00018

78

+С111-404
варіант 2

Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015, ПФ-
014 чорна

т

0,0003

79

+С111-782
варіант 2

Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг

т

0,00864

80

+С111-1600
варіант 2

Бензин розчинник

т

0,0004

81

+С111-1683
варіант 2

Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А

кг

0,0032

82

+С111-1848
варіант 2

Болти будівельні з гайками та шайбами

т

0,00022

83

+С111-1881
варіант 2

Тальк мелений, 1 сорт

т

0,0000086

84

+С112-58
варіант 2

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт

м3

1,02

85

+С112-58
варіант 3

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт

м3

1,0182

86

+С112-135
варіант 2

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі
ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт

м3

1,512

87

+С112-172
варіант 2

Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини,
товщина 32-70 мм, ІІ сорт

м3

0,0006

88

+С113-17
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні
звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм,
товщина стінки 3,5 мм

м

2,4

89

+С113-356
варіант 2

Стійки дорожніх знаків металеві оцинковані СКМ 2.20 -4 шт

м

10

90

+С113-372
варіант 2

Стійки дорожніх знаків металеві оцинковані- СКМ 3.30 - 6
шт, СКМ 3.40 -3 шт

м

30

91

+С115-71
варіант 2

Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для
залізниці широкої колії

шт

0,38

92

+&С115-126-1

Таблички до дорожніх знаків, (I типорозмір) 7.8 (І
типорозмір)

шт

2

93

+С121-782
варіант 2

Металеві конструкції

т

0,0024

94

+С124-64
варіант 2

Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням
зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі,
що поставляються окремо

т

0,062

95

+С142-10-2
варіант 2

Вода

м3

392,02435

96

+&С147-1-6-8
варіант 2

Круг А240С Д 16 мм

м

6

97

+&С147-1-10-3
варіант 2

Круг А240С Д 10 мм

м

16

98

+С157-376
варіант 2

Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз
2х25 мм2

1000м

14

99

+С159-6
варіант 2

Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм

т

0,0035

100 | +&С1110-80-1 | Кронштейн | шт | 2

101

+С1110-125
варіант 2

Опори вуличного освітлення металеві оцинковані

шт

2

102

+С1110-186
варіант 2

З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а

шт

29,4

103

+С1111-66
варіант 2

Хомут для кріплення кронштейнів пофарбований

т

0,0086

104

+С1113-246
варіант 2

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра

т

0,00172

105

+С1414-7758
варіант 2

Плитки цементно-піщані для тротуарів

м2

2371,8738

106

+С1415-8128
варіант 2

Плити тротуарні

м2

4

107

+С1415-8208
варіант 2

Плити бетонні Б-8

м3

0,468

108

+С1421-9450
варіант 2

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше

м3

79,9812

109

+С1421-9452
варіант 2

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше

м3

68,7225

110

+С1421-9453
варіант 2

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше

м3

107,912

111

+С1421-9454
варіант 2

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше

м3

1213,3649

112

+С1421-9603
варіант 2

Готова піщано-щебенева суміш ЩПС С-7, розмір зерен
понад 0 до 40 мм, марка М1000

м3

0,728

113

+С1421-9603
варіант 3

Готова піщано-щебенева суміш ЩПС С-7, розмір зерен
понад 0 до 40 мм, марка М1000

м3

169,8543

114

+С1421-9603
варіант 4

Готова піщано-щебенева суміш ЩПС С7

м3

608,608

115

+С1421-9603
варіант 5

Готова щебенево-піщана сумішш ЩПС С7

м3

345,97848

116

+С1421-9656-
4
варіант 2

Суміш піскоцементна

м3

90,762596

117

+С1421-9838
варіант 2

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 на
бітумі БНД 70/100

т

228,1334

118

+С1421-9838
варіант 3

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 на
бутумі БНД 70/100

т

573,1616

119

+С1421-10634
варіант 2

Пісок природний, рядовий

м3

9,015945

120

+С1424-11612
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3

192,799

121

+С1424-11621
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм

м3

0,0186

122

+С1424-11624
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 10 до 20 мм

м3

0,154

123

+С1424-
11643-4
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], 
крупність заповнювача  більше 40 мм,марка за
морозостійкістю 150

м3

1

124

+С1425-11681
варіант 2

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50

м3

0,002

125

+С1425-11683
варіант 2

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100

м3

0,93725

126

+С1425-11684
варіант 2

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150

м3

0,0156

127

+С1426-11789
варіант 2

Плити тактильні бетонні тротуарні

м2

5,0256

128

+С1545-19
варіант 2

Втулка В17

100шт

0,00244

129

+С1545-158
варіант 2

Прикінцевлювач маркувальний А671

100шт

0,0204

130

+С1545-232
варіант 2

Стискачі відгалужувальні У731, У733

100шт

0,060612

131

+С1545-407-4
варіант 2

Затискач натяжний     ЗН 1.5 [2х[16-35 мм2]]

шт

3

132

+С1545-413-1
варіант 1

Гак ГУ 16

шт

3

133

+С1545-413-2
варіант 1

Гак КХ 1

шт

1

134

+С1545-421
варіант 2

Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі  проколюючі
ізоляцію   SL 22.127

шт

1

135

+С1545-488-1
варіант 2

Сталева бандажна стрічка для кріплення гаків  Thenox 189

м

5

136

+С1545-489-1
варіант 2

Пряжка [скріпка]  А200

шт

5

137

+С1546-52
варіант 2

Нітроемаль

т

0,004872

138

+С1546-71
варіант 2

Мастило АМС-1

т

0,00002

139

+С1546-78
варіант 2

Мастило універсальне контактне 39У

т

0,000238

140

+С1547-7
варіант 2

Світильники світлодіодні LED-92Bm, 230B; LED-46Bm, 230B

шт

2

141

+&С1548-9-4
варіант 2

Заземлюючий провідник А16

м

1

142

+С1555-163
варіант 2

Круги відрізні Kronenflex A36R Supra 230 мм х 2.5 мм х 22
мм

шт

36,3232

143

+С1633-8ВД
варіант 2

Фарба АК-120 "Лакма"

т

0,0452448

144

+С1633-14ВД
варіант 2

Розчинники для фарби АК-120 "Лакма"

т

0,000904896

145

+С1633-16ВД
варіант 2

Cкляні кульки вітчизняного виробника

т

0,01583613

146

+&С10000-57-
1

Хомут

шт

2

147

+&С10000-59
варіант 2

Камені бетонні бортові, БР 100.30.18

шт

1700

148

+&С10000-60
варіант 2

Поребрики БР 100.20.8

шт

0,516

149

+&С10000-60
варіант 3

Поребрики БР 100.20.8

шт

1697

150

+&115-126-2
варіант 2

Щитки інформаційно-вказівних дорожніх знаків (I
типорозмір), 5.38.1 - 2 шт, 5.38.2 - 2 шт, 5.33-4 шт

1шт

8

151

+&115-126-6
варіант 2

Щитки дорожніх знаків пріоитету, 2.1 (І типорозмір)

1шт

1

152

+&115-126-7-
4-1
варіант 2

Щитки попереджувальних дорожніх знаків 1.33 (І
типорозмір)

1шт

1

153

+&115-126-7-
4-2
варіант 2

Щитки попереджувальних дорожніх знаків 1.4.3 (І
типорозмір)

1шт

2

154

+&115-126-8
варіант 2

Щитки дорожніх знаків пріоритету, 2.3 (І типорозмір)

1шт

6

155

+15091-1092
варіант 2

Провід сталевий d-10 мм

1000м

0,01

156

+15093-37083
варіант 2

Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.50мм2
АВВГ

1000м

0,002

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

157 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 98,049
158 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0015
159 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 0,012
| | IV. Устаткування | |

160

+1504-1062
варіант 2

Обмежувач  перенапруги  ETITEC A280/10

шт

1

161

+290518-1025
варіант 2

Затискач плашковвий ПС-1-1

шт

1

162

+290518-1026
варіант 2

Затискач плашковий  ПА-1-1

шт

3

163

+290518-1026
варіант 3

Затискач плашковий  ПС-2-1

шт

3

164

+290518-1027
варіант 2

Затискач відгалужувальний ЗВ 2.1.1

шт

10

1. Учасник при підготовці тендерної пропозиції самостійно визначає потребу у відповідних будівельних машинах і механізмах (в тому числі потребу в обладнанні, устаткуванні, інструментах, технологічних комплектах, засобах малої механізації, інших пристроях та інвентарі), які є необхідними для належного виконання договору про закупівлю згідно з нормативними й технологічними вимогами до провадження відповідної діяльності та/або відповідних технологічних процесів, переліку робіт, а також потребу в необхідних енергоносіях та відображає в кошторисній документації.
2. Для документального підтвердження вимог, у складі тендерної пропозиції (технічного завдання предмета закупівлі) учасником мають бути надані:
1) Підтверджуючі розрахунки за всіма статтями витрат договірної ціни, що відповідають ціні (динамічна) пропозиції учасника, відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» зі змінами. 
2) Заробітна плата в складі прямих витрат розраховується учасником процедури закупівлі (підрядником) на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості людино-години середнього нормативного розряду цих робіт для ланки робітників будівельників і монтажників та середнього нормативного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів;
- розмір кошторисної заробітної плати розраховується учасником самостійно відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 (у редакції наказу від 27.07.2018 № 196), виходячи з: 
- середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об’єкті під час виконання договору; 
- розмір кошторисної заробітної плати не може бути меншим від місячного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої згідно із законодавством на день подання тендерної пропозиції та не більше ніж 18 500 грн.
3) Розрахунок загальновиробничих витрат на підставі обґрунтованої їх величини та структури, яка склалася у організації Підрядника за попередній звітний період.
4) Розрахунок адміністративних витрат на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася у організації Підрядника за попередній звітний період.
3. Виконання робіт з реконструкції, що становить предмет закупівлі, передбачає надання наступних додаткових (супутніх) послуг:
1) охорона фронту робіт, в тому числі розміщених на місті проведення робіт матеріальних ресурсів (будівельних матеріалів, продукції, конструкцій, обладнання, устаткування), будівельних машин і механізмів, результатів виконаних робіт;
2) контроль якості матеріальних ресурсів (будівельних матеріалів, продукції, конструкцій, обладнання, устаткування), включаючи лабораторний контроль;
3) прибирання приміщень, звільнення від будівельного сміття та відходів; 
4) вивезення будівельного сміття та відходів з об’єкта, на якому виконуються роботи; 
5) додаткові супутні послуги, надання яких учасник вважає за необхідне забезпечити під час виконання робіт з власної ініціативи (якщо такі будуть визначені ним у тендерній пропозиції); 
6) якість всіх матеріалів, виробів, конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі реконструкції, повинні відповідати вимогам відповідних норм і стандартів, діючим на території України; 
7) дотримання правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці».
4.	Учасник повинен провести візуальний огляд об’єкту в період уточнення та надати до тендерної пропозиції підписаний акт обстеження об’єкту з підписом представника замовника.
5. Вартість супутніх послуг включається у вартість робіт та/або матеріальних ресурсів і не підлягає додатковій оплаті. Якщо під час виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то Учасник самостійно нестиме всі витрати на їх отримання.
6. До складу ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов’язкові платежі, не враховані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат визначається, виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених законодавством.
7. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, кошторисній документації та договору. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам замовник здійснює нагляд за здійсненням капітального ремонту у порядку, встановленому законодавством. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам, замовник приймає рішення про усунення виконавцем допущених недоліків або про зупинення виконання робіт з капітального ремонту об’єкта.

8. Матеріали виробництва країн Росії та Білорусії не можуть бути застосовані при виконанні робіт, що є предметом закупівлі, про що учасник надає гарантійний лист у якому зазначає, що не використовує матеріали виробництва вищезазначених країн.

Уповноважена особа
_____________________                    _______________               ___________________
           (посада)                                      (м.п.)   (підпис)                    (ініціали та прізвище)