**Додаток №2**

**ТЕХНІЧНАСПЕЦИФІКАЦІЯ**

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".*

***Меблі для облаштування центру надання адміністративних послуг (Код ДК 021:2015: 39150000-8 — Меблі та приспособи різні)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування та розміри (мм)*** | ***Вимоги*** | ***К-ть шт*** | ***Опис товару, який пропонує учасник*** |
| ***1*** | *Стійка-рецепція радіусна з доступом для обслуговування маломобільних груп населення та захисним екраном(1600х1100х1100н)* | *Стійка виконана з ламінованої ДСП класу Е1 в-ва Swiss Krono(Україна)(або еквівалент) , товщиною 18мм та 36мм (стільниця). Торці обрамлені протиударною стрічкою ПВХ, товщиною 2мм та 1 мм. При виконанні радіусу застосувати ламінат в колір ДСП прямих деталей рецепції. Колір меблів: білий К101РЕ та бетон 1883BS. Деталі з'єднуються між собою стяжками minifiks (у видимих місцях) та гвинтами konfirmat (у невидимих). Виріб комплектується регульованими опорами .Ескіз конструкції рецепції узгоджувати з замовником.* | ***1*** |  |
| ***2*** | *Скляна перегородка (1200х1200)* | *Скло прозоре 4мм з наклеєною плівкою , сепія наклеювання. Профіль KREATOR або еквівалент. Висота ДСП 900мм. На скло наклеєна травмозахисна прозора плівка з нанесенням малюнка у вигляді герба села (ескіз малюнка узгоджувати з замовником)* | ***3*** |  |
| ***3*** | *Полиці модульні "гірка"для дітей в зону очікування(1400х350х730)* | *Полиці виконані з ламінованої ДСП класу Е1, товщиною 18мм . Торці обрамлені протиударною стрічкою ПВХ, товщиною 1мм. Колір меблів: довільний (білий,червоний,жовтий,синій) . Деталі з'єднуються між собою стяжками minifiks (у видимих місцях) та гвинтами konfirmat (у невидимих).* | ***1*** |  |
| ***4*** | *Стілець дитячий в зону очікування(390х360х670)* | *В-ва Ікеа Маммут або еквівалент .Виконаний з поліпропілену.* | ***4*** |  |
| ***5*** | *Стіл конференційний модульний(2500х1200х750)* | *Стіл виконаний з ламінованої ДСП класу Е1 в-ва Swiss Krono(Україна), товщиною 36мм (стільниця). Торці обрамлені протиударною стрічкою ПВХ, товщиною 2мм та 1мм. Колір меблів: білий К101РЕ та бетон 1883BS. Опора виробу виконана з металевого профілю 50х25мм, з пофарбуванням порошковою фарбою . Кріплення опори здійснюється гвинтами М4 та шурупами 4,5х16мм. Інші деталі з'єднуються між собою стяжками minifiks (у видимих місцях) та гвинтами konfirmat (у невидимих). Виріб комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою.* | ***1*** |  |
| ***6*** | *Крісло в конференцзал*  *NADIR CF PR-01* | *Ширина сидіння 500*  *Глибина сидіння 460*  *Висота виробу у нижньому положенні 1160*  *Максимальне навантаження 150 кг*  *Гарантія Гарантійний термін експлуатації – 1 рік*  *Механізм Not provided. Тканина:* *Склад: 100% поліестер*  *Щільність: 225 г/м2*  *Зносостійкість: 25 000 циклів Martindale*  *Стійкість забарвлення до тертя: UNE-EN ISO 105-X12 (dry: 4-5; wet: 4)*  *Стійкість до дії світла: 5-6 (ISO 105-B02:2014)*  *Негорючість: BS 58 52* | ***10*** |  |
| ***7*** | *Стенд декоративний «Карта адміністративних районів»* | *прибл. орієнт. розміри можуть складати 1,5х1,8м або близько того, матеріали: алюмінієва композитна панель, плівка самоклеюча в асортименті, несуча алюмінієва конструкція, система настінних кріплень,може мати різні ступені складності (проект конструкції узгоджувати з замовником!)* | ***1*** |  |
| ***8*** | *Стійка окремостояча для документів* | *прибл. орієнт. розміри можуть складати 1,5х0,5м, матеріали: алюмінієва композитна панель, плівка самоклеюча в асортименті, несуча алюмінієва конструкція, може мати різні ступені складності (проект конструкції узгоджувати з замовником!)* | ***2*** |  |
| ***9*** | *Таблиця фасадна акрилова з нержавіючими дистанційними тримачами* | *прибл. орієнт. розміри можуть складати 0,4х0,6м або близько того, матеріали: акрил прозорий литий, плівка самоклеюча в асортименті, дистанційні настінні кріплення з нержавійки, може мати різні ступені складності (проект конструкції узгоджувати з замовником!)* | ***1*** |  |
| ***10*** | *Стенд окремостоячий інформаційно-декоративний "Фото-фан-зона"* | *прибл. орієнт. розміри можуть складати 2х4м, матеріали: вінілова основа, плівка самоклеюча в асортименті, несуча алюмінієва конструкція, може мати різні ступені складності (проект конструкції узгоджувати з замовником!)* | ***1*** |  |
| ***11*** | *Стенд настінний «Графік прийому»* | *в залежності від наповнення може прибл. орієнт. розміри можуть складати 1,5х1,8м або інші, матеріали: алюмінієва композитна панель, плівка самоклеюча в асортименті, несуча алюмінієва конструкція, система настінних кріплень, може мати різні ступені складності ( проект конструкції узгоджувати з замовником!)* | ***1*** |  |
| ***12*** | *Стенд настінний інформаційно-декоративний "піктограми"* | *прибл. орієнт. розміри можуть складати 2,5х3м або інші, матеріали: алюмінієва композитна панель, плівка самоклеюча в асортименті, несуча алюмінієва конструкція, система настінних кріплень,може мати різні ступені складності( проект конструкції узгоджувати з замовником!)* | ***1*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | *(підпис) МП (за наявності)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(ініціали та прізвище)* |