**одаток 3**

**до оголошення**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

***ДК 021:2015: 31440000-2 Акумуляторні батареї***

***(пристрої безперебійного живлення )***

**Термін постачання** – з дати підписання договору до 31 грудня 2022 року;

**Умови оплати** – Замовник сплачує Учаснику на його розрахунковий рахунок відповідну суму за товар після одержання товару по факту постачання в розмірі 100% на протязі 7 (семи) банківських днів з моменту підписання видаткової накладної на кожну партію;

**Умови поставки:** поставка товару здійснюється Учасником за його рахунок**;**

**Місце поставки:** 10002, м.Житомир, вул.Велика Бердичівська,64;

**Відвантаження товару** – згідно заявки Покупця.

*Детальний опис предмету закупівлі та технічні вимоги до товару:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Один.виміру | Кількість |
| 1 | Пристрій безперебійного живлення 6000Вт | шт | 2 |
| 2 | Пристрій безперебійного живлення 3000Вт | шт | 1 |
| 3 | Пристрій безперебійного живлення 480Вт | шт | 10 |

**Технічні характеристики:**

**Джерело безперебійного живлення 5400Вт**

Тип виконання класичний

Тип ДБЖ:  із подвійним перетворенням

Потужність, Вт [5400 Вт](https://brain.com.ua/ukr/category/Prystroi_besperebiynogo_jhyvlennya-c7273/filter%3D11-g9284/)

Форма вихідної току чиста [синусоїда](https://brain.com.ua/ukr/category/Prystroi_besperebiynogo_jhyvlennya-c7273/filter%3D13-75001212300/)

Вхідна напруга 140 до 275 В

Час переходу на батарею 4-6 мс

Вбудована батарея 12V / 7.5 AH x 16

**Джерело безперебійного живлення 3000Вт**

Тип виконання класичний

Потужність, Вт [3000 Вт](https://brain.com.ua/ukr/category/Prystroi_besperebiynogo_jhyvlennya-c7273/filter%3D11-g9284/)

Форма вихідної току чиста [синусоїда](https://brain.com.ua/ukr/category/Prystroi_besperebiynogo_jhyvlennya-c7273/filter%3D13-75001212300/)

Вхідна напруга 120 до 300 В

Час переходу на батарею 4-6 мс

Вбудована батарея 12V / 9 AH x 6

**Джерело безперебійного живлення**

Тип виконання класичний

Потужність Вт: 480 Вт

Потужність В\*А: 800 В\*А

Вхідна напруга: 220 В ± 25%

Кількість розеток: 2

Час переходу на батарею: 2-7 мс

Вбудована батарея: 12V / 8AH x 1

Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим технічним вимогам (Додаток 3 до Оголошення) розцінюється як невідповідність пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі згідно п.1 ч.13 статті 14 Закону.