|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр Замовника** | **Значення/одиниця виміру параметра** | **Пропозиція учасника***(заповнюються значення параметра товару, що пропонується до постачання учасником)*\* |
| **Промислова пральна машина, 1 шт.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** *(марка або модель товару, що пропонується до постачання учасником)* |
| Промислова пральна машина із завантаженням: | 17 кг/цикл |  |
| Пральна машина з віджимом | так |  |
| G-фактор:  | 300 |  |
| Швидкість обертання барабану (при віджимі):  | 900-930 об/хв. |  |
| Швидкістьо бертання барабану (прання): не менше | 45 об/хв. |  |
| Електронний контролер  | так |  |
| Управління двигуна частотним перетворювачем | так |  |
| Залишкова вологість:  | 50% |  |
| Передня та верхня панель із нержавіючої сталі | так |  |
| Діаметр зливу у каналізацію: не менше | Ø 50 мм |  |
| Діаметр барабана, мм | 620-650 мм. |  |
| Рівень шуму: не більше | 70 дБ |  |
| Нагрів:  | електричний |  |
| Тип електричної мережі: | 380-400В /3 фази/50 Гц |  |
| Потужність нагрівачів:  | 15,00 кВт |  |
| Загальна електрична потужність:  | 17-18 кВт |  |
| Об’єм барабану:  | 170 л. |  |
| Висота (В):  | 1350-1415 мм. |  |
| Ширина (Ш):  | 810-860 мм. |  |
| Глибина (Г):  | 990-1100 мм. |  |
| Вага (нетто): не менше | 325 кг. |  |

**ДОДАТОК 4**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

**Таблиця №1**

*\* Не заповнені поля по тексту таблиці № 1 заповнюються учасником закупівлі.*

*\*\* Будь-які посилання в таблиці № 1 на конкретну торгівельну марку або тип, передбачає надання учасником еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).*

**Таблиця № 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр Замовника** | **Значення/одиниця виміру параметра** | **Пропозиціяучасника***(заповнюються значення параметра товару, що пропонується до постачання учасником)*\* |
| **Промислова сушильна машина, 1 шт.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*** *(марка або модель товару, що пропонується до постачання учасником)* |
| Промислова сушильна машина із завантаженням:  | 16-18 кг/цикл |  |
| Електронний мікропроцесор | так |  |
| Нагрів:  | електричний |  |
| Тип електричної мережі: | 380-400В /3 фази |  |
| Система змішаного аксіально-радіального повітряного потоку; | так |  |
| Реверс барабана | так |  |
| Прямий привід барабана через редуктор без ременів; | так |  |
| Матеріал барабану та фільтру виготовлені з нержавіючої сталі  | так |  |
| Загальна електрична потужність:  | 18-20,00 кВт. |  |
| Об’єм барабану:  | 330 л. |  |
| Діаметр барабану:  | 750 мм. |  |
| Рівень шуму: не більше | 70 дБ. |  |
| Споживання повітря:  | 850 м3/год. |  |
| Діаметр вентиляції: н | 200 мм. |  |
| Висота (В): | 1690-1760 мм. |  |
| Ширина (Ш):  | 770-790 мм. |  |
| Глибина (Г):  | 980-1125 мм. |  |
| Вага (нетто): не менше | 185 кг. |  |

*\* Не заповнені поля по тексту таблиці № 2 заповнюються учасником закупівлі.*

*\*\* Будь-які посилання в таблиці № 2 на конкретну торгівельну марку або тип, передбачає надання учасником еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).*

**Вимоги до Учасника:**

1. Доставка та монтаж товару здійснюється за рахунок Постачальника (учасник надає гарантійний лист).
2. Товар повинен бути новим, таким що не був у використанні та виготовлений не раніше 2024 року. (учасник надає гарантійний лист).
3. При прийомі товару, найменування та обсяг товару має відповідати інформації, яка зазначена у супровідних документах.
4. Завантаження-розвантаження та транспортування має здійснюватися за рахунок та силами Постачальника. (учасник надає гарантійний лист).
5. Учасник несе відповідальність за пошкодження майна, що виникли при встановленні товару з його вини. (учасник надає гарантійний лист).
6. Учасник гарантує відповідність технічних параметрів товару і можливість експлуатації товару відповідно до договору протягом гарантійного строку. Гарантійний строк – не менше 24 місяців від дати поставки товару. (учасник надає гарантійний лист).
7. Учасник при підготовці тендерної пропозиції самостійно визначає потребу у відповідному обладнанні, інструментах, інших пристроях та інвентарі, які є необхідними для належного виконання договору про закупівлю згідно з нормативними й технологічними вимогами до товару, відповідних технологічних процесів та враховує це при розрахунку ціни своєї пропозиції.

 8. Учасник має надати сертифікат відповідності та декларацію відповідності на обладнання, що пропонується учасником.

1. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та на підтвердження своєчасного постачання товару у необхідній кількості та відповідної якості, Учасник повинен бути, або виробником товару, або офіційним представником виробника товару. На підтвердження цієї вимоги учасник подає відповідний документ: оригінал ( сканована копія з оригіналу ) авторизаційного листа (чи авторизаційних листів) від виробника / або офіційного представника (дилера, дистриб’ютора) виробника в Україні про надання повноважень учаснику щодо постачання товару в необхідній кількості та якості.
2. Гарантійне обслуговування здійснюється Постачальником протягом гарантійного терміну роботи обладнання (надати гарантійний лист від Учасника).

**ДОДАТКОВО:** В комплект постачання мають входити – водопровідні та вентиляційні труби, крани, фільтри грубого очищення води, вентиляційні патрубки, хомути, електричні вимикачі, бокси, електричний провід з урахуванням підключення обладнання в межах розташування до 3 м від магістралей живлення води, електроенергії, каналізації та вентиляції.

**УВАГА!**

\*Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг/поставки товару/виконання робіт, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

\* У місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

\*У місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».