**Додаток 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю послуг здійснення технічного нагляду по об’єкту:**

**«Реконструкція гінекологічного відділення під терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 8»**

**ДК 021-2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт (послуги з технічного нагляду).**

 Об’єкт **«Реконструкція гінекологічного відділення під терапевтичне відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою м. Перечин, вул. Ужанська, 8»**, є об’єктом класу наслідків (відповідальності) - СС1 (незначні) наслідки. Проект передбачає **повний комплекс будівельно – монтажних робіт по реконструкції будівлі згідно проекту.**

**Ціль** - здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на Об’єкті у відповідності із Законом України «Про архітектурну діяльності», Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903, та контролю за дотриманням проектних рішень та вимог будівельних норм, національних стандартів та правил. Контроль за якістю, обсягами, термінами та вартістю робіт, виконаних під час будівництва, а також своєчасне виявлення порушень під час виконання робіт та контроль за їх усуненням.

 **Мета** – отримання замовником завершеного об’єкта будівництва та гарантії відповідності виконаних робіт проектним рішенням і вимогам будівельних норм, національних стандартів та правил.

 **Обсяг та види робіт .**

Технічний нагляд проводиться протягом всього періоду виконання будівельних робіт сертифікованими інженерами з технічного нагляду, які мають право виконувати роботи (надавати послуги), що є предметом закупівлі. Перелік та обсяги робіт, за виконанням яких необхідно здійснювати технічний нагляд наведений в додатку до технічного завдання.

Склад та обсяги - визначенні затвердженою проектно-кошторисною документацією по Об’єкту.

Завдання:

- забезпечення технічного нагляду відповідно до вимог затвердженої проектно-кошторисної документації по об’єкту реконструкції;

- забезпечення контролю якості та об’ємів виконаних робіт по об’єкту реконструкції;

- проведення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час здійснення реконструкції об’єкту, технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, приладів і технологій відповідно до проектно-кошторисної документації по об’єкту реконструкції, чинного законодавства України і граничних показників вартості робіт тощо;

- участь у контрольних обмірах, що проводяться під час перевірок органами державного нагляду, відомчими інспекціями, надання для цього необхідних документів;

- самостійне проведення контрольних обмірів виконаних робіт на об’єкті будівництва;

- здійснення контролю за веденням підрядником загального журналу виконаних робіт встановленого зразка під час будівництва об’єкту;

-здійснення фото та відео фіксації окремих відповідальних конструкцій та закінчених будівельних робіт, у тому числі і прихованих, з внесенням відповідних записів до журналу робіт (ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва) щодо відповідності державним будівельним нормам, технічним нормам та правилам провадження робіт;

- зупинити роботи у випадках: застосування конструкцій, матеріалів та виробів неналежної якості чи які не відповідають нормативним актам та документам, для оформлення актів на приховані роботи та у разі виявлення недоліків виконання будівельних робіт;

- перевірка та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, а також достовірність наданих сертифікатів на використані матеріали;

- перевірка видаткових накладних вартості використаних матеріалів, а також розрахунків загальновиробничих та інших витрат;

- своєчасне ознайомлення зі змінами проектних рішень у процесі здійснення будівництва об’єкту;

- участь в формуванні пакету документів, необхідних для реєстрації в органах державного архітектурно-будівельного контролю документу щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

- присутність на виробничих нарадах, що проводяться Замовником;

- перевірка відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших чинних нормативних актів України;

- перевірка відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації по об’єкту будівництва;

- контроль виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

- фіксування результатів технічного нагляду за роботами на об’єкті в журналі виконання робіт із зазначенням дефектів, порушень та винних у роботах, виконаних із порушенням, а також зобов’язувати підрядника усунути виявлені дефекти та порушення;

- перевірка відповідності цін на будівельно-монтажні роботи;

- ведення обліку обсягів прийнятих будівельних робіт (акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в із одиничною розцінкою з обов’язковою розноскою виконаних об’ємів в проектному локальному кошторисі), а також будівельних робіт, виконаних з недоліками;

- проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів. Брати участь у підготовці Актів на приховані роботи, приймання закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію;

- повідомлення підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів та проектно-кошторисній документації по об’єкту будівництва;

- оформлення актів із переліком робіт, виконаних з недоліками;

- здійснення контролю за обліком всіх необхідних випробувань, своєчасне реагування та перевірка усунення всіх відхилень та невідповідностей;

- обов’язково приймати участь в оперативних нарадах на об’єкті будівництва;

- своєчасно складати та подавати на перевірку Замовнику Акти приймання наданих послуг зі здійснення технічного контролю;

- інженер технічного нагляду повинен надавати Замовнику щотижневий звіт про хід виконання будівельних робіт підписаний власноруч;

- участь у проведенні перевірки;

- перевіряти взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт в частині кошторисної вартості (акти виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ф.КБ3, документи на матеріали, машини і механізми та інші витрати, що вказуються у актах виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в) відповідно до затвердженої документації, тендерної пропозиції підрядника, будівельних норм та правил визначення вартості будівництва об’єкту згідно з діючим законодавством;

- забезпечити приймання, обліку, збереження всіх гарантійних документів і сертифікатів відповідності на всі матеріали та іншої документаціх, що була складена або отримана Виконавцем у процесі надання послуг, та передати їх Замовнику після закінчення надання послуг;

- виконування інших функцій, пов’язаних з технічним наглядом.

Надання послуг не повинно завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.

Учасник забезпечує виконання договірних зобов’язань та оперативний зв’язок з Замовником.

Учасник приступає до надання Послуг, не пізніше 1-го робочого дня з моменту отримання заявки від Замовника. У разі необхідності, учасник забезпечує надання послуг і у вихідні дні, на підставі заявок Замовника.

Обсяг закупівлі може бути зменшеним в залежності від фактичного обсягу видатків Замовника.

Усі посилання у інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічній специфікації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент або виробника містить вираз «або еквівалент».

**Додаток 1. Відомість основних обсягів робіт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обґрунту- вання (шифр норми)** | **Найменування робіт і витрат\*** | **Одиниця виміру** | **Кіль- кість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01****на Загальнобудівельні роботи** |
|  |   | **Роздiл 1. Розбирання конструкцій** |   |   |
| 1 | РН7-2-1 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 4,819 |
| 2 | РН7-1-2 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 4,819 |
| 3 | Е46-44-1 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,7578 |
| 4 | Е46-44-3 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів | 100м2 | 0,9766 |
| 5 | Е46-27-3 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 8,198 |
| 6 | Е46-34-4 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 35,212 |
| 7 | Е46-24-2 | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі (внутрішніх) | 100м2 | 10,4835 |
| 8 | Е46-24-2 | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін (зовнішніх) | 100м2 | 2,82 |
| 9 | РН8-2-4 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 6,97 |
| 10 | РН8-1-1 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | 100м2 | 6,97 |
| 11 | РН8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 1,4 |
| 12 | РН8-4-2 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів | 100м | 0,4 |
| 13 | РН4-7-2 | Розбирання засипки горищних перекриттів | 1 м2 | 470 |
|  |  | **Роздiл 2. Фундаменти** |  |  |
|  14 | Е1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,085 |
|  15 | ЕН8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,56 |
| 16 | ЕН6-1-21 | Улаштування стрічкових фундаментів бутобетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | 100м3 | 0,0525 |
| 17 | ЕН8-3-3 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 | 0,0423 |
| 18 | С111-1564 | Гідроізол | м2 | 9,31 |
| 19 | С111-1624варіант 1 | Грунтовка бітумна | т | 0,0034 |
| 20 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0269 |
| 21 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 0,0581 |
| 22 | С311-1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 10,17 |
|  |  | **Роздiл 3. Стіни** |  |  |
| 23 | Е46-22-1 | Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 | м3 | 18,9 |
| 24 | ЕН8-22-1 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | 1 м3 | 4,4 |
| 25 | & С111-1780-1варіант 1 | Сітка кладочка | т | 0,0104 |
| 26 | ЕН8-25-1 | Улаштування перегородок з газобетон них блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 2,63 |
| *27* | & С111-1867-1варіант 2 | Крiплення анкерні металеві | кг | 78,9 |
| 28 | С111-1564 | Гідроізол | м2 | 23,68 |
| 29 | & С1546-20-3варіант 1 | Піна монтажна. | л | 335,7 |
| 30 | С1427-11803-1варіант 3 | Блоки газобетонні AEROC D400, | м3 | 30,4 |
| *31* | С111-2010-1варіант 2 | Сумiш для укладання газобетонних блокiв  | кг | 710 |
| 32 | С124-30варіант 1 | Дрiт арматурний, дiаметр 6 мм | т | 0,08 |
| 33 | & С171-982варіант 1 | Дюбель металевий 60мм | шт | 1052 |
| 34 | Е7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,24 |
| 35 | К582811-120варіант 1 | Перемички газобетонні ПБ 160Х10Х20 | шт | 24 |
| 36 | *РН3-45-1* | *Улаштування перемичок із металевих балок(ПР-6)* | *1 т* | *0,05146* |
| *37* | & С111-829-11-6варіант 2 | Кутник 100\*8 | т | 0,052 |
| 38 | *Е46-4-2* | *Підсилення цегляних стін стальними обоймами (Перемичка ПР-1)-1 шт* | *т* | *0,09613* |
| 39 | С111-1838варіант 1 | Швелери N16 | т | 0,054 |
| 40 | С111-1825варіант 1 | Прокат кутовий рівнополичковий 50\*50 | т | 0,03 |
| 41 | & С111-1083-13 | Полоса 50х4 | кг | 8,16 |
| 42 | С111-1160варіант 1 | Арматура діаметр 10 мм | т | 0,00222 |
| *43* | С111-1872варіант 1 | Шпильки з гайками та шайбами, М12 | кг | 2,38 |
| 44 | *Е46-4-2* | *Підсилення цегляних стін стальними обоймами (Перемичка ПР-2)-6шт;* | *т* | *0,6363* |
| 45 | С111-1838варіант 1 | Швелери N16 | т | 0,35784 |
| 46 | С111-1825варіант 1 | Прокат кутовий рівнополичковий 50\*50 | т | 0,2217 |
| 47 | С111-1160варіант 1 | Арматура діаметр 10 мм | т | 0,01332 |
| 48 | & С111-1083-13 | Полоса 50х4 | кг | 28,56 |
| 49 | С111-1872варіант 1 | Шпильки з гайками та шайбами, М12 | кг | 18,88 |
| 50 | *Е46-4-2* | *Підсилення цегляних стін стальними обоймами (Перемичка ПР-3)-1 шт* | *т* | *0,12735* |
| 51 | С111-1838варіант 1 | Швелери N16 | т | 0,074 |
| 52 | С111-1825варіант 1 | Прокат кутовий рівнополичковий 50\*50 | т | 0,039 |
| 53 | & С111-1083-13 | Полоса 50х4 | кг | 6,8 |
| 54 | С111-1160варіант 1 | Арматура діаметр 10 мм | т | 0,00483 |
| 55 | С111-1872варіант 1 | Шпильки з гайками та шайбами, М12 | кг | 2,97 |
|  56 | *Е46-4-2* | *Підсилення цегляних стін стальними обоймами (Перемичка ПР-4)-2 шт* | *т* | *0,30084* |
|  57 | С111-1838варіант 1 | Швелери N16 | т | 0,18914 |
| 58 | С111-1825варіант 1 | Прокат кутовий рівнополичковий 50\*50 | т | 0,0739 |
| 59 | & С111-1083-13 | Полоса 50х4 | кг | 24,48 |
| *60* | С111-1160варіант 1 | Арматура діаметр 10 мм | т | 0,00444 |
| 61 | С111-1872варіант 1 | Шпильки з гайками та шайбами, М12 | кг | 8,88 |
| 62 | *Е46-4-2* | *Підсилення цегляних стін стальними обоймами (Перемичка ПР-5)-2 шт* | *т* | *0,19996* |
| *63* | С111-1838варіант 1 | Швелери N16 | т | 0,10792 |
| *64* | С111-1825варіант 1 | Прокат кутовий рівнополичковий 50\*50 | т | 0,07088 |
| 65 | & С111-1083-13 | Полоса 50х4 | кг | 11,76 |
|  66 | С111-1160варіант 1 | Арматура діаметр 10 мм | т | 0,00444 |
|  67 | С111-1872варіант 1 | Шпильки з гайками та шайбами, М12 | кг | 4,96 |
| 68 | ЕН15-172-3 | Фарбування суриком сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,37 |
| 69 | ЕН6-18-9 | Улаштування перемичок | 100м3 | 0,0005 |
| 70 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,001 |
| 71 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм РАМА -1,РМ-2 | т | 0,00428 |
| 72 | ЕН6-14-4 | Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м | 100м3 | 0,0069 |
| *73* | ЕН6-18-2 | Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм | 100м3 | 0,0034 |
| 74 | & С124-5-1 | Каркас просторовий Кп-1 | т | 0,0704 |
| 75 | & С124-5-2 | Каркас просторовий Кп-2 | т | 0,0279 |
| 76 | & С124-5-3 | Каркас просторовий Кп-3 | т | 0,07194 |
| 77 | & С124-5-4 | Каркас просторовий Кп-4 | т | 0,02228 |
| 78 | & С124-5-5 | Каркас просторовий Кп-5 | т | 0,062513 |
| 79 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,05616 |
| 80 | ЕН6-18-2 | Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм (БМ-1) | 100м3 | 0,0028 |
| 81 | С124-19 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм | т | 0,00572 |
| 82 | С124-23 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 0,039 |
|  |  | **Роздiл 4. Утеплення горища**  |  |  |
| 83 | ЕН10-53-2 | Укладання по балках брусів | м3 | 2,06 |
| 84 | *ЕН10-54-3* | *Улаштування по фермах робочого настилу суцільного товщиною 35мм(чорнова дошка)* | *100м2* | *4,7* |
| 85 | С112-53варіант 2 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм | м3 | 14,1 |
| 86 | *Е12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в один шар* | *100м2* | *4,7* |
| 87 | Е12-18-5 | Утеплення покриттiв плитами мін.вати насухо | 100м2 | 4,3 |
| 88 | С114-1-Уваріант 1 | Вата мiнеральна ROCKWOO | м3 | 110,725 |
| 89 | *Е12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в один шар* | *100м2* | *4,7* |
|  |  | **Роздiл 5. Дах** |  |  |
| 90 | *РН8-6-3* | *Заміна кроквяних ніг із брусів* | *100м* | *0,7* |
| 91 | С112-32варіант 3 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75 мм, товщина 150 мм і більше, ІІ сорт | м3 | 0,8085 |
| 92 | ЕН10-16-1 | Виготовлення та установлення деревяних конструкцій | м3 | 0,67 |
| 93 | ЕН10-55-1 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів | 10м3 | 0,137 |
| 94 | *Е12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в один шар* | *100м2* | *6,97* |
|  95 | & С111-851-1варіант 1 | Плівка вітрогідробар’єр  | м2 | 766,7 |
|  96 | *ЕН10-15-1* | *Укладання ходових дошок(контррейка)* | *100м* | *9,5* |
| 97 | С112-85варіант 5 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3, 75 м, ширина 50 мм, товщина 25 мм, II сорт(контррейка) | м3 | 3,738 |
| 98 | *Е12-12-4* | *Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"* | *100м2* | *6,97* |
| 99 | С112-85варіант 3 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3, 75 м, ширина 50 мм, товщина 50 мм, II сорт(обрешітка) | м3 | 5,51 |
| 100 | & С111-1850-1-101варіант 1 | Металочерепиця 0,5мм | м2 | 801,55 |
| 101 | & С111-1128-545варіант 2 | Планка конька кругла | м | 75 |
| 102 | & С111-1301-56варіант 2 | Планка карнизна | м | 109,5 |
| 103 | & С111-1756-11варіант 1 | Планка вітрова | м | 19 |
| 104 | & С111-1128-547варіант 1 | планка примикання | м | 10 |
| 105 | & С111-1301-Пваріант 1 | Снігозатримувач підкова | шт | 314 |
| 106 | & С1632-55-3 | Силікон (герметик) | шт | 15 |
| 107 | & С111-1479-6варіант 2 | Шурупи самонарізні RA 4.9x27 | шт | 5143 |
| 108 | & С111-134-32варіант 1 | Цвяхи оцинковані 3,5х70 | шт | 5799 |
| 109 | & С111-134-2варіант 1 | Цвяхи оцинковані | шт | 6711 |
| 110 | ЕН10-56-1 | Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах | 1000м2 | 0,697 |
| 111 | *ЕН10-3-5* | *Улаштування карнизів* | *100м2* | *0,6075* |
| 112 | С112-48варіант 1 |  Карнизна дошка , ширина 150 мм, товщина 30 мм | м3 | 0,525 |
| 113 | С112-60варіант 2 | Вітрова дошка, ширина 150 мм, товщина 30 мм і більше, ІІ сорт | м3 | 0,042 |
| 114 | *ЕН10-14-6* | *Підшивання стелі Софіт U-plast PRO дуб золотий* | *100м2* | *0,572* |
| 115 | & С111-32-4варіант 1 | Софіт U-plast PRO дуб золотий | м2 | 58,4 |
| 116 | *Е12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в один шар* | *100м2* | *0,13* |
| 117 | Е12-18-5 | Утеплення покриттiв плитами мін.вати насухо | 100м2 | 0,13 |
| 118 | С114-1-Уваріант 1 | Вата мiнеральна ROCKWOO | м3 | 2,01 |
| 119 | *РН8-41-2* | *Навішування жолобів з готових елементів металопластикових* | *100м* | *1,095* |
| 120 | & С117-4-2варіант 1 | Водостічні жолоби (комплектна поставка) | м | 109,5 |
| 121 | *РН8-41-2* | *Навішування водостічних труб, колін, лійок* | *100м* | *0,42* |
| 122 | & С111-1797-15варіант 1 | Труби водостічні в комплекті ф110 мм | м | 42 |
| 123 | РН20-5-1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 3,815 |
| 124 | С123-534варіант 1 | Щити з дошок, товщина 25 мм | м2 | 8,77 |
|  |  | **Роздiл 6. Вікна** |  |  |
| 125 | ЕН10-20-1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадськихБудівель | 100м2 | 0,0168 |
| 126 | ЕН10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадськихБудівель | 100м2 | 0,0144 |
| 127 | ЕН10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадськихБудівель | 100м2 | 0,0294 |
| 128 | ЕН10-20-4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житловихі громадських будівель | 100м2 | 0,8181 |
| 129 | & С111-136-12варіант 1 | Дюбелі 100х10 | шт | 259 |
| 130 | & С1632-102-6варіант 1 | Піна монтажна | л | 19,95 |
| 131 | С1632-102-1варіант 1 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 8,86 |
| 132 | & С123-57-1варіант 1 | Вікно металоплопластикове VEKA 6-камерна профільна система Softline 82 монтажна ширина профілю-82 мм Покритття - біле Двокамерний енергозберігаючий склопакет Поворотно-відкидна фурнітура | м2 | 87,87 |
| 133 | ЕН10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,37 |
| 134 | & С1632-102-6варіант 1 | Піна монтажна | л | 5,13 |
| 135 | & С123-382-1варіант 2 | Підвіконник пластмасовий білий 250 мм | м | 37,74 |
| 136 | ЕН10-25-4 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,4 |
| 137 | & С111-1479-32варіант 2 | Шурупи самонарізні по металу | шт | 141 |
| 138 | & С1632-55-5варіант 1 | гермобутил | кг | 11,75 |
| 139 | & С123-382-16варіант 3 | Зливи 300 мм | м | 41,48 |
|  |  | **Роздiл 7. Двері** |  |  |
| 140 | ЕН10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,3843 |
| 141 | ЕН10-28-2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,3675 |
| 142 | ЕН10-28-3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,1706 |
| 143 | & С123-217-1-2варіант 3 | Зовнішній дверний блок VEKA 6-камерна профільна система Softline 82 монтажна ширина профілю-82 мм Покритття - біле Двокамерний енергозберігаючий склопакет Поворотно-відкидна фурнітура | м2 | 10,76 |
| 144 | & С1230-200-5варіант 1 | Зовнішній дверний блок VEKA6-камерна профільна системаSoftline 82монтажна ширина профілю-82 мм Покритття –біле Поворотно-відкидна фурнітура | м.кв | 40,95 |
| 145 | & С123-217-1-3варіант 4 | Внутрішній дверний блок VEKA6-камерна профільна система Softline 82монтажна ширина профілю-82 мм Покритття –біле Поворотно-відкидна фурнітура | м2 | 40,53 |
| 146 | & С111-136-12варіант 1 | Дюбелі 100х10 | шт | 353 |
| 147 | & С1632-102-6варіант 1 | Піна монтажна | л | 14,98 |
|  |  | **Роздiл 8. Підлоги** |  |  |
| 148 | ЕН11-1-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 4,819 |
| 149 | ЕН11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 48,19 |
| *150* | *Е12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в один шар* | *100м2* | *4,819* |
| 151 | С111-856варіант 1 | Плівка пароізоляційна | м2 | 530,09 |
| 152 | ЕН11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 4,819 |
| 153 | С114-97варіант 1 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту екструдованого типу "ТехноНІКОЛЬ" - 50 мм | м3 | 24,095 |
| *154* | *Е12-20-3* | *Улаштування пароізоляції прокладної в один шар* | *100м2* | *4,819* |
| 155 | С111-856варіант 1 | Плівка пароізоляційна | м2 | 530,09 |
| 156 | ЕН11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 4,819 |
| 157 | & С124-65-1варіант 1 | Сітка д.4 мм яч.100х100 мм | м2 | 530,09 |
| 158 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 4,819 |
| 159 | ЕН11-11-2к=8 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | 100м2 | 4,819 |
| 160 | ЕН11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 4,819 |
| 161 | С111-1726варіант 1 | Плитки керамiчнi для пiдлог  | м2 | 491,54 |
| 162 | С111-2000-1варіант 2 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 2506 |
| 163 | С111-2001-1варіант 2 | Кольоровий шов  | кг | 218,8 |
|  |  |  **Роздiл 9. Опорядження внутрiшнє**  |  |  |
|  |  | СТЕЛІ |  |  |
| 164 | ЕН10-14-3 | Підшивання стелі плитами ОСБ товщиною 12 мм | 100м2 | 1,066 |
| 165 | ЕН15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 1,066 |
| 166 | & С111-826-19варіант 1 | Кутник металевий пристінний | м | 115,13 |
| 167 | & С111-826-13варіант 1 | Т-Профiлi металеві поперечні довж.0,6 м | м | 101,27 |
| 168 | & С111-826-12варіант 1 | Т-Профiлi металеві поперечні довж.1,2 м | м | 202,54 |
| 169 | & С111-826-11варіант 1 | Т-Профiлi металеві основні довж.3,7м | м | 101,27 |
| 170 | & С111-139-18варіант 1 | Дюбелі 6х 40 мм | шт | 317 |
| 171 | & С111-826-21варіант 2 | підвіс прямий | шт | 85 |
| 172 | & С111-826-22варіант 1 | тяга підвісу | шт | 85 |
| 173 | ЕН15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 1,0264 |
| 174 | С111-765варіант 2 | Плити "Амстронг" 600х600х15 гігієнічна | м2 | 107,77 |
| 175 | ЕН15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 3,753 |
| 176 | & С111-1486-3варіант 1 | саморізи 3,5х9,5 | шт | 5855 |
| 177 | & С171-1936варіант 2 | Дюбелі 6х40 мм пластмасові | шт | 631 |
| 178 | & С111-139-17варіант 1 | Дюбелі 6х 40 мм металеві | шт | 263 |
| 179 | & С111-826-21варіант 1 | підвіс прямий в к-ті | шт | 263 |
| 180 | & С111-826-22варіант 1 | тяга підвісу | шт | 263 |
| 181 | & С111-1678-7варіант 1 | Стрiчка ущільнююча ізоляційна | м | 338 |
| 182 | & С111-826-24варіант 1 | Зєднувач однорівневий "Краб" | шт | 638 |
| 183 | & С111-826-17варіант 1 | Профілі гнуті сталеві 60/27 | м | 957 |
| 184 | & С111-826-16варіант 1 | Профілі гнуті сталеві 28/27 | м | 338 |
| 185 | ЕН15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 3,753 |
| 186 | С1428-11867варіант 3 | Листи гiпсокартоннi вологостійкі Knauf , товщина 9,5 мм | м2 | 34,5 |
| 187 | С1428-11867варіант 2 | Листи гiпсокартонні Knauf , товщина 9,5 мм  | м2 | 360 |
| 188 | & С111-1896-3варіант 1 | Шпаклівка для швів Knauf Фугенфюллер  | кг | 134 |
| 189 | & С111-1486-1варіант 1 | саморізи 3,5х25 | шт | 7881 |
| 190 | & С111-1678-5варіант 1 | Стрiчка | м | 372 |
| 191 | ЕН15-182-2 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | 100м2 | 3,753 |
| 192 | С111-2015-4варіант 2 |  Шпаклівка гіпсова Sniezka Acryl-Putz старт  | кг | 676 |
| 193 | ЕН15-179-10 | Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 3,753 |
|   |   | СТІНИ |   |   |
| 194 | ЕН15-46-2 | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 5,7345 |
| 195 | ЕН15-46-6 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 10,4835 |
| 196 | ЕН15-51-1 | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону | 100м2 | 0,608 |
| 197 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою"Cerezit" | 100м2 | 11,0915 |
| 198 | С111-2015-4варіант 2 |  Шпаклівка гіпсова Sniezka Acryl-Putz старт  | кг | 1996,5 |
| 199 | ЕН15-179-9 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 11,0915 |
| 200 | ЕН15-25-3 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | 100м2 | 5,3174 |
| 201 | С111-256варіант 1 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу | м2 | 537,06 |
| 202 | & С111-1747-11 | хрестики для плитки | шт | 5461 |
| 203 | С111-2000-1варіант 2 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 2074 |
| 204 | С111-2001-1варіант 2 | Кольоровий шов  | кг | 263,74 |
| 205 | ЕН15-26-2 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 41,71 |
| 206 | С111-1726варіант 1 | Плитки керамiчнi для пiдлог  | м2 | 43,38 |
| 207 | С111-2000-1варіант 2 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 216,9 |
| 208 | С111-2001-1варіант 2 | Кольоровий шов  | кг | 19 |
|  |  | **Роздiл 10. Зовнiшнє оздоблення** |  |  |
| *209* | *ЕН15-78-1* | *Утеплення фасадів та оздоблення. Стіни гладкі* | *100 м2* | *2,82* |
| 210 | ЕН15-78-3 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,332 |
| 211 | С1110-184варіант 1 | Дюбель для мін. вати | шт | 2481 |
| 212 | С111-1372варіант 3 | Клейова суміш для приклеювання та армування мінеральної вати | кг | 3789 |
| 213 | С111-1784варіант 1 | Капронова сітка | м2 | 366,8 |
| 214 | С111-2014-4 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 53,58 |
| 215 | С111-1896варіант 4 | Штукатурка декоративна акрилова | кг | 852,7 |
| 216 | С1632-52варіант 1 | Фарба фасадна кольорована  | кг | 158,3 |
|   |   | ЦОКОЛЬ |   |   |
| *217* | *ФН1-13-8* | *Утеплення цоколю бетонного плитами пінополістирольними, товщиною 50 мм з улаштуванням армованого гідрозахисного шару вище рівня землі з використанням клейових сумішей Р-20 та Р-21* | *100 м2* | *0,88* |
| 218 | & С114-7-УН8варіант 1 | Плити піноскла , товщина 50 мм | м2 | 92,4 |
| 219 | ЕН15-20-1 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині | 100м2 | 0,35 |
|  |  | **Роздiл 11. Влаштування зовнішніх****сходів ЗС-1з пандусом** |  |  |
| 220 | Е1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,085 |
| 221 | ЕН8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 4,6 |
| 222 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,014 |
| 223 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 0,071 |
| 224 | С311-1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 12,425 |
| 225 | ЕН6-1-20 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,025 |
| 226 | ЕН6-1-19 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,1885 |
| 227 | ЕН6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ | 100м3 | 0,0265 |
| 228 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,18 |
| *229* | *ЕН11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,134* |
| *230* | *ЕН15-26-1* | *Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *10,6* |
| 231 | С111-287-2варіант 3 | Плитки керамiчнi зовніш. | м2 | 24,28 |
| 232 | С111-2000-2варіант 1 | Клеюча сумiш для плитки Ceresit СМ-117 | кг | 124,82 |
| 233 | С111-2001-2варіант 1 | Еластичний кольоровий шов  | кг | 10,8 |
| *234* | *ЕН6-11-6* | *Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону* | *т* | *0,1036* |
| 235 | Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,1036 |
| 236 | & С113-348-1-207варіант 1 | Труба профільна 120\*5 | т | 0,0995 |
| 237 | & С111-1090-9-1ФМваріант 1 | Кутник 120\*5 | т | 0,0074 |
| 238 | Е13-17-1 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020 | 100м2 | 0,029 |
| *239* | *Е13-27-2* | *Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126* | *100м2* | *0,029* |
| *240* | *ЕН10-16-1* | *Виготовлення та установлення (деревяних конструкцій)* | *м3* | *0,24* |
| 241 | С112-24варіант 1 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 150 мм, товщина 50 мм, ІІ сорт | м3 | 0,147 |
| 242 | С112-28варіант 1 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 150 мм, товщина 100 мм, ІІ сорт | м3 | 0,105 |
|  |  | **Роздiл 12. Влаштування зовнішніх****сходів ЗС-2 з пандусом** |  |  |
| 243 | Е1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,014 |
| 244 | ЕН8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,3 |
| 245 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,005 |
| 246 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 0,009 |
| 247 | С311-1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 1,575 |
| 248 | ЕН6-1-20 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,006 |
| 249 | ЕН6-1-19 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,006 |
| 250 | ЕН6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15(М200), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ | 100м3 | 0,006 |
| 251 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,06164 |
| *252* | *ЕН11-29-2* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,018* |
| *253* | *ЕН15-26-1* | *Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *3,7* |
| 254 | С111-287-2варіант 3 | Плитки керамiчнi зовніш. | м2 | 5,61 |
| 255 | С111-2000-2варіант 1 | Клеюча сумiш для плитки Ceresit СМ-117 | кг | 29 |
| 256 | С111-2001-2варіант 1 | Еластичний кольоровий шов  | кг | 2,51 |
|  |  | **Роздiл 13. Відмостка** |  |  |
| 257 | ЕН27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,78 |
| 258 | ЕН27-17-4к=8 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100м2 | 0,78 |
| 259 | РН18-34-1 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | 100м2 | 0,78 |
| 260 | РН18-34-2к=5 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 | 100м2 | -0,78 |
| 261 | РН18-36-1 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | 100м2 | 0,78 |
| 262 | С124-65варіант 1 | Арматура-сітки, клас Вр, діаметр 5 мм | т | 0,1155 |
|  |  |  **Роздiл 14. Інші роботи**  |  |  |
| 263 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,465 |
| 264 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 46,5 |
|  |  |  |  |  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02****на Водопровід та каналізація** |
|   |   |  **Роздiл 1. Водопровід В1, Т3 та Т4**  |   |   |
| 1 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 3,95 |
| 2 | С113-1681 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м | 355,105 |
| 3 | С113-1873-1А | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 4 |
| 4 | & С1530-149-1варіант 1 | Кран кульковий муфтовий DN15 | шт | 38 |
| 5 | С1630-537 | Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2],діаметр 20 мм | шт | 1 |
| 6 | С1630-570варіант 3 | Клапани запобiжнi , дiаметр 1/2\* | шт | 2 |
| 7 | Е16-14-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,5 |
| 8 | С113-1682 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм | м | 46,45 |
| 9 | С113-1873-1Б | Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 4 |
| 10 | Е16-14-3 | Прокладання трубопроводівводопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,32 |
| 11 | С113-1683 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм | м | 15,008 |
| 12 | С113-1675 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32х2,9 мм | м | 15,008 |
| 13 | Е16-14-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,49 |
| 14 | С1630-545 | Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 1 |
| 15 | С113-1676 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм | м | 22,488 |
| 16 | С113-1676 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм | м | 22,488 |
| 17 | С113-1873-1Г | Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 2 |
| 18 | Е16-14-5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,08 |
| 19 | С113-1677 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х4,6 мм | м | 4,73 |
| 20 | С113-1356 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм | м | 2,838 |
| 21 | Е18-21-3 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм | 10шт | 0,1 |
| 22 | Е18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |
| 23 | С1630-1159варіант 1 | Манометри загального призначення з триходовим краном | комплект | 1 |
| 24 | Е16-26-1 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 |
| 25 | С1630-981варіант 2 | Лічильник хол. води DN15 | шт | 1 |
| 26 | Е18-22-1 | Установлення покажчиків рівня кранового типу | комплект | 1 |
| 27 | С113-1873-1Вваріант 2 | Вентиль балансувальний DN15 | шт | 1 |
| 28 | Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 3 |
| 29 | С1630-1531варіант 1 | Повітровідвідник автоматичний 1/2" | шт | 3 |
| 30 | ЕН26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 53,1 |
| 31 | С113-954варіант 2 | Ізоляція із вспіненого поліетилену d-22-28мм т.6мм | м | 198,9 |
| 32 | С113-2152варіант 2 | Ізоляція із вспіненого поліетилену d-22-28мм т.13мм | м | 255 |
| 33 | С113-2153варіант 2 | Теплоізоляція із вспіненого поліетилену вн.ф=35 t=13 мм | м | 32,64 |
| 34 | С113-2445варіант 2 | Теплоізоляція із вспіненого поліетилену вн.O=42-52 t=13 мм | м | 55,08 |
| *35* | *РН15-23-2* | *Установлення поливальних кранів дiаметром 15 мм* | *шт* | *1* |
| 36 | С113-54 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 3 |
| 37 | С113-53 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5мм | м | 5 |
| 38 | РН15-16-5 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм | 1 шт | 1 |
| 39 | Е46-29-4 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см | 100шт | 0,3 |
| 40 | Е17-8-1 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | 10компл. | 0,2 |
| 41 | & С1630-НКваріант 6 |  Бойлер 500 Л( Теsy EV 15S 500 75) | шт | 2 |
| 42 | & 290902-59-5варіант 2 | Комплект водонагрівача 3 кВт Теsy 301456 | шт | 2 |
| *43* | *Е18-10-1* | *Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3* | *шт* | *2* |
| 44 | С130-10варіант 3 | Розширювальний бак, V=33 л, Reflex DD 33 | шт | 2 |
| 45 | & С1630-1197-22варіант 2 | Погружний термостат для регулювання бойлера (Watts TC150/AN) | комплект | 2 |
| 46 | Е18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |
| 47 | С130-508варіант 2 | Насос рециркуляції Wilo Star-Z 25/2 EM | шт | 1 |
| 48 | & С1630-29-1варіант 1 | Проточно-запірна арматура Flowjet із зливом | шт | 2 |
|   |   |  **Роздiл 2. Каналізація**  |  |  |
| 49 | Е16-13-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,33 |
| 50 | Е16-13-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 1,18 |
| 51 | С113-175 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм | м | 5 |
| 52 | С113-201 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 5 мм | м | 1,5 |
| 53 | Е16-30-1 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 3 |
|   |   |  **Роздiл 3. Сантехобладнання**  |   |   |
| 54 | Е17-1-6 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 1,7 |
| 55 | С130-852варіант 3 | Умивальники напiвкруглi напiвфарфоровi та фарфоровi з п’єдесталом | комплект | 16 |
| 56 | С130-853варіант 4 | Умивальники напівкруглі напівфарфорові та фарфорові з кронштейнами для інвалідів | комплект | 1 |
| 57 | & С130-648-7варіант 1 | змішувач для умивальника | комплект | 17 |
| 58 | & С130-648-8 | сифон для умивальників | комплект | 17 |
| 59 | & 2407-2105-11варіант 5 |  Шланг для води Valtec VLf.001 1/2" 60 см | шт | 34 |
| 60 | & С113-28-15варіант 5 | Кран кутовий | шт | 34 |
| 61 | Е17-3-1 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,9 |
| 62 | С130-901варіант 3 | Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi з сидiнням та бачком | шт | 8 |
| 63 | С130-909варіант 2 | Унiтаз з бачком та облаштуванням для інвалідів | шт | 1 |
| 64 | & С130-648-10варіант 2 | гофра для унітазу | комплект | 9 |
| 65 | & 2407-2105-11варіант 9 |  Шланг для води Valtec VLf.001 1/2" 50 см | шт | 9 |
| 66 | & С113-28-15варіант 5 | Кран кутовий | шт | 9 |
| 67 | Е17-1-12 | Установлення трапів діаметром 100 мм | 10компл. | 0,2 |
| 68 | Е17-5-1 | Установлення мийок на одне відділення | 10компл. | 0,1 |
| 69 | С130-493варіант 2 | Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею | шт | 1 |
| 70 | & С130-648-7варіант 1 | змішувач для умивальника | комплект | 1 |
| 71 | & С130-648-8 | сифон для умивальників | комплект | 1 |
| 72 | & 2407-2105-11варіант 10 |  Шланг для води Valtec VLf.001 1/2" 60 см | шт | 2 |
| 73 | & С113-28-15варіант 5 | Кран кутовий | шт | 2 |
| 74 | Е17-1-10 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | 10компл. | 0,9 |
| 75 | С130-540варіант 1 | Піддони душові сталеві | шт | 9 |
| 76 | & С130-648-8варіант 1 | сифон для піддона | комплект | 9 |
| 77 | Е17-2-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,9 |
| 78 | С130-617варіант 1 | Змішувачі загальні для ванн та умивальників, См-ВУ-ШлР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, із золотниково-кривошипним перемикачем | комплект | 9 |
| 79 | & 2407-2105-11варіант 10 |  Шланг для води Valtec VLf.001 1/2" 60 см | шт | 18 |
| 80 | & С113-28-15варіант 5 | Кран кутовий | шт | 18 |
| *81* | *Е17-1-12* | *Установлення люків* | *10компл.* | *1,1* |
| 82 | & С123-4-4-Л | Люки-неведимки підлогові, 300х300 мм | шт | 8 |
| 83 | & С1630-115-2-Сваріант 1 | Люки-пластикові, 200х200 мм | шт | 3 |
| 84 | РН15-33-4 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | 10шт | 1,5 |
| 85 | С1630-676варіант 1 | Поручень для раковини напольно-настінний,розмір 700х750 мм, D труби 25 мм | шт | 1 |
| 86 | & С1630-677-11 | Поручень подвійний відкиднийз кріпленням на стіну , розмір800х240 мм, D труби 38 мм | шт | 3 |
| 87 | & С1630-677-12 | Поручень для ванни трьохопорний, лівий правий, розмір620х640х880 мм, D труби 32мм | шт | 4 |
| 88 | & С1630-677-10 | Поручень прямий настінний,довжина 1200 мм, D труби 38мм | шт | 5 |
| 89 | Е46-33-5 | Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,15 |
|  |  | **Роздiл 4. Каналізаційні випуски(К-1,К-2,К-3)** |  |  |
| 90 | Е1-13-5тех.ч.п.1.3.37к=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /прирозробцi траншей/ | 1000м3 | 0,016 |
| 91 | Е1-164-2тех.ч.п.1.3.180к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,001 |
| 92 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,154 |
| 93 | Е23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,16 |
| *94* | *Е16-13-2* | *Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм* | *100м* | *0,2* |
| 95 | С113-1451 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм | м | 20 |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03****на Опалення**  |
|   |   | **Роздiл 1. Система радіаторного****опалення** |   |   |
| 1 | Е18-6-2 | Установлення радіаторів стальних | 100кВт | 0,48416 |
| 2 | & С130-557-23варіант 1 | Радіатор сталевий тип 22К 1600х500(h)"KORADO Radik K" | шт | 2 |
| 3 | & С130-557-24варіант 1 | Радіатор сталевий тип 22К 1200х500(h)"KORADO Radik K" | шт | 2 |
| 4 | & С130-557-25 | Радіатор сталевий тип 22К 1100х500(h)"KORADO Radik K" | шт | 3 |
| 5 | & С113-2111-5варіант 3 | Радіатор тип. 22 1000\*500 "Korado Radik VK" | шт | 3 |
| 6 | & С113-2111-5варіант 4 | Радіатор тип. 22 900\*500 "KORADO Radik K" | шт | 9 |
| 7 | & С113-2111-4варіант 2 | Радіатор тип. 22 800\*500 "Korado Radik VK " | шт | 5 |
| 8 | & С113-2111-1варіант 3 | Радіатори опалювальні 500х500 "KORADO Radik K" | шт | 2 |
| 9 | & С113-2111-1варіант 4 | Радіатори опалювальні 400х500 "Korado Radik VK " | шт | 1 |
| *10* | *ЕН15-253-1* | *Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою* | *100м2* | *0,2941* |
| 11 | & С111-555-1варіант 2 | Тепловдбиваючий екран пінофол d=4мм | м2 | 30 |
| 12 | Е17-2-2 | Установлення сушарок для рушників латунних хромованих | 10шт | 0,2 |
| 13 | С130-549варіант 2 | Висушувачі для рушників CORDIVARI Roberta 700х550 м | шт | 2 |
| 14 | Е18-22-5 | Установлення кранів повітряних | комплект | 58 |
| 15 | С1512-10варіант 4 |  Клапан термостатичний, кутовий Giacomini R401TG | шт | 29 |
| 16 | С1512-10варіант 5 | Клапан відстічний, кутовий Giacomini R16TG | шт | 29 |
| 17 | Е18-22-5 | Установлення кранів повітряних | комплект | 29 |
| 18 | С1512-10варіант 3 | термоголовка Giacomini R460H | шт | 29 |
| *19* | *Е16-14-12* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням* | *100м* | *6,35* |
| 20 | С113-1681варіант 1 | Труба із зшитого поліетилену PEX із робочою темп. +95 0С d16х2,0 | м | 615 |
| 21 | С113-1697 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам.20х3,4 мм | м | 17,98 |
| 22 | С113-1873-1Аваріант 2 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм | шт | 2 |
| 23 | С113-1873-1Бваріант 1 | Кран кульовий дiам. 25 мм  | шт | 8 |
| *24* | *Е16-14-14* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням* | *100м* | *0,5* |
| 25 | С113-1699 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам.32х5,4 мм | м | 46,9 |
| *26* | *Е16-14-15* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням* | *100м* | *0,33* |
| 27 | С113-1700 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам.40х6,7 мм | м | 30,921 |
| 28 | Е16-14-16 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,27 |
| 29 | С113-1701 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам.50х8,4 мм | м | 25,542 |
| 30 | С113-1912варіант 1 | З'єднувач "євроконус" для полімерних труб VT.4410 | шт | 108 |
| *31* | *Е18-15-1* | *Установлення гребінок пароводорозподільних* | *шт* | *4* |
| 32 | С113-2170варіант 2 | Блок колекторний на 6 виходів VTc.584.EMNX | шт | 1 |
| 33 | С113-2171варіант 2 | Блок колекторний на 7 виходів VTc.584.EMNX | шт | 3 |
| 34 | М10-901-1 | Шафа , розмір до 600х600 мм | шт | 4 |
| 35 | С113-2129варіант 1 | Вбудована розподільча шафа для колекторів 560-660/780/110-165 | шт | 4 |
| 36 | ЕН26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 72,5 |
| 37 | С113-2145варіант 1 | Термоiзоляцiя iз полiетиленової пiнки для труб дiам.16 мм т=6мм | м | 615 |
| 38 | С113-2149варіант 2 | Термоiзоляцiя iз полiетиленової пiнки для труб дiам. 32-50 мм т.13мм | м | 110 |
| 39 | Е18-22-1 | Установлення покажчиків рівня кранового типу | комплект | 3 |
| 40 | С113-1873-1Вваріант 3 | Вентиль балансувальний DN25 | шт | 3 |
| 41 | С113-144 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 1 |
|   |   |   |   |   |
|   |   | **Роздiл 2. Вузол теплопостачання****опалення, ГВП та вентустановки** |   |   |
| 42 | Е18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 |
| 43 | & С1630-1162-3-3Нваріант 2 | Насос системи радіаторного опалення, MAGNA -1 25-60  | шт | 1 |
| 44 | С1630-1163варіант 2 | Насос завантаження бойлера Grundfos UPS 25-40 180 | шт | 1 |
| 45 | С113-1826варіант 1 | Гайка (голендер) для циркуляційного насосу 1'' GIACOMINI (R37KY005) 1'' шт. 4  | шт | 4 |
| 46 | Е18-22-1 | Установлення покажчиків рівня кранового типу | комплект | 1 |
| 47 | С113-1873-1Бваріант 2 | Підмішувальний вузол вентиляційних установок Вентс УСВК 3/4-4 | шт | 1 |
| *48* | *Е18-15-1* | *Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм* | *шт* | *1* |
| 49 | С130-254варіант 1 | Коллекторная балка Hidromix 2 виходи вверх до 75 кВт | комплект | 1 |
| 50 | С1630-29варіант 1 | Гідравлічний розділювач на 75 кВт Hidromix | шт | 1 |
| 51 | С113-2083варіант 1 |  Кріплення для колектора Hidromix | шт | 4 |
| 52 | С113-2083варіант 2 | Кронштейн кріплення для гідрострілки Hidromix КР-3 | шт | 2 |
| 53 | Е18-22-1 | Установлення покажчиків рівня кранового типу | комплект | 1 |
| 54 | С130-1106варіант 1 | Вентиль балансувальний муфтовий ф40 | шт | 1 |
| 55 | Е18-22-4 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 5 |
| 56 | С1630-986варіант 1 | Термометр Watts T63/50 | шт | 5 |
| 57 | Е18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |
| 58 | С1630-1159варіант 2 | Манометри загального призначення з триходовим краном (Watts 0-6,0 атм) | комплект | 1 |
| 59 | Е18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 11 |
| 60 | С1630-1531варіант 1 | Повітровідвідник автоматичний 1/2" | шт | 11 |
| *61* | *Е16-14-14* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням* | *100м* | *0,18* |
| 62 | С113-1699 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" залюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм | м | 16,884 |
| *63* | *Е16-14-15* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням* | *100м* | *0,3* |
| 64 | С113-1700 | Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм | м | 28,11 |
| 65 | Е16-6-5 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних не оцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м | 0,09 |
| *66* | *Е18-21-3* | *Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм* | *10шт* | *0,1* |
| 67 | С1630-105 | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм | шт | 1 |
| 68 | С113-1873-1Г | Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 4 |
| 69 | Е16-29-1 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м | 0,09 |
| 70 | ЕН15-171-4 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,019 |
| *71* | *Е24-10-1* | *Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 40 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа[16 кгс/см2], температурі 150 град.С* | *1000м* | *0,0364* |
| 72 | С113-1501 | Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж,типорозмір 45/110 мм | м | 34 |
| 73 | С113-1511 | Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 45/110 мм, L=0,6 м | шт | 4 |
| 74 | С113-1561 | Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 45/110 мм | шт | 8 |
| 75 | С113-1873-1Бваріант 3 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм з американкою | шт | 14 |
| 76 | С113-1873-1Аваріант 3 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 15-20 мм | шт | 16 |
| 77 | С1630-538варіант 1 | Клапани зворотні підйомні муфтові для , діаметр 25 мм | шт | 2 |
| 78 | С1630-537варіант 1 | Клапани зворотні підйомні муфтові для води діаметр 20 мм | шт | 21 |
| 79 | С113-2051варіант 1 | Трійник латунний різьбовий В-В-В (1 "х1"х1") | шт | 3 |
| 80 | С113-2055варіант 1 | Трійник латунний різьбовий редукційний В-В-В , Ду 1"х1/2"х1" мм | шт | 9 |
| 81 | С113-2042варіант 1 | Згон прямий З-З 1"1/2"х1 1/2" | шт | 4 |
| 82 | ЕН26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 1,1 |
| 83 | С113-2448варіант 1 | Ізоляція для труб К-FLEX ST | м | 11,22 |
| 84 | РН15-16-5 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм | 1 шт | 2 |
| 85 | Е46-30-1 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2 | 100шт | 0,2 |
| 86 | С113-154 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 1 |
| 87 | Е46-33-3 | Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,08 |
| 88 | ЕН26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0,15 |
| 89 | & С114-40-1 | Покриття AL CLAD для захисту ізоляції зовні будівл | м2 | 1,5 |
| *90* | *Е17-1-12* | *Установлення люків* | *10компл.* | *0,1* |
| 91 | & С123-4-4-Лваріант 1 | Люк підлоговий під плитку 300х400 мм | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04****на Вентиляція**  |
| 1 | Е20-34-1 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |
| 2 | С130-186варіант 6 | Приточна вентиляційна установка ізавтоматикою Lпр= 1340 м 3/год; Nвент=0,49 кВт;(Вентс МПА 1800 В LCD) | шт | 1 |
| 3 | Е20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 14 |
| 4 | С130-63варіант 4 | Вентилятор осьовий L=50 м3/год; N=16 Вт Вентс 100 М турбо | шт | 14 |
| 5 | Е20-15-1 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250мм | шт | 1 |
| 6 | С130-272варіант 5 |  Заслінка з електроприводом Вентс РРВАФ 500х250  | шт | 1 |
| 7 | Е20-26-3 | Установлення шумоглушників перерізом 400х200 мм | шт | 1 |
| 8 | Е20-29-1 | Установлення вставок гнучких | м2 | 0,48 |
| 9 | & С1630-45-1варіант 2 | Гнучка вставка 400\*200 | шт | 2 |
| 10 | Е20-15-1 | Установлення клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 11 |
| 11 | С1630-1798варіант 3 | Клапан регулювальний d150( КР d150 ) | шт | 11 |
| 12 | Е20-3-9 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800- 900 мм | 100м2 | 0,036 |
| 13 | Е20-3-10 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,23 |
| 14 | Е20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,діаметром до 200 мм | 100м2 | 1,3236 |
| 15 | Е20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 39 |
| 16 | С130-598-1варіант 3 | Дифузор потолочний ДПп 595х290  | шт | 11 |
| 17 | & С1545-1-1варіант 1 | Адаптер для стельового дифузору ДП (Аб ДП 394х394/200) | шт | 11 |
| 18 | С130-605-1варіант 8 | Припливно-витяжний дифузор пластмасовий МВ 200 ПФс | шт | 13 |
| 19 | С130-605-1варіант 9 | Припливно-витяжний дифузор пластмасовий МВ 150 ПФс | шт | 7 |
| 20 | С130-605-1варіант 11 | Припливно-витяжний дифузор пластмасовий МВ125 | шт | 3 |
| 21 | С130-602-1варіант 3 |  Припливно-витяжний дифузор пластмасовий МВ 100 ПФс | шт | 4 |
| 22 | С130-596-1варіант 5 | Приточна вентиляційна решітка РП1, розмiр 500х500 мм | шт | 1 |
| 23 | ЕН26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 16,3 |
| 24 | С114-36варіант 3 | Утеплювач, спучений поліуретан фольгований Пенофол товщ. 15мм | 10м2 | 16,658 |
| 25 | ЕН26-26-1 | Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими | 10 м2 | 6,6 |
| 26 | & С111-35-2варіант 3 | Сталь листова з полімерним покриттям 0,5 мм | м2 | 66 |
| 27 | & С111-519-5варіант 2 | Сталь для кріплення | кг | 195 |
| *28* | *Е20-18-1* | *Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм* | *зонт* | *2* |
| 29 | С130-296варіант 1 | Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр 125мм | шт | 1 |
| 30 | С130-296варіант 2 | Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі,діаметр 100 мм | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-05****на Електромонтажні роботи** |
|   |   | Щитове обладнання |   |   |
| 1 | Е21-23-1 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |
| 2 | & 1503-1273-1варіант 2 | Шафа металева, DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча | шт | 1 |
| 3 | Е21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,09 |
| 4 | & 1504-1004-4варіант 8 | Вимикач автоматичний однополюсний 6А(PL6 - C6/1) | шт | 2 |
| 5 | & 1504-1005-8варіант 2 | Вимикач автоматичний 10А PL6 - C10/1 | шт | 4 |
| 6 | 1504-6030варіант 4 |  Вимикач автоматичний трьохполюсний, 10А (PL6 - C10/3) | шт | 2 |
| 7 | & 1504-2028-11варіант 7 | Диференційний вимикач автоматичний однополюсний, 16А (PFL6-16/1N/C/003) | шт | 1 |
| 8 | Е21-22-13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | 100шт | 0,02 |
| 9 | & 1504-1004-4варіант 11 | Вимикач автоматичний трьохполюсний, 32А, PL6 - C32/3 | шт | 1 |
| 10 | & 1504-1004-4варіант 12 | Вимикач автоматичний трьохполюсний, 40А, PL6 - C40/3 | шт | 1 |
| 11 | Е21-22-14 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А | 100шт | 0,01 |
| 12 | & 1504-2002-1 | Мультиметр 1-120А, трьохфазний EM-60DIN | шт | 1 |
| 13 | Е21-22-5 | Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,03 |
| 14 | & С1547-4-1варіант 4 | Світиловий покажчик фаз SVN 127 | шт | 1 |
| 15 | & С1547-4-1варіант 2 | Перемикач модульний трьохпозиційний І-О- ІІ, 63А (HIM404) | шт | 1 |
| 16 | 1503-7001варіант 2 | Модульний контактор, 25А (ESC227) | шт | 1 |
| 17 | Е21-24-13 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 1 |
| 18 | & С1514-1-11варіант 1 | Трансформатор понижуючий типу ЯТП (ЯТП-0,25 220/12) | шт | 1 |
| 19 | & С1547-7-99варіант 1 | Світильник переносний 12В (УП-1Р 12В) | шт | 1 |
|   |   |  Щит розподільчий індивідуальної комплектації (РЩ 1) |   |   |
| 20 | Е21-24-1 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 21 | & 1517-2063-1варіант 5 | Шафа металева, DIN-рейка, замок, нульова шина та заземлююча | шт | 1 |
| 22 | Е21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,1 |
| 23 | & 1504-1004-4варіант 2 | Вимикач автоматичний однополюсний 6А | шт | 2 |
| 24 | & 1504-1005-8варіант 2 | Вимикач автоматичний 10А PL6 - C10/1 | шт | 7 |
| 25 | 1504-1007варіант 5 | Вимикач автоматичний 3-х полюсний, 25А(PL6 - C25/3) | шт | 1 |
| 26 | & 1504-2028-11варіант 7 | Диференційний вимикач автоматичний однополюсний, 16А (PFL6-16/1N/C/003) | шт | 1 |
| 27 | Е21-22-5 | Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,01 |
| 28 | & 1504-1004-4варіант 13 | Диференційне реле трьохполюсне, 25А(PF6-25/4/003) | шт | 1 |
| 29 | Е21-3-1 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | 100м | 5,18 |
| 30 | & С113-953-3варіант 5 | Металорукав Ф15 (РЗ-ЦХ-15) | м | 313,1 |
| 31 | & С113-953-3варіант 4 | Металорукав Ф18 (РЗ-ЦХ-18) | м | 181,8 |
| 32 | & С113-953-3варіант 3 | Металорукав Ф25 | м | 28,28 |
| 33 | Е21-4-3 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 5,18 |
| 34 | Е21-9-1 | Прокладання проводу при схованій проводці | 100м | 14,97 |
| 35 | & 15093-35023-3варіант 2 | Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, кількість жил та переріз 3х1,5мм2, марка ВВГнг-нд 3х1,5 | 1000м | 1,03 |
| 36 | & 15093-35023-5варіант 1 | Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, кількість жил та переріз 3х2,5мм2, марка ВВГнг-нд 3х2,5 | 1000м | 0,9785 |
| 37 | & 15093-35023-5варіант 4 | Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, кількість жил та переріз 5х2,5мм2, марка ВВГнг-Ls 5х2,5 | 1000м | 0,0309 |
| 38 | 15095-39152варіант 2 | Кабель перерiзом ВВГнг-Ls 5х6 | 1000м | 0,03605 |
| 39 | Е21-22-3 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | 100шт | 0,22 |
| 40 | Е21-22-2 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одно клавішних | 100шт | 0,2 |
| 41 | & 290902-55-4варіант 1 | Вимикач одноклавішний внутр. установки з світл. індикацією | шт | 20 |
| 42 | 290902-255варіант 1 | Вимикач двоклавішний внутр. установки з світл. індикацією | шт | 22 |
| 43 | Е21-22-4 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,01 |
| 44 | 290902-56варіант 2 | Вимикач одноклавішний зовн. установки  | шт | 1 |
| 45 | Е21-22-9 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,86 |
| 46 | & 290902-226-5варіант 2 | Розетка з заземл. контактом одинарна внутр. з з/к з з/ш | шт | 20 |
| 47 | 290902-224варіант 2 | Розетка з заземл. контактом подвійна внутр. з з/ш | шт | 66 |
| 48 | & С1545-177-9 | Комплект прокладок IP-44 для одинарних розеток | шт | 11 |
| 49 | & С1545-90-1варіант 1 | Коробка установча | 100шт | 1,3 |
| 50 | С1545-90варіант 2 | Коробка розгалужувальна | 100шт | 0,88 |
| 51 | М10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 1 |
| 52 | & С1545-229-11варіант 1 | Кнопка виклику персоналу безпроводна з таблом виклику (BELFIX SET-HELP 1REB- MGN) | шт | 1 |
|   |   | Світильники |   |   |
| 53 | Е21-18-16 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4 | 100шт | 0,61 |
| 54 | & 1507-3034-1варіант 3 |  Світильник світлодіодний 33Вт (OPTIMA.OPL ECO 29Вт LED 595х595 4200К) | шт | 56 |
| 55 | & 1507-3034-1варіант 2 |  Світильник світлодіодний OPL OPTIMA LED 300 18Вт 4000К | шт | 5 |
| 56 | Е21-17-4 | Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах | 100шт | 0,28 |
| 57 | 1507-3009варіант 3 | Світильник світлодіодний 13Вт CD LED 13Вт 4000K | шт | 28 |
| 58 | Е21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,07 |
| 59 | 1507-5195-8варіант 2 | Світильник інформаційний "НЕ ЗАХОДИТИ" | шт | 1 |
| 60 | & 1507-5128-1варіант 2 | Світильник аварійного освітлення, з автономним живленням (LYRA 4221-4 LED) | шт | 4 |
| 61 | 1507-5049варіант 2 | Світильник евакуаційний "EXIT", з автономним живленням (MIZAR 4223-4 LED) | шт | 2 |
| 62 | Е21-18-1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | 100шт | 0,01 |
| 63 | 1507-5139варіант 1 | Бактерицидна лампа, 36Вт (ОББ-36Н-0) | шт | 1 |
|   |   | КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ |   |   |
| 64 | М8-472-10 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2 | 100 м | 0,02 |
| 65 | С157-272 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 10 мм2 | 1000м | 0,002 |
| 66 | М10-698-1 | Коробка розєднувальна зовн. | шт | 1 |
| 67 | С1512-3варіант 1 | Коробка розєднувальна зовнішна герметична | шт | 1 |
| 68 | & С1545-17-1 | З'єднувальний затискач провідник 10мм до полоса 40мм (тип 233А) | шт | 1 |
| 69 | М8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,27 |
| 70 | М8-471-1 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | 10 шт | 0,5 |
| 71 | Е46-29-4 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см | 100шт | 0,01 |
| 72 | РН20-31-1 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | 100шт | 0,1 |
| 73 | Е1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0756 |
| 74 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0756 |
|  |  |  |  |  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06****на Пожежна сигналізація**  |
| 1 | М10-667-1 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |
| 2 | & 1602-30039-20варіант 4 | ППКП Тірас-8П.1 | шт | 1 |
| 3 | 1602-30002варіант 3 | Модуль цифрового автододзвону МЦА | шт | 1 |
| 4 | 1602-30001варіант 2 | Модуль релейних ліній (МРЛ-2.1) | шт | 1 |
| 5 | & М10-668-1-1 | Сповiщувач ручний кнопочний | шт | 4 |
| 6 | 1602-30067варіант 2 | Сповіщувач ручний SPR-2L | шт | 5 |
| 7 | М10-668-2 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий ,тепловий, комбінований,свiтловий у нормальному виконаннi | шт | 27 |
| 8 | & 1602-30076-1варіант 2 | Сповiщувач пожежний димовий СПД-2.1 | шт | 30 |
| 9 | & М8-83-1-1 | Монтаж пристрою сигнального-сирена | шт | 1 |
| 10 | 1602-50108варіант 3 | Оповіщувач світло-звуковий 12В Джміль-2 | шт | 1 |
| 11 | Е21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,03 |
| 12 | 1507-5059варіант 2 | Оповіщувач світло-звуковий 12В "Пожежа" | шт | 3 |
| 13 | 1511-2001варіант 3 | Акумулятор 12V7Ah | шт | 1 |
| 14 | М10-671-2 | Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних | 100 м | 3,53 |
| 15 | & 15097-23184-18варіант 3 | Кабель сигнальний JE-H(St)H BD FE180/E30 перерiз 1х2х0,8мм2 | 1000м | 0,3 |
| 16 | С157-192варіант 3 | Кабель сигнальний NHXH FE180/E30 перерiз 2х1,5мм2 | 1000м | 0,045 |
| 17 | С157-193варіант 3 | Кабель сигнальний NHXH FE180/E30 3\*1,5 мм2 | 1000м | 0,008 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-07****на Блискавкозахист** |
|   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Блискавкозахист**  |   |   |
| *1* | *Е34-132-1* | *Монтаж блискавкоприймача стрижньового на висоті більше 10м.(секційний складний)* | *шт* | *5* |
| 2 | & С111-139-188варіант 3 | Блискавкоприймач круглий алюмінієвий 3 м ф16мм | шт | 5 |
| 3 | & С111-139-188варіант 4 | Блискавкоприймач круглий алюмінієвий 0,5м ф10мм | шт | 5 |
| 4 | & С1110-10-110варіант 1 | Кріплення (комплект) | шт | 5 |
| 5 | М8-472-8 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | 100 м | 0,5 |
| 6 | & С1545-51-2варіант 2 | Кріплення дроту для металочерепиці Н-051 | шт | 50 |
| *7* | *М8-471-4* | *Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм* | *10 шт* | *0,3* |
| 8 | & С1545-37-2 | Стержневий G20/30, L=3,00 м | комплект | 3 |
| 9 | М8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,11 |
| 10 | Е1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0528 |
| 11 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0528 |
|  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-01****на Зовнішні мережі електропостачання** |
| 1 | Е1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,484 |
| 2 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 0,04 |
| 3 | С311-1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 6,8 |
| 4 | М8-142-1 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 1,1 |
| 5 | С1421-9550варіант 1 | Пісок природний із відсівів подрібнення | м3 | 4 |
| *6* | *Е23-2-1* | *Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб**діаметром 150 мм* | *1000м* | *0,12* |
| 7 | С113-729варіант 1 |  Заглушка для гофрованих труб 17050 BB | шт | 4 |
| 8 | М8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,2 |
| 9 | М8-146-2 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,1 |
| 10 | 15095-2051варіант 2 | Кабель АВбБШв 4х16 | 1000м | 0,13 |
| 11 | М8-155-1 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 2 |
| 12 | М8-158-15 | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 | шт | 2 |
| 13 | М8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 1,1 |
| 14 | С111-1721-11Бваріант 1 | Плівка сигнальна "ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ" червона | м | 110 |
| 15 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,424 |
|  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01****на Водопровід****Зовнішні мережі водопроводу і каналіізаціїї** |
| 1 | Е1-13-5тех.ч.п.1.3.37к=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | 1000м3 | 0,054 |
| 2 | Е1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,00824 |
| 3 | С311-1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 14,35 |
| 4 | Е1-164-2тех.ч.п.1.3.180к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,014 |
| 5 | Е23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,324 |
| 6 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,554 |
| 7 | М8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 0,41 |
| 8 | С111-1721-11Бваріант 2 | Плівка сигнальна  | м | 41 |
| 9 | ЕН22-11-1 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравлічним випробуванням | 1000м | 0,041 |
| 10 | С113-1376 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм | м | 41,41 |
| 11 | ЕН22-34-1 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,3 |
| 12 | С113-993-11Д | Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 1 |
| 13 | С113-1351-Гваріант 1 | Муфта поліетиленова компресійна з переходом на зовн. різьбу 50х1 1/2" | шт | 2 |
| 14 | ЕН22-36-1 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 1 |
| 15 | С113-1873-1Г | Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 1 |
| 16 | ЕН22-41-1 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | 10м3 | 0,07 |
| 17 | К585521-Л048варіант 1 | Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |
| 18 | К585521-Л031варіант 1 | Плити покриття ПП10-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |
| 19 | К585521-Л004варіант 1 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 1 |
| 20 | К585521-Л005 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 1 |
| 21 | К585521-Л003варіант 1 | Кiльця КЦО-1 (0,02м.куб) | шт | 1 |
| 22 | С113-754варіант 1 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |
| 23 | ЕН22-8-6 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб до 200 мм | 1000м | 0,0024 |
| 24 | С113-161 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,4 |
| 25 | С113-177 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм | м | 2 |
| 26 | ЕН22-13-3 | Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | 1000м | 0,0004 |
| 27 | ЕН22-13-6 | Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм | 1000м | 0,002 |
|  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-02** |
| **на Каналізація** |

**Зовнішні мережі водопроводу і каналіізаціїї** |
|  |  | **Роздiл 1. Каналізація** |  |  |
| 1 | Е1-13-5тех.ч.п.1.3.37к=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | 1000м3 | 0,0224 |
| 2 | Е1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,00824 |
| 3 | С311-1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 14,35 |
| 4 | Е1-164-2тех.ч.п.1.3.180к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,014 |
| 5 | Е23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,224 |
| 6 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,238 |
| *7* | *Е23-2-2* | *Укладання трубопроводiв iз безнапiрних каналізаційних труб дiаметром до 200 мм* | *1000м* | *0,028* |
| 8 | С113-1453 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм | м | 28,224 |
| *9* | *Е23-13-3* | *Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах* | *10м3* | *0,105* |
| 10 | К585521-Л048варіант 1 | Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 3 |
| 11 | К585521-Л031варіант 1 | Плити покриття ПП10-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 3 |
| 12 | К585521-Л002варіант 1 | Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 13 | К585521-Л003варіант 1 | Кiльця КЦО-1 (0,02м.куб) | шт | 3 |
| 14 | С113-754варіант 1 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 3 |
| 15 | Е23-23-1 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01****на Мощення** |
| 1 | ЕН27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,38 |
| 2 | ЕН27-65-3 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,038 |
| 3 | С111-1638варіант 1 | Круги відрізні, діаметр 230 мм | шт | 0,32 |
| 4 | ЕН27-66-4 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | 100 м | 0,2 |
| 5 | С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,96 |
| 6 | К589921-А003варіант 2 | Поребрики iз бетону 1м | шт | 20 |
|  |  |  |  |  |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-02-01****на Озеленення** |
| 1 | Е47-25-4 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 1,38 |
| 2 | Е47-25-6 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | 100м2 | 1,38 |