**Додаток № 4**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета**

**закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**по предмету закупівлі: Вантажівка – евакуатор**

**код ДК 021:2015:34130000-7 – Мототранспортні вантажні засоби**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристики** | **Параметри** |
| 1 | Кабіна | 2-х дверна, 3-х місна кабіна |
| 2 | Повна маса, кг | 10550 (не більш) |
| 3 | Колісна база | 3815 (не менш) |
| 4 | Навантаження на вісь (кг) | 4.0 (передній) / 7.0 (задній) - (не гірше) |
| 5 | Шини | 8.25R20, 6 шт. + 1 запаска |
| 6 | Двигун | 4-тактний з прямим уприскуванням, з водяним охолодженням |
| 7 | Вид пального | Дизель |
| 8 | Стандарт викидів | Євро VI (не гірше) |
| 9 | Коробка передач | 6-ти ступінчата механічна |
| 10 | Потужність двигуна | 190 к.с. (не менш) |
| 11 | Кількість осей | 2 |
| 12 | Привід | Повний (4WD) |
| 13 | Платформа мм | 5600х2300 (не менш) |
| 14 | Хід платформи (мм) | 2700 (не менш) |
| 15 | Мінімальний кут | 9 (не гірше) |
| 16 | Маса навантаження, кг | 5400 (не менш) |
| 17 | Підйом задньої руки (кг) | 2500 (не гірше) |
| 18 | Об'єм паливного баку, л | 90 (не менше) |
| 19 | Передні гальма | Пневматичні |
| 20 | Задні гальма | Пневматичні |
| 21 | Підйомний орган/  максимальна вантажопідйомність (мм) | 1200 (не гірше) |
| 22 | Повністю розширена максимальна вантажопідйомність (мм) | 1300 (не гірше) |
| 23 | Гідропідсилювач керма | Має бути в наявності |
| 24 | Кондиціонер | Має бути в наявності |
| 25 | Електропідйомники скла | Має бути в наявності |
| 26 | Центральний замок | Має бути в наявності |
| 27 | Лебідка електрична 4 тон | Має бути в наявності |
| 28 | Допоміжні візки | Має бути в наявності |
| 29 | Пара L-подібних буксирних вил | Має бути в наявності |
| 30 | Пара обертових циліндрів | Має бути в наявності |
| 31 | Чотири зв’язуючи пристрої | Має бути в наявності |
| 32 | Колір | Темно-зелений хакі |
| 33 | Гарантійний термін | 12 місяців з дати постачання |

**Додаткові вимоги**

1. Учасником у складі тендерної пропозиції надається довідка в довільній формі у вигляді таблиці, в якій зазначається порівняння всіх технічних характеристик на товар, що пропонується з технічними характеристиками предмету закупівлі, визначеними додатком 4 до Тендерної документації. Технічні характеристики запропонованого товару не можуть бути гіршими, ніж технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, визначені Тендерною документацію.

2. Учасником до ціни товару включаються всі витрати, які можуть бути понесені у зв’язку з виконанням ним договірних зобов’язань, в тому числі вартість доставки товару до місця поставки та вартість вантажно-розвантажувальних робіт, а також податки, збори та всі інші витрати, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору.

3. Учасником у складі тендерної пропозиції надаються скановані копії завірених належним чином документів, що підтверджують наявність в учасника власної або залученої на договірних засадах станції технічно-гарантійного обслуговування, територіальне розташування якої має знаходитись в межах Херсонської, Миколаївської або Одеської області.

4. Учасником у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист у довільній формі, оформлений належним чином щодо гарантійного терміну (строку) експлуатації товару, запропонованого Учасником до поставки, який повинен становити не менше 12 місяців з моменту передачі товару Замовнику.