**ДОДАТОК 2**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |
| --- |
| Предмет закупівлі: **ПАРОГЕНЕРАТОР З ПРАСКОЮ Silter Super mini 2005 Е**  **(або еквівалент)****Код ДК 021:2015 39710000-2 - Електричні побутові прилади****ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ** |
|  |  |  |  |  |  |

1.Технічні та кількісні характеристики товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування  | Од.виміру | Кількість  | Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі |
| 1 | Парогенератор з праскою Silter Super mini 2005 Е(або еквівалент) | шт | 1 | Ємність для води - 5 лМаксимальна споживана потужність - 2050 ВтТиск пару - 3,5 барТривалість роботи від однієї заливки - 6,5 годинВертикальне відпарювання Напруга - 220ВПродуктивність подачі пари 10-100 г/хв, регулюєтьсяВбудований манометрЖаростійка підставка для праски 4 ступеня захисту від перегрівання парогенератора |

2. Для підтвердження відповідності пропонованого Учасником Товару технічним вимогам до предмета закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції: будь-який з наступних документів від виробника паспорт (формуляр) товару /сертифікат/ посібник користувача/, які повинні містити опис технічних характеристик товару, перелік комплектації товару, інструкцію до використання.

2.1. Характеристики Товару повинні бути не нижче визначених у цьому Додатку (покращення не можливе) та вказуватись в пропозиціях учасників торгів.

2.2. Вартість тендерної пропозиції учасника повинна враховувати витрати на доставку (витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо). Надати гарантійний лист.

2.3. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

2.4. Гарантія на Товар має відповідати терміну гарантії підприємства-виробника продукції, відповідно до технічного завдання, але не менше 12 місяців.

2.5. Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним вимогам Замовника, учасник підтверджує під час проведення процедури закупівлі, шляхом надання наступних документів у складі тендерної пропозиції, а саме:

2.5.1. Гарантійний лист про постачання **нового** обладнання належної якості відповідно до умов технічного завдання з інформацією щодо умов та термінів гарантійного та сервісного обслуговування Товару.

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у разі визначення нас Переможцем закупівлі та укладення договору із Замовником, згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі вимоги Замовника визначені даним оголошенням про проведення відкритих торгів.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (посада) (підпис) (П.І.Б.)

**Даний додаток обов’язково подається Учасником у складі пропозиції на фірмовому бланку з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з відбитком печатки** (подається без відбитку печатки, у разі якщо учасник, здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством)

Відповідно до ч. 4 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз "або еквівалент".

**Обгрунтування необхідності закупівлі**

**парогенератора з праскою Silter Super mini 2005 Е**

Державна установа «Божковська виправна колонія (№ 16)» (далі-«Замовник») здійснює закупівлю товару, а саме: парогенератора з праскою Silter Super mini 2005 Е із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та унікальними технічними характеристиками (ємність для води - 5 л, максимальна споживана потужність - 2050 Вт, тиск пару - 3,5 бар, тривалість роботи від однієї заливки - 6,5 годин, вертикальне відпарювання, напруга - 220В, продуктивність подачі пари 10-100 г/хв, регулюється, вбудований манометр, жаростійка підставка для праски 4 ступеня захисту від перегрівання парогенератора, найбільше відповідатиме вимогам та потребам Замовника. Тому, для дотримання принципів Закону України «Про публічні закупівлі», а саме максимальної економії та ефективності, Замовник прийняв рішення провести закупівлю саме **парогенератора з праскою Silter Super mini 2005.**