**ДОДАТОК 1**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Предмет закупівлі: **Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані** (**ДК 021:2015:** **42650000-7 «Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані»)** повинен відповідати технічним, якісним та кількісним характеристикам, наведеним нижче.

*Дані технічні вимоги є невід’ємною складовою пропозиції Учасника торгів. Оформляються на фірмовому бланку за підписом керівника або уповноваженого представника (підприємства, установи, організації) та скріплюються мокрою печаткою (у разі наявності).*

*До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.*

*Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).*

*Всі витрати (податки, збори та інші), що несе Учасник у зв’язку з поставкою товару, включаються до ціни пропозиції.*

Обгрунтування необхідності посилання на конкретну торгову назву конкретного виробника оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товарів, які за своїми якісними та технічними характеристиками найбільш відповідатимуть вимогам та потребам замовника.

Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Однак Учасниками можуть бути запропонований товар іншої моделі та виробника з аналогічними характеристиками, вказаними нижче.

Товар, що закуповується, повинен відповідати заданим або мати кращі технічні характеристики.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Технічні вимоги до предмета закупівлі, встановлені Замовником** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** | | **Виробник, країна походження** | |
| 1. | Комплект домкратів пляшкових Yato 25 т 240х510 мм (YT-17075) (Максимальна висота підйому:510 мм, Мінімальна висота підйому:240 мм) (5 шт) | або еквівалент | к-т | 1 | |  | |
| 2 | Комплект домкратів гідралівчних TORIN 50 т 280-450 мм (TH95004) (Максимальна висота підйому:450 мм, Мінімальна висота підйому:280 мм) (5 шт) | або еквівалент | к-т | 1 | |  | |
| 3 | Набір ключів комбінованих  32мм AAEB3232,  ЗЗмм AAEBЗЗЗЗ,  34мм AAEB3434,  35мм AWT-ERS35,  36ммAAEB3636,  37мм,38мм 1500-38,39мм,  41мм AAEB4141,  46мм AAEB4646,  48мм AAEB4848,  55мм AAEB5555,  60мм AAEB6060,  65мм AAEB6565,  70мм AAEB7070,  75 мм AAEB7575 | або еквівалент | к-т | 2 | |  | |
| 4 | Аргонна зварка Іскра TIG 240 AC/DC Pulse (Споживана потужність: 5.6кВт;  Діаметр електрода, мм:1.6-5.0мм;  Напруга хол. ходу, В:58; Напруга:220В) | або еквівалент | шт | 2 | |  | |
| 5 | Пневмогайкокрут TOPTUL KAAJ2413 (Максимальний крутний момент:1763 Нм, Функція реверсу: з реверсом, Максимальні обороти:6500 об/хв, Тип хвостовика: квадрат 3/4") | або еквівалент | шт | | 1 | |  |
| 6 | Комплект шлангів високого тиску  6мм 1SN DIN/EN 853 50м, 8мм 2SN DIN/EN 853 50м, 10мм 2SN DIN/EN 853 50м,  12мм 2SN DIN/EN 853 50м  (Армований шланг; Тип армування-Спіральне) | або еквівалент | к-т | 1 | |  | |
| 7 | Набір акумуляторних болгарок: (Акумуляторна болгарка діаметр-125 мм,18В-22В, 10000 об/хв; Акумуляторна болгарка діаметр-230мм, 18 В + 18 В, 6000 об/хв) (без акумуляторних блоків) | або еквівалент | к-т | 2 | |  | |
| 8 | Комплект Наборів мітчиків та плашок 110 шт, М2-М18 металевий бокс (IS)  (1. Мітчики ручні комплектні - 70 шт,  2.Плашки - 35 шт,  3. Вороток для мітчиків цанговий Т-потібний - 1 шт,  4. Вороток для мітчиків М 3-12 (1/16"-1/2") - 1 шт,  5. Вороток для мітчиків М 6-20 (1/4"-3/4") - 1 шт,  6. Вороток для плашок Ф 25 (1") - 1 шт,  7. Вороток для плашок Ф 38 (1 1/2") - 1 шт. | або еквівалент | к-т | 1 | |  | |
| 9 | Набір інструментів для візка King Tony 934-018MRVD (259 предметів)(в кейсі) | або еквівалент | к-т | 3 | |  | |

Упаковка товару повинна відповідати діючим державним стандартам і правилам, забезпечувати захист і зберігання товару від пошкодження під час транспортування від місця завантаження до місця поставки (відвантаження).

Маркування товару на упаковці повинне бути чітким і містити: найменування підприємства виробника, дату виготовлення; повне найменування товару згідно з вимогами нормативного документу на нього*.*

Доставка товару за вказаною адресою: 12505, Україна, Житомирська обл., м. Коростишів,   
вул. Лісовий масив, 7.

Товар повинен постачатися транспортом постачальника, здійснення вантажно-розвантажувальних послуг при поставці товару із занесенням на поверх у приміщення Замовника за рахунок постачальника;

Якщо товар виявиться дефектним, або таким, що не відповідає вимогам якісної характеристики, то незалежно від того, чи могли бути такі недоліки встановлені при прийомі - передачі товару, Учасник зобов’язаний замінити цей товар протягом 7 днів з моменту виявлення неякісного Товару на якісний без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

Запропонований товар не повинен порушувати вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з російської педерації» та інших норм діючого законодавства України стосовно санкцій.При виявленні будь-якого товару, що пропонує в тендерній пропозиції Учасник, походженням з російської федерації / республіки білорусь, така пропозиція відхиляється відповідно до абзацу 8 підпункту 1 пункту 47 Особливостей.

**Керівник (або уповноважена особа) Учасника торгів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**П І Б**

**з технічними вимогами згоден \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис МП**