**Перелік**

**змін до тендерної документації відкритих торгів за предметом:**

послуги з розміщення на своєму технічному майданчику активного

мережевого обладнання інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю (ІКСЕК) та організацію його доступу до мережі Інтернет через захищений вузол Інтернет-доступу (ЗВІД)

(код ДК 021:2015 72250000-2 “Послуги пов’язані із системами та підтримкою”)

1. **Стара редакція Технічних вимог до предмету закупівлі:**

|  |
| --- |
| **Додаток № 3 до тендерної документації****ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ** **до предмету закупівлі** |
| **І. Розміщення на технічному майданчику активного мережевого обладнання** * 1. Виконавець надає послугу з розміщення на своєму технічному майданчику обладнання Замовника (перелік обладнання наведено в Таблиці 1 ) з доступом до мережі Інтернет через захищений вузол Інтернет-доступу (ЗВІД).

Таблиця 1**Перелік обладнання, що планується розмістити:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№з/п* | Назва | Кількість |
| 1 | Комутатор Fast Ethernet 48-портів, Cisco Catalyst 2960S-48FPS-L сер.SFOC1811Y6KX | 2 |
| 2 | Сервер FUJITSU HY TX200S7 4LFF E5-2420 \*2/RAM 16 GB/DVD-RW/3\*HD SATA 1TB 7.2K/xPSU450W 3Y Twr.7200. | 2 |
| 3 | Сервер, PrimeServer Lan 2900R  | 3 |

* 1. Обладнання Замовника встановлюється в телекомунікаційну шафу Виконавця на технічному майданчику Виконавця та забезпечується резервним гарантованим безперебійним живленням ~ 220В та охолодженням за допомогою системи кондиціонування. Вимоги до приміщення наводяться в Таблиці 2.

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| *№з/п* | Вимоги до приміщення в якому буде розміщено обладнання: |
| 1. | - Підтримка температурного режиму в приміщенні, де розташоване обладнання в межах min+18°С (max+24°С) та відносної вологості в діапазоні від 30 до 50 %;- Забезпечення гарантованої вихідної напруги 160-275 В з частотою;- Забезпечення потужності безперебійного живлення 4 кВ;- Забезпечення охоронною сигналізацією приміщення;- Забезпечення пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння приміщення;- Регламентований доступ до приміщення;- Забезпечення вогнестійкими дверима приміщення;- Надання цілодобового доступу співробітникам Замовника, що відповідають за експлуатацію обладнання  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3**. Режим надання Послуги – 365х24х7 (цілодобово). Час, протягом якого з будь-яких причин відсутні Послуги, не повинен перевищувати 8 години на місяць (за виключенням випадків пошкодження кабельних ліній; строк усунення такої несправності становить 24години з моменту надходження повідомлення від Замовника)**,** що фіксується згідно з пунктом 1.5. цього Додатку.**1.4**. Інциденти, запити та час реагування.В разі виявлення збоїв (інцидентів) при наданні Послуги, чи по іншим питанням, стосовно надання Послуги, Замовник надсилає відповідальній особі Виконавця запит на електронну пошту чи сповіщає її по телефону.Час реагування на запит становить 0,5 години.**1.5**. Планові профілактичні роботи. * + 1. Профілактичні роботи проводяться виключно у термін з 20:00 до 06:00 години, або у вихідні та святкові дні.
		2. З приводу здійснення профілактичних робіт Виконавець заздалегідь письмово попереджає Замовника на електронну адресу, що зазначена у Додатку 3 до Договору, не менше ніж за 72 години до початку таких робіт.
		3. Профілактичні роботи проводяться лише за письмовою згодою Замовника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Від Замовника:** |  | **Від Виконавця:** |
| **Голова Держекспортконтролю** |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр ПАВЛІЧЕНКО** м.п |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** м.п |

 |

1. **Нова редакція Технічних вимог до предмету закупівлі:**

|  |
| --- |
| **Додаток № 3 до тендерної документації****ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ** **до предмету закупівлі** |
| **І. Розміщення на технічному майданчику активного мережевого обладнання:*** 1. Виконавець надає послугу з розміщення на своєму технічному майданчику обладнання Замовника (перелік обладнання наведено в Таблиці 1 ), на якому передбачається обробка інформації з найвищим ступенем обмеження доступу “для службового користування”, з доступом до мережі Інтернет через захищений вузол Інтернет-доступу (ЗВІД) та підключенням до спеціальної інформаційно-комунікаційної системи органів виконавчої влади Національної системи конфіденційного зв’язку.

Таблиця 1**Перелік обладнання, що планується розмістити:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№з/п* | Назва | Кількість |
| 1 | Комутатор Fast Ethernet 48-портів, Cisco Catalyst 2960S-48FPS-L сер.SFOC1811Y6KX | 2 |
| 2 | Сервер FUJITSU HY TX200S7 4LFF E5-2420 \*2/RAM 16 GB/DVD-RW/3\*HD SATA 1TB 7.2K/xPSU450W 3Y Twr.7200. | 2 |
| 3 | Сервер, PrimeServer Lan 2900R  | 3 |

* 1. Обладнання Замовника встановлюється в телекомунікаційну шафу Виконавця на технічному майданчику Виконавця та забезпечується резервним гарантованим безперебійним живленням ~ 220В та охолодженням за допомогою системи кондиціонування. Вимоги до приміщення наводяться в Таблиці 2.

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| *№з/п* | Вимоги до приміщення в якому буде розміщено обладнання: |
| 1. | - Підтримка температурного режиму в приміщенні, де розташоване обладнання в межах min+18°С (max+24°С) та відносної вологості в діапазоні від 30 до 50 %;- Забезпечення гарантованої вихідної напруги 160-275 В з частотою;- Забезпечення потужності безперебійного живлення 4 кВ;- Забезпечення охоронною сигналізацією приміщення;- Забезпечення пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння приміщення;- Регламентований доступ до приміщення;- Забезпечення вогнестійкими дверима приміщення;- Надання цілодобового доступу співробітникам Замовника, що відповідають за експлуатацію обладнання  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3**. Режим надання Послуги – 365х24х7 (цілодобово). Час, протягом якого з будь-яких причин відсутні Послуги, не повинен перевищувати 8 години на місяць (за виключенням випадків пошкодження кабельних ліній; строк усунення такої несправності становить 24години з моменту надходження повідомлення від Замовника)**,** що фіксується згідно з пунктом 1.5. цього Додатку.**1.4**. Інциденти, запити та час реагування.В разі виявлення збоїв (інцидентів) при наданні Послуги, чи по іншим питанням, стосовно надання Послуги, Замовник надсилає відповідальній особі Виконавця запит на електронну пошту чи сповіщає її по телефону.Час реагування на запит становить 0,5 години.**1.5**. Планові профілактичні роботи. * + 1. Профілактичні роботи проводяться виключно у термін з 20:00 до 06:00 години, або у вихідні та святкові дні.
		2. З приводу здійснення профілактичних робіт Виконавець заздалегідь письмово попереджає Замовника на електронну адресу, що зазначена у Додатку 3 до Договору, не менше ніж за 72 години до початку таких робіт.
		3. Профілактичні роботи проводяться лише за письмовою згодою Замовника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Від Замовника:** |  | **Від Виконавця:** |
| **Голова Держекспортконтролю** |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр ПАВЛІЧЕНКО** м.п |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** м.п |

 |

|  |
| --- |
| **Додаток № 2 до проекту договору****ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ** **до предмету договору** |
| **І. Розміщення на технічному майданчику активного мережевого обладнання** * 1. Виконавець надає послугу з розміщення на своєму технічному майданчику обладнання Замовника (перелік обладнання наведено в Таблиці 1 ) з доступом до мережі Інтернет через захищений вузол Інтернет-доступу (ЗВІД).

Таблиця 1**Перелік обладнання, що планується розмістити:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№з/п* | Назва | Кількість |
| 1 | Комутатор Fast Ethernet 48-портів, Cisco Catalyst 2960S-48FPS-L сер.SFOC1811Y6KX | 2 |
| 2 | Сервер FUJITSU HY TX200S7 4LFF E5-2420 \*2/RAM 16 GB/DVD-RW/3\*HD SATA 1TB 7.2K/xPSU450W 3Y Twr.7200. | 2 |
| 3 | Сервер, PrimeServer Lan 2900R  | 3 |

* 1. Обладнання Замовника встановлюється в телекомунікаційну шафу Виконавця на технічному майданчику Виконавця та забезпечується резервним гарантованим безперебійним живленням ~ 220В та охолодженням за допомогою системи кондиціонування. Вимоги до приміщення наводяться в Таблиці 2.

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| *№з/п* | Вимоги до приміщення в якому буде розміщено обладнання: |
| 1. | - Підтримка температурного режиму в приміщенні, де розташоване обладнання в межах min+18°С (max+24°С) та відносної вологості в діапазоні від 30 до 50 %;- Забезпечення гарантованої вихідної напруги 160-275 В з частотою;- Забезпечення потужності безперебійного живлення 4 кВ;- Забезпечення охоронною сигналізацією приміщення;- Забезпечення пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння приміщення;- Регламентований доступ до приміщення;- Забезпечення вогнестійкими дверима приміщення;- Надання цілодобового доступу співробітникам Замовника, що відповідають за експлуатацію обладнання  |

 |

1. **Стара редакція Технічних вимог до предмету закупівлі:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3**. Режим надання Послуги – 365х24х7 (цілодобово). Час, протягом якого з будь-яких причин відсутні Послуги, не повинен перевищувати 8 години на місяць (за виключенням випадків пошкодження кабельних ліній; строк усунення такої несправності становить 24години з моменту надходження повідомлення від Замовника)**,** що фіксується згідно з пунктом 1.5. цього Додатку.**1.4**. Інциденти, запити та час реагування.В разі виявлення збоїв (інцидентів) при наданні Послуги, чи по іншим питанням, стосовно надання Послуги, Замовник надсилає відповідальній особі Виконавця запит на електронну пошту чи сповіщає її по телефону.Час реагування на запит становить 0,5 години.**1.5**. Планові профілактичні роботи. * + 1. Профілактичні роботи проводяться виключно у термін з 20:00 до 06:00 години, або у вихідні та святкові дні.
		2. З приводу здійснення профілактичних робіт Виконавець заздалегідь письмово попереджає Замовника на електронну адресу, що зазначена у Додатку 3 до Договору, не менше ніж за 72 години до початку таких робіт.
		3. Профілактичні роботи проводяться лише за письмовою згодою Замовника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Від Замовника:** |  | **Від Виконавця:** |
| **Голова Держекспортконтролю** |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр ПАВЛІЧЕНКО** м.п |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** м.п |

 |

1. **Нова редакція Технічних вимог до предмету закупівлі:**

|  |
| --- |
| **Додаток № 2 до проекту договору****ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ** **до предмету закупівлі** |
| **І. Розміщення на технічному майданчику активного мережевого обладнання:*** 1. Виконавець надає послугу з розміщення на своєму технічному майданчику обладнання Замовника (перелік обладнання наведено в Таблиці 1 ), на якому передбачається обробка інформації з найвищим ступенем обмеження доступу “для службового користування”, з доступом до мережі Інтернет через захищений вузол Інтернет-доступу (ЗВІД) та підключенням до спеціальної інформаційно-комунікаційної системи органів виконавчої влади Національної системи конфіденційного зв’язку.

Таблиця 1**Перелік обладнання, що планується розмістити:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№з/п* | Назва | Кількість |
| 1 | Комутатор Fast Ethernet 48-портів, Cisco Catalyst 2960S-48FPS-L сер.SFOC1811Y6KX | 2 |
| 2 | Сервер FUJITSU HY TX200S7 4LFF E5-2420 \*2/RAM 16 GB/DVD-RW/3\*HD SATA 1TB 7.2K/xPSU450W 3Y Twr.7200. | 2 |
| 3 | Сервер, PrimeServer Lan 2900R  | 3 |

* 1. Обладнання Замовника встановлюється в телекомунікаційну шафу Виконавця на технічному майданчику Виконавця та забезпечується резервним гарантованим безперебійним живленням ~ 220В та охолодженням за допомогою системи кондиціонування. Вимоги до приміщення наводяться в Таблиці 2.

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| *№з/п* | Вимоги до приміщення в якому буде розміщено обладнання: |
| 1. | - Підтримка температурного режиму в приміщенні, де розташоване обладнання в межах min+18°С (max+24°С) та відносної вологості в діапазоні від 30 до 50 %;- Забезпечення гарантованої вихідної напруги 160-275 В з частотою;- Забезпечення потужності безперебійного живлення 4 кВ;- Забезпечення охоронною сигналізацією приміщення;- Забезпечення пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння приміщення;- Регламентований доступ до приміщення;- Забезпечення вогнестійкими дверима приміщення;- Надання цілодобового доступу співробітникам Замовника, що відповідають за експлуатацію обладнання  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3**. Режим надання Послуги – 365х24х7 (цілодобово). Час, протягом якого з будь-яких причин відсутні Послуги, не повинен перевищувати 8 години на місяць (за виключенням випадків пошкодження кабельних ліній; строк усунення такої несправності становить 24години з моменту надходження повідомлення від Замовника)**,** що фіксується згідно з пунктом 1.5. цього Додатку.**1.4**. Інциденти, запити та час реагування.В разі виявлення збоїв (інцидентів) при наданні Послуги, чи по іншим питанням, стосовно надання Послуги, Замовник надсилає відповідальній особі Виконавця запит на електронну пошту чи сповіщає її по телефону.Час реагування на запит становить 0,5 години.**1.5**. Планові профілактичні роботи. * + 1. Профілактичні роботи проводяться виключно у термін з 20:00 до 06:00 години, або у вихідні та святкові дні.
		2. З приводу здійснення профілактичних робіт Виконавець заздалегідь письмово попереджає Замовника на електронну адресу, що зазначена у Додатку 3 до Договору, не менше ніж за 72 години до початку таких робіт.
		3. Профілактичні роботи проводяться лише за письмовою згодою Замовника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Від Замовника:** |  | **Від Виконавця:** |
| **Голова Держекспортконтролю** |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр ПАВЛІЧЕНКО** м.п |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** м.п |

 |