**Додаток 2**

**до оголошення**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Предмет закупівлі: Олива моторна**

 **(09211100-2 Моторні оливи)**

 **за кодом ДК 021:2015: 09210000 – 4 Мастильні засоби**

[**Тут https://dk21.dovidnyk.info/ про ℹ ДК 021:2015 ℹ**](https://dk21.dovidnyk.info/)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва | ДСТУ, ГОСТ | Якість товару | Одиниця виміру | Кількість | Тара (упаковка) |
| 1 | Олива моторна класу SAE 10W-40 ( Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defenceабо еквівалентОлива моторна класу SAE 10W-40 WOLF VITALTECH 10W-40 або еквівалент |  | для дизельного двигуна Yuchai –YC 6A260-20 - автобус ЛАЗ 13,5 LE. Відповідність технічним характеристикам SAE 10W40. Наявність офіційного схвалення MB-Approval 228.3 (нове схвалення DTFR 15B110), ***копію якого учасник надає у складі пропозиці*** . **Технічні характеристики:** густина при 15°С, кг/л - 0,868; індекс в’язкості, ASTM D2270 – не нижче 154; кінематична в'язкість при 40°C, мм2/с - 98; кінематична в'язкість при 100°C, мм2/с - 14,6; температура спалаху у відкритому тиглі - 244 °C; лужне число, мг КОН/г - 15,3; температура застигання – мінус 42°C.  | л | 410 | Розфасована та промаркована в металевих бочках ємкістю в межах від 200 до 208 літрів заводського розливу.  |
| 2 | Олива моторна класу SAE 10W-40 (Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Ptotection або еквівалентОлива моторна класу SAE 10W-40 WOLF OFFICIALTECH 10W-40 ULTRA MS або еквівалент |  | для двигуна NL273LPG автобус MAN A21 та двигуна Mercedes-Benz OM 924 LA автобус МАЗ 206. Відповідність технічним характеристикам SAE 10W-40. Наявність офіційного схвалення MB 228.51 (нове схвалення DTFR 15C110), ***копію яких учасник надає у складі пропозиції .*** **Технічні характеристики:** густина при 15°С, кг/л - 0,861; індекс в’язкості, ASTM D2270 – 153; кінематична в'язкість при 40°C, мм2/с - 91; кінематична в'язкість при 100°C, мм2/с - 13,7; температура спалаху у відкритому тиглі - 232 °C; лужне число, мг КОН/г - 13,2; температура застигання – не нижче мінус 33°C. | л | 2912 | Розфасована та промаркована в металевих бочках ємкістю в межах від 200 до 208 літрів заводського розливу.  |

Допускається відхилення в ємності заводської тари в межах 5 %.

Залишок у зв’язку із зміною тари може постачатись в іншому фасуванні.

**Технічне завдання до предмета закупівлі:**

1. Поставлений Товар повинен відповідати стандартам, технічним умовам, зразкам і вимогам, встановленим в Україні для даного виду Товару, зокрема щодо показників якості такого виду товару, що підтверджується відповідними документами (**копією сертифікату якості/відповідності** та **паспортом якості** виписаним виробником (або видані виробнику), або копією іншого документу, що підтверджує якість та походження товару та які є діючі на момент подання тендерної пропозиції) або інформаційним листом в довільній формі, ***які Учасник надає у складі тендерної пропозиції*** (п.п. 16-3 таблиця 2 Додаток 1 до ТД)***.***

2. Товар повинен бути заводського виготовлення (**надати Лист-гарантію** за взірцем п.п. 16-2 таблиця 2 Додаток 1 до ТД про те, що весь запропонований Учасником Товар є Товаром заводського виготовлення).

3. У своїх пропозиціях Учасник має зазначити каталожний номер, або код, або артикул, найменування товару, найменування виробника товару, країну виробника товару, який пропонується по кожній окремій позиції.

4. Товар буде закуповуватись **окремими партіями** в залежності від потреб замовника, відповідно до направлених учаснику заявок. Фактичний обсяг Товару буде визначений у процесі виконання договору, відповідно до видаткових накладних на Товар, але в межах суми договору, укладеного за результатами торгів.

5. Постачання Товару повинно здійснюватись з дати підписання договору **до 31.12.2024** року відповідно до попередньо узгоджених об’ємів поставки Товару із Замовником, **протягом 4 (чотирьох) календарних днів** з дня отримання заявки від Замовника (**надати Лист-гарантію** за взірцем п.п. 16 таблиця 2 Додаток 1 до ТД).

6. У разі поставки неякісного товару, Постачальник повинен розглянути звернення Замовника і у строк до **4 (чотирьох)** робочих днів з дати отримання звернення, усунути дефекти та/або провести заміну неякісного товару на якісний за свій рахунок відповідно до чинного законодавства України.

7. Гарантійний термін експлуатації Товару повинен бути **не менш ніж гарантійний термін визначений виробником з дати поставки товару**, але у будь якому разі, **не менше 12-ти місяців** (крім товару, на який встановлюються інші гарантійні зобов’язання безпосередньо виробником) (**надати Лист-гарантію** за взірцем п.п 16-2 таблиця 2 Додаток 1 до ТД).

8. Учасник у складі тендерної пропозиції надає зазначенні в Додатку № 2 до ТД офіційні схвалення по кожній окремій номенклатурній позиції (у разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою) ( п.п. 16-5 таблиця 2 Додаток 1 до ТД).

9. Товар повинен відповідати вимогам технічної документації заводів-виробників такого Товару.

 **У разі, якщо в тендерній документації міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".**

  ***Еквівалент*** – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

10. У випадку подання пропозиції **щодо еквівалента Товару Учасник надає порівняльну таблицю** основних технічних та якісних характеристик на предмет закупівлі, що мають бути не гіршими від технічних та якісних характеристик товару наведеного у тендерній документації (**надати Порівняльну таблицю**  пп. 16-4 Частина 2 Додаток 1 до ТД).

11. Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

 12. Доставка до місця поставки Товару, навантаження та розвантаження Товару здійснюється Учасником за його власний рахунок.

13. Учасник несе відповідальність за якість поставленого Товару.

***«З умовами технічних (якісних) та характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_