***Додаток 2 до тендерної документації***

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі технічна специфікація**

**Кількісні :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість одиниць** |
| 1 | **Відеогастроскоп**  **за кодом ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків (33168100-6 - Ендоскопи), НК 024:2023: 17663 - Гнучкий відеогастроскоп** | **Шт.** | **1** |

**Загальні:**

1. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується декларацією та сертифікатом відповідності (про відповідність) **або** документом(ами), що підтверджує(ють) можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. **(Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції відповідний(і) документ(и)).**
2. Відповідність запропонованого Учасником товару медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідний(і) розділ(и) та/або сторінку(и) технічного(их) документу(ів) виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документу(ів) українською мовою), в якому(их) міститься ця інформація, разом з додаванням відповідного(их) технічного(их) документу(ів) виробника до складу тендерної пропозиції Учасника. Підтвердження медико - технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці, наведеної нижче.
3. Гарантійний термін обслуговування повинен становити **не менше 12 місяців** з дня підписання акту введення в експлуатацію (**На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції**).
4. Учасник процедури закупівлі повинен забезпечитинавчання (проведення консультацій) працівників Замовника по користуванню, доставку, налагодження та введення в експлуатацію товару.  **(на підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції).**

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика/параметр** | **Наявність функції або значення параметру** | **Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідний(і) розділ(и) та/або сторінку(и) технічного(их) документу(ів) виробника** |
|  | **Відеогастроскоп – 1 шт.** | | |
|  | Призначення виробу, не гірше | для огляду та діагностики всіх типів патологічних змін в області верхнього відділу травневого тракту |  |
|  | Ступінь захисту від ураження електричним струмом | Тип BF |  |
|  | Пряме направлення огляду | наявність |  |
|  | Кут поля зору, не менше | 1400 |  |
|  | Глибина різкості, не менше | 2-100 мм |  |
|  | Діаметр гнучкої частини, не більше | 9,3 мм |  |
|  | Зовнішній діаметр дистального кінця, не більше | 9,2 мм |  |
|  | Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця вгору, не менше | 2100 |  |
|  | Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця вниз, не менше | 900 |  |
|  | Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця праворуч, не менше | 1000 |  |
|  | Діапазон зміни кута відхилення дистального кінця ліворуч, не менше | 1000 |  |
|  | Робоча довжина, не менше | 1100 мм |  |
|  | Загальна довжина, не менше | 1400 мм |  |
|  | Внутрішній діаметр інструментального каналу, не менше | 2,8 мм |  |
|  | Можливість повного занурення в рідину при обробці (повністю герметичний) | наявність |  |
|  | Наявність каналу для подачі води | наявність |  |

*Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, що є предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".*