**Перелік змін до тендерної документації, затвердженої рішенням уповноваженої особи від 08.12.2023, протокол № 103**

**ДК 021:2015 код 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (світильники для господарської діяльності)**

1. В Додатку 4 тендерної документації:
   1. Таблицю викласти в наступній редакції:

|  |  |
| --- | --- |
| **Попередня редакція** | **Поточна редакція** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Найменування | Технічні та якісні характеристики | Кількість, штук | | Світильник  Світлодіодна панель Армстронг ULM 60x60 см 50W 6500К (22747) - фото | Світлодіодна панель для стелі, без цоколя  Матеріал: пластик  Напруга: 180-250 В  Потужність: 50 Вт  Лампи в комплекті 4 шт.  Світловий потік: 4000 Лм  Колірна температура: 6500 К  Колір освітлення: холодний, білий  Кут освітлення: 160 град  Глибина: 60 см  Висота: 3 см  Ширина: 60 см  Клас енергоспоживання: А+  Термін служби: не менше 25000 год | 55 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Найменування | Технічні та якісні характеристики | Кількість, штук | | Світильник  Світлодіодна панель Армстронг ULM 60x60 см 50W 6500К (22747) - фото | Світлодіодна панель для стелі Армстронг  Матеріал: метал - пластик  Живлення від мережи 180 - 250 Вт.  Потужність: 50 Вт.  Тип ламп: вбудований світлодіод (LED).  Спосіб монтажу: на стелю.  Світловий потік: 4000 Лм.  Колірна температура: 6500К.  Колір світіння: холодний, білий.  Розсіювач типу: «колотий лід».  Матеріал розсіювача: пластик.  Кут освітлення: 160 град.  Індекс передачі кольору: Ra 80.  Ступінь захисту: IP 20.  Форма: квадратна.  Глибина: 59,5 см.  Ширина: 59.5 см.  Висота: 3 см.  Комплект: світильник, драйвер (блок живлення)  Термін служби: не менше 25000 год | 55 | |

Зміни затверджені рішенням уповноваженої особи від 08.12.2023, протокол № 103.