**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 ( Гіпсокартон Кнауф Строймак волог. 12.5 мм (1.20х2.50), БУТИЛОВА СТРІЧКА ФОЛЬГОВАНА 3М - 75 ММ)***

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації:

*- Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або лист Учасника з зазначенням технічних харектеристик або інше українською мовою.*

*- Відповідність позиції № 1 Таблиці №1 Гіпсокартон встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого*[*нормативного документу*](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)*, визначеного чинним законодавством підтверджується документом, у вигляді копії Сертифіката відповідності.*

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим та виготовлен не раніш 2021-2022 рр і таким, що не був у використанні.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні.*

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.*

* 1. 4. Поставка має бути здійснена автотранспортом Учасника. Строк поставки партії товару – протягом 5-х календарних днів з дати подання заявки (телефоном, факсом або листом) Замовника на його адресу.

*На підтвердження зазначеного надається Гарантійний лист від імені Учасника про те що поставка буде здійснюватися автотранспортом Учасника. Строк поставки партії товару – протягом 5 календарних дня з дати подання заявки (телефоном, факсом або листом) Замовника на його адресу.*

**Технічні, якісні та кількісні характеристики повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведені у наступній таблиці (або еквівалент, аналог тощо)**

Таблиця №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **ДК** |  **Найменування**  | **Одиниця виміру** | **к-ть** |
|  | 44172000-6 Листи (будівельні) | Гіпсокартон Кнауф Строймак волог. 12.5 мм (1.20х2.50)  | шт | 488 |
|  | 44173000-3 Стрічки | БУТИЛОВА СТРІЧКА ФОЛЬГОВАНА 3М - 75 ММ | рул | 10 |
| Разом: | 488шт10рул |

*Таблиця №2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічні вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1 | Гіпсокартон Кнауф Строймак волог. 12.5 мм (1.20х2.50)  | Застосування:   стельовий, стіновий Вид листа:  вологостійкийДовжина: 2500 ммШирина: 1200 ммТовщина: 12,5 ммПлоща листа: 3 кв.м...У відсотковому співвідношенні: гіпс (93%), картон (6%), додаткові матеріали (1%). Для досягнення максимальної щільності в гіпс додають спеціальний армуючий склад і скловолокно. |  |
| 2 | БУТИЛОВА СТРІЧКА ФОЛЬГОВАНА 3М - 75 ММ | Фольгована стрічка на основі герметизуючого бутилкаучукового складу постійної клейкості, який захищений силіконізованою плівкою.Відмінно приклеюється до різних поверхонь: скла, алюмінію, сталі, полімерних покриттів, скловолокна, інших будівельних матеріалів |  |

* 1. *У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".* **Обгрунтування*****посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* зазначається як приклад, з метою мінімізації ризиків закупівлі товару, який не є ідентичним за описовими, кількісними і технічними характеристиками. У разі надання еквіваленту зазначити повні параметри еквівалента та надати порівняльню таблицю. Додаток №2 підписується уповноваженою особою учасника.**