**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Генератори бензинові** |
| Код ДК 021:2015 | **31120000-3 Генератори** |
| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі та код, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | **31121200-2 Генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням** |
| Кількість поставки товару  | **10 штук**  |
| Місце поставки товару  | **35641, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Львівська, 117** |
| Строк поставки товару  | **до 31 березня 2023 року включно** |

Наведені нижче вимоги є обов’язковими для предмету закупівлі: ДК 021:2015 – 31120000-3 – Генератори (Генератори бензинові) (далі – Товар).

1. Учасник закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції інформацію про відповідність пропонованого Товару необхідним технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам предмету закупівлі, у формі заповненої таблиці специфікації пропонованого Товару вимога Замовника:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Вимоги до Товару | Пропонується Учасником (вказати параметри пропонованого товару) |
| 1 | Генератор бензиновийКількість: 3 штукиНомінальна потужність: не менше 2,5 кВт та не більше 3,0 кВтКількість фаз: однаТип альтернатора: синхронний або інверторнийОбмотка альтернатора: мідьЧастота струму: 50ГцВихідна напруга: 220В-230ВВольтметр: такЗахист від перенавантаження: такЗахист від низького рівня оливи: такАвтоматичний регулятор напруги: такКількість 1-фазних розеток: не менше 2Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженнямТип палива: бензинВитрати палива: не більше 0,9 л/годОб’єм паливного бака: не менше 15 літрівВага: не більше 43 кг.Запуск: ручний або електро/ручнийТип установки: мобільний.Гарантія: не менше 12 міс.Вся партія товару має бути однієї марки/моделіМарка/модель: (вказати)Країна походження: (вказати) |  |
| 2. | Генератор бензиновийКількість: 3 штукиНомінальна потужність: не менше 5,5 кВт не більше 6,0 кВтКількість фаз: однаТип альтернатора: синхронний або інверторнийОбмотка альтернатора: мідьЧастота струму: 50ГцВихідна напруга: 220В-230ВВольтметр: такЗахист від перенавантаження: такЗахист від низького рівня оливи: такАвтоматичний регулятор напруги: такКількість 1-фазних розеток: не менше 2Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженнямТип палива: бензинВитрати палива: не більше 1,9 л/годОб’єм паливного бака: не менше 25 літрівВага: не більше 90 кг.Запуск: електро/ручнийНаявність акумулятора в комплекті: такТип установки: мобільний на колесах (не менше 2-х коліс).Гарантія: не менше 12 міс.Вся партія товару має бути однієї марки/моделіМарка/модель: (вказати)Країна походження: (вказати) |  |
| 3 | Генератор бензиновийКількість: 4 штукиНомінальна потужність: не менше 5,5 кВт не більше 6,0 кВтКількість фаз: триТип альтернатора: синхронний або інверторнийОбмотка альтернатора: мідьЧастота струму: 50ГцВихідна напруга: 230В/400В або 220В/380ВВольтметр: такЗахист від перенавантаження: такЗахист від низького рівня оливи: такАвтоматичний регулятор напруги: такКількість 1-фазних розеток: не менше 2Кількість 3-фазних розеток: не менше 1Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженнямТип палива: бензинВитрати палива: не більше 1,9 л/годОб’єм паливного бака: не менше 25 літрівВага: не більше 90 кг.Запуск: електро/ручнийНаявність акумулятора в комплекті: такТип установки: мобільний на колесах (не менше 2-х коліс).Гарантія: не менше 12 міс.Вся партія товару має бути однієї марки/моделіМарка/модель: (вказати) |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником проводиться закупівля такого товару.

2. Товар має бути новим, не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

Товар має відповідати вимогам безпеки для життя і здоров’я.

Якість товару повинна відповідати санітарним, технічним нормам, стандартам та вимогам, встановленим чинним законодавством України.

3. Учасник у складі тендерної пропозиції надає на запропонований Товар зразок гарантійного талону.

4. Весь товар має узгоджуватись із електричними вимогами, що встановлені в Україні.

5. Товар повинен передаватися Замовнику в офіційній упаковці. Тара повинна відповідати характеру Товару, забезпечувати цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.

6. Вартість товару, тари, пакування і маркування, транспортування, вантажорозвантажувальні роботи, здійснюються транспортом і силами Учасника, вартість чого включається в ціну тендерної пропозиції.

7. У складі тендерної пропозиції Учасник надає підтверджуючі документи щодо відповідності запропонованого товару наступним технічним характеристикам: номінальна потужність, витрати палива та матеріал обмотки альтернатора (генератора). Підтверджуючими документами може бути копія паспорта або технічного паспорта або інший інструктивний документ, в якому зазначено дані технічні характеристики, або лист виробника чи офіційного представника виробника.