**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на закупівлю послуг** «**Електромонтажні роботи в кабінетах 22, 22а, 24 КП «ХМЦПМСД №2» по вул. Подільській, 54 в м. Хмельницькому, 45310000-3 - Електромонтажні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
|  | | Демонтаж | | | |  | |  | |  | | |
| 1 | | Демонтаж сповіщувачів пожежних димових | | | | шт | | 6 | |  | | |
| 2 | | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | | | | шт | | 6 | |  | | |
| 3 | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | | шт | | 4 | |  | | |
| 4 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | | | | м | | 27,8 | |  | | |
|  | | Електромонтажні роботи | | | |  | |  | |  | | |
| 5 | | Прокладання поліетиленових труб під електропроводку,  діаметр труб до 25 мм | | | | м | | 55 | |  | | |
| 6 | | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | | | | м | | 61 | |  | | |
| 7 | | Прокладання коробів пластикових | | | | м | | 12 | |  | | |
| 8 | | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2  у коробах | | | | м | | 12 | |  | | |
| 9 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | | м | | 96,2 | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | | |
| 10 | | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | | | | м | | 42 | |  | | |
| 11 | | Монтаж LED світильників, які встановлюються в  підвісних стелях | | | | шт | | 5 | |  | | |
| 12 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | | | | шт | | 5 | |  | | |
| 13 | | Установлення штепсельних розеток подвійних | | | | шт | | 7 | |  | | |
| 14 | | Монтаж коробки під автоматичні вимикачі, розмір до  200х200 мм | | | | шт | | 1 | |  | | |
| 15 | | Установлення вимикачів автоматичних на струм до 25 А | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 16 | | З'єднання кінців проводів перерізом до 6 кв.мм в  розподільчій коробці (паяльні роботи) | | | | коробка | | 8 | |  | | |
| 17 | | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5  цеглини, діаметр отвору до 20 мм | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 18 | | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до  товщини в 2 цеглини) | | | | шт | | 2 | |  | | |
| 19 | | Сповіщувач ПС автоматичний димовий  фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у  нормальному виконанні | | | | шт | | 6 | |  | | |
| 20 | | Навантаження сміття вручну | | | | т | | 0,07 | |  | | |
| 21 | | Перевезення сміття до 15 км | | | | т | | 0,07 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Ціна Послуг повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг, з урахуванням усіх витрат. Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції, визначеній учасником, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадку перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі.

2. Послуги повинні надаватися у відповідності до діючих в Україні державних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі надання послуг повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів. Матеріали, які будуть використовуватись учасником для надання послуг повинні мати сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи, у разі їх наявності.

3. Строк гарантії на результат наданих послуг становить дванадцять місяців з дати приймання результату наданих послуг у повному обсязі замовником: з моменту підписання сторонами акту прийому-передачі наданих послуг, про що учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати окремий відповідний лист-гарантію.

4. Учасник несе повну відповідальність за дотримання персоналом правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, у відповідності до вимог діючого законодавства, про що учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати окремий відповідний лист-гарантію.

5. Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають підписану уповноваженою особою учасника договірну ціну (у форматі pdf та у форматі ims або imd).