**Додаток №2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Деревина дров’яна непромислового використання (дрова паливні): за кодом ДК 021:2015 – 03410000-7 Деревина**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Од.****виміру** | **Кількість** | **Технічні характеристики Замовника****(не гірше)** |
| 1 | **Деревина дров’яна непромислового використання (дрова паливні твердих порід (1 група) : береза,дуб, граб** ) | м. куб | 100 | Одиниці виміру – метри кубічні, щільніРозміри:- по довжині – 1,00 м - по діаметру – від 15 см (у верхньому відрізі) і більше;- найбільше відхилення по довжині ± 0,2 м-допустима вологість дров 20-30%.Не допускається зовнішня трухлява гниль.Деревина має бути очищена від сучків. Висота залишених сучків не повинна перевищувати 30 мм.Деревина може бути як в корі, так і без кори. Обдир кори допускається. |
| 2 | **Деревина дров’яна непромислового використання (дрова паливні мяких порід (2 група) сосна, вільха**) | м. куб | 100 |

 Учасник має забезпечити доставку дров до заявленого закладу освіти та **забезпечити розвантаження товару**. Приймання вантажу здійснюється на підставі, оформленої товарно-транспортної накладної, яка є основним перевізним документом.

 **Загальні умови відвантаження деревини:**

- строки відвантаження – з дати укладення договору до 01.06.2024 року (при несприятливих погодних умовах за згодою замовника строк постачання може бути продовжено).

- відвантаження деревини здійснюється партіями, що погоджуються сторонами в залежності від фактичної потреби замовника.

Адреси поставки :

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування**  | **Адреса** |
| Корчицький ЗДО «Капітошка» | вул. Молодіжна , 4, с.Корчик |
| Городнявський ЗДО «Берізка» | вул. , вул.Данченка, 24 А , с. Городнявка,  |
| Михайлюцький ЗДО «Дзвіночок» | вул. Мазунова , 44-Б, с. Михайлючка  |

**Вимоги щодо якості продукції**:

 Продукція не повинна бути в попередній експлуатації.

Якість та технічні характеристики дров паливних повинні відповідати вимогам ТУУ-00994207-005:2018

Деревина приймається партіями. Партія належить до приймання, у разі якщо кількість деревини у виборці, яка не відповідає вимогам Замовника, викладеним вище, складає не більш як 5 %.

**Додаткові умови:**

* Приймання товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника.
* Поставка (передача) товару здійснюється транспортом Учасника-переможця згідно наданих заявок Замовником.
* Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, навантаження, розвантаження та інших витрат, визначених законодавством.

Ми, у разі визнання Нас переможцями та укладення Договору із Замовником про поставку Товару, згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у тендерній документації.

**«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами до постачання погоджуємось»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).*