Капітальний ремонт будівлі Миколаївської гімназії № 30 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Квітнева, 50, в частині
заміни вікон та вхідних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі	
020-2023 	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на загальнобудівельні роботи	
Гімназія №30	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № АБ-6	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “9 липня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Розбирання і демонтаж 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КБ10-20-4
к=1,15
к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	1,5081								
2	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,88								
3	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в
кам'яних будівлях
кількість: 88х0,4	100 м2	0,352								
4	КР13-7-1
к дем.=0,8	(Демонтаж) Скління металевих рам
двошаровими склопакетами площею до 0,5
м2	100м2	0,0044								
5	КР13-7-2
к дем.=0,8	(Демонтаж) Скління металевих рам
двошаровими склопакетами площею до 1 м2
кількість: 3,53-0,44	100м2	0,0309								
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: 0,106+0,957+4,012+5,732	1 т	10,807								
7	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	10,807								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Вікна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
(товщиною 50мм)
кількість: 108х0,5	100м2	0,54								
9	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати
кількість: 108х0,5	100м2	0,54								
10	КБ10-20-4
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	1,5081								
11	С123-16-2
	Блоки віконні  металопластикові	м2	150,81								
12	 С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	870								
13	С1550-38-
1-О
	Монтажна піна	л	32,424								
14	С1551-34-
СП
	Розширювальний профіль В=40мм	м	251								
15	С1551-34-
СП
	Підставний профіль 	м	88								
16	С111-
1747-1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	251								
17	КБ10-25-3
к=1,15	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	0,88								
18	 С123-382-
3	Дошки пiдвiконнi металопластикові
кількість: 88х1,02	м	89,76								
19	 С1550-38-
1-О
	Монтажна піна	л	12,214								
20	КБ10-25-4
к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,88								
21	С113-
1711-4
	Відлив із оцинкованої сталі 
кількість: 88х1,037	м	91,256								
22	 С111-
1747-1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	88								
23	 С111-136-
22	Саморіз	шт	310,64								
24	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок	100м шва	3,39								
25	 С111-
1747-1С
	Пароізоляційна стрічка ALENOR OН T
внутрішня	м	339								
26	КР6-26-5	Навішування москітних сіток
кількість: 1,45х0,8х39	100 м2	0,4524								
27	С123-33-1	Москітна сітка	шт	39								
28	КР6-27-4	Установлення замків безпеки	100 шт	0,39								
29	С111-950-
1-1Г	Дитячий замок безпеки	шт	39								
	 	СКЛОПАКЕТИ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	====================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
30	КР13-7-1	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 0,5 м2	100м2	0,0044								
31	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2
кількість: 3,53-0,44	100м2	0,0309								
32	С111-1880
	Склопакет, опір теплопередачі,
двохкамерний з двома склами , аргоном,
R=0.76; 32мм /4i-10-4-10Ar Ar-4i,
металопластиковим  профілем 70мм,
ширина 70мм, камер-5	м2	3,53								
33	С123-528
	Штапики для склопакетів	пм	18								
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Укоси вікон	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===========	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
34	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	1,187								
35	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	1,187								
36	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	1,187								
37	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм
кількість: 118,7х1,05	м2	124,635								
38	 С111-
1647-1	Клей Перлфікс
кількість: 10х1	кг	10								
39	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	1,187								
40	С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	118,7								
41	КБ15-56-4
к=2; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати	100 м2	11,87								
42	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	118,7								
43	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	1,187								
44	 С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	251								
	 	Ремонт опорядження навколо віконних
прорізів	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===================================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
45	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,509								
46	 С111-
1896-И
	Шпатлівка Ізогіпс	кг	50,9								
47	КБ15-56-4
к=2; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати	100 м2	0,509								
48	 С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	50,9								
49	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,509								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Зовнiшнє оздоблення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Зовнішні укоси вікон	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
50	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,848								
51	ПР15-1308	Штукатурення по каменю і бетону укосів
по фасаду декоративною штукатуркою
"Ceresit", укоси плоскі, ширина до 200 мм	100 м2	0,848								
52	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	12,72								
53	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	334,96								
54	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,848								
												
Капітальний ремонт будівлі Миколаївської гімназії № 30 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Квітнева, 50, в частині
заміни вікон та вхідних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2775,93		 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	4,0		 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	35,29		 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	4,2		 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	3,36		 	 	 	 	
6	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 		 	 	 	 	
6.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	335,21		 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	3149,79		 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,0		 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,10176		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,187128		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,667176		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
10	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	14,
774120196		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	6,98355672		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
12	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	4,586568		 	 	 	 	
13	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	10,807		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 		 	 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	кг	0,817	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	кг	12,725	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	17,301	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	1,767	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	0,073	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,19464		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	17,4109356		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]	маш. год	4,345152		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	5,34336		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг	маш. год	27,36747		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	26,
376571188		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	23,231808		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	26,
999639832		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	&С123-16-2
варіант 1	Блоки віконні  металопластикові	м2	150,81						
 	 	 	 	 						
23	&С113-1711-4
варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі 	м	91,256						
 	 	 	 	 						
24	С142-10-2	Вода	м3	1,57213						
 	 	 	 	 						
25	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,5935						
 	 	 	 	 						
26	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	12,72						
 	 	 	 	 						
27	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	24,45632						
 	 	 	 	 						
28	С111-1753	Гума профільована	т	0,004725						
 	 	 	 	 						
29	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована	кг	160,272						
 	 	 	 	 						
30	&С111-950-1-
1Г	Дитячий замок безпеки	шт	39						
 	 	 	 	 						
31	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,002413						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
32	&С123-382-3	Дошки пiдвiконнi металопластикові	м	89,76						
 	 	 	 	 						
33	С111-1608	Дрантя	кг	0,7957						
 	 	 	 	 						
34	&С111-1647-1	Клей Перлфікс	кг	10						
 	 	 	 	 						
35	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,31147						
 	 	 	 	 						
36	&С111-1844-
1К	Кутики пластикові	м	251						
 	 	 	 	 						
37	+С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	124,635						
 	 	 	 	 						
38	С111-617	Мастика тіоколова будівельного
призначення КБ-0,5	кг	0,3975						
 	 	 	 	 						
39	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,0353						
 	 	 	 	 						
40	&С1550-38-1-
О
варіант 1	Монтажна піна	л	44,638						
 	 	 	 	 						
41	&С123-33-1	Москітна сітка	шт	39						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
42	+С1551-34-СП
варіант 2	Підставний профіль 	м	88						
 	 	 	 	 						
43	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	12,0232						
 	 	 	 	 						
44	&С111-1747-
1С
варіант 2	Пароізоляційна стрічка ALENOR OН T
внутрішня	м	339						
 	 	 	 	 						
45	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	2,754						
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5	м3	5,13971						
 	 	 	 	 						
47	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6	м3	3,8499						
 	 	 	 	 						
48	+С1551-34-СП
варіант 1	Розширювальний профіль В=40мм	м	251						
 	 	 	 	 						
49	&С111-136-22	Саморіз	шт	310,64						
 	 	 	 	 						
50	+С111-1880
варіант 1	Склопакет, опір теплопередачі,
двохкамерний з двома склами , аргоном,
R=0.76; 32мм /4i-10-4-10Ar Ar-4i,
металопластиковим  профілем 70мм,
ширина 70мм, камер-5	м2	3,53						
 	 	 	 	 						
51	&С111-1747-
1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	88						
 	 	 	 	 						
52	&С111-1747-
1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	251						
 	 	 	 	 						
53	&С111-1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	870						
 	 	 	 	 						
54	&С1555-101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	169,6						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
55	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,01272						
 	 	 	 	 						
56	&С111-1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	169,6						
 	 	 	 	 						
57	+С123-528
варіант 1	Штапики для склопакетів	пм	18						
 	 	 	 	 						
58	+С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	334,96						
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
59	С111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,0000905						
 	 	 	 	 						
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 						
 	 	 	 	 						
60	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	46,395						
 	 	 	 	 						
61	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0754						
 	 	 	 	 						
 	 	 Разом 	грн.	 						
 	 	 	 	 						
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 						
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 						
 	 	Електроенергія	кВт-год	63,697	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	1,843	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	0,073	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	л	1,104	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	л	14,971	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Довідкові дані	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будівельне сміття	т	10,80758