**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вулиці від вул. Львівська,71 до вул. Партизанська, 72 (поточного ремонту дороги) в с. Муроване Львівського району Львівського області.)**

|  |
| --- |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю ззастосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 503 |   |
| 2 | Перевезення грунту до 5 км | т | 440,125 |   |
| 3 | Робота на вiдвалi |  м3 | 251,5 |   |
| 4 | Влаштування пiдстильного шару з пiску товщиною 20 см | м3 | 100,6 |   |
| 5 | Влаштування нижнього шару основи iз щебню фракцiї40-70 мм товщиною 15 см | м2 | 503 |   |
| 6 | Влаштування верхнього шару основи iз щебню фракцiї20-40 мм товщиною 15 см | м2 | 503 |   |
| 7 | На кожний 1 см змiни товщини шару виключати до норм18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до товщини 8 см) | м2 | -503 |   |
| 8 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | м2 | 503 |   |
| 9 | Покриття з ФЕМ , h=80 мм | м2 | 508,03 |   |
| 10 | Готування цементно - піщаних сумішей, марка 75 | м3 | 27,82 |   |
| 11 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядовихканалізаційних колодязів без заміни люка, поверхня зтвердим покриттям | колодязь | 5 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |

Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».