**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**предмета закупівлі: «Код за ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти**

**(Паливо для генераторів електричного струму)».**

Строк поставки товарів: **до 31 грудня 2022 року.**

Покупець проводить закупівлю пального партіями в залежності від потреби. Учасник проводить відпуск пального згідно із заявкою Покупця.

Ціна на товар, що є предметом закупівлі, повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару з урахуванням страхування, навантажувально-розвантажувальних робіт, сплати митних тарифів та усіх інших витрат.

**Обов’язкова наявність автозаправної станції (АЗС) що знаходиться на території міста Виноградів або на території Виноградівської міської територіальної громади**, Закарпатській області та на території України.

Надати довідку довільної форми з переліком АЗС із вказанням адреси їхнього розташування та документи (договори чи (або) акти прийому-передачі), які підтверджують право власності чи користування або відповідального зберігання нафтопродуктів на АЗС, які діють протягом терміну поставки товару. Крім того, оригінал (оригінали) листів з зазначенням номера закупівлі від власника або зберігача палива на АЗС з гарантією безумовного та цілодобового здійснення відпуску пального з АЗС протягом 2023 року талонами зразка Учасника.

Лист повинен містити зразок талонів, за якими буде здійснюватися заправка транспорту замовника.

Умови поставки: закупівля бензину А-95 та дизельного палива здійснюється безпосередньо на АЗС учасника (постачальника) за талонами учасника (постачальника).

Відпуск Товару має здійснюватися за талонами цілодобово, включаючи суботу, неділю, святкові та неробочі дні. У разі якщо Учасник здійснює перехід на талони нового зразку, він повинен здійснити рівноцінний обмін талонів старого зразку, що залишилися у Замовника після закінчення строку дії талонів. Талони повинні бути єдиного зразку, містити назву мережі та діяти по всій території України на всіх запропонованих Учасником АЗС.

Учасник має бути власником (емітентом) талонів та подати гарантійний лист, який підтверджує виконання вищезазначених вимог із копіями лицьової та зворотної сторони талонів за кожним найменуванням предмету закупівлі, за якими буде здійснюватися відпуск пального через АЗС (єдиного зразка та бренду).

Учасник повинен дотримуватись норм чинного законодавства України, щодо підвищення якості й безпечності нафтопродуктів, які реалізуються через мережу АЗС: забороняється продаж нафтопродуктів, які не відповідають обов’язковим вимогам щодо їх якості та безпечності.

Бензин А-95 та дизельне паливо, повинні відповідати вимогам: бензин А-95 – ДСТУ 7687:2015 (ДСТУ 4839:2007), дизельне паливо – ДСТУ 7688:2015 (ДСТУ 4840:2007) або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.

Специфікація на товар / послугу

|  |  |
| --- | --- |
| Конкретна назва предмету закупівлі | Дизельне паливо |
| Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва | 09134200-9 - Дизельне паливо |
| Основний CPV код (для визначення предмета закупівлі) та його назва | 09130000-9 - Нафта і дистиляти |
| Опис предмету закупівлі |  |
| Сфера застосування предмету закупівлі |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика | Приклади значень | Тлумачення характеристики / значення для взаємного розуміння |
| Оцінка якості | * ДСТУ 4840:2007. Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови
* ДСТУ 7688:2015
 |  |
| Щільність при температурі °С, кг/м3, у межах | 820 -845 |  |
| Зольність, не більше, % (мас.) | 0,01 |  |
| Кінематична в’язкість при температурі 40 °С, мм2/с | у межах 2,00-4,50 |  |
| Вміст води, не більше ніж, мг/кг | * Не допускається
 |  |
| Цетановий індекс | не менше 46,0 |  |
| Вміст механічних домішок чи осаду, не більше ніж, мг/кг | * Не допускається
 |  |
| Об'ємна частка метилових ефірів жирних кислот, не більше ніж, % | 5 |  |
| Вміст сірки мг/кг | * Не більше 10
 |  |
| Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, не більше ніж, % | 11 |  |
| Температура спалаху в закритому тиглі, не нижче, °С | 55 |  |
| Цетанове число | не менше 51 |  |
| у вигляді талонів або карток | по 10 та 20 літрів |  |

Специфікація на товар / послугу

|  |  |
| --- | --- |
| Конкретна назва предмету закупівлі | Бензин автомобільний |
| Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва | 09132000-3 - Бензин |
| Основний CPV код (для визначення предмета закупівлі) та його назва | 09130000-9 - Нафта і дистиляти |
| Опис предмету закупівлі |  |
| Сфера застосування предмету закупівлі |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика | Значення | Тлумачення характеристики / значення для взаємного розуміння |
| Марка бензину за октановим числом | * А-95 (з октановим числом за дослідним методом не менше ніж 95)
 |  |
| Оцінка якості | * ДСТУ 7687:2015
 |  |
| Вимоги до безпеки | Згідно з ДСТУ 4839:2007 |  |
| Вимоги щодо охорони довкілля | Згідно з ДСТУ 4839:2007 |  |
| Маркування та пакування | Згідно з ДСТУ 4839:2007 |  |
| Зовнішній вигляд | Прозорий та світлий, без механічних домішок і води |  |
| Марка бензину за вмістом сірки | * І (вміст сірки не більше ніж 10 мг/кг)
 |  |
| Густина за температури 15о С | 720-775 кг/м3 |  |
| у вигляді талонів або карток | по 10 та 20 літрів |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва найменування предмета закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1.** | Бензин А-95 | літрів | **2 000** |
| **2.** | Дизельне паливо | літрів | **500** |

Учасник несе повну відповідальність за дотримання персоналом правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, у відповідності до вимог діючого законодавства.