**Додаток 1**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на**

**«Поточний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Торунь, номер 487, КНП Міжгірський центр первинної медико-санітарної допомоги Міжгірської селищної ради»,**

**ДК 021:2015 45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | Маніпуляційна кімната |  |  |  | |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 11,6 |  | |
| 2 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 11,6 |  | |
| 3 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 5,8 |  | |
| 4 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 11,6 |  | |
| 5 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 11,6 |  | |
| 6 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 11,6 |  | |
| 7 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | м2 | 38,2 |  | |
| 8 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11,6 |  | |
| 9 | Установлення умивальників групових з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  | |
|  | Прививочна |  |  |  | |
| 10 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 17,9 |  | |
| 11 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 8,95 |  | |
| 12 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 17,9 |  | |
| 13 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 17,9 |  | |
| 14 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 17,9 |  | |
| 15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | м2 | 47 |  | |
| 16 | Установлення умивальників групових з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  | |
|  | Кімната №1 |  |  |  | |
| 17 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | м2 | 38 |  | |
| 18 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 38 |  | |
| 19 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 11,27 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 11,27 |  |
| 21 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 5,635 |  |
| 22 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 11,27 |  |
| 23 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 11,27 |  |
| 24 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 11,27 |  |
| 25 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11,27 |  |
| 26 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 38 |  |
| 27 | Установлення умивальників групових з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
|  | Коридор |  |  |  |
| 28 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 6,7 |  |
| 29 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 3,35 |  |
| 30 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 6,7 |  |
| 31 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 67 |  |
| 32 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 6,7 |  |
|  |  |  |  |  |

Передача наданих послуг Виконавцем і приймання їх Замовником оформляється актом про надані послуги/роботи або надається мотивована відмова від їх прийняття.

Недоліки у наданих послугах, виявлені в процесі їх приймання-передачі, які виникли з вини Виконавця, фіксуються відповідним актом, який підписують Сторони (уповноважені представники) і повинні бути усунені Виконавцем протягом строків, визначених Замовником, за рахунок коштів Виконавця.

Послуги повинні бути надані у термін до 31.12.2022 р. (строки надання послуг можуть бути продовжені у разі відсутності бюджетних призначень в повному обсязі, у разі затримки бюджетного фінансування або у разі продовження воєнного стану). Учасник надає гарантійний лист погодження з строками надання послуг.

Закупівля обладнання, пристроїв та матеріалів виконується Підрядником та включається у загальну вартість робіт. Доставка матеріалів та робітників на місце виконання робіт здійснюється Підрядником самостійно та за свій рахунок