***Додаток 3***

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

згідно предмету закупівлі:

***«Капітальний ремонт покрівлі операційного блоку прибудови а-4, а-5 в стаціонарному відділенні №2 КНП «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: 64604, Харківська обл., м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29» (Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (45261910-6 - Ремонт дахів))***

**Клас наслідків (відповідальності) – СС1**

**Обсяги робіт:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № лк | Найменування робiт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 02-001-001 - Загальнобудівельні роботи |  |  |
| 1 | Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів | 100 м2 покриття | 4,4328 |
| 2 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (Демонтаж) | 100 м2 покриття | 0,57 |
| 3 | Розбирання засипки горищних перекриттів | 1 м2 перекриття | 31,73 |
| 4 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 покриття | 0,3173 |
| 5 | Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо | 100м2 | 0,3173 |
| 6 | Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,3173 |
| 7 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,006472 |
| 8 | Установлення елементів каркаса з брусів (мауерлат 150\*100)-1.12m3; (стійка 100\*100 | 150\*150)- 4.39 m3; основа стійки ( доска 200\*50)- 0.77m3; розкоси у фермах (доска 150\*50) - 1.06 m3; розкоси між стійками (доска 200\*50) - 0.17 m3; затяжка (доска 150\*50) - 0.92 m3 | 1 м3 деревини в конструкції | 8,43 |
| 9 | Кутик для кріплення "L-обр 100\*100\*3 | шт | 524,0 |
| 10 | Анкер розпірний для кріплення L пластини 12\*140мм | шт | 524,0 |
| 11 | Шпилька д14 (1м) | шт | 52,0 |
| 12 | Гайка д14 | шт | 518,0 |
| 13 | Шайба д14 | шт | 518,0 |
| 14 | Анкер розпірний для мауерлату 14\*250мм | шт | 75,0 |
| 15 | Анкер розпірний для кріплення стійок до парапету 14\*160мм | шт | 59,0 |
| 16 | Улаштування крокв з дощок (200\*50) | м3 | 6,02 |
| 17 | Установлення кріплень крокв болтами | 100шт | 1,42 |
| 18 | Укладання по фермах прогонів із брусів (150\*150) | 1 м3 деревини в конструкції | 0,7 |
| 19 | Улаштування слухових вікон | шт | 2,0 |
| 20 | Кутик металевий внутрішній 50\*100 | м | 16,2 |
| 21 | Вікно металопластикове з сендвічем | м2 | 1,4 |
| 22 | Вентиляційна решітка (300\*1000) | шт | 2,0 |
| 23 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів | 10 м3 деревини в конструкції | 1,577 |
| 24 | Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах | 1000 м2 обробленої поверхні | 0,46706 |
| 25 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 4,6706 |
| 26 | Улаштування контррештування | 100 м плінтусів | 4,9239 |
| 27 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 4,6706 |
| 28 | Різання стального профільованого настилу | 1м різа | 86,0 |
| 29 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 покриття | 4,6706 |
| 30 | Улаштування карнизів | 100 м2 стін, фронтонів (за вирахуванням прорізів) і розгорнутої поверхні карнизів | 0,4884 |
| 31 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | 100м | 0,751 |
| 32 | Саморіз 3,5\*35 | шт | 750,0 |
| 33 | Лобова планка (гладкий лист) 250\*50 | м2 | 18,78 |
| 34 | Панель з перфорацією 3000\*300 | шт | 26,0 |
| 35 | Крапельник | м | 75,1 |
| 36 | Карнизна планка | м | 75,1 |
| 37 | Кутик металевий внутрішній 50\*50 | м | 76,3 |
| 38 | Кутик металевий зовнішній 50\*50 | м | 3,2 |
| 39 | Облицювання фронтонів стальним профільованим листом | 100м2 | 0,092 |
| 40 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (конькова планка) | 100 м2 покриття | 0,0552 |
| 41 | Конькова планка 300\*300 | м2 | 5,35 |
| 42 | Конькова планка 150\*150 | м2 | 0,21 |
| 43 | Улаштування ковпаків над шахтами у два канали | 1 колпак | 5,0 |
| 44 | Улаштування з листової сталі розжолобків | 100м | 0,444 |
| 45 | Розжолобка (250\*250) | м | 44,4 |
| 46 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (снігоутримувач) | 100м | 0,74 |
| 47 | Снігоутримувач | м | 74,0 |
| 48 | Саморіз 75 | шт | 728,0 |
| 49 | Планка примикання | м | 17,0 |
| 50 | Огородження покрівель перилами | 100м | 0,7148 |
| 51 | Кут 30\*30\*3 | м | 71,48 |
| 52 | Полоса 40\*4 | м | 181,28 |
| 53 | Болти М8\*100 | шт | 308,0 |
| 54 | Гайка М8 | шт | 308,0 |
| 55 | Шайба з гумою М8 | шт | 616,0 |
| 56 | Навішування водостічних жолобів, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,786 |
| 57 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,51 |
| 58 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100 отворів | 0,2 |
| 59 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | 100 отворів | 0,2 |
| 60 | Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо | 100 м2 покриття, що утеплюється | 4,4328 |
| 61 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вертикальної проекції | 6,17 |
| 62 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(Демонтаж) | 100 м2 прорізів | 0,0683 |
| 63 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт коробок | 0,02 |
| 64 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,0683 |
| 65 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 0,035 |
| 66 | Установлення пластикових підвіконних дошок (Демонтаж) | 100 м підвіконної дошки | 0,035 |
| 67 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 прорізів | 0,0105 |
| 68 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | 1 м3 мурування | 6,55 |
| 69 | Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей мастикою вулканізувальною тіоколовою | 100 м шва | 0,17 |
| 70 | Навантаження сміття вручну | 1 т сміття | 9,24 |
| 71 | Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 9,24 |

Ознайомитись з проектною документацією (кресленням), а саме з технічними та якісними характеристиками матеріалів наведених у проектній документації, можливо за фактичною адресою Замовника.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».**

**Учасник за власні кошти обов’язково повинен відвідати та обстежити об’єкт, а також ознайомитись з будь-якою інформацією необхідною для підрахунку обсягів виконання вище зазначених робіт, з підписанням відповідного акту огляду об’єкта (в довільній формі) з Замовником. Зазначений акт, підписаний Учасником та Замовником, подається у складі пропозиції Учасника. В акті обов’язково зазначається: найменування об’єкту, найменування Замовника, дата та час складання та підписання цього акту.**