**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування  предмету закупівлі | Вимоги до предмету закупівлі | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1. | Набір з восьми інструментів безщіткових DeWALT DCK856P4 | напруга акумулятора – 18 В;  живлення – від акумулятора;  акумулятор – 4 акумулятори 5 Агод;  зарядний пристрій – в комплекті;  кількість акумуляторів – 4 шт. | к-т | 1 |

**КОМПЛЕКТНІСТЬ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | Технічні характеристики | Кількість |
| Дриль-шуруповерт акумуляторний безщітковий ударний DCD996 | Напруга акумуляторного блоку – 18 В;  вихідна потужність – 820 Вт;  максимальний крутний момент – 95 Нм;  частота обертання на 1 швидкості – 500 об/хв;  частота обертання на 2 швидкості – 1500 об/хв;  частота обертання на 3 швидкості – 2250 об/хв;  частота ударів на 1 швидкості – 8600 уд/хв;  частота ударів на 2 швидкості – 25500 уд/хв;  частота ударів на 3 швидкості – 38250 уд/хв;  максимальний діаметр свердління в цеглі – 13 мм;  максимальний діаметр свердління в дереві – 55 мм;  максимальний діаметр свердління в металі – 15 мм;  Максимальний діаметр хвостовика оснащення – 13 мм;  швидкозатискний патрон – є;  кількість швидкостей – 3;  наявність удару – є;  вага – 1.6 кг. | 1 шт |
| Перфоратор акумуляторний безщітковий SDS-Plus DCH273 | Напруга акумуляторного блоку – 18 В;  вихідна потужність – 400 Вт;  знімний патрон – немає;  тип патрона – SDS-Plus;  частота ударів – 4600 уд/хв;  частота обертання – 1100 об/хв;  макс. енергія удару (EPTA 05/2009) – 2.1 Дж;  макс. діаметр свердління в бетоні – 24 мм;  макс. діаметр свердління в дереві – 26 мм;  макс. діаметр свердління в металі – 13 мм;  кількість режимів роботи – 3;  вага – 2.5 кг. | 1 шт |
| Гайковерт ударний акумуляторний безщітковий DCF894 | Напруга акумуляторного блоку – 18 В;  максимальний крутний момент – 447 Нм;  частота обертання на 1 швидкості – 900 об/хв;  частота обертання на 2 швидкості – 2000 об/хв;  кількість ударів – 3100 ударів / хв;  розмір тримача насадки – ½";  наявність удару – є;  вага – 1.5 кг. | 1 шт |
| Шліфмашина кутова - болгарка акумуляторна безщіткова DCG405 | напруга акумуляторного блоку – 18 В;  вхідна потужність – 800 Вт;  частота обертання – 9000 об/хв;  регулювання обертів – немає;  плавний пуск – є;  максимальний діаметр диска – 125 мм;  вага – 1.8 кг;  різьба на шпинделі: М14;  посадковий діаметр – 22.2 мм. | 1 шт |
| Пила дискова акумуляторна безщіткова DCS570 | Напруга акумуляторного блоку – 18 В;  максимальна частота обертів – 5500 об/хв;  регулювання обертів – немає;  діаметр пиляльного диска – 184 мм;  маса (без приладдя) – 3.6 кг;  максимальний кут нахилу – 57°;  діаметр посадкового отвору – 16 мм;  максимальна глибина різу під кутом 90° - 64 мм;  максимальна глибина різу під кутом 45° - 49 мм. | 1 шт |
| Ліхтар світлодіодний акумуляторний DCL050 | Напруга акумуляторної батареї – 18 В;  ємність акумулятора – не постачається;  світловий потік – 250/500 лм;  кількість режимів освітлення – 2;  тип кріплення акумулятора – слайдер;  вага – 0.68 кг. | 1 шт |
| Пила лобзикова акумуляторна безщіткова DCS335 | Напруга акумуляторного блоку – 18 В;  вихідна потужність – 485 Вт;  максимальна кількість ходів – 3200 ход/хв;  плавний пуск – є;  регулювання обертів – є;  максимальний кут нахилу – 45°;  максимальна глибина різу в дереві – 135 мм;  максимальна глибина різу в металі – 10 мм;  Максимальна глибина різу в кольоровому металі – 25 мм;  величина ходу – 26 мм;  вага – 2.0 кг. | 1 шт |
| Пила шабельна акумуляторна безщіткова DCS367 | Напруга акумуляторного блоку – 18 В;  вихідна потужність – 824 Вт;  максимальне число ходів – 2900 ход/хв;  максимальна глибина різу в дереві – 280 мм;  максимальна глибина різу в металі – 100 мм;  максимальна глибина різу в пластику – 130 мм;  величина ходу – 28.6 мм;  регулювання обертів – є;  плавний пуск – є;  вага – 2.27 кг. | 1 шт |
| Акумуляторна батарея 18 В XR Li-lon 5 Аh |  | 4 шт |
| Зарядний пристрій |  | 1 шт |
| Валіза системи ToughSystem |  | 3 шт |

Гарантійний строк – 36 місяців, сервісне обслуговування протягом терміну експлуатації, а також можливість подальшого післягарантійного обслуговування придбаного обладнання.

Товар повинен відповідати чинним в Україні стандартам і нормативам, технічним регламентам, що підтверджується наявністю сертифікатів, а також супроводжуватися при постачанні необхідною документацією (Інструкція з експлуатації).

**Загальна вартість пропозиції (стартова ціна аукціону) зазначається з урахуванням усіх витрат (в тому числі доставка Товару у м. Миколаїв).**

