**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Капітальний ремонт кабінету онколога поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Хотинська багатопрофільна лікарня» Хотинської міської ради***

***за кодом ДК 021-2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація***

**І. Загальні вимоги:**

1. Роботи необхідно виконувати на основі Ліцензій та Дозволів, діючих в Україні державних будівельних норм і відповідних вимог (в разі встановлення законодавством).

2. Роботи повинні виконуватися спеціалістами відповідної кваліфікації з дотриманням вимог техніки безпеки та заходів з охорони праці.

3. Підрядник зобов'язаний забезпечити виконання робіт зі своїх матеріалів. Всі матеріали повинні

мати відповідні сертифікати, санітарно-епідеміологічні висновки, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість.

4. Належну охорону матеріалів, обладнання, будівельної техніки та іншого майна Підрядника на

період виконання робіт повинен забезпечувати Підрядник.

5. Матеріали отримані від демонтажних робіт передаються Замовнику згідно Акту на повернення

матеріалів від демонтажу на об'єкті.

6. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників,

визначених нормативною документацією, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

7. Гарантійний термін якості виконаних робіт становить – 10 років від дня підписання Акту виконання робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ -3 ***(надати гарантійний лист в довільній формі).***

8. Підрядник несе повну відповідальність за наявність/одержання всіх необхідних документів дозвільного характеру на виконання певних видів робіт, якщо наявність цих документів передбачена законодавством.

**ІІ. Спеціальні вимоги до предмету закупівлі:**

Місце виконання робіт: поліклінічне відділення Комунального некомерційного підприємства «Хотинська багатопрофільна лікарня» Хотинської міської ради по вул. Богдана Хмельницького 4, м. Хотин, Чернівецька область, Україна, 60000.

Строк виконання робіт: до 30.07.2023 року.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування робіт | | Одиниця  виміру | | Кількість |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | | 2 |
| 2 | Знімання дверних полотен | | м2 | | 3,6 |
| 3 | Розбирання дощатих покриттів підлог | | м2 | | 18,1 |
| 4 | Розбирання цегляних перегородок | | м3 | | 1,053 |
| 5 | Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків  (замуровування прорізу) | | м3 | | 2,54 |
| 6 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами при  товщині шару штукатурки 20 мм | | м2 | | 12,87 |
| 7 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | | м2 | | 18,1 |
| 8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати до 60мм | | м2 | | 18,1 |
| 9 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка  150 | | м3 | | 1,10763757 |
| 10 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | | 18,1 |
| 11 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | м | | 17,64 |
| 12 | Облицювання поверхонь стін та підвіконня керамічними  плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число  плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | | 2 |
| 13 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 54,37 |
| 14 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | м2 | | 54,37 |
| 15 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною  венеціанською штукатуркою. Штукатурка декоративна  мозаїчна акрилова | | м2 | | 54,37 |
| 16 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | м2 | | 1,8 |
| 17 | Установлення дотягувачів дверних | | шт | | 1 |
| 18 | Улаштування каркасу підвісних стель | | м2 | | 18,1 |
| 19 | Укладання плит стельових в каркас стелі | | м2 | | 18,1 |
| 20 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 2,33 |
| 21 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | м2 | | 2,33 |
| 22 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами укосів по конструкціях,  підготовлених під фарбування | | м2 | | 2,33 |
| 23 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 300 | |
| 24 | | Монтаж світильників | шт | 2 | |
| 25 | | Установлення вимикачів | шт | 1 | |
| 26 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 6 | |
| 27 | | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 1 | |
|  | | | | | |

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*