**Було:**

**«Материнська плата**: сокет - сумісний з сокетом процесору та кулеру; чипсет (Північний міст) - не старіше Intel B760; формфактор - сумісний з корпусом; підтримка пам'яті – не менше 2 x DDR5 DIMM; кількість каналів – не менше 2; бездротовий інтерфейс - без бездротового під'єднання; кількість роз'ємів M.2 (NGFF) - не менше 2 шт; максимальна частота пам'яті - не менше 8000 МГц; підтримка процесорів - Intel 3-го покоління; відеовиходи - 1 х HDMI та D-Sub (VGA); USB - не менше 2 х USB 2.0 та не менше 4 х USB 3.2; максимальний обсяг оперативної пам'яті - не менше 96 ГБ (8000 (OC) / 7800 (OC) / 7600 (OC) / 7400 (OC) / 7200 (OC) / 7000 (OC) / 6800 (OC) / 6600 (OC) / 6400 (OC) / 6200 (OC) / 6000 (OC) / 5800 (OC) / 5600 / 5400 / 5200 / 5000 / 4800 МГц); PCI Express x16 – не менше 1 x PCI-E 4.0 x16; мережевий інтерфейс - 1 x 2.5 Гбіт/сек; конектор живлення - 1 x 24-pin та 1 x 8-pin 12 В та сумісний з конекторами живлення блоку живлення; вбудоване аудіо - так; PCI Express x1 - не менше 2 x PCI-E 4.0 x1; контролер RAID – підтримка типів 0, 1, 5, 10; кількість роз'ємів SATA III - не менше 4 шт; зовнішні роз'єми - не менше 1 x PS/2 комбо порт для клавіатури/миші, не менше 4 x USB 3.2 Gen1, не менше 2 x USB 2.0, не менше 1 x VGA, не менше 1 x HDMI, не менше 1 x LAN (RJ-45), не менше 3 x аудіороз'єми; кількість роз'ємів під процесори - не менше 1; кількість слотів пам'яті - не менше 2; гарантія не менше 36 місяців;»

**Зміни:**

**«Материнська плата:** сокет - сумісний з сокетом процесору та кулеру; чипсет (Північний міст) - не старіше Intel B760; формфактор - сумісний з корпусом; підтримка пам'яті – не менше 2 x DDR5 DIMM; кількість каналів – не менше 2; бездротовий інтерфейс - без бездротового під'єднання; кількість роз'ємів M.2 (NGFF) - не менше 2 шт; максимальна частота пам'яті - не менше 8000 МГц; підтримка процесорів - Intel Core 13-го покоління; відеовиходи - 1 х HDMI та D-Sub (VGA); USB - не менше 2 х USB 2.0 та не менше 4 х USB 3.2; максимальний обсяг оперативної пам'яті - не менше 96 ГБ (8000 (OC) / 7800 (OC) / 7600 (OC) / 7400 (OC) / 7200 (OC) / 7000 (OC) / 6800 (OC) / 6600 (OC) / 6400 (OC) / 6200 (OC) / 6000 (OC) / 5800 (OC) / 5600 / 5400 / 5200 / 5000 / 4800 МГц); PCI Express x16 – не менше 1 x PCI-E 4.0 x16; мережевий інтерфейс - 1 x 2.5 Гбіт/сек; конектор живлення - 1 x 24-pin та 1 x 8-pin 12 В та сумісний з конекторами живлення блоку живлення; вбудоване аудіо - так; PCI Express x1 - не менше 2 x PCI-E 4.0 x1; контролер RAID – підтримка типів 0, 1, 5, 10; кількість роз'ємів SATA III - не менше 4 шт; зовнішні роз'єми - не менше 1 x PS/2 комбо порт для клавіатури/миші, не менше 4 x USB 3.2 Gen1, не менше 2 x USB 2.0, не менше 1 x VGA, не менше 1 x HDMI, не менше 1 x LAN (RJ-45), не менше 3 x аудіороз'єми; кількість роз'ємів під процесори - не менше 1; кількість слотів пам'яті - не менше 2; гарантія не менше 36 місяців;»