**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

**Предмет закупівлі: ДК 021:2015 – 42410000-3 - «Підіймально-транспортувальне обладнання» (Кран-маніпулятор КМ-1 SG-88 з захватом SG-132).**

**Учасник торгів у складі тендерної пропозиції повинен заповнити таблицю щодо відповідності запропонованого товару вимогам Замовника за наступною формою:\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технічний опис | Вимоги Замовника | Підтвердження вимог Учасником |
| МАХ  виліт стріли,  м | 7,0 |   |
| МАХ вантажопідйомність, кг/м | 1700/3,5 |   |
| Вантажний  момент,  Тм | 7,5 |   |
| Вантажопідйомність  на  МАХ  вильоті, кг/м | 1000/7,0 |   |
| Поворот  крана,о | 360 |  |
| Швидкість повного руху механізму стрілового обладнання в обох напрямках, м/с | 0,47 |  |
| Частота обертання, об/хв. | 2,5 |  |
| Максимальний крутний момент механізму повороту, кНм | 15,7 |  |
| Номінальна робоча потужність, кВт | 23,2 |  |
| Номінальна  подача  робочої  рідини, л/хв. | 80 |  |
| Висувні опори, ширина до м | 3,3 |  |
| Кількість секцій стріли | 3 |  |
| Максимальна висота підйому, м | 8,3 |  |
| Маса КМУ, кг | 1450 |  |
| Поворот  стріли,о | 360 |  |
| Об'єм масляного бака гідросистеми, л | 60 |  |
| Керування  | 2 джойстика та 2 педалі з обох боків сидіння |  |

**Якість товару:** учасник повинен поставити замовнику товар, якість якого відповідає ТУ, що діють у виробника товару, але в будь-якому разі з дотриманням норм діючого законодавства України щодо поставки аналогічних товарів.

**Кількість товару:** учасник повинен поставити замовнику товар в кількості **2 (двох)** одиниць

**Місце поставки:** За адресою замовника: **23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул.. Відродження, буд 36.**

~~Технічні характеристики товару:~~

Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку, введення ~~агрегату~~ маніпулятора в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу (за необхідності) на базі Замовника.

Учасник здійснює післяпродажне обслуговування ~~агрегату~~ маніпулятора протягом гарантійного терміну експлуатації, **про що у складі пропозиції учасник надає гарантійний лист в довільній формі** ~~з описом сервісної служби~~**.**

Учасник повинен забезпечувати виїзд мобільної сервісної бригади для усунення поломок на базі Замовника. Гарантує забезпечення запасними частинами для усунення поломок з вини Учасника на гарантійний термін експлуатації для проведення гарантійного обслуговування.

Учасник повинен мати склад запасних частин для забезпечення їх швидкої заміни.

~~Агрегати~~ Маніпулятори повинні бути нові, виробництва **не раніше 2022 року.**

**Гарантія на Кран-маніпулятор КМ-1 SG-88 з захватом SG-132 має становити не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію.**

***\* Примітки:***

*В ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ) зазначити конкретні технічні характеристики запропонованого Товару.*

*У випадку, коли Замовником в Документації* ***зазначено «або», «не менше», «не більше», «повинен мати» або «в разі наявності» тощо в тендерній пропозиції (технічній частині) Учасник повинен зазначити конкретний розмір, конкретну величину параметру, показник, функцію тощо (в разі, якщо такі величини передбачені технічними характеристиками запропонованого Товару).***

*Будь-які посилання в найменуванні та/або технічних характеристиках на конкретну торговельну марку або тип тощо передбачає надання*  ***еквіваленту*** *(технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). У разі надання еквіваленту, Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) повинен зазначити запропонований еквівалент та його технічні характеристики в разі, якщо такі визначені Документацією.*

 *Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару.*

*Тендерні пропозиції можуть бути подані тільки стосовно повного обсягу предмета закупівлі. Учасник повинен зазначити лише одну ціну.*