
**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**предмет закупівлі:** **«код ДК 021:2015 39110000-6 «Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них» (Стадіонне мобільне обладнання «Лава для запасних гравців на 8 сидінь під накриттям»)»**

1. Зовнішній вигляд обладнання:



**Схема 1**

* 1. Зовнішні габарити конструкції (обладнання): довжина – 4100 мм, висота – 2150 мм, ширина - 1400 мм.
  2. Кількість конструкцій (обладнання) – 4 шт.
  3. Технічні та якісні характеристики конструкційних елементів обладнання «Лава запасних» згідно Схеми 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер на схемі** | **Назва елементу** | **Технічні та якісні характеристики** |
| 1 | Труба профільна | 60\*40\*3 мм, покрита фарбою синього кольору згідно технології роботи з металевими виробами |
| 2 | Труба профільна | 40\*40\*3 мм, покрита фарбою синього кольору згідно технології роботи з металевими виробами |
| 3 | Труба профільна | 40\*20\*2 мм, покрита фарбою синього кольору згідно технології роботи з металевими виробами |
| 4 | Труба профільна | 30\*20\*2 мм, покрита фарбою синього кольору згідно технології роботи з металевими виробами |
| 5 | Колеса, 5 шт. | Діаметр колеса – не менше 160 мм. Висота колеса з металевим кріпленням – не менше 210 мм. Навантаження на колесо - не менше 350 кг.  Три колеса поворотних і два неповоротних. |
| 6 | Місця для сидіння (крісла), 8 шт. | **Схема 2**  Одна лава повинна вміщувати 8 сидінь (крісел). Крісло синього кольору, зовнішньо повинно відповідати наведеному зразку (Схема 2) та виготовлятися із:   * основи (каркасу) у вигляді моноблоку з профільованої гнутоклеєної фанери товщиною не менше 12 мм; * м’яких частин на сидінні та спинці; * каркас повинен містити в собі вмонтовані гайки у відповідних місцях для кріплення його до несучої конструкції обладнання (4 кріплення на сидінні та 2 на спинці), обтягнутий із зовнішнього боку штучною шкірою; * м’які частини монтуються на фанерних основах відповідної до каркасу форми з наклеєним поролоном товщиною не менше 50 мм, щільністю не менше 35кг/м3 і обтягнуті штучною шкірою (шкірвінілом). Сидіння і спинка профільовані за допомогою спеціальних вставок і прошиття; * штучна шкіра (шкірвініл) щільністю не менше 720 г/м2 з підвищеною стійкістю до стирання, вологи, механічних навантажень, вигорання на сонці тощо; * на підголовник повинен бути нанесений логотип згідно наведеного в Схемі 2 зразка (графічні матеріали додатково нададуться переможцю закупівлі після підписання договору) за допомогою стійкого лакофарбового покриття. |
| 7 | Накриття (верхнє та бокове) | Полікарбонат монолітний бронзового кольору, товщиною не менше 4 мм. |

1. Гарантії, що на день постачання Товар є новим, раніше не використовуваним, без пошкоджень та слідів корозії тощо.
2. До ціни Товару включаються усі додаткові витрати, які пов’язані з доставкою, розвантаженням товару, монтажними роботами (встановлення обладнання), страхуванням, обов’язкові платежі, збори, прямі витрати, накладні витрати, витрати сторонніх організацій та прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні договору.
3. Гарантійний строк обслуговування – 12 місяців. Гарантійні зобов’язання не поширюються на випадки, що виникли внаслідок порушення покупцем порядку експлуатації Товару, зберігання, при наявності механічних пошкоджень (порізи, здири, проколи, тріщини тощо); при деформації внаслідок неправильної експлуатації або не за призначенням, а також дій хімічних та інших речовин.