**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**33130000-0 - Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади**

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELASTIC CROMO Альгінатний відбитковий матеріал (450г) | пак. | 10 | Еластик хромо альгінатний матеріал, який широко застосовують для отримання відбитків при виготовленні знімних протезів, а також для отримання відбитків в ортодонтії та відбитків для виготовлення робочої моделі. Якісна альгінатна маса Еластик Хромо для підходить для всіх видів відбитка. |
|  | Віск базисний - 02, пластини 500 г | пак. | 10 | Показання для застосування: моделювання базисів знімних протезів; виготовлення прикусних шаблонів; виготовлення індивідуальних ложок та ложок – базисів;Переваги: має хорошу пластичність; легко формується; добре обробляється інструментом, не ламається та не розшаровується; повністю, без залишків, видаляється киплячою водою з гіпсових форм. |
|  | Віск моделювальний, 55 г (20 шт.) | пак. | 20 | Показання для застосування: моделювання проміжних ланок мостовидних протезів та інших елементів незнімного протезу;Переваги: мала теплова усадка; показник золи не перевищує 0,02%; легко піддається моделюванню зуботехнічними інструментами; дає суху, нев’язку стружку. |
|  | Пластмаса базисна Фторакс, порошок 300 г, рідина 150 г | пак. | 15 | Показання для застосування: повні протези верхньої та нижньої щелеп;виготовлення часткових протез;Переваги: точна передача форми; висока міцність на вигин; оптимальна еластичність; висока косметичність протез за рахунок напівпрозорості та введення в склад матеріалу «прожилок», що імітують м’які тканини ротової порожнини;добре піддаються поліруванню;Інструкція по використанню:порошок та рідину змішують у відношенні 2:1;фаза пластичного моделювання складає близько 20 хвилин;полімеризація відбувається на водяній бані в стоматологічних кюветах. Температура збільшується до кипіння поступово за 40-50 хвилин; полімеризація триває близько 30 хвилин; з кювети дістають повністю охолоджений протез;**Комплектність**:Порошок 300 г Рідина 150 мл (1 флакон) |
|  | Пластмаса Сінма-М, порошок 40 г (2 фл.), рідина 40 мл | пак. | 11 | Показання для застосування:виготовлення коронок;облицювання незнімних зубних протезів (штамповано-паяних та суцільнолитих);Переваги:пролонгований час придатності формувальної маси в пластичному стані;оптимальне співвідношення твердості та стійкості до стирання;високі косметичні властивості завдяки пошаровому моделюванню протеза масами різних кольорів;високий рівень пластичності;оптимальні характеристики міцності та еластичності;**Колір 10 – 3 пак.****Колір 12 – 3 пак.****Колір 14 – 3 пак.****Колір 16 – 3 пак.****Колір 19 – 8 пак.** |
|  | Зуби акрілові барабан 560 шт. | бараб.  |  13  | Зуби штучні пластмасові призначені для застосування в ортопедичній стоматології для виготовлення знімних конструкцій зубних протезів.Зуби виготовлені на основі зшитих акрилових полімерів. Вони є двошаровими та мають флуоресціюючий ефект (в ультрафіолетовому світлі штучні зуби, які вставлені у частковий протез, мають гармонійний вигляд поряд з натуральними зубами).Зуби мають добре хімічне з’єднання з базисом протезу. Як і їхній натуральний прототип, вирізняються оптимальною функціональністю та косметичністю.Зуби випускаються за кольорами Vita в 9 кольорових відтінках.№ 25 – А3 – 5 шт, А3,5 – 3 шт.№ 27 – А3 – 2 шт., А3,5 – 1 шт.№ 29 – А3 – 3 шт., А3,5 – 1 шт.№ 25 – А2 – 2 шт.№ 27 – А2 – 2 шт.№ 29 – А2 – 2 шт. |
|  | Щітка щетинна полірувальна  |  шт. | 20 | Для обробки: для сплавів, для пластмас, для кераміки, для полірування зуботехнічних виробів. Щітка виготовлена з натуральної щетини, має чотири ряди. |
|  | Speedex - стоматологічний С-силіконовий відбитковий матеріал, набір 1100г | пак. | 3 | Speedex - С-силіконовий відбитковий матеріал. Точне та якісне відтворення деталей, м'яких тканин, низька усадка. Час відливання моделі від 30хв до 72 годин. Відбиток зберігає стабільний розмір протягом тривалого часу. Відбитки можна дезінфікувати. В упаковці:Пластикова банка зі сліпучою масою 910мл Speedex putty.(1шт)Туба з активатором 60мол Speedex activator universal.(1шт)Туба з коректурою 140мол Speedex light body.(1шт) |
|  | Гільзи для зубних коронок (100шт.) | пак. | 10 | Гільзи для коронок зуботехнічні – гільзи зі сталевої нержавіючої стрічки, виготовлені методом штампування, використовуються в зубопротезуванні для виготовлення штампованих зубних коронок.№ 8 – 4 пак. (400 шт.)№ 9 – 4 пак. (400 шт.)№ 10 – 4 пак. (400 шт.)№ 11 – 4 пак. (400 шт.)№ 12 – 4 пак. (400 шт.) |
|  | Сплав зуботехнічний легкоплавкий, таблетки по 60 г | кг | 6 | ПРИЗНАЧЕННЯ:Сплав зуботехнічний легкоплавкий призначений для виготовлення штампів, моделей, що використовуються у виробництві коронок, клам-мерів та бюгельних протезів.СКЛАД І ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ:Сплав плавиться при температурі 93 - 96ОС, досить твердий, але легко обробляється, має гарні ливарні властивості і мінімальну усадку при охолодженні.Сплав легкоплавкий містить вісмут, олово, свинець та інші метали. |
|  | Припій срібний для ортопедичної стоматології ПСрМЦ-37 (Ag=38,44%) 40 г, дріт 1 мм | пак. | 6 | Припій стоматологічний. Припій срібний ПСр МЦ 37 (ТУ У 13423110.001-92) призначений для паяння металевих деталей, зубних протезів із нержавіючої сталі та кобальто-хромового сплаву.Випускається у вигляді проволоки діаметром 1 мм, 40 г |
|  | Бура, порошок 100 г | пак. | 6 | Показання для застосування: - використовується як флюс для паяння зі срібним припоєм, - при розплавленні бури, що відбувається при досить високій температурі, поверхні деталей, що з'єднуються, очищаються, а оксиди, які на них присутні, розчиняються в розігрітому флюсі. У процесі виконання паяння, для якої використовується такий тугоплавкий флюс, як бура, утворюються солі, що кристалізуються на поверхні сполуки, що формується.  |
|  | Фільци конустні | шт. | 10 | Фільц виготовляють з повсті або фетру. Призначення: для полірування різних зуботехнічних виробів.  |
|  | Пластмаса самотвердіюча Протакріл-М 160 г/100 мл/50 мл | пак. | 3 | Показання для застосування:виготовлення тимчасових пластинних протез;ремонт та реставрація знімних зубних протез;виготовлення щелепно-лицевих апаратів;виготовлення ортодонтичних апаратів;виготовлення знімних шин – протез;Переваги:універсальне застосування;швидка полімеризація з гарантією без особливих технічних зусиль;висока косметичність протез за рахунок напівпрозорості та введення в склад матеріалу "прожилок", що імітують м'ягкі тканини ротової порожнини;вироби добре обробляються;Комплектність:Порошок 160 г (1 пакет)Рідина 100 мл (1 флакон)Лак "Ізокол - 69" 50 мл (1 флакон) |
|  | Порошок полірувальний  | кг | 5 | Порошок полірувальний. Призначений для дзеркального полірування зуботехнічних виробів. Властивості: представляє собою тонкоподрібнений абразивний порошок. |
|  | Поліри (гумки полірувальні) | шт. | 18 | Полірувальник гумовий зуботехнічний для полірування (форма бочонок). Застосування:Застосовується для фінішної обробки і полірування стоматологічних деталей з титанового сплаву, чистого титану, нікель-хромового сплаву, сплаву кобальтхрому. |
|  | Кламери круглі сталеві діаметр 1,0мм | шт. | 200 | Кламери – круглі сталеві дротяні.Призначення:кламери використовуються для фіксації протезів у порожнині рота.Матеріал: нержавіючий сталевий дріт, Ø 1,0 мм |
|  | Мономер, рідина 100 мл | фл. | 9 | МетилметакрилатПризначення:Monomer призначений для застосування в зуботехнічних роботах для знежирення штучних зубів і каркасів незнімних протезів.Форми випуску: 100 мл рідини Monomer |
|  | Лак ізокол - 69, рідина 100 мл | фл. | 9 | Показання для застосування:ізоляція поверхні гіпсової форми з метою попередження зрощування гіпсу з акриловими пластмасами;Переваги:зручність у використанні;оптимальна в’язкість, що забезпечує високу якість плівки;не змінює поверхню моделі;високі ізолюючі якості; Рідина 100 мл |
|  | Тропікалгін (TROPICALGIN) - альгінатна відбиткова маса, 453 г | пак. | 20 | Хроматичний безпиловий альгінат із швидким схоплюванням. Застосування: знімні протези, моделі для дослідження, антагоністи в незнімному та знімному протезі. Упаковка 453 г. |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:**

1. В вартість пропозиції УЧАСНИК повинен включати всі витрати (вартість завантаження, доставки, розвантаження, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який УЧАСНИК планує одержати при виконанні договору та усі податки, збори).
2. Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати такими, що містять вираз «або еквівалент».
3. Еквівалентом виробів медичного призначення - є вироби медичного призначення розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів.
4. При наданні еквіваленту УЧАСНИК повинен надати таблицю відповідності медико-технічним характеристикам з посиланням на сторінку інструкції товару, що пропонується.
5. Товар повинен бути цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій, стандартів та вимог виробника.
6. Товар повинен бути упакований ПОСТАЧАЛЬНИКОМ відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення товару; товар має бути в упаковці підприємства-виробника, яка не повинна бути деформована або пошкодженою.
7. Маркування на упаковці повинно відповідати вимогам нормативних документів, в тому числі етикетка медичного виробу повинна містити такі елементи, які передбачені Технічними регламентами щодо медичних виробів або іншими документами.
8. Товар повинен відповідати діючим державним стандартам України, Технічним регламентам щодо медичних виробів та чинному законодавству щодо показників якості даного виду товару. У разі коли виробник визначає медичний виріб як засіб індивідуального захисту, такий медичний виріб повинен також відповідати встановленим вимогам щодо охорони праці та техніки безпеки, встановленим у Технічному регламенті засобів індивідуального захисту,
9. Товар, що постачається повинен бути дозволеним до використання в Україні, та відповідати нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України.
10. Товар повинен бути якісним та мати документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів або іншими документами, передбаченими чинним законодавством.
11. Товар повинен відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з таким розрахунком, щоб на момент його постачання залишалося не менш ніж 75% (сімдесят п’ять відсотків) від його загального терміну придатності.
12. Товар повинен відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ протягом 3-х робочих днів від заявки відповідальної особи ЗАМОВНИКА.
13. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується не допускати постачання неякісних, фальсифікованих медичних виробів; медичних виробів, обіг яких заборонено в Україні; медичних виробів, які не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, або іншим технічним регламентам, якщо це передбачено законодавством України.
14. Товар поставляється періодично окремими партіями протягом терміну дії договору відповідно до заявок відповідальної особи ЗАМОВНИКА.
15. Товар поставляється на адресу (адреси місць надання послуг) до складських приміщень ЗАМОВНИКА.

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРУ:**

1. Копія дозволу або ліцензії на право займатись відповідною діяльністю (якщо це передбачено законодавством України).
2. ПОСТАЧАЛЬНИК надає копію декларації про відповідність та/або сертифіката відповідності медичного виробу Технічному регламенту щодо медичних виробів та/або іншим діючим державним стандартам, технічним регламентам України .
3. Якщо товар не підлягає дії технічних регламентів, тощо, необхідно надати лист - пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання декларації про відповідність та/або сертифіката, свідоцтва т.п.
4. При постачанні товару ПОСТАЧАЛЬНИК повинен надати супровідні документи (накладні) з обов'язковим зазначенням найменування, кількості, назви виробника.
5. При постачанні медичних виробів повинна бути надана копія сертифіката якості партії (серії) або інших документів, передбачених чинним законодавством на поставлений товар.
6. Усі копії повинні бути завірені належним чином.
7. Товар повинен бути цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій, стандартів та вимог виробника.
8. Товар повинен бути упакований ПОСТАЧАЛЬНИКОМ відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення товару; товар має бути в упаковці підприємства-виробника, яка не повинна бути деформована або пошкодженою.
9. Маркування на упаковці повинно відповідати вимогам нормативних документів, в тому числі етикетка медичного виробу повинна містити такі елементи, які передбачені Технічними регламентами щодо медичних виробів або іншими документами.
10. Товар повинен відповідати діючим державним стандартам України, Технічним регламентам щодо медичних виробів та чинному законодавству щодо показників якості даного виду товару. У разі коли виробник визначає медичний виріб як засіб індивідуального захисту, такий медичний виріб повинен також відповідати встановленим вимогам щодо охорони праці та техніки безпеки, встановленим у Технічному регламенті засобів індивідуального захисту,
11. Товар, що постачається повинен бути дозволеним до використання в Україні, та відповідати нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України.
12. Товар повинен бути якісним та мати документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів або іншими документами, передбаченими чинним законодавством.
13. Товар повинен відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з таким розрахунком, щоб на момент його постачання залишалося не менш ніж 75% (сімдесят п’ять відсотків) від його загального терміну придатності.
14. Товар повинен відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ протягом 3-х робочих днів від заявки відповідальної особи ЗАМОВНИКА.
15. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується не допускати постачання неякісних, фальсифікованих медичних виробів; медичних виробів, обіг яких заборонено в Україні; медичних виробів, які не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, або іншим технічним регламентам, якщо це передбачено законодавством України.
16. Товар поставляється періодично окремими партіями протягом терміну дії договору відповідно до заявок відповідальної особи ЗАМОВНИКА.
17. Товар поставляється на адресу (адреси місць надання послуг) до складських приміщень ЗАМОВНИКА.

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРУ:**

1. Копія дозволу або ліцензії на право займатись відповідною діяльністю (якщо це передбачено законодавством України).
2. ПОСТАЧАЛЬНИК надає копію декларації про відповідність та/або сертифіката відповідності медичного виробу Технічному регламенту щодо медичних виробів та/або іншим діючим державним стандартам, технічним регламентам України .
3. Якщо товар не підлягає дії технічних регламентів, тощо, необхідно надати лист - пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання декларації про відповідність та/або сертифіката, свідоцтва т.п.
4. При постачанні товару ПОСТАЧАЛЬНИК повинен надати супровідні документи (накладні) з обов'язковим зазначенням найменування, кількості, назви виробника.
5. При постачанні медичних виробів повинна бути надана копія сертифіката якості партії (серії) або інших документів, передбачених чинним законодавством на поставлений товар.
6. Усі копії повинні бути завірені належним чином.