**ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ЗАКУПІВЛІ**

*ДК 021:2015:* 43260000-3 - Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка

**Екскаватор-навантажувач**

**1. п.5 та п.20 таблиці Додатку 3 до тендерної документації ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ) виключити.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника**  **Найменування технічних та якісних характеристик** | **Пропозиція Учасника** |
| ~~5.~~ | ~~Транспортна довжина, не більше 5750 мм.~~ |  |
| ~~20.~~ | ~~Навантаження на задній міст:~~  ~~Статичне – не менше 25 000 кг.,~~  ~~Динамічне – не менше 10 000 кг.~~ |  |

**2. п.5, п.14, п.25, п.33, п.34 таблиці Додатку 3 до тендерної документації ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ) викласти в наступній редакції та додати п.45:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника**  **Найменування технічних та якісних характеристик** | **Пропозиція Учасника** |
| 5. | Транспортна висота, не більше 3850 мм. |  |
| 14. | Суцільний паливний бак без використання додаткових ємностей об’ємом – не менше 140 л |  |
| 25. | Ківш навантажувача має бути багатофункціональний, не менше 4-в-1, щелепний. |  |
| 33. | Максимальна глибина копання екскаватора без використання пристрою для швидкої заміни навісного обладнання не менше 5900 мм. |  |
| 34. | Максимальна висота завантаження по стандартним нормам (при закритому ковші) не менше 4700 мм. |  |
| 45. | Гідромолот з перехідною плитою та гідролінією  В комплект поставки гідромолота входить:   * гідромолот; * піка; * перехідна плита під спецтехніку; * 2 РВТ для підключення до гідролінії машини-носія; * комплект заправки азотом (балон з азотом 5л, заправний редуктор, пневморукав, манометр) * гідролінія до гідромолота |  |

**3. п.п.13-16 Додатку 3 до тендерної документації ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ) виключити, відповідно п.17 вважати п.13.**

**4. У Додатку 3 до тендерної документації ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ) виключити наступне: «Необхідність зазначення марки виробника в технічних вимогах пов’язана з технологічними особливостями виробничого процесу Замовника та достатнім строком експлуатації товару заявленого виробником.»**

**5. У п.1.1. п.1 Кінцевий строк подання тендерної пропозиції Розділу IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції ТД викласти в наступній редакції:**

* 1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій **20.10.2022 року, 12:00 годин;**