Додаток 4
до тендерної документації	

 	 	

 	 	
 	 	
Відомість обсягів робіт	
 	 	
"Капітальний ремонт семиповерхового і триповерхового корпусів та переходу між ними КНП "Черкаська
обласна лікарня Черкаської обласної ради" по вул. Менделєєва, 3 в  м. Черкаси. II черга"	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні
роботи (перехід в 7-поверховий корпус)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Покрiвля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари	  м2	838	 	
2	(Демонтаж) цементної вирiвнювальної стяжки	  м2	838	 	
3	Розбирання примикання покриттiв покрiвлi з рулонних
матерiалiв в 1-3 шари висотою 400 мм	  м2	15,36	 	
4	(Демонтаж) з листової сталi брандмауерiв, парапетiв	  м	314,8	 	
5	Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв
тощо з листової сталi (планки примикання шириною
120мм)	  м	38,4	 	
6	(Демонтаж) металоконструкцiй сходiв, площадок,
огороджень	  т	0,144	 	
7	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	  м2	838	 	
8	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (55 мм)	  м2	838	 	
9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної
вирівнювальної стяжки додавати або виключати	  м2	838	 	
10	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або
перліту на бітумній мастиці в один шар	  м2	838	 	
11	Утеплювач IZOVAT(або аналог) товщиною 200 мм
Y=110 кг/м3 (нижній шар)	  м3	172,628	 	
12	Додавати на кожний наступний шар при утепленні
покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на
бітумній мастиці	  м2	838	 	
13	Утеплювач   IZOVAT(або аналог) товщиною 100 мм
Y=180 кг/м3 (верхній шар)	  м3	86,314	 	
14	Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь	  м2	838	 	
15	Гідроізоляційна мембрана Ізоспан RM	  м2	879,9	 	
16	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (40 мм)	  м2	838	 	
17	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної
вирівнювальної стяжки додавати або виключати	  м2	838	 	
18	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	838	 	
19	Сiтка з дроту Вр-1 д=3 мм вічком 100х100 мм	  т	0,9218	 	
20	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в два шари	  м2	838	 	
21	Єврорубероїд нижній шар (Бітумакс ХКП-3,5 ) Ореол-1
(або аналог)	  м2	946,94	 	
22	Єврорубероїд верхній шар (Пластобіт ЕКП 4;5) Ореол-1
(або аналог)	  м2	963,7	 	
23	Праймер бітумний 	  л	293,3	 	
24	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників, з
улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	  м	199,46	 	
25	Єврорубероїд верхній шар (Пластобіт ЕКП 4;5) Ореол-1
(або аналог)	  м2	235,3628	 	
26	Праймер бітумний 	  л	69,811	 	
1	2	3	4	5	
27	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм (планка
примикання 120 мм)	  т	0,13643064	 	
28	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	  м	314,8	 	
29	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм шириною
400 мм	  т	0,717744	 	
30	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож	  м2	6,624	 	
31	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок,
огороджень	  т	0,144	 	
 	Роздiл 2. Вiкна	 	 	 	
 	 	 	 	 	
32	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі	  м	169,4	 	
33	Установлення віконних зливів	  м	169,4	 	
34	Гермобутiл	  кг	49,66808	 	
35	Зливи віконні зовнішні (350 мм) 	  м	175,6678	 	
36	Шурупи самонарізні	  шт	597	 	
 	Роздiл 3. Зовнiшнє оздоблення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
37	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	  м2	1171,76	 	
38	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м	  м2	2430	 	
39	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
150 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	1523,014	 	
40	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	304,6028	 	
41	Утеплювач товщ. 150 мм Y=135 кг/м3	  м3	244,443747	 	
42	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	1751,4661	 	
43	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	18276,168	 	
44	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі
сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою,
210мм	  шт	12305,95312	 	
45	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	3426,7815	 	
46	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	1066,1098	 	
47	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	764,553028	 	
48	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	  м2	121,21	 	
49	Профіль кутовий з сіткою Ceresit СТ 340 D/03	  м	351,4	 	
50	Профіль примикаючий зі склосіткою СТ 340 А/03	  м	351,4	 	
51	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	24,242	 	
52	Утеплювач- товщ. 20 мм Y=135 кг/м3	  м3	5,656466707	 	
53	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	155,1488	 	
54	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	1478,762	 	
55	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	272,7225	 	
56	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	84,847	 	
57	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	60,84742	 	
58	Кольоровий пігмент (Sniezka Colorex 100 мл -1 шт)	  шт	244	 	
59	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	  м2	49,3	 	
60	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	9,86	 	
61	Утеплювач- товщ. 20 мм Y=135 кг/м3	  м3	2,300666683	 	
62	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	63,104	 	
63	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190
	  кг	601,46	 	
1	2	3	4	5	
64	Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х компонент.) 
Ceresit  CR 66
УТЕПЛЕННЯ НИЗУ ПЕРЕХОДУ	  кг	197,2	 	
65	Установлення та розбирання внутрiшнiх металевих
трубчастих iнвентарних риштувань при висотi
примiщень до 6 м (для утеплення низу переходу)	  м2	685,86	 	
66	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	685,86	 	
67	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами
з пінопласту на бітумі (до загальної товщини 200 мм)	  м3	68,586	 	
68	Установлення елементів каркасу із брусів	  м3	-3,4293	 	
69	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	137,172	 	
70	Суміш клеюча суха типу Baumit Procontact	  кг	8230,32	 	
71	Утеплювач (пінопласт EPS 100) Y=17-18 кг/м2
(загальною товщиною 200 мм)	  м2	1467,7404	 	
72	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	788,739	 	
73	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85	  кг	4115,16	 	
74	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі
сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою,
260мм	  шт	5541,7488	 	
75	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	480,102	 	
76	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	1543,185	 	
77	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	344,30172	 	
78	Профіль кутовий з сіткою Ceresit СТ 340 D/03	  м	44,7	 	
79	Профіль кутовий з сіткою Ceresit СТ 340 D/03	  м	528	 	
 	Роздiл 4. Інші  роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
80	Навантаження сміття вручну	  т	1,77	 	
81	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	57,16	 	
82	Перевезення сміття до 15 км	  т	58,93	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні
роботи (перехід в 2-поверховий корпус)	 	 	 	
 	Роздiл 1. Покрiвля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
83	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари	  м2	27,94	 	
84	(Демонтаж) цементної вирiвнювальної стяжки	  м2	27,94	 	
85	Розбирання примикання покриттiв покрiвлi з рулонних
матерiалiв в 1-3 шари висотою 400 мм	  м2	10,944	 	
86	(Демонтаж) з листової сталi брандмауерiв, парапетiв	  м	22,36	 	
87	Улаштування з листової сталi брандмауерiв, парапетiв
(планки примикання шириною 120мм)	  м	5	 	
88	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (55 мм)	  м2	27,94	 	
89	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної
вирівнювальної стяжки додавати або виключати	  м2	27,94	 	
90	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	  м2	27,94	 	
91	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або
перліту на бітумній мастиці в один шар	  м2	27,94	 	
92	Утеплювач IZOVAT(або аналог) товщиною 200 мм
Y=110 кг/м3 (нижній шар)	  м3	5,75564	 	
93	Додавати на кожний наступний шар при утепленні
покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на
бітумній мастиці	  м2	27,94	 	
94	Утеплювач   IZOVAT(або аналог) товщиною 100 мм
Y=180 кг/м3 (верхній шар)	  м3	2,87782	 	
95	Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь	  м2	27,94	 	
96	Гідроізоляційна мембрана Ізоспан RM	  м2	29,337	 	
97	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (40 мм)	  м2	27,94	 	
98	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної
вирівнювальної стяжки додавати або виключати	  м2	27,94	 	
99	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	27,94	 	
1	2	3	4	5	
100	Сiтка з дроту Вр-1 д=3 мм вічком 100х100 мм	  т	0,030734	 	
101	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в два шари	  м2	27,94	 	
102	Єврорубероїд нижній шар (Бітумакс ХКП-3,5 ) Ореол-1
(або аналог)	  м2	31,5722	 	
103	Єврорубероїд верхній шар (Пластобіт ЕКП 4;5) Ореол-1
(або аналог)	  м2	32,131	 	
104	Праймер бітумний 	  л	9,779	 	
105	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників, з
улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	  м	27,36	 	
106	Єврорубероїд верхній шар (Пластобіт ЕКП 4;5) Ореол-1
(або аналог)	  м2	32,2848	 	
107	Праймер бітумний 	  л	9,576	 	
108	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм (планка
примикання 120 мм)	  т	0,00342	 	
109	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	  м	22,36	 	
110	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм шириною
520 мм	  т	0,06627504	 	
 	Роздiл 2. Вiкна	 	 	 	
 	 	 	 	 	
111	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі	  м	12,2	 	
112	Установлення віконних зливів	  м	12,2	 	
113	Гермобутiл	  кг	3,57704	 	
114	Зливи віконні зовнішні (350 мм) 	  м	12,6514	 	
115	Шурупи самонарізні	  шт	43	 	
 	Роздiл 3. Зовнiшнє оздоблення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
116	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	  м2	82,6	 	
117	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м	  м2	168	 	
118	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
150 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	95,036	 	
119	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	19,0072	 	
120	Утеплювач товщ. 150 мм Y=135 кг/м3	  м3	15,253278	 	
121	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	109,2914	 	
122	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	1140,432	 	
123	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі
сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою,
210мм	  шт	767,89088	 	
124	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	213,831	 	
125	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	66,5252	 	
126	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	47,708072	 	
127	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	  м2	5,865	 	
128	Профіль кутовий з сіткою Ceresit СТ 340 D/03	  м	16,8	 	
129	Профіль примикаючий зі склосіткою СТ 340 А/03	  м	16,8	 	
130	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	1,173	 	
131	Утеплювач- товщ. 20 мм Y=135 кг/м3	  м3	0,273700002	 	
132	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	7,5072	 	
133	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	71,553	 	
134	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	13,19625	 	
135	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	4,1055	 	
1	2	3	4	5	
136	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	2,94423	 	
137	Кольоровий пігмент (Sniezka Colorex 100 мл -1 шт)	  шт	82,11	 	
138	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	  м2	1,5	 	
139	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	0,3	 	
140	Утеплювач- товщ. 20 мм Y=135 кг/м3	  м3	0,070000001	 	
141	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	1,92	 	
142	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	18,3	 	
143	Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х компонент.) 
Ceresit  CR 66	  кг	6	 	
144	Установлення та розбирання внутрiшнiх металевих
трубчастих iнвентарних риштувань при висотi
примiщень до 6 м (для утеплення низу переходу)	  м2	40,365	 	
145	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	40,365	 	
146	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами
з пінопласту на бітумі (до загальної товщини 200 мм)	  м3	4,0365	 	
147	Установлення елементів каркасу із брусів	  м3	-0,201825	 	
148	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	8,073	 	
149	Суміш клеюча суха типу Baumit Procontact	  кг	484,38	 	
150	Утеплювач (пінопласт EPS 100) Y=17-18 кг/м2
(загальною товщиною 200 мм)	  м2	86,3811	 	
151	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	46,41975	 	
152	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85	  кг	242,19	 	
153	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі
сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою,
260мм	  шт	326,1492	 	
154	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	28,2555	 	
155	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	90,82125	 	
156	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	20,26323	 	
157	Профіль кутовий з сіткою Ceresit СТ 340 D/03	  м	44,7	 	
 	Роздiл 4. Інші  роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
158	Навантаження сміття вручну	  т	0,12	 	
159	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	3,83	 	
160	Перевезення сміття до 15 км	  т	3,95	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на загальнобудівельні
роботи (перехід в 2-поверховий корпус в вісях 5-6)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Покрiвля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
161	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари	  м2	35,1	 	
162	(Демонтаж) цементної вирiвнювальної стяжки	  м2	35,1	 	
163	Розбирання примикання покриттiв покрiвлi з рулонних
матерiалiв в 1-3 шари висотою 200 мм	  м2	1,404	 	
164	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (55 мм)	  м2	35,1	 	
165	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної
вирівнювальної стяжки додавати або виключати	  м2	35,1	 	
166	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	  м2	35,1	 	
167	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або
перліту на бітумній мастиці в один шар	  м2	35,1	 	
168	Утеплювач IZOVAT(або аналог) товщиною 200 мм
Y=110 кг/м3 (нижній шар)	  м3	7,2306	 	
169	Додавати на кожний наступний шар при утепленні
покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на
бітумній мастиці
	  м2	35,1	 	
1	2	3	4	5	
170	Утеплювач   IZOVAT(або аналог) товщиною 100 мм
Y=180 кг/м3 (верхній шар)	  м3	3,6153	 	
171	Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь	  м2	35,1	 	
172	Гідроізоляційна мембрана Ізоспан RM	  м2	36,855	 	
173	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (40 мм)	  м2	35,1	 	
174	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної
вирівнювальної стяжки додавати або виключати	  м2	35,1	 	
175	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	35,1	 	
176	Сiтка з дроту Вр-1 д=3 мм вічком 100х100 мм	  т	0,03861	 	
177	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в два шари	  м2	35,1	 	
178	Єврорубероїд нижній шар (Бітумакс ХКП-3,5 ) Ореол-1
(або аналог)	  м2	39,663	 	
179	Єврорубероїд верхній шар (Пластобіт ЕКП 4;5) Ореол-1
(або аналог)	  м2	40,365	 	
180	Праймер бітумний 	  л	12,285	 	
181	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників, з
улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	  м	7,02	 	
182	Єврорубероїд верхній шар (Пластобіт ЕКП 4;5) Ореол-1
(або аналог)	  м2	8,2836	 	
183	Праймер бітумний 	  л	2,457	 	
184	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм (планка
примикання 120 мм)	  т	0,00480168	 	
185	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	  м	20	 	
186	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм шириною
400 мм	  т	0,05016	 	
 	Роздiл 2. Вiкна	 	 	 	
 	 	 	 	 	
187	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі	  м	5,2	 	
188	Установлення віконних зливів	  м	5,2	 	
189	Гермобутiл	  кг	1,52464	 	
190	Зливи віконні зовнішні (350 мм) 	  м	5,3924	 	
191	Шурупи самонарізні	  шт	18	 	
 	Роздiл 3. Зовнiшнє оздоблення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
192	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	  м2	82,64	 	
193	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м	  м2	140	 	
194	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
150 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	95,036	 	
195	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	19,0072	 	
196	Утеплювач товщ. 150 мм Y=135 кг/м3	  м3	15,253278	 	
197	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	109,2914	 	
198	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	1140,432	 	
199	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі
сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою,
200мм	  шт	767,89088	 	
200	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	213,831	 	
201	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	66,5252	 	
202	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	47,708072	 	
203	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	  м2	5,06	 	
204	Профіль кутовий з сіткою Ceresit СТ 340 D/03	  м	14,4	 	
205	Профіль примикаючий зі склосіткою СТ 340 А/03	  м	14,4	 	
206	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	1,012	 	
1	2	3	4	5	
207	Утеплювач- товщ. 20 мм Y=135 кг/м3	  м3	0,236133335	 	
208	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	6,4768	 	
209	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	61,732	 	
210	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	11,385	 	
211	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	3,542	 	
212	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	2,54012	 	
213	Кольоровий пігмент	  шт	14	 	
214	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	  м2	1,5	 	
215	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	0,3	 	
216	Утеплювач- товщ. 20 мм Y=135 кг/м3	  м3	0,070000001	 	
217	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	1,92	 	
218	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	18,3	 	
219	Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х компонент.) 
Ceresit  CR 66	  кг	6	 	
220	Установлення та розбирання внутрiшнiх металевих
трубчастих iнвентарних риштувань при висотi
примiщень до 6 м (для утеплення низу переходу)	  м2	40,365	 	
221	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	40,365	 	
222	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами
з пінопласту на бітумі (до загальної товщини 200 мм)	  м3	4,0365	 	
223	Установлення елементів каркасу із брусів	  м3	-0,201825	 	
224	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	8,073	 	
225	Суміш клеюча суха типу Baumit Procontact	  кг	484,38	 	
226	Утеплювач (пінопласт EPS 100) Y=17-18 кг/м2
(загальною товщиною 200 мм)	  м2	86,3811	 	
227	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	46,41975	 	
228	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85	  кг	242,19	 	
229	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі
сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою,
260мм	  шт	326,1492	 	
230	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	28,2555	 	
231	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	90,82125	 	
232	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	20,26323	 	
233	Профіль кутовий з сіткою Ceresit СТ 340 D/03	  м	40	 	
 	Роздiл 4. Інші  роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
234	Навантаження сміття вручну	  т	0,09	 	
235	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	2,99	 	
236	Перевезення сміття до 15 км	  т	3,08	 	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на загальнобудівельні
роботи (перехід в 9-поверховий корпус)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Покрiвля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
237	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари	  м2	69,25	 	
238	(Демонтаж) цементної вирiвнювальної стяжки	  м2	69,25	 	
239	Розбирання примикання покриттiв покрiвлi з рулонних
матерiалiв в 1-3 шари висотою 400 мм	  м2	15,36	 	
240	(Демонтаж) з листової сталi брандмауерiв, парапетiв	  м	314,8	 	
241	Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв
тощо з листової сталi 9планки примикання шириною
120мм)	  м	38,4	 	
1	2	3	4	5	
242	(Демонтаж) металоконструкцiй сходiв, площадок,
огороджень	  т	0,144	 	
243	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (55 мм)	  м2	69,25	 	
244	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної
вирівнювальної стяжки додавати або виключати	  м2	69,25	 	
245	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	  м2	69,25	 	
246	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або
перліту на бітумній мастиці в один шар	  м2	69,25	 	
247	Утеплювач IZOVAT(або аналог) товщиною 200 мм
Y=110 кг/м3 (нижній шар)	  м3	14,2655	 	
248	Додавати на кожний наступний шар при утепленні
покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на
бітумній мастиці	  м2	69,25	 	
249	Утеплювач   IZOVAT(або аналог) товщиною 100 мм
Y=180 кг/м3 (верхній шар)	  м3	7,13275	 	
250	Улаштування пароiзоляцiйного шару плоских поверхонь	  м2	69,25	 	
251	Гідроізоляційна мембрана Ізоспан RM	  м2	72,7125	 	
252	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (40 мм)	  м2	69,25	 	
253	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної
вирівнювальної стяжки додавати або виключати	  м2	69,25	 	
254	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	69,25	 	
255	Сiтка з дроту Вр-1 д=3 мм вічком 100х100 мм	  т	0,076175	 	
256	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в два шари	  м2	69,25	 	
257	Єврорубероїд нижній шар (Бітумакс ХКП-3,5 ) Ореол-1
(або аналог)	  м2	78,2525	 	
258	Єврорубероїд верхній шар (Пластобіт ЕКП 4;5) Ореол-1
(або аналог)	  м2	79,6375	 	
259	Праймер бітумний 	  л	24,2375	 	
260	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників, з
улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	  м	199,46	 	
261	Єврорубероїд верхній шар (Пластобіт ЕКП 4;5) Ореол-1
(або аналог)	  м2	235,3628	 	
262	Праймер бітумний 	  л	69,811	 	
263	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм (планка
примикання 120 мм)	  т	0,13643064	 	
264	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	  м	314,8	 	
265	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм шириною
400 мм	  т	0,717744	 	
266	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож	  м2	6,624	 	
267	Монтаж металоконструкцiй сходiв, площадок,
огороджень(6 решіток)	  т	0,144	 	
 	Роздiл 2. Вiкна	 	 	 	
 	 	 	 	 	
268	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі	  м	27,4	 	
269	Установлення віконних зливів	  м	27,4	 	
270	Гермобутiл	  кг	8,03368	 	
271	Зливи віконні зовнішні (350 мм) 	  м	28,4138	 	
272	Шурупи самонарізні	  шт	96	 	
 	Роздiл 3. Зовнiшнє оздоблення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
273	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	  м2	167,58	 	
274	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м	  м2	387,8	 	
275	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
150 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	279,128	 	
276	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	55,8256	 	
277	Утеплювач товщ. 150 мм Y=135 кг/м3	  м3	44,800044	 	
1	2	3	4	5	
278	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	320,9972	 	
279	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	3349,536	 	
280	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі
сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою,
210мм	  шт	2255,35424	 	
281	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	628,038	 	
282	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	195,3896	 	
283	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	140,122256	 	
284	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	  м2	18,216	 	
285	Профіль кутовий з сіткою Ceresit СТ 340 D/03	  м	52,8	 	
286	Профіль примикаючий зі склосіткою СТ 340 А/03	  м	52,8	 	
287	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	1766,952	 	
288	Утеплювач- товщ. 20 мм Y=135 кг/м3	  м3	0,850080006	 	
289	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	23,31648	 	
290	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	222,2352	 	
291	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	40,986	 	
292	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	12,7512	 	
293	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	9,144432	 	
294	Кольоровий пігмент (Sniezka Colorex 100 мл -1 шт)	  шт	37	 	
295	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	  м2	10,005	 	
296	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	2,001	 	
297	Утеплювач- товщ. 20 мм Y=135 кг/м3	  м3	0,466900003	 	
298	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	12,8064	 	
299	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	122,061	 	
300	Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х компонент.) 
Ceresit  CR 66	  кг	40,02	 	
301	Установлення та розбирання внутрiшнiх металевих
трубчастих iнвентарних риштувань при висотi
примiщень до 6 м (для утеплення низу переходу)	  м2	69,23	 	
302	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	69,23	 	
303	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами
з пінопласту на бітумі (до загальної товщини 200 мм)	  м3	6,923	 	
304	Установлення елементів каркасу із брусів	  м3	-0,34615	 	
305	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	13,846	 	
306	Суміш клеюча суха типу Baumit Procontact	  кг	830,76	 	
307	Утеплювач (пінопласт EPS 100) Y=17-18 кг/м2
(загальною товщиною 200 мм)	  м2	148,1522	 	
308	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	79,6145	 	
309	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85	  кг	415,38	 	
310	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі
сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою,
260мм	  шт	559,3784	 	
311	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	48,461	 	
312	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	155,7675	 	
313	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	34,75346	 	
314	Установлення та розбирання внутрiшнiх металевих
трубчастих iнвентарних риштувань при висотi
примiщень до 6 м (для утеплення низу переходу)	  м2	33,925	 	
1	2	3	4	5	
315	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
50 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	33,925	 	
316	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	6,785	 	
317	Суміш клеюча суха типу Baumit Procontact	  кг	203,55	 	
318	Утеплювач (пінопласт EPS 50) Y=17-18 кг/м2 	  м2	36,29975	 	
319	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	39,01375	 	
320	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85	  кг	203,55	 	
321	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі
сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою,
120мм	  шт	274,114	 	
322	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15 silicone	  л	25,44375	 	
323	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	76,33125	 	
324	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	17,03035	 	
325	Профіль кутовий з сіткою Ceresit СТ 340 D/03	  м	110,8	 	
 	Роздiл 4. Інші  роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
326	Навантаження сміття вручну	  т	0,25	 	
327	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	7,93	 	
328	Перевезення сміття до 15 км	  т	8,18	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на загальнобудівельні
роботи (3-поверховий корпус)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Покрiвля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
329	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	  м	204	 	
330	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм шириною
700 мм з полімерним покриття колір RAL 6005	  т	0,627912	 	
 	Роздiл 2. Вiкна	 	 	 	
 	 	 	 	 	
331	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	182	 	
332	Знімання засклених віконних рам	  м2	506,20381	 	
333	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних
будівлях	  м2	107,233	 	
334	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі	  м	442,27	 	
335	(Демонтаж) металоконструкцiй сходiв, площадок,
огороджень	  т	1	 	
336	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	56,898	 	
337	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	49,98	 	
338	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	409,6625	 	
339	Дюбель-шуруп 100х10мм	  шт	1620,61885	 	
340	Вікна металопластикові	  м2	466,5605	 	
341	Вікна металопластикові (В-1 - 21 шт) з тонуванням скла)	  м2	49,98	 	
342	Силікон	  л	54,569269	 	
343	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна	  балон	165,51	 	
344	Свердла по металеві, діаметр 10 мм	  шт	0,0226	 	
345	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	3,9546	 	
346	Дюбель-шуруп 100х10мм	  шт	19,97073	 	
347	Вікна металопластикові	  м2	3,9546	 	
348	Силікон	  л	0,59319	 	
349	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна	  балон	1,98	 	
350	Свердла по металеві, діаметр 10 мм	  шт	0,0002	 	
1	2	3	4	5	
351	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	  м2	4,187	 	
352	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	  шт	15,15694	 	
353	Блоки дверні із металлопластика	  м2	4,187	 	
354	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна	  балон	0,86	 	
355	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	2,0111	 	
356	Дюбель-шуруп 100х10мм	  шт	7,823179	 	
357	Вікна металопластикові	  м2	2,0111	 	
358	Силікон	  л	0,23690758	 	
359	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна	  балон	0,79	 	
360	Свердла по металеві, діаметр 10 мм	  шт	0,0001	 	
361	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	  м2	2,0935	 	
362	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150 мм	  шт	7,57847	 	
363	Блоки дверні із металлопластика	  м2	2,0935	 	
364	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна	  балон	0,42	 	
365	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	270,93	 	
366	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна	  балон	50,14	 	
367	Дошка підвіконна (400 мм)	  п.м	276,3486	 	
368	Установлення віконних зливів	  м	434,47	 	
369	Гермобутiл	  кг	127,386604	 	
370	Зливи віконні зовнішні (350 мм) 	  м	450,54539	 	
371	Шурупи самонарізні	  шт	1533	 	
372	Грунтування СТ 17	  м2	215,6	 	
373	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	43,12	 	
374	Обклеювання примикань стрічкою	  м	2500,8	 	
375	Внутрішня гідроізоляційна паропроникна стрічка Aleron
шир. 100 мм	  м	2750,88	 	
376	Зовнішня гідроізоляційна паропроникна стрічка Aleron
шир. 100 мм	  м	2750,88	 	
377	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю	  м2	279,2	 	
378	Штукатурка Ceresit СT 25	  кг	12564	 	
379	Вода	  м3	2,26152	 	
380	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази (2 мм)	  м2	279,5	 	
381	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною  0,5 мм додавати або вилучати	  м2	279,5	 	
382	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	40,3039	 	
383	Шпаклiвка "сатенгіпс"	  кг	559	 	
384	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	901,7	 	
385	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	  м	901,7	 	
386	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	279,5	 	
387	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	55,9	 	
388	Фарба водоемульсійна  вологостійка 	  кг	100,62	 	
389	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок,
огороджень (віконні решітки)	  т	1	 	
390	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	23	 	
391	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	  м2	23	 	
 	Роздiл 3. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
392	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
(балкони)

	  м2	267,5	 	
1	2	3	4	5	
 	Роздiл 4. Зовнiшнє оздоблення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
393	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	  м2	2030,2	 	
394	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м	  м2	3073,3	 	
395	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
150 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	1951,665	 	
396	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	390,333	 	
397	Утеплювач товщ. 150 мм Y=135 кг/м3	  м3	313,2422325	 	
398	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	2244,41475	 	
399	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	23419,98	 	
400	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі
сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою,
210мм	  шт	15769,4532	 	
401	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	4391,24625	 	
402	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	1366,1655	 	
403	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	979,73583	 	
404	Профіль цокольний (з крапельником)	  м	158,8	 	
405	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	  м2	311,0865	 	
406	Профіль кутовий з сіткою Ceresit СТ 340 D/03	  м	901,7	 	
407	Профіль примикаючий зі склосіткою СТ 340 А/03	  м	901,7	 	
408	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	62,2173	 	
409	Утеплювач- товщ. 20 мм Y=135 кг/м3	  м3	14,517370104	 	
410	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	398,19072	 	
411	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	3795,2553	 	
412	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	699,944625	 	
413	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	217,76055	 	
414	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	156,165423	 	
415	Кольоровий пігмент	  шт	404	 	
416	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	  м2	120,3015	 	
417	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	24,0603	 	
418	Утеплювач- товщ. 20 мм Y=135 кг/м3	  м3	5,61407004	 	
419	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	153,98592	 	
420	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	1467,6783	 	
421	Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х компонент.) 
Ceresit  CR 66	  кг	481,206	 	
422	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стовпiв,
колон та пiлястр, площа вiдбивання в одному мiсцi
бiльше 1 м2 (приямки)	  м2	161,28	 	
423	Грунтування СТ 17	  м2	161,28	 	
424	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	32,256	 	
425	Штукатурення декоративним розчином по каменю стiн
гладких	  м2	161,28	 	
426	Вода	  м3	0,08064	 	
427	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	362,88	 	
428	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 Pro для підготовки
основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	  кг	120,96	 	
429	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань з
підготовленням поверхні	  м2	161,28	 	
1	2	3	4	5	
430	Силікатна фарба Ceresit  СT 54
ОЗДОБЛЕННЯ КОНФОРСТІВ	  кг	154,8288	 	
431	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стовпiв,
колон та пiлястр, площа вiдбивання в одному мiсцi
бiльше 1 м2 (конфорсти)	  м2	619,9	 	
432	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
50 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	619,9	 	
433	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	123,98	 	
434	Екструдований пінополiстирол Сeresit  СТ 315 -50 мм
Y=20кг/м3 (або аналог)	  м2	681,89	 	
435	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85	  кг	7438,8	 	
436	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	712,885	 	
437	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі
сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою,
210мм	  шт	5008,792	 	
438	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	1394,775	 	
439	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	433,93	 	
440	Силікатна фарба Ceresit  СT 54
ОЗДОБЛЕННЯ БАЛКОННИХ ПЛИТ (низ)	  кг	311,1898	 	
441	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
50 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	331	 	
442	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	66,2	 	
443	Утеплювач Сeresit  СТ 320 (або аналог) товщиною 50 мм	  м3	17,7085	 	
444	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85	  кг	3972	 	
445	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	380,65	 	
446	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі
сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою,
210мм	  шт	2674,48	 	
447	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit  СT 137,
зерно 1,5 мм	  кг	744,75	 	
448	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	231,7	 	
449	Силікатна фарба Ceresit  СT 54
ОЗДОБЛЕННЯ БАЛКОННИХ ПЛИТ (підлога)	  кг	166,162	 	
450	Розбирання металевих сходових грат при вазі одного
метра грат до 60 кг	  м	55,84	 	
451	Установлення металевих огорож без поручня	  м	55,84	 	
452	Металоконструкцiї огородження балконів	  м2	67,008	 	
453	Теплоiзоляцiя покриттiв та перекриттiв зверху виробами
з пiнопласту	  м3	13,375	 	
454	Екструдований пінополiстирол Сeresit  СТ 315 -50 мм
Y=20кг/м3 (або аналог)	  м2	294,25	 	
455	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85	  кг	1605	 	
456	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
Cerezit CN-178 товщиною 5 мм (40 мм)	  м2	267,5	 	
457	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178	  м2	267,5	 	
458	Легковирівнювальна суміш Ceresit  СN 178	  кг	21400	 	
459	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	  м2	267,5	 	
460	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	53,5	 	
461	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 66
[компонент А]	  кг	1337,5	 	
462	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 66
[компонент В]	  л	382,1505	 	
463	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	267,5	 	
464	Плитка CHARLOTTE GRT 300X300/18	  м2	272,85	 	
1	2	3	4	5	
465	Еластична клеюча суміш  Ceresit  СМ 17	  кг	1016,5	 	
466	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм 
Ceresit  СЕ 40 aguastatic	  кг	121,445	 	
467	Улаштування гiдроiзоляцiї стрічкою CEREZIT CL 82	  м2	13,4016	 	
468	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit  CL 82	  м.п.	113,9136	 	
469	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 66
[компонент А]	  кг	67,008	 	
470	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 66
[компонент В]	  л	19,14552576	 	
471	Силікон	  л	1,22848	 	
472	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів	  м	55,84	 	
473	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм ширина 100
мм (відлив на балкон)	  т	0,0318288	 	
474	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу
щілини 20 см2	  м	55,84	 	
475	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна
ЦОКОЛЬ ТА УТЕПЛЕННА ПРИЯМКІВ	  балон	7,98	 	
476	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
50 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	155,3	 	
477	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	62,12	 	
478	Екструдований пінополiстирол Penoboard ( ПСБ-50) -50
мм	  м2	170,83	 	
479	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	178,595	 	
480	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі
сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою,
210мм	  шт	1254,824	 	
481	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна  Ceresit 
СT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	  кг	698,85	 	
482	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	108,71	 	
483	Силікатна фарба Ceresit  СT 54	  кг	77,9606	 	
484	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
бітумною мастикою	  м2	155,3	 	
485	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	31,06	 	
486	Вода	  м3	0,03106	 	
487	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 66
[компонент А]	  кг	776,5	 	
488	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 66
[компонент В]
ПІДЗЕМНА ЧАСТИНА БУДІВЛІ	  л	221,86158	 	
489	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група
ґрунту 2	  м3	68,55	 	
490	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1	  м3	63,98	 	
491	Планування площ за даними вiзирувальних позначок
вiзуально в природних ґрунтах, група ґрунту 2 (зайвий
грунт від розробки)	  м2	22,85	 	
492	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
50 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	91,4	 	
493	Штукатурення декоративним розчином по каменю стiн
гладких	  м2	-91,4	 	
494	Екструдований пінополiстирол Penoboard ( ПСБ-50) -50
мм	  м2	100,54	 	
495	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	36,56	 	
496	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	105,11	 	
497	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-220N зі
сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою,
210мм	  шт	738,512	 	
498	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
бітумною мастикою
	  м2	91,4	 	
1	2	3	4	5	
499	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика 
Ceresit  CP 43  XPRESS	  кг	347,32	 	
500	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
бітумною мастикою	  м2	91,4	 	
501	Вода	  м3	0,012796	 	
502	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit  CP 41	  кг	6,398	 	
 	Роздiл 5. Інші  роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
503	(Демонтаж) металевих грат приямкiв	  т	0,45	 	
504	Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ	  м3	18,774	 	
505	Розбирання цементнобетонних покриттів	  м3	18,774	 	
506	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші
товщиною покриття 3 см	  м2	130,2	 	
507	Установлення металевих грат приямкiв (раніше
демонтовані )	  т	0,45	 	
508	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	10,35	 	
509	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	10,35	 	
510	Навантаження сміття вручну	  т	6,63	 	
511	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	214,24	 	
512	Перевезення сміття до 15 км	  т	220,86	 	

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент».

Кошти на покриття ризиків на будівельні роботи – не більше 1,5 % від суми прямих витрат та кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляціними процесами: на будівельні роботи в розмірі не більше 7 375 087,00 грн. (без урахування ПДВ)