**ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

**Примуси туристичні газові з горілкою 5 л. - 51 шт**

**Характерики:**

* Баллон з вентилем – в межах 3,2-4,0 кг
* Баллон з горлкою - в межах 3,9-4,2 кілограм
* **Сила пальника - 2500 Ват**
* Розхід газу: 80-130 грамів/ годину
* Розміри: 22\*2\*(32 - висота) см
* Товщина металу - 2 мм, що відповідає стандартам якості
* **Вентиль балона йде в комплекті з заглушкою для безпечного транспортування балона без пальників**
* Дуже плавна регулювання подачі газу
* Вмонтований вбудований клапан в вентиляцію балона
* **Різьба вентиля - W21,8 мм (ліва)**
* **Вентиль безпосередньо дозволяє приєднати такі прилади, як редуктори, газові обігрівачі і т.д., які відповідають стандартам України**
* Діаметр пальників - 22 см
* Вага пальників – в межах 550-580 грамів
* **Пальник йде в комплекті з ручкою, конструкція пальника зроблена з двома рівнями підходу повітря, що робить більш ефективні використання газу**
* Гайка тарілки - латунна

**Комплектація:**

* Газовий балон, кран (вентиль) з клапаном трасування надмірного газу, пальник (конфорка)
* Металева ручка для перенесення балону
* Коробка
* **Балони заправлені газом у відповідності до їх об’ємом.**

**Примуси туристичні, 8 л - 100 шт**

### Характерики:

* Баллона з горлкою - в межах 4,8-5,2 кілограм;
* Баллона з вентилем - в межах 4.5-4,8 кг.
* Потужність горлиці - 2500 Ват
* Розхід газу: 80-130 грамів/ години;
* Розміри: висота 42 см;
* Розміри: діаметр 70 см;
* Товщина металу - 2 мм, що відповідає стандартам якості;
* Вентиль балона йде в комплекті з заглушкою для безпечного транспортування балона без пальників;
* Дуже плавна регулювання подачі газу;
* Вмонтований пошкоджений клапан у вентиляції балона;
* Різьба вентиля - W21,8 мм (ліва);
* Вентиль безпосередньо дозволяє приєднати такі прилади, як редуктори, газові обігрівачі і т.д., які відповідають стандартам України;
* Діаметр пальників - 22 см;
* Вага пальників - в межах 480-520 г;
* Пальник йде в комплекті з ручкою, конструкція пальника зроблена з двома рівнями підходу повітря, що робить більш ефективні використання газу;
* Гайка тарілки - латунна;
* Інструкція по експлуатації розміщена на захист від вентиля.

**Комплектація:**

* Газовий балон, кран (вентиль) з клапаном трасування надмірного газу, пальник (конфорка)
* Металева ручка для перенесення балону
* Коробка

**Балони заправлені газом у відповідності до їх об’ємом.**