**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**(технічне завдання)**

**«Поточний ремонт дороги по вул. Пилипа Орлика у м.Новий Буг Миколаївської області»** ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

\*(*У тих випадках, коли у найменуванні робіт та витрат містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів , джерело його походження або виробника – слід читати як* ***«або еквівалент, який відповідає проектним рішенням»****)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розділ №1. Поточний ремонт вул.Пилипа Орлика(гребля)    |
| 1 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | м2 | 657 |   |
| 2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші 0-70мм (С5), товщ. 15см кількість: 657\*0,15 | м3 | 98,55 |   |
| 3 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші фр.0-40мм (С7), товщ. 10см кількість: 657\*0,1 | м3 | 65,7 |   |
| Розділ №2. Поточний ремонт вул.Пилипа Орлика(балка)   |
| 4 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | м2 | 84 |   |
| 5 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші 0-70мм (С5), товщ. 15см кількість: 84\*0,15 | м3 | 12,6 |   |
| 6 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші фр.0-40мм (С7), товщ. 10см кількість: 84\*0,1 | м3 | 8,4 |   |

Місце виконання робіт (надання послуг) : м Новий Буг, вулиця Пилипа Орлика

Термін виконання робіт (надання послуг): виконання робіт передбачається протягом 2023 року, але в будь –якому випадку до повного їх виконання.