**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№п/п*** | ***Єдиний закупівельний словник. ДК 021:2015***[***ℹ***](https://dk21.dovidnyk.info/) | ***Найменування*** | ***Од. виміру*** | ***Кількість*** |
|  | 429990000-2 Машини спеціального призначення різні | Міні заправка 12В 50л/хв для перекачки бензину з насосом Ex50 12V та механічним лічильником PIUSI | шт | 4 |
| Міні заправка 12В 50л/мін для перекачки дизельного палива з насосом ЕХ 50 12V 50 l/min та механічним лічильником PIUSI | шт | 2 |
|  | 42120000-6 Насоси та компресори | Насос для бензину та дизеля 12B 50л/хв (Piusi) | шт | 2 |
|  | 38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів | Лічильник обліку видачі палива VSO механічний (VSO0800-010) | шт | 4 |

***Міні заправка 12В 50л/хв для перекачки бензину з насосом Ex50 12V та механічним лічильником PIUSI (кількість 4шт.)***



В КОМПЛЕКТ МІНІ ЗАПРАВАВКИ ВХІДИТЬ:

Наскос 12В для бензину, EX50 12V ATEX Piusi (Італія);

Механічний лічильник для перекачка БЕНЗІНА К33 (20-120 л̄мін) Piusi ;

Пістолет розчавлений механічний для БЕНЗІНА,керосіна SELF 3000 EX, Piusi;

Фільтр тонкого очищення палива CF60 10мкм Piusi;

Напорно-всасовує рукав - 2м;

Заправка рукав - 5м;

Монтажна плита.

***Міні заправка 12В 50л/мін для перекачки дизельного палива з насосом ЕХ 50 12V 50 l/min та механічним лічильником PIUSI (кількість 2шт.)***



В КОМПЛЕКТ МІНІ ЗАПРАВАВКИ ВХІДИТЬ:

Наскос 12В для бензину, EX50 12V ATEX Piusi (Італія);

Механічний лічильник для перекачка БЕНЗІНА К33 (20-120 л̄мін) Piusi ;

Пістолет розчавлений механічний для БЕНЗІНА,керосіна SELF 3000 EX, Piusi;


Фільтр тонкого очищення палива CF60 10мкм Piusi;

Напорно-всасовує рукав - 2м;

Заправка рукав - 5м;

Монтажна плита.

***Насос для бензину та дизеля 12B 50л/хв (Piusi) (кількість 2шт.)***



Насос Piusi EX50 у вибухозахищеному виконанні (стандарт ОХ і UL) для перекачування бензину, гасу, дизельного палива. Продуктивність EX50 50 літрів в хвилину. Насос PIUSI EX50 для палива призначений для перекачування дизельного палива, бензину і гасу з бочок 200 літрів та ін.. Завдяки компактному розміру і простоті установки EX50 ідеально підходить для заправки транспорту в "польових" умовах, сільському господарстві, будівельної та автомобільної промисловості. Корпус насоса виконаний з чавуну, корпус двигуна з алюмінію, лопаті з поліацетали.

 КОМПЛЕКТАЦІЯ

Самовсмоктуючий Насос

Опція:

Бочкової адаптер з вбудованою сіткою грубої очистки

Усмоктувальна метал. телескопічна труба

Фільтр тонкої очистки з водовідділенням 30 мікрон

Кран роздатковий - ручний або автоматичний

Роздавальний рукав 3/4" - 4 метри

Лічильник: К33

Електричні дроти

 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 12 В і 230 В

Продуктивність: до 50 л/хв

Потужність: 250W

Тиск: 1.1 бар

Темп.роботи: -10 До +40 С

Режим роботи: 30 хв./30 хв

З'єднання: 1"

Вага: 10 кг

Виробництво: PIUSI (Італія)

***Лічильник обліку видачі палива VSO механічний (VSO0800-010) (кількість 4шт.)***



призначений для вимірювання точної кількості палива, що перекачується. Він може використовуватися для некомерційного використання та простий у калібруванні на робочому місці.

Алюмінієва вимірювальна камера.

1" різьбове з'єднання вхід/вихід.

Механічне зчитуючий пристрій з колесами, що обертаються.

4-цифрові проміжні результати може бути встановлені на нуль, а 8 цифрові сумарні результати - не обнуляются.

Широко використовується у нафтовій, хімічній, харчовій промисловості тощо.

особливості:

працює в парі з паливоперекачуючими насосами

немає потреби в електриці, можна використовувати на фермі, шахті та інших місцях без електрики

4-значні проміжні підсумки, 8-значні сумарні підсумки

може використовуватися для різних середовищ, таких як бензин, дизельне паливо, гас, нафту

робочий тиск заправки до 3 МПа

зубчасті колеса всередині (2 шт.) забезпечують точність виміру ≤1%

функція користувальницького калібрування

внутрішні частини легко замінити для зручності обслуговування.

легка, компактна конструкція полегшує монтаж.