**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

«**Протигази фільтрувальні СМ-6 в комплекті (або еквівалент), код ДК 021:2015-35810000-5 - Індивідуальне обмундирування**»

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

 1) Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до тендерної документації. Підтвердження відповідності технічним характеристикам запропонованого Учасником товару, викладеним у даному додатку до ТД, надається Учасником у формі заповненої «Таблиці відповідності технічним та якісним характеристикам запропонованого обладнання» згідно з формою, що наведена у даному Додатку 2. Учасник заповнює графу «Параметри товару запропоновані учасником процедури закупівлі», де зазначає параметри та марку запропонованого товару та графу «Відповідність», де зазначає відмітку «Так або Ні», у разі якщо технічні та якісні характеристики відповідають або перевищують зазначені вимоги, та відмітку «Не відповідає», у разі якщо технічні та якісні характеристики нижче зазначених вимог. Таблиця відповідності технічним та якісним характеристикам запропонованого товару повинна засвідчувати відповідність запропонованого товару всім Технічним вимогам цієї ТД.

2) Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, завантаження, розвантаження транспортних до місця поставки та інших витрат.

3) До вартості товару не включаються витрати, понесені учасником під час підготовки та участі в процедурі закупівлі, та вони не відшкодовуються Замовником в будь-якому випадку, в тому числі в разі відміни торгів відповідно до вимог діючого законодавства.

1. Товар щодо показників якості повинен відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормам і правилам (ДСТУ, ГОСТ,ТУ, тощо).
2. При передачі Товару Учасник надає Замовнику: рахунок-фактуру, видаткову накладну та документи підтверджуючі якість товару, якими можуть бути абосертифікат якості, або сертифікат відповідності, або декларація про відповідність, або інші документи що підтверджують якість товару. Якщо Товар не підлягає сертифікації, Учасник при поставці товару надає письмове пояснення про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.
3. Для підтвердження якості товару Учасник повинен надати в складі пропозиції:

- довідку, яка містить відомості про джерело походження товару, а саме найменування товаровиробника і країну походження товару;

- засвідчену підписом уповноваженої особи Учасника та скріплену печаткою Учасника копію сертифікату якості, або сертифікату відповідності, або декларацію про відповідність, або інші документи що підтверджують якість товару. Якщо Товар не підлягає сертифікації, Учасник при поставці товару надає письмове пояснення про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.);

- копію Декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №771 від 21.08.2019 р;

- копію технічного паспорту або настанову щодо експлутування або інший документ, який містить опис технічних характеристик, властивостей та зображення товару;

- копію діючих висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар.

7) У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі, підписаний уповноваженою особою учасника, завірений печаткою (у разі наявності), щодо поставки предмету закупівлі належної якості, відповідно до вимог замовника, у встановлений замовником строк та відповідно до технічних вимог, зазначених у тендерній документації.

8) Товар повинен бути новим, тобто таким що не був у використанні.

**Таблиця відповідності технічним та якісним характеристикам запропонованого товару**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Характеристика (вимоги замовника) | Параметри товару запропоновані учасником процедури закупівлі | Відповідність (так/ні) |
| 1 | Протигаз фільтрувальний СМ-6 в комплекті (або еквівалент), код ДК 021:2015-35814000-3 Протигази | штуки | 120 | **Протигаз фільтрувальний СМ-6 в комплекті (або еквівалент):**- маска панорамна;- фільтр комбінований;- сумка до протигазу.*Маска панорамна:*Панорамна лицева частина із широким полем обзору виготовлена в універсальному розмірі (регульована);Матеріал лицьової частини: бромо-бутилова гума або еквівалент;Низький опір диханню;Клас маски – 3 (Class III);Оглядовий отвір захищений від запотівання;Виведення поту через клапан видихання;Переговорна мембрана, яка дозволяє спілкуватися з використанням комунікаційних пристроїв або без них;Середня вага не більше 600 г;Мінімальна розбірливість мовлення не менше 95%;Можливість під’єднювати фільтр з обох сторін, як праворуч так і ліворуч (різьба Rd40х1/7”); Стійкість до температури -300С до +700С;Термін зберігання не менше 20 років;Повинна відповидати вимогам ДСТУ EN 136:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, марковання (EN 136:1998, IDT).*Фільтр комбінований:*Забезпечує захист від радіоактивного пилу (в.т.ч. радіоактивного метилйодиду), біологічних агентів, небезпечних хімічних промислових та бойових отруйних речовин відповідно до їхнього типу А2В2Е2К2HgSXP3 D R (SX – бойові отруйні речовини: зарин, зоман, табун, VX гази, іприт, люїзит та інші);З’єднувальна різьба фільтру Rd40х1/7”;Маса не більше 400 г;Корпус фільтра виготовлений із ударостійкого пластику;Термін придатності не менше 20 років.Повиннен відповидати вимогам ДСТУ EN 14387:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри комбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004+А1:2008, IDT), ДСТУ EN 148-1:2004. (інформація на етикетці фільтру, має бути українською мовою згідно з п.9 ДСТУ EN 14387:2017; наявність на фільтрі Знаку відповідності Технічному регламенту засобів індивідуального захисту).*Сумка до протигазу:*Сумка для протигазу призначена для носіння, захисту та зберігання протигазу. Матеріал сумки виготовлений із зносостійкого матеріалу. Має бути обладнаний плечовим ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, поясним ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, клапаном корпусу оснащеним засобами фіксації на корпусі, зовнішною кишеню з клапаном обладнаним еластичною прозорою плівкою під бирку розміром 3 × 5 см. Сумка вміщує у собі повний комплект протигазу.Призначення:Протигаз фільтрувальний призначений для захисту очей, обличчя та органів дихання особового складу від токсичних випарів промислових небезпечних хімічних речовин (органічного та неорганічного походження, кислотні гази та випари, сірчаний газ, хлористий водень, хлор, аміак та його органічні похідні, сірководень, синильна кислота), випарів ртуті, бойових отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних агентів. |  |  |
| Загальна кількість одиниць | **120** |  |  |  |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*