***Додаток 1***

Оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**додатково**

*Технічні вимоги додаються в окремому файлі «Технічні вимоги»*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**та спосіб їх підтвердження**

**Дрова паливні м’якої та твердої породи (ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина)**

|  |
| --- |
| Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства. |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ДК 021:2015 | Найменування товару | Кількість м3 | **Технічні, якісні та інші характеристики** | | **03410000-7** | **Дрова паливні, м’якої породи** | **50** | В дровах не допускаєтьсязовнішня трухлява гниль. Дрова повинні бути очищені від сучків. Висота залишившихся сучків не повинна перевищувати 30 мм. Дрова можуть бути як в корі, так і без кори. Дрова приймаються партіями. Партія належить до приймання, у разі якщо кількість дров в виборці, яка не відповідає вимогам Замовника, викладеним вище , складає не більш як 5 %.  Допустима вологість до 20%. Розмір дров по довжині 0,3-0,4 м., розмір дров по товщині (в діаметрі) 0,1-0,2 м., допустиме відхилення по довжині +0,05 м. | | **03410000-7** | **Дрова паливні, твердої породи** | **50** | Дрова паливні твердих порід першої категорії – в колодах, діаметром від 5 см і більше, довжиною 2,0 м та 4,0 м .Висотою та середньої щільності сортів (граб звичайний, береза, ясень звичайний та інші твердолистяні породи). Очищені від сучків. Товщина від 2 см і більше. | |

Учасник надає гарантійтий лист:

- Доставка Замовнику та розвантаження товару здійснюється Учасником (Постачальником) за адресами, вказаними Замовником.

- Вартість доставки (транспортування) повинна бути включена в цінову пропозицію.

- У разі поставки неякісного товару або не відповідного товару, такий товар повертається Учаснику (Постачальнику) або підлягає обміну за **рахунок Учасника**.

* Товар повинен відповідати діючим стандартам та технічним вимогам для даного виду товару.
* Дрова порізані.
* При поставці товару повинні надаватися супровідні документи. При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначена у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

На підтвердження діючим на території України державним стандартам, вимогам до якості, умовам Договору надати сертифікати якості виробника та/або інший документ.

***«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*

*М.П. (у разі наявності печатки)*