**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Послуги з поточного ремонту адміністративної будівлі ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області по провул. Коцюбинського, 35 м. Хмельницький**

**за кодом ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій на виконання робіт, сертифікатів на обладнання та матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати міжнародним нормативно-правовим актам, законодавству України, вимогам ДСТУ, інших нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору про, що учасником надається відповідний гарантійний лист.

Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним та якісним характеристикам предмету закупівлі, встановленим замовником цим додатком, повинна бути підтверджена наступними документами:

- договірною ціною;

- пояснювальною записка;

- локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічного завдання)

- підсумковою відомістю ресурсів;

- дефектний акт;

– зведений кошторисний розрахунок;

***Усі посилання в технічному завданні на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати як «або еквівалент».***

***Учасники зобов’язані надати в складі пропозиції наступні документи:***

***- Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015, Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015,***

***Сертифікат ДСТУ ISO 50001:2020 стосовно виконання будівельних та***

***монтажних робіт (код КВЕД №41.20). Зазначені сертифікати мають бути***

***чинними на дату подання тендерної пропозиції та видані на ім’я такого.***

*Учасник у складі тендерної документації подає підписаний та скріплений печаткою Додаток № 2, або лист-погодження з Додатком № 2.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | | |  | | |
| **поточного ремонту адміністративної будівлі ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області по провул. Коцюбинського, 35 м. Хмельницький** | | | |  | | |
|  | | | | | | |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
|  | СТІНИ |  | |  |  | |
| 1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | | 74 |  | |
| 2 | Шпаклювання стін шпаклівкою | м2 | | 74 |  | |
| 3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | | 74 |  | |
| 4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування  ПІДЛОГА | м2 | | 74 |  | |
| 5 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | | 44,5 |  | |
| 6 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати (до 50 мм) | м2 | | 44,5 |  | |
| 7 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | | 44,5 |  | |
| 8 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | | 44,5 |  | |
| 9 | Улаштування плінтусів шириною 80 мм з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | | 2,176 |  | |
| 10 | Установлення кутиків декоративних на плитку  ВІДКОСИ | м | | 27,2 |  | |
| 11 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | | 4,8 |  | |
| 12 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | | 7 |  | |
| 13 | Шпаклювання укосів шпаклівкою | м2 | | 7 |  | |
| 14 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | | 7 |  | |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування  СТЕЛЯ | м2 | | 7 |  | |
| 16 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | | 44,5 |  | |
| 17 | Укладання плит стельових в каркас стелі  ПРОРІЗИ | м2 | | 42,34 |  | |
| 18 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | | 2,5625 |  | |
| 19 | Установлення решіток радіаторних  ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ | шт | | 4 |  | |
| 20 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | | 1 |  | |
| 21 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | | 100 |  | |
| 22 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | | 100 |  | |
| 23 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | | 6 |  | |
| 24 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | | 1 |  | |
| 25 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | | 6 |  | |

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*