**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Послуги з поточного ремонту адміністративної будівлі ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області по провул. Коцюбинського, 35 м. Хмельницький**

**за кодом ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій на виконання робіт, сертифікатів на обладнання та матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати міжнародним нормативно-правовим актам, законодавству України, вимогам ДСТУ, інших нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору про, що учасником надається відповідний гарантійний лист.

Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним та якісним характеристикам предмету закупівлі, встановленим замовником цим додатком, повинна бути підтверджена наступними документами:

- договірною ціною;

- пояснювальною записка;

- локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічного завдання)

- підсумковою відомістю ресурсів;

- дефектний акт;

 – зведений кошторисний розрахунок;

***Усі посилання в технічному завданні на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати як «або еквівалент».***

***Обов’язкова наявність в учасника атестації робочих місць щодо професій маляра, штукатура, лицювальника-плиточника. На підтвердження надати скан-копію свідоцтво робітничих кваліфікацій.***

*Учасник у складі тендерної документації подає підписаний та скріплений печаткою Додаток № 2, або лист-погодження з Додатком № 2.*

|  |
| --- |
|  **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|  |  |
| **поточного ремонту адміністративної будівлі ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області по провул. Коцюбинського, 35 м. Хмельницький** |  |
|  |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами[фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 74 |   |
| 2 | Шпаклювання стін шпаклівкою | м2 | 74 |   |
| 3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 74 |   |
| 4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбуванняПІДЛОГА | м2 | 74 |   |
| 5 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 44,5 |   |
| 6 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати (до 50 мм) | м2 | 44,5 |   |
| 7 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 44,5 |   |
| 8 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 44,5 |   |
| 9 | Улаштування плінтусів шириною 80 мм з керамiчнихплиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючоїсуміші | м2 | 2,176 |   |
| 10 | Установлення кутиків декоративних на плиткуВІДКОСИ | м | 27,2 |   |
| 11 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 4,8 |   |
| 12 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами зулаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 7 |   |
| 13 | Шпаклювання укосів шпаклівкою | м2 | 7 |   |
| 14 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 7 |   |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами укосів по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбуванняСТЕЛЯ | м2 | 7 |   |
| 16 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 44,5 |   |
| 17 | Укладання плит стельових в каркас стеліПРОРІЗИ | м2 | 42,34 |   |
| 18 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах | м2 | 2,5625 |   |
| 19 | Установлення решіток радіаторних ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ | шт | 4 |   |
| 20 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |   |
| 21 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводкидіаметром до 25 мм | м | 100 |   |
| 22 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до16 мм2 в труби | м | 100 |   |
| 23 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4шт | шт | 6 |   |
| 24 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 2-клавішних | шт | 1 |   |
| 25 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу присхованій проводці | шт | 6 |   |

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*