Додаток № 6

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

за предметом закупівлі:

Послуги з заправки та відновлення картриджів

за кодом ДК 021:2015 50310000-1 – Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (ДК 021:2015 50313000-2 – Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки)

1. **Заправка тонером, що включає:**

* первинне тестування картриджа;
* повне розбирання картриджа та очистку від залишків тонера;
* повну (об’єм визначається за моделлю картриджа) заправку тонером, якість якого відповідає технічним умовам виконання таких послуг;
* заміну чипа;
* тестування заправленого картриджа.

Після здійснення заправки картридж маркується фірмовою наклейкою з відмітками про виконані послуги та підписом відповідального працівника учасника та упаковується у світлонепроникний пакет.

1. **Відновлення картриджа, що включає:**

* первинне тестування картриджа;
* повне розбирання та очистку від залишків тонера;
* заміну фоторецепторного барабану, ракельного ножа, валу первинного заряду, магнітного валу, дозуючого леза та інших зношених частин картриджа;
* нанесення змащувальних матеріалів для зменшення коефіцієнта тертя на очищувальне лезо;
* очищення та змащування струмопровідними мастилами електричних контактів;
* повну (об’єм визначається за моделлю картриджа) заправку тонером, якість якого відповідає технічним умовам виконання таких послуг;
* заміну чипа;
* тестування відновленого і заправленого картриджа.

Після здійснення відновлення та заправки картридж маркується фірмовою наклейкою з відмітками про виконані послуги та підписом відповідального працівника учасника та упаковується у світлонепроникний пакет.

3. Заправка та / або заправка з відновленням картриджів здійснюється протягом не більше 48 годин з моменту замовлення Послуг та отримання від замовника картриджів на обслуговування.

4. При наданні Послуг мають використовуватися матеріали, які є безпечними для застосування за призначенням – заправки / відновлення тонерних картриджів, та оточуючого персоналу з наданням відповідних копій висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на витратні матеріали (тонер та інші основні комплектуючі), дійсні на момент розкриття пропозицій.

5. Після заправки в картриджах повинен бути стандартний об’єм тонеру, заправка повинна забезпечити контрастний друк, з якісною (без смуг, крапок і рисочок тощо) та чіткою передачею півтонів.

6. Недопустима заміна картриджа, що заправляється, на інший картридж (картридж учасника тощо).