**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:45110000-1: Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій території в межах вул. Січових Стрільців в с. Муроване Львівського району Львівської області)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттівмеханізованим способом | м3 | 27,6 |   |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 27,6 |   |
| 3 | (Демонтаж) бетонних поребриків | м | 320 |   |
| 4 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю ззастосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 1104 |   |
| 5 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови із щебеню під бордюри та поребрики | м3 | 13,29 |   |
| 6 | Установлення бортових каменів бетонних ізалізобетонних при інших видах покриттів | м | 506,5 |   |
| 7 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 315,5 |   |
| 8 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядовихканалізаційних колодязів без заміни люка, поверхня безтвердого покриття | колодязь | 5 |   |
| 9 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядовихканалізаційних колодязів із заміною люка, поверхня безтвердого покриття | колодязь | 4 |   |
| 10 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного тазвичайного газонів механізованим способом звнесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 1104 |   |
| 11 | На кожні 5 см зміни товщини шару додавати абовиключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до товщини 30 см) | м2 | 1104 |   |
| 12 | Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землірозміром 0,3х0,3 м вручну | шт | 40 |   |
| 13 | Катальпа | шт | 40 |   |
| 14 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайнихвручну | м2 | 1104 |   |

Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».