**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:45110000-1: Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій території в межах вул. Січових Стрільців в с. Муроване Львівського району Львівської області)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів  механізованим способом | м3 | 27,6 |  |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 27,6 |  |
| 3 | (Демонтаж) бетонних поребриків | м | 320 |  |
| 4 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з  застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 1104 |  |
| 5 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів  основи із щебеню під бордюри та поребрики | м3 | 13,29 |  |
| 6 | Установлення бортових каменів бетонних і  залізобетонних при інших видах покриттів | м | 506,5 |  |
| 7 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 315,5 |  |
| 8 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових  каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без  твердого покриття | колодязь | 5 |  |
| 9 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових  каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня без  твердого покриття | колодязь | 4 |  |
| 10 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та  звичайного газонів механізованим способом з  внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 1104 |  |
| 11 | На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або  виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до товщини 30 см) | м2 | 1104 |  |
| 12 | Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі  розміром 0,3х0,3 м вручну | шт | 40 |  |
| 13 | Катальпа | шт | 40 |  |
| 14 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних  вручну | м2 | 1104 |  |

Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».