**Додаток 1 до тендерної документації**

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

**Мастильні оливи та мастильні матеріали (Код ДК 021:2015:09210000-4 - Мастильні засоби)**

*Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.*

*Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.*

*З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов відповідності технічного опису, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».*

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Технічні та інші характеристики,** **або еквівалент** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість****(обсяг)** | **Країна походження, виробник (заповнити)** |
|  | Олива моторна М10ДМ | Клас - SAE 30 API – CDТип – мінеральнаФасування – металева бочка 205 літрів | Л | 410 |  |
|  | Олива моторна М10Г2К  | Клас - SAE 30 API – CСТип – мінеральнаФасування – металева бочка 205 літрів | Л | 410 |  |
|  | Олива моторна М8В | Клас - SAE 20 API – SD/СBТип – мінеральнаФасування – металева бочка 205 літрів | Л | 205 |  |
|  | Олива індустріальна І-20  | Клас - ISO 32 Тип – мінеральнаФасування – металева бочка 205 літрів | Л | 205 |  |
|  | Олива Moto 2T TC | Клас - API TCРівень якості – JASO FCТип – напівсинтетичнаЗмішується з паливом 1:50Фасування – каністра 1 л. | Л | 232 |  |
|  | Мастило Літол-24 | Клас - DIN 51825 K3K-40ISO 6743-9ISO-L-XDCEA 3NLGI 3Тип – багатоцільове літієве мастило.Призначене для змащування вузлів тертятранспортних засобів, промисловогообладнання та суднових механізмів, щопрацюють при температурі від -40°С до +120°СФасування – металеве відро 17 кг | Кг | 34 |  |
|  | Олива гідравлічна HLP 46  | Клас - ISO VG 46 DIN HLP(51524/2) ISO L-HMТип – мінеральнаФасування -каністра 20 літрів | Л | 80 |  |
|  | Олива моторна 4Т SAE 10W-30 | Клас - SAE 10W-30 API – SL/CFACEA – A3/B4Тип – синтетична.Специфікації та схвалення: MTD, Honda.Використовується в невеликому садовому обладнанні.Фасування –пластикова пляшка 0,6 літрів | Л | 9 |  |
|  | Олива моторна DIESEL CLASSIC CE/SF 10W-40 | Клас – SAE 10W-40API: CE/CD/SF Тип – напівсинтетичнаФасування – металева бочка 60 літрів | Л | 60 |  |
|  | Змазка графітна | Клас - DIN 51825 OGF2G-20ISO 6743-9ISO-L-XBAEA 2NLGI 2Тип – багатоцільове кальцієве мастило.Призначене для змащування вузлів тертяковзання важконавантажених тихохіднихмеханізмів, ресор, підвісок тракторів та машин,домкратів, відкритих зубчастих передач та ін., щопрацюють при температурі від -20°С до +60°С.Фасування – металеве відро 17 кг | Кг | 68 |  |

1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає таблицю, складену Учасником, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних, якісних та інших характеристик Товару, що пропонується Учасником, до основних технічних, якісних та інших характеристик Товару, що вимагається Замовником, зазначених в Таблиці 1 Додатку 1 до тендерної документації. **Обов’язково в таблиці зазначити країну походження та найменування виробника Товару, а також надати інформацію про тару (та об’єм тари) в якій буде постачатися Товар.** Усі показники (характеристики), запропонованого Учасником Товару, мають бути не гіршими ніж у Товару, що заявлений у технічній специфікації Замовника або повністю відповідати їм.
2. Товар повинен відповідати вимогам державних стандартів України (далі - ДСТУ), у разі відсутності ДСТУ, товар повинен відповідати вимогам ГОСТ, ТУ або ISO, які діють на території України, про що Учасником надається гарантійний лист.
3. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документи, що підтверджують якість запропонованого Товару (паспорт якості/сертифікат відповідності/технічний опис від виробника/сертифікат випробування (аналізу) та/або інші документи), дійсні на момент подання пропозиції.
4. Товар не повинен знаходитися під заставою або під арештом.
5. Товар повинен бути новим, повністю придатним до використання, та таким, що не перебував у експлуатації за своїм функціональним призначенням, терміни та умови його зберігання не порушені, дата виготовлення – не раніше 2023 року, про що Учасником надається гарантійний лист.
6. На підтвердження екологічних показників Товару, що свідчать про відсутність шкідливого впливу на довкілля, Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі, що підтверджує екологічні показники Товару.
7. Тара, пакування повинні забезпечити збереження якості Товару під час транспортування та вантажно - розвантажувальних робіт; тара, в якій постачається товар, повинна бути опломбована заводською пломбою, про що Учасником надається гарантійний лист.
8. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист про те, що Товар поставляється за рахунок Постачальника на склад Замовника – Київська обл., м. Переяслав, вул. Солонці, 1, індекс 08402, вартість доставки, а також вартість тари в якій постачається товар, входить в ціну товару та окремо Покупцем не оплачується. Навантаження та розвантаження товару відбувається силами та за рахунок Постачальника.
9. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист про те, що Постачальник зобов’язаний поставити Замовнику Товар протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання письмової заявки від Замовника.