**Додаток № 4**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Технічне завдання на ремонт балки передньої підвіски**

**автобуса Атаман А092Н6**

Ремонт повинен включати виконання наступних робіт з використанням запасних частин Виконавця:

* розточка провушин шкворнів із заданою геометрією розвалу;
* виготовлення шкворневих втулок;
* гартування втулок у ТВЧ печі та виконання низькотемпературного відпускання;
* складання балки.

***Вимоги до Виконавця послуг:***

1.1. Виконавець послуг з ремонту балки передньої підвіски автобуса Атаман А092Н6 повинен мати кваліфікований робочий персонал та володіти необхідним технологічним обладнанням для ремонту, яке забезпечує відновлення робочого ресурсу балки, її складових частин, які встановлює завод-виробник для аналогічних виробів нового виготовлення.

1.2. Гарантійний термін експлуатації на відремонтовану балку повинен бути не менше 20 000 (двадцяти тисяч) км пробігу.

1.3. У разі виходу з ладу замінених запчастин протягом гарантійного терміну експлуатації не з вини Замовника, Виконавець повинен у термін 5 (п’яти) робочих днів за свій рахунок усунути виявлені недоліки.

1.4. Параметри відремонтованої балки повинні відповідати параметрам підприємства-виробника.

1.5. Послуги повинні бути виконані у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид послуг.

1.6. Виконавцем при наданні послуг має бути розроблений технологічний процес та технологічні карти виконання робіт.

1.7. При наданні послуг Виконавець застосовує заходи щодо захисту довкілля, передбачені законодавством.

1.8. Підприємство Виконавця повинно знаходитися в місті Полтава.

***Примітки:*** *Форма оформлюється Учасником на фірмовому бланку*.