Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Зарядна станція EcoFlow DELTA mini**

| Ємність  | 882 Вт·год, 50,4 В |
| --- | --- |
| Батарея | Літій - іонний |
| Робоча температура | від - 20 С до +45 С |
| Вхідна напруга AC | 220 - 240 Вт AC |
| Вхідна потужність AC | X - Stream заряд 900 Вт макс. |
| Вхід для сонячної батареї | 300 Вт, 11 - 75 В DC, 10 А макс. |
| Автомобільний зарядний вхід | 12 Вт / 24 Вт DC, 8 А макс. |
| Wi-Fi | Підтримується |