***ДОДАТОК 3***

***до тендерної документації***

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**«Придбання та монтаж холодильної системи в овочесховищі»**

ДК 021:2015 –42510000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спліт система овочесховища | Розмір приміщення в якому необхідно встановити холодильну систему: 5,70 х 20,90 х 3,5h м  **1.** Необхідна температура повітря в приміщені – 3-10 °С. **2.** Звичайна температура повітря в приміщені – 10-20 °С.  **3.** Температура зовнішнього повітря від -20 °С до 35°С. **4.** Приміщення має бетонну підлогу. Накриття сховища складається з бетонних плит товщиною 1 м та насип ґрунту 1 м.  **5.** Вологість повітря має складати від 60 до 90%.  **6.** Фактична вологість повітря складає від 60 до 80%.  **7.** Орієнтовна вага завантаження сховища 4-10 т за одну партію 3-8 разів на місяць.  **8.** Максимальна завантаженість складу 50-60 т (овочі, фрукти, овочева консервація).  **9.** Щоденна видача з сховища складає по 50-500 кг.  Вимоги до вказаних умов системи визначені відповідно до ДСТУ ISO 6949:2005 Фрукти та овочі. Зберігання в умовах регульованої атмосфери (ISO 6949:1988, IDT)  В приміщенні наявна припливно-витяжна вентиляційна система. |

1. Товар, що є предметом закупівлі, має відповідати вимогам державних стандартів.

2. Гарантійний термін експлуатації товару, що є предметом закупівлі, не менше12 місяців.

3. Доставка монтаж та налаштування товару, що є предметом закупівлі, здійснюється Учасником самостійно за адресою Замовника.

4. Вартість пропозиції повинна включати: вартість доставки, монтажу, пуско-налагоджувальні роботи та роботи щодо додаткової теплоізоляції приміщення, що є предметом закупівлі, за адресою Замовника.

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, Учасником у складі тендерної пропозиції надається:

- Згода з Технічними вимогами до предмета закупівлі відповідно до цього додатку у вигляді окремої довідки. Для розрахунку довжини трубопроводів та монтажних матеріалів, здійснити виїзд представника учасника на об’єкт для замірів. Подати у складі пропозиції розрахунки довжини трубопроводів та монтажних матеріалів.

Якщо у технічній специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим, після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».