**Додаток № 4**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**по предмету закупівлі: Великовантажні мототранспортні засоби**

**код ДК 021:2015:34140000-0 – Великовантажні мототранспортні засоби**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування**  | **Технічні параметри** |
| 1 | Кабіна | 4-х дверна, 6-ти місна кабіна |
| 2 | Керування | 6x6 (лівостороннє керування) |
| 3 | Розмір вантажу (Д \* Ш \* В) | 5000x2400x1900 мм (не менш) |
| 4 | Колісна база | 3500 + 1250 мм (не менш) |
| 5 | Навантаження на вісь (кг) | 3800/4500/4500 (не гірше) |
| 6 | Резина | 315/80R22.5 (6+1 запасне колесо) |
| 7 | Вид палива | Дизель |
| 8 | Стандарт викидів | Євро 5 (не гірше) |
| 9 | Коробка передач | 8-ми ступенева механічна |
| 10 | Система тяги | 6x6 |
| 11 | Кількість осей | 3 |
| 12 | Електрична система | 24В |
| 13 | Потужність двигуна | 190 к.с. (не менш) |
| 14 | Передній звис і задній звис | 1770/1500 мм (не гірше) |
| 15 | Кут наближення / Кут вильоту | 30/22 (не гірше) |
| 16 | Сидіння в кабіні | 6 (не менш) |
| 17 | Маса навантаження | 9200 кг (не менш) |
| 18 | Дорожній просвіт | 290 мм (не менш) |
| 19 | Об'єм паливного баку | 260 л (не менш) |
| 20 | Передні гальма | Пневматичні |
| 21 | Задні гальма | Пневматичні |
| 22 | Кондиціонер | Має бути в наявності  |
| 23 | Електропідйомники скла | Має бути в наявності |
| 24 | ABS - антиблокувальна система гальм | Має бути в наявності |
| 25 | Центральний замок | Має бути в наявності |
| 26 | Протитуманні фари | Має бути в наявності |
| 27 | Лебідка електрична для вантажних автомобілів вантажопідйомністю 10 тон | Має бути в наявності (не гірше) |
| 28 | Колір | Темно зелений хакі |
| 29 | Тент | Має бути в наявності, колір - темно зелений хакi |
| 30 | Відкидні лави для перевезення людей | Має бути в наявності |
| 31 | Відкидні бічні борти для зручного завантаження/вивантаження | Має бути в наявності |
| 32 | Гарантійний термін | 12 місяців з дати постачання |

**Додаткові вимоги**

1. Учасником у складі тендерної пропозиції надається довідка в довільній формі у вигляді таблиці, в якій зазначається порівняння всіх технічних характеристик на товар, що пропонується з технічними характеристиками предмету закупівлі, визначеними додатком 4 до Тендерної документації. Технічні характеристики запропонованого товару не можуть бути гіршими, ніж технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, визначені Тендерною документацію.

2. Учасником до ціни товару включаються всі витрати, які можуть бути понесені у зв’язку з виконанням ним договірних зобов’язань, в тому числі вартість доставки товару до місця поставки та вартість вантажно-розвантажувальних робіт, а також податки, збори та всі інші витрати, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору.

3. Учасником у складі тендерної пропозиції надаються скановані копії завірених належним чином документів, що підтверджують наявність в учасника власної або залученої на договірних засадах станції технічно-гарантійного обслуговування, територіальне розташування якої має знаходитись в межах Херсонської, Миколаївської або Одеської області.

4. Учасником у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист у довільній формі, оформлений належним чином щодо гарантійного терміну (строку) експлуатації товару, запропонованого Учасником до поставки, який повинен становити не менше 12 місяців з моменту передачі товару Замовнику.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Технічні параметри** |
| 1 | Кабіна | -х дверна з 1 спальним місцем |
| 2 | Керування | 4x4 (лівостороннє керування) |
| 3 | Розмір вантажу (Д \* Ш \* В) | 5000х2300х550 мм (не менш) |
| 4 | Колісна база | 4500 мм (не менш) |
| 5 | Навантаження на вісь (кг) | 3800 (перед)/10000 (зад) (не гірше) |
| 6 | Резина | 12.5R20 для бездоріжжя (4+1 запасне колесо) |
| 7 | Вид палива | Дизель |
| 8 | Стандарт викидів | Євро 5 (не гірше) |
| 9 | Коробка передач | 6-ти ступінчата механічна |
| 10 | Система тяги | 4x4 |
| 11 | Кількість осей | 2 |
| 12 | Електрична система | 24В |
| 13 | Потужність двигуна | 190к.с. (не менш) |
| 14 | Передній звис і задній звис | 1770/1500 мм (не гірше) |
| 15 | Кут наближення / Кут вильоту | 30/22 (не гірше) |
| 16 | Сидіння в кабіні | 3 (не менш) |
| 17 | Маса навантаження | 7000 кг (не менш) |
| 18 | Дорожній просвіт | 290 мм (не менш) |
| 19 | Об'єм паливного баку | 260 л (не менш) |
| 20 | Передні гальма | Пневматичні |
| 21 | Задні гальма | Пневматичні |
| 22 | Кондиціонер | Має бути в наявності |
| 23 | Електропідйомники скла | Має бути в наявності |
| 24 | ABS - антиблокувальна система гальм | Має бути в наявності |
| 25 | Центральний замок | Має бути в наявності |
| 26 | Протитуманні фари | Має бути в наявності |
| 27 | Лебідка електрична для вантажних автомобілів вантажопідйомністю 4 тони | Має бути в наявності (не гріше) |
| 28 | Колір | Темно зелений хакі |
| 29 | Тент  | Має бути в наявності, колір - темно зелений хакі |
| 30 | Відкидні лави для перевезення людей | Має бути в наявності |
| 31 | Відкидні бічні борти для зручного завантаження/вивантаження | Має бути в наявності |
| 32 | Гарантійний термін | 12 місяців з дати постачання |

**Додаткові вимоги**

1. Учасником у складі тендерної пропозиції надається довідка в довільній формі у вигляді таблиці, в якій зазначається порівняння всіх технічних характеристик на товар, що пропонується з технічними характеристиками предмету закупівлі, визначеними додатком 4 до Тендерної документації. Технічні характеристики запропонованого товару не можуть бути гіршими, ніж технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, визначені Тендерною документацію.

2. Учасником до ціни товару включаються всі витрати, які можуть бути понесені у зв’язку з виконанням ним договірних зобов’язань, в тому числі вартість доставки товару до місця поставки та вартість вантажно-розвантажувальних робіт, а також податки, збори та всі інші витрати, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору.

3. Учасником у складі тендерної пропозиції надаються скановані копії завірених належним чином документів, що підтверджують наявність в учасника власної або залученої на договірних засадах станції технічно-гарантійного обслуговування, територіальне розташування якої має знаходитись в межах Херсонської, Миколаївської або Одеської області.

4. Учасником у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист у довільній формі, оформлений належним чином щодо гарантійного терміну (строку) експлуатації товару, запропонованого Учасником до поставки, який повинен становити не менше 12 місяців з моменту передачі товару Замовнику.