ДОДАТОК 1
до тендерної документації (нова редакція)
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі*
*у разі застосування конкретної марки або моделі просимо рахувати з виразом «еквівалент»

«Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаського колегіуму «Берегиня» Черкаської міської ради Черкаської області по вул. Хоменка, 14/1 в місті Черкаси. (Коригування)»	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на Ремонт фасаду	
Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Черкаського колегіума "Берегиня"	

					

	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 		 Роздiл 1. Демонтажні роботи 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1		(Демонтаж) Сталевих віконних решіток	м2	364,8								
2		Демонтаж (К = 0,40). кронштейнів під
вентиляційне устаткування	100кг	1,05								
3		Розбирання плитки цементно-піщаної з
фасадів	100м2	17,53								
4		Відбивання цементно-піщаного
штукатурення з фасадів	100м2	17,53								
5		Відбивання цементно-піщаного
штукатурення по сітці з фасадів	100м2	4,8								
6		Розбирання основи під штукатурку з
металевої сітки	100м2	4,8								
		Демонтаж плитки керамічної з цоколю	100м2	1,688								
8		Відбивання цементно-піщаного
штукатурення цоколю	100м2	1,688								
9		Відбивання цементно-піщаного
штукатурення відкосів	100м2	1,39								
10		Розбирання облицювання стін з гранітних
плит (вхід 2)	100м2	0,127								
11		Демонтаж штукатурки сходів евакуаційного
виходу	100м2	0,528								
12		Розбирання віконних відливів	100м	7,17								
13		Демонтаж (К = 0,40) блоків кондиціонерів	шт	12								
14		Демонтаж вентилятора на фасаді	шт	1								
15		(Демонтаж) Демонтаж парапетних плит	100 м2	1,9784								
16		Знімання дверних полотен	100 м2	0,357								
17		Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,17								
18		Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,06375								
19		Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05								
20		Демонтаж металевих дверей головного
входу 1,1_3,3 м	1т	0,0485								
21		Демонтаж стулок гратчастих воріт
головного входу 1,8х3,44	1т	0,889								
22		Демонтаж металевої гратчастої решітки
входу 2,76х2,88 м	1т	0,352								
23		Демонтаж металевого каркасу входу у
підвал	1т	0,162								
24		Розбирання дощатих покриттів входу у
підвал	100м2	0,126								
25		Демонтаж дерев'яної підшивки стелі
головного входу, козирка та верхньої
частини порталу	100 м2	0,7525								
26		Розбирання тамбура входу	1 м3	1								
		Розбирання дерев'яного покриття тамбуру	100м2	0,07								

28		Розбирання облицювання стін з плиток
підпірної стінки ганку 2	100м2	0,127								
29		Розбирання бетонного ганку входу 1	1 м3	4,2								
30		Розбирання бетонного пандусу входу 1	1 м3	0,25								
31		Розбирання бетонного ганку входу 2	1 м3	4,2								
32		Розбирання бетонного ганку входу 3	1 м3	4,2								
33		Демонтаж решіток для взуття	м2 щита	3,6								
34		Розбирання цегляної стіни огорожі ганку
входу до спортзалу	10 м3	0,12								
35		Демонтаж існуючого утеплення товщ. 45 мм,
висотою 3 м.	м3	4,257								
36		Розбирання бортових каменів	100м	1,572								
37		Розбирання асфальтобетонних покриттів	100м2	8,958								
38		Розбирання асфальтобетонних покриттів
вручну	100м3	0,41395								
39		Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,8279								
40		Навантаження грунту екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,4 м3.	100 т	5,35995								
41		Перевезення ґрунту до 20 км	т	535,995								
42		Навантаження сміття вручну	1 т	250								
43		Перевезення сміття до 25 км	т	250								
	 	 Роздiл 2. Ганок головного входу (АБ 28) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
44		Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунту 2	100 м3	0,0225								
45		Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0225								
46		Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,35								
47		Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,9								
48		Улаштування площадки головного входу
(суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F100 W4)	100 м3	0,049								
49		Армування бетонної основи (арматура
8А400С)	100м2	0,139								
50		Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 8 мм	т	0,05831								
51		Нанесення бетоноконтакту	100м2	0,139								
52		Бетоноконтакт	л	2,78								
53		Улаштування покриттів з плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитки
300х300х30)	100м2	0,0907								
54		Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамогранітних плиток розміром 30х30
см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,83								
55		Улаштування планок протиковзних	100м	0,276								
56		Планки протиковзні	м	27,6								
57		Шурупи	шт	138								
58		Килимок 1200х600 мм	м2	1								
 	 	 Роздiл 3. Пандус головного входу ( АБ
29) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
59		Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунту 2	100 м3	0,038								
60		Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,038								
61		Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,9								
62		Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,9								
63		Улаштування площадки головного входу
(суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F100 W4)	100 м3	0,0884								
64		Армування бетонної основи (арматура
8А400С)	100м2	0,206								
65		Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 8 мм	т	0,2065								
66		Нанесення бетоноконтакту	100м2	0,206								
67		Бетоноконтакт	л	4,12								
68		Улаштування покриттів з плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитки
300х300х30)	100м2	0,206								
69		Виготовлення металевої огорожі пандуса
ОГ (вручну)	т	0,1994								
70		Установлення металевої огорожі пандуса
ОГ	1 т	0,1994								
71		Труба 50_50_3	т	0,1482								
72		Труба 40_40_3	т	0,
03800856								
73		Труба діам.16х1,6	т	0,0037								
74		Лист ст. 6х120	т	0,
0147576								
75		Лист ст. 4х40	т	0,
0010836								
76		Очищення металевих конструкцій
металевими щітками	м2	39,55								
77		Грунтування металевих поверхонь за
один раз грунтовкою ГФ-021 (за два рази)	100м2	0,3955								
78		Фарбування нових металевих грат, рам,
труб діаметром менше 50 мм тощо
білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,3955								
79		Встановлення лотків	100 м	0,015								
80		Лоток Mega DN400 H410-405 з РЧЩ E600
VODALAND арт. 04800/21 ЛВ-40.52.51-Б-
Н21-ВЧЩ5	шт	3								
81		Заглушка для лотка Mega DN400 H510
полімербетонна VODALAND арт. 6781-09	шт	2								
82		Герметик МS-полімер 112M, файл-пакет
600 мл G12M60-C	шт	1								
83		Поліпшення штукатурення пандусу	100м2	0,085								
84		Декоративне штукатурення пандусу	100м2	0,085								
85		Фасадна штукатурка Сеrеsіt  СT 24	кг	55,25								
86		Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	л	1,7								
87		Фарбування фасаду грунтуючою фарбою	100м2	0,085								
88		Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	4,25								
89		Штукатурення декоративним розчином
стін	100м2	0,085								
90		Штукатурка декоративна Сеrеsіt СT174	кг	21,25								
91		Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,085								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Опорядження головного входу
( АБ27) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
92		Мурування зовнішніх стін з газобетонних
блоків	1 м3	4,9								
93		Улаштування горизонтальної гідроізоляції
фундаментів цементним розчином з
додаванням церезітової емульсії	100 м2	0,446								
94		Поліпшене штукатурення стін по сітці без
улаштування каркасу	100м2	0,446								
 	 	=====	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Стіни тамбуру, виходу та входу в підвал	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
95		Обклеювання стін склотканиною	100м2	1,12								
96		Армуюча лугостійка склосітка	м2	117,6								
97		Грунтування стін	100м2	1,12								
98		Грунтовка Кнауф	л	22,4								
99		Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,12								
100		Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін , підготовлених під
фарбування	100м2	1,12								
 		=====	 	 								
101		Опорядження стін фасадів касетами з
алюмінієвих копозитних панелей
товщиною 4 мм типу Алюфас або аналог
з утепленням з риштувань	100 м2	1,17								
102		Мінеральна вата Технофасефект 150 мм	м3	18,7785								
103		Опорний столик 80х200 t=2,0	шт	300								
104		L-прогон 50х100 t=1,5	м	290								
105		Омега-профіль 20х20х40х20х20  t=1,0	м	240								
106		Терморозрив 50х80 t=5,00	шт	300								
107		Дюбель - анкер 8х100	Шт
	600								
108		Дюбель - гриб з термоголовкою10х300	шт	100								
109		Саморізи 4,8х19	шт	1500								
110		Заклепка 4х18	шт	3000								
111		Свердлення отворів	100шт	6								
 		=====	 	 								
112		Улаштування прокладної пароізоляції в
один шар	100м2	0,173								
113		Плівка пароізоляційна	м2	18,165								
114		Улаштування гідроізоляційного шару
плоских поверхонь із мембрани	10 м2	1,73								
115		Супердифузійна мембрана	м2	18,165								
116		Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 150 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі	100 м2	0,173								
117		Мінеральна вата Технофасефект 150 мм	м3	2,77665								
 		=====	 	 								
118		Мурування окремих ділянок зовнішніх стін (
парапет)	100 м3	0,00261								
119		Улаштування цементної вирівнювальної
стяжки	100м2	0,22								
120		Улаштування обклеювальної гідроізоляції в
один шар	100м2	0,25								
121		Додавати на кожний наступний шар
обклеювальної пароізоляції	100м2	0,25								
122		Установлення віконних зливів	100м	0,145								
123		Відлив ширин. 200 мм	м	14,935								
124		Установлення капельника	100м	0,0925								
125		Капельник	м	9,5275								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Вхід 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
126		Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунту 2	100 м3	0,05								
127		Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,05								
128		Улаштування підстильного шару піщаного	м3	3								
129		Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2								
130		Улаштування площадки входу (суміші
бетонні готові важкі, клас бетону С12/15
F100 W4)	100 м3	0,04								
131		Армування бетонної основи (арматура
8А400С)	100м2	0,223								
132		Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 8 мм	т	0,079								
133		Нанесення бетоноконтакту	100м2	0,223								
134		Бетоноконтакт	л	4,46								
135		Улаштування покриттів з плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитки
300х300х30)	100м2	0,223								
136		Улаштування решітки для взуття	м2 щита	0,4851								
137		Решітка для взуття 490х990 мм	м2	0,4851								
138		Опорядження стін фасадів касетами з
алюмінієвих копозитних панелей
товщиною 4 мм типу Алюфас або аналог
з утепленням з риштувань	100 м2	0,585								
139		Мінеральна вата Технофасефект 150 мм	м3	9,38925								
140		Опорний столик 80х200 t=2,0	шт	160								
141		L-прогон 50х100 t=1,5	м	160								
142		Омега-профіль 20х20х40х20х20  t=1,0	м	150								
143		Терморозрив 50х80 t=5,00	шт	160								
144		Дюбель - анкер 8х100	шт	320								
145		Дюбель - гриб з термоголовкою10х300	шт	70								
146		Саморізи 4,8х19	шт	700								
147		Заклепка 4х18	шт	1500								
148		Свердлення отворів	100шт	3,9								
 		=====	 	 								
149		Улаштування прокладної пароізоляції в
один шар	100м2	0,14								
150		Плівка пароізоляційна	м2	14,7								
151		Улаштування гідроізоляційного шару
плоских поверхонь із мембрани	10 м2	1,4								
152		Супердифузійна мембрана	м2	14,7								
153		Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 150 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі	100 м2	0,14								
154		Мінеральна вата Технофасефект 150 мм	м3	2,247								

 	 	 Роздiл 6. Вхід 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
155		Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 150 мм з
опорядженням декоративним розчином.
цококю	100 м2	0,009								
156		Мінеральна вата Технофасефект 150 мм	м3	0,14445								
157		Нанесення бетоноконтакту	100м2	0,177								
158		Бетоноконтакт	л	3,54								
159		Улаштування покриттів з плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитки
300х300х30)	100м2	0,177								
160		Улаштування решітки для взуття	м2 щита	0,4851								
161		Решітка для взуття 490х990 мм	м2	0,4851								
162		Опорядження стін фасадів касетами з
алюмінієвих копозитних панелей
товщиною 4 мм типу Алюфас або аналог
з утепленням з риштувань	100 м2	0,585								
163		Мінеральна вата Технофасефект 150 мм	м3	9,38925								
164		Опорний столик 80х200 t=2,0	шт	160								
165		L-прогон 50х100 t=1,5	м	160								
166		Омега-профіль 20х20х40х20х20  t=1,0	м	150								
167		Терморозрив 50х80 t=5,00	шт	160								
168		Дюбель - анкер 8х100	шт	320								
169		Дюбель - гриб з термоголовкою10х300	шт	70								
170		Саморізи 4,8х19	шт	700								
171		Заклепка 4х18	шт	1500								
172		Свердлення отворів	100шт	3,9								
 		=====	 	 								
173		Улаштування прокладної пароізоляції в
один шар	100м2	0,14								
174		Плівка пароізоляційна	м2	14,7								
175		Улаштування гідроізоляційного шару
плоских поверхонь із мембрани	10 м2	1,4								
176		Супердифузійна мембрана	м2	14,7								
177		Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 150 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі	100 м2	0,14								
178		Мінеральна вата Технофасефект 150 мм	м3	2,247								
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 7. Вхід 3 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
179		Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунту 2	100 м3	0,05								
180		Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,05								
181		Улаштування підстильного шару піщаного	м3	3								
182		Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2								
183		Улаштування площадки входу (суміші
бетонні готові важкі, клас бетону С12/15
F100 W4)	100 м3	0,036								
184		Армування бетонної основи (арматура
8А400С)	100м2	0,21								
185		Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 8 мм	т	0,0711								
186		Нанесення бетоноконтакту	100м2	0,21								
187		Бетоноконтакт	л	4,2								
188		Улаштування покриттів з плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитки
300х300х30)	100м2	0,21								
189		Улаштування решітки для взуття	м2 щита	0,4851								
190		Решітка для взуття 490х990 мм	м2	0,4851								
191		Опорядження стін фасадів касетами з
алюмінієвих копозитних панелей
товщиною 4 мм типу Алюфас або аналог
з утепленням з риштувань	100 м2	0,585								
192		Мінеральна вата Технофасефект 150 мм	м3	9,38925								
193		Опорний столик 80х200 t=2,0	шт	160								
194		L-прогон 50х100 t=1,5	м	160								
195		Омега-профіль 20х20х40х20х20  t=1,0	м	150								
196		Терморозрив 50х80 t=5,00	шт	160								
197		Дюбель - анкер 8х100	шт	320								
198		Дюбель - гриб з термоголовкою10х300	шт	70								
199		Саморізи 4,8х19	шт	700								
200		Заклепка 4х18	шт	1500								
201		Свердлення отворів	100шт	3,9								
 		=====	 	 								
202		Улаштування прокладної пароізоляції в
один шар	100м2	0,14								
203		Плівка пароізоляційна	м2	14,7								
204		Улаштування гідроізоляційного шару
плоских поверхонь із мембрани	10 м2	1,4								

205		Супердифузійна мембрана	м2	14,7								
206		Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 150 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі	100 м2	0,14								
207		Мінеральна вата Технофасефект 150 мм	м3	2,247								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 8. Вхід в підвал 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
208		Мурування окремих ділянок зовнішніх стін
середньої складності із цегли	100 м3	0,036								
209		Улаштування бетонного покриття
товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,11								
210		На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки
з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,11								
211		Нанесення бетоноконтакту	100м2	0,11								
212		Бетоноконтакт	л	2,2								
213		Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
(плитки 300х300х30)	100м2	0,11								
214		Виготовлення металевих конструкцій
накриття (вручну)	т	0,11006								
215		Установлення металевих конструкцій
накриття	1 т	0,11006								
216		Труба 110_40_5	т	0,0839								
217		Труба 100_40_5	т	0,
02716224								
218		Кутик 75_6	т	0,
00248712								
219		Самонарізний розпірний болт М16х240	шт	24								
220		Заглушка t3 на профільну трубу	шт	4								
221		Очищення металевих конструкцій
металевими щітками	м2	8,32								
222		Грунтування металевих поверхонь за
один раз грунтовкою ГФ-021 (за два рази)	100м2	0,0832								
223		Фарбування нових металевих грат, рам,
труб діаметром менше 50 мм тощо
білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0832								
224		Влаштування покриття навісів	100м2	1,478								
225		Профільований лист ТП-45Д-44мм	м2	169,97								
226		Саморізи 3,5х25 для металопрофілю	шт	1773,6								
227		Улаштування пароізоляційного шару
плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	14,78								
228		Плівка пароізоляційна	м2	155,19								
229		Улаштування гідроізоляційного шару
плоских поверхонь із мембрани	10 м2	14,78								
230		Супердифузійна мембрана	м2	155,19								
231		Улаштування плити ОSB	100 м2	0,179								
232		Плита ОSB 12 мм	м2	17,9								
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 9. Приямки 1,2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
233		Очищення поверхні приямку	100м2	0,038								
234		Мурування окремих ділянок зовнішніх стін
середньої складності із цегли	100 м3	0,114								
235		Поліпшене штукатурення приямків	100м2	0,344								
236		Дюбелі 6х60 мм	шт	275,2								
237		Свердлення отворів	100шт	0,16								
238		Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по штукатурці	100м2	0,382								
239		Виготовлення металевих конструкцій	т	0,11123								
240		Швелер 16	т	0,0411								
241		Круг діам.16	т	0,0049								
242		Скоба діам.18	т	0,0667								
243		Монтаж металоконструкцій	1т	0,11123								
244		Очищення металевих конструкцій
металевими щітками	м2	3,03								
245		Грунтування металевих поверхонь за
один раз грунтовкою ГФ-021 (за два рази)	100м2	0,0303								
246		Фарбування нових металевих грат, рам,
труб діаметром менше 50 мм тощо
білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0303								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 10. Піддашок приямка 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
247		Виготовлення металевих конструкцій
накриття (вручну)	т	0,12431								
248		Установлення металевих конструкцій
накриття	1 т	0,12431								
249		Труба 100_50_4	т	0,0314								
250		Труба 40_20_3	т	0,
24118872								
251		Йорж діам 2 А240	т	0,
0055212								
252		Лист ст. 4х40	т	0,00033								
253		Очищення металевих конструкцій
металевими щітками	м2	14,37								
254		Грунтування металевих поверхонь за
один раз грунтовкою ГФ-021 (за два рази)	100м2	0,1437								
255		Фарбування нових металевих грат, рам,
труб діаметром менше 50 мм тощо
білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1437								
256		Влаштування покриття навісів	100м2	0,033								
257		Полікарбонат 1980_1680_8 мм	м2	3,795								
258		Саморізи 3,5х25	шт	39,6								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 11. Піддашок приямка 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
259		Виготовлення металевих конструкцій
накриття (вручну)	т	0,092								
260		Установлення металевих конструкцій
накриття	1 т	0,092								
261		Труба 60_40_3	т	0,0564								
262		Труба 40_20_3	т	0,0317								
263		Йорж діам 2 А240	т	0,
00214656								
264		Арматура діам  16 А240	т	0,
00456144								
265		Лист ст. 4х40	т	0,
00016512								
266		Очищення металевих конструкцій
металевими щітками	м2	4,17								
267		Грунтування металевих поверхонь за
один раз грунтовкою ГФ-021 (за два рази)	100м2	0,0417								
268		Фарбування нових металевих грат, рам,
труб діаметром менше 50 мм тощо
білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0417								
269		Влаштування покриття навісів	100м2	0,0524								
270		Полікарбонат 1980_1680_8 мм	м2	6,026								
271		Саморізи 3,5х25	шт	62,88								
 	 	 Роздiл 12. Навіс 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
272		Улаштування бетонних фундаментів	100 м3	0,00246								
273		Виготовлення металевих конструкцій
накриття (вручну)	т	0,34402								
274		Установлення металевих конструкцій
накриття	1 т	0,3888								
275		Труба 150_80_6	т	0,
33558576								
276		Труба 50_50_3	т	0,
01601664								
277		Труба 50_50_3	т	0,036								
278		Заглушка t=4	т	0,
00156864								
279		Лист ст. 6х120	т	0,
0018576								

280		Самонарізний розпірний болт М20х300	шт	7								
281		Очищення металевих конструкцій
металевими щітками	м2	9,32								
282		Грунтування металевих поверхонь за
один раз грунтовкою ГФ-021 (за два рази)	100м2	0,0932								
283		Фарбування нових металевих грат, рам,
труб діаметром менше 50 мм тощо
білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0932								
284		Влаштування покриття навісів	100м2	0,13545								
285		Полікарбонат 1980_1680_8 мм	м2	15,5825								
286		Саморізи 3,5х25	шт	62,88								
287		Профіль стиковий розємний L=2150 мм	шт	3								
288		Профіль торцовий 	шт	3								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 13. Ганок 1 ( лист 33,34) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
289		Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунту 2	100 м3	0,03354								
290		Улаштування підстильного шару піщаного	м3	2,054								
291		Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,3								
292		Улаштування ганку (суміші бетонні готові
важкі, клас бетону С12/15 F100 W4)	100 м3	0,0178								
293		Армування бетонної основи (арматура
8А400С)	100м2	0,09								
294		Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 8 мм	т	0,0289								
295		Нанесення бетоноконтакту	100м2	0,09								
296		Бетоноконтакт	л	1,8								
297		Улаштування покриттів з плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитки
300х300х30)	100м2	0,055								
298		Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамогранітних плиток розміром 30х30
см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,5								
299		Улаштування решітки для взуття	м2 щита	0,9702								
300		Решітка для взуття 490х990 мм	м2	0,9702								
301		Виготовлення металевих конструкцій
накриття (вручну)	т	0,27986								
302		Установлення металевих конструкцій
накриття	1 т	0,27986								
303		Труба 80_80_5	т	0,036863								
304		Труба 100_40_5	т	0,
0158928								
305		Труба 50_50_3	т	0,
01343664								
306		Труба 40_40_3	т	0,
07184784								
307		Швелер 16	т	0,
11188944								
308		Полоса 120_8	т	0,
0018576								
309		Самонарізний розпірний болт М20х300	шт	5								
310		Заглушка t3 на профільну трубу	шт	4								
311		Очищення металевих конструкцій
металевими щітками	м2	9,83								
312		Грунтування металевих поверхонь за
один раз грунтовкою ГФ-021 (за два рази)	100м2	0,0983								
313		Фарбування нових металевих грат, рам,
труб діаметром менше 50 мм тощо
білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0983								
314		Влаштування покриття навісів	100м2	0,0675								
315		Профільований лист ТП-45Д-44мм	м2	7,7625								
316		Коньковий елемент (L=1510)	шт	1								
317		Саморізи 3,5х25 для металопрофілю	шт	81								
318		Улаштування карнизів	100м	0,09								
319		Опорядження стін фасадів касетами з
алюмінієвих копозитних панелей
товщиною 4 мм типу Алюфас або аналог
без утепленням	100 м2	0,039								
320		Мінеральна вата Технофасефект 150 мм	м3	0,62595								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 		 Роздiл 14. Ганок 2 ( лист 41) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
321		Улаштування ганку (суміші бетонні готові
важкі, клас бетону С12/15 F100 W4)	100 м3	0,0043								
322		Улаштування покриттів з плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитки
300х300х30)	100м2	0,0516								
323		Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамогранітних плиток розміром 30х30
см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,04								
324		Улаштування решітки для взуття	м2 щита	0,9702								
325		Решітка для взуття 490х990 мм	м2	0,9702								
326		Поліпшене штукатурення	100м2	0,127								
327		Облицювання поверхонь стін
керамогранітними плитками на розчині із
сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
до 7 шт	100м2	0,127								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 15. Вхід до спортзалу 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
328		Нанесення бетоноконтакту	100м2	0,099								
329		Бетоноконтакт	л	1,98								
330		Улаштування покриттів з плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитки
300х300х30)	100м2	0,09								
331		Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамогранітних плиток розміром 30х30
см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,58								
332		Поліпшене штукатурення	100м2	0,034								
333		Облицювання поверхонь стін
керамогранітними плитками на розчині із
сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
до 7 шт	100м2	0,034								
334		Улаштування покрівель рулонних з
матеріалів, що наплавляються, із
застосуванням газопламеневих пальників,
в один шар	100м2	0,054								
 	 	 Роздiл 16. Евакуаційний вихід 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
335		Поліпшення штукатурення стін	100м2	0,52								
336		Декоративне штукатурення пандусу	100м2	0,52								
337		Фасадна штукатурка Сеrеsіt  СT 24	кг	338								
338		Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	л	10,4								
339		Фарбування фасаду грунтуючою фарбою	100м2	0,52								
340		Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	26								
341		Штукатурення декоративним розчином
стін	100м2	0,52								
342		Штукатурка декоративна Сеrеsіt СT174	кг	130								
343		Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,52								
344		Нанесення бетоноконтакту	100м2	0,25								
345		Бетоноконтакт	л	5								
346		Улаштування покриттів з плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитки
300х300х30)	100м2	0,161								
347		Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамогранітних плиток розміром 30х30
см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,85								
348		Очищення поверхонь щітками	м2	4,3								
349		Відновлення захистного шару розчином
Скрепа М 500	100м2	0,043								
350		Розчин Скрепа М500	кг	38,7								
351		Очищення поверхонь огорожі та решіток	м2	11,9								
352		Фарбування олійними сумішами за 2 рази
раніше пофарбованих металевих
поверхонь грат та огорож	100м2	0,098								
353		Фарба HAMMERITE по металу	кг	9,8								
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 17. Парапет 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
354		Нанесення бетоноконтакту	100м2	4,946								
355		Бетоноконтакт	л	98,92								
356		Улаштування захистних шарів під
парапети	100м2	4,946								
357		Виготовлення металевих конструкцій
накриття (вручну)	т	2,26652								
358		Установлення металевих конструкцій
накриття	1 т	2,26652								
359		Труба 40_40_3	т	2,
1333504								
360		Арматура діам  16 А240	т	0,2057								
361		Очищення металевих конструкцій
металевими щітками	м2	15,8								
362		Грунтування металевих поверхонь за
один раз грунтовкою ГФ-021 (за два рази)	100м2	0,158								
363		Фарбування нових металевих грат, рам,
труб діаметром менше 50 мм тощо
білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,158								
364		Улаштування з листової сталі
брандмауерів, парапетів	100м	5,09438								
365		Парапетний відливів з оцинкованої сталі (b=
580 мм)	м	363,384								
366		Парапетний відливів з оцинкованої сталі (b=
530 мм)	м	146,054								
367		Саморізи 19 мм	шт	4950								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 18. Фасад_ Вузол 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
368		Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 150 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі	100 м2	22,164								
369		Мінеральна вата Технофасефект 150 мм	м3	355,7322								

 		 Роздiл 19. Вузол 2 Система конструкції
утеплення стін в місцях примикання до
існуючої покрівлі 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
370		Улаштування з листової сталі захистного
фартуху	100м	0,56								
371		Покрівельна оцинкована сталь	м2	19,6								
372		L-прогон 50х100 t=1,5	м	56								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 20. Вузол 3 Система
опорядження цоколю 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
373		Очищення поверхні цоколю та фундаменту	100м2	7,116								
374		Поліпшене штукатурення цоколю	100м2	7,116								
375		Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі	100 м2	1,9								
376		Плити теплоізоляційні з пінопласту
екструдов.	м3	20,33								
377		Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3	521,6								
378		Плити теплоізоляційні з пінопласту
екструдов.	м3	55,8112								
379		Суміш МВ (для приклеювання та захисту
плит) Сеrеsіt СТ 190	кг	3129,6								
380		Дюбель фасадний пластмасовий довж. 160
мм	шт	4172,8								
381		Свердлення отворів	100шт	41,73								
382		Улаштування горизонтальної гідроізоляції
фундаментів рулонними матеріалами в 1
шар	100 м2	5,216								
383		Улаштування горизонтальної гідроізоляції
фундаментів рулонними матеріалами в 2
шари	100 м2	5,216								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 21. Вузол 4 Місце кріплення
козирьків 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
384		Улаштування з листової сталі примикань	100м	0,189								
385		Цокольний профіль	м	18,9								
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 22. Вузол 6 Система
теплоізоляції в зоні віконого відлива (
603 м.п.) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
386		Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3	15,678								
387		Плити теплоізоляційні з пінопласту
екструдов.	м3	16,77546								
388		Суміш МВ (для приклеювання та захисту
плит) Сеrеsіt СТ 190	кг	940,68								
389		Дюбель фасадний пластмасовий довж. 160
мм	шт	1254,24								
390		Установлення віконних зливів	100м	6,03								
391		Відлив ширин. 350 мм білий	м	621,09								
392		Шурупи самонарізні	шт	2110,5								
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 23. Вузол 12 Стик штукатурного
фасаду з композитом 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
393		Улаштування з листової сталі примикань	100м	0,342								
394		Кутовий профіль з армованою сіткою	м	34,2								
395		Демфер з плити теплоізоляційні з
пінопласту екструдов.	м3	0,2052								
396		Ущільнувальний шнур	м	34,2								
397		Дюбель 6*40	шт	69								
 398	 	Саморізи 4,8х19	шт 	69 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	
 Роздiл 24. Вузол 13 Стик штукатурного
фасаду з композитом 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
399		Улаштування з листової сталі примикань	100м	0,23								
400		Цокольний профіль	м	23								
401		Демфер з плити теплоізоляційні з
пінопласту екструдов.	м3	0,138								
402		Ущільнувальний шнур	м	23								
403		Дюбель 6*40	шт	115								
404		Саморізи 4,8х19	шт	115								
405		L-прогон 50х100 t=1,5	м	23								
406		Заклепка 4х18	шт	115								
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 25. Вузол 14 Стик штукатурного
фасаду з композитом, вузол 15 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
407		Улаштування з листової сталі примикань	100м	1,055								
408		Кутовий профіль з армованою сіткою	м	105,5								
409		Дюбель 6*40	шт	520								
410		Ущільнувальний шнур	м	11								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 26. Вузол 15 Фасад з композиту в
місцях примикання до прорізів 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
411		Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 20 мм з опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм	100 м2	0,8666								

412		Плити теплоізоляційні з пінопласту
екструдов.	м3	1,854524								
413		Опорядження стін фасадів касетами з
алюмінієвих копозитних панелей
товщиною 4 мм типу Алюфас або аналог
з утепленням з риштувань	100 м2	0,79825								
414		Мінеральна вата Технофасефект 150 мм	м3	12,
8119125								
415		Профіль UD t=0,55	м	349								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 27. Фасад 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	=====	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Віконні відкоси	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
416		Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 50 мм з опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм	100 м2	3,22159								
417		Мінеральна вата 50 мм	м3	17,23556								
418		Кутики перфоровані	м	1242,4								
 	 	=====	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
419		Опорядження стін фасадів касетами з
алюмінієвих копозитних панелей
товщиною 4 мм типу Алюфас або аналог
з утепленням з риштувань	100 м2	4,02								
420		Мінеральна вата Технофасефект 150 мм	м3	64,521								
421		Опорний столик 80х200 t=2,0	шт	1370								
422		L-прогон 50х100 t=1,5	м	1370								
423		Омега-профіль 20х20х40х20х20  t=1,0	м	1400								
424		Терморозрив 50х80 t=5,00	шт	1370								
425		Дюбель - анкер 8х100	шт	2740								
426		Дюбель - гриб з термоголовкою10х300	шт	3000								
427		Саморізи 4,8х19	шт	6000								
428		Заклепка 4х18	шт	8100								
429		Свердлення отворів	100шт	30								
 		=====	 	 								
430		Улаштування пароізоляційного шару
плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	38,2								

431		Плівка пароізоляційна	м2	401,1								
432		Улаштування гідроізоляційного шару
плоских поверхонь із мембрани	10 м2	38,2								
433		Супердифузійна мембрана	м2	401,1								
434		Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 150 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі	100 м2	3,82								
435		Мінеральна вата Технофасефект 150 мм	м3	61,311								
 	 	=====	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 28. Стела проїзду 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
436		Опорядження стін фасадів касетами з
алюмінієвих копозитних панелей
товщиною 4 мм типу Алюфас або аналог
з утепленням з риштувань	100 м2	0,62								
437		Опорний столик 80х200 t=2,0	шт	150								
438		L-прогон 50х100 t=1,5	м	170								
439		Дюбель - анкер 8х100	шт	300								
440		Саморізи 4,8х19	шт	500								
441		Заклепка 4х18	шт	1500								
 	 	=====	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 29. Прорізи 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	ВІКНА	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
442		Заповнення віконних прорізів в стінах
житлових і громадських будівель
готовими блоками із металопластику,
площа прорізу понад 1 до 2 м2	100м2	0,0036								
443		Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	100м2	0,05635								
444		Вікна металопластикові	м2	5,995								

445		Дюбелі для кріплення вікон, дверей	шт	48								
446		Герметик силіконовий 0,28л	шт	2,55								
447		Піна монтажна	шт	3								
448		Установлення пластикових підвіконних
дощок	100м	0,052								
449		Піна монтажна	шт	1								
450		Дошки підвіконні, пластикові, ширина 400 мм	м	5,2								
451		Монтаж вітражів	100м2	0,388								
452		Вітражі	м2	38,8								
453		Дюбелі для кріплення	шт	310,4								
454		Піна монтажна	шт	10								
 		ГРАТИ	 	 								
455		Установлення металевих грат	1 т	7,324								
456		Металоконструкції грат інд.виготовлення	т	7,324								
 		ДВЕРІ	 	 								
457		Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками із металопластику у
кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до
3 м2	100м2	0,308								
458		Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,388								
459		Блоки дверні алюм.	м2	30,8								
460		Дюбелі для кріплення	шт	246,4								
461		Піна монтажна	шт	7								
462		Установлення дверних блоків у зовнішніх і
внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа
прорізу до 3 м2	100м2	0,0911								
463		Двері противопожежні	м2	9,11								
464		Дюбелі для кріплення	шт	80								
465		Піна монтажна	шт	5								
466		Установлення дверних блоків у зовнішніх і
внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа
прорізу до 3 м2	100м2	0,2092								
467		Двері сталеві	м2	20,92								
468		Дюбелі для кріплення	шт	160								
469		Піна монтажна	шт	10								
	 	 Роздiл 30. Земляні роботи під
влаштування утеплення фундаментів 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
470		Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунту 2	100 м3	2,205								
471		Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група грунту 1	100 м3	2,23								
472		Пісок природний	м3	223								
473		Ущільнення грунту пневматичними
трамбівками, група грунту 1-2	100 м3	2,23								
 		 	 	 								
 		 Роздiл 31. Вимощення (по периметру
будівлі) 	 	 								
474		Розробка грунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група грунту 2	100 м3	1,2418								
475		Навантаження грунт вручну	1 т	173,852								
476		Перевезення ґрунту до 20 км	т	173,852								
477		Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,6558								
 		Вимощення з тротуарної плитки	 	 								
478		Улаштування підстильного шару
щебеневого (фр. 20-40)	м3	29,3								
479		Улаштування підстильного шару
бетонного	м3	34,8								
480		Суміші бетонні готові кл.С12/15 марка F100
W6	м3	35,496								
481		Армування дротяною сіткою	100м2	2,93								
482		Сітка дротяна з арматури 8 А400С з
чарунками 800х400	м2	322,3								
483		Улаштування пароізоляційного шару
плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	29,3								
484		Плівка пароізоляційна	м2	307,65								
485		Улаштування підстильного шару з піщано-
гравійної суміші (вручну) з ущільненням	м3	14,65								
486		Суміш цементно-гравійна 1:3	м3	16,408								
487		Улаштування покриттів з дрібнорозмірних
фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	2,93								
488		Різання дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	150								
489		Установлення бортових каменів бетонних
і залізобетонних при цементнобетонних
покриттях	100м	1,93								
 		Вимощення з асфальтобетону (вузол 12)	 	 								
490		Улаштування підстильного шару піщаного
(вручну) з ущільненням	м3	55,875								
491		Улаштування підстильного шару
щебеневого (фр. 5-20)	м3	18,625								
492		Улаштування підстильного шару
щебеневого (фр. 20-40)	м3	37,25								

493		Улаштування одношарових
асфальтобетонних покриттів доріжок та
тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	3,725								
494		На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	3,725								
495		Суміші асфальтобетонні	т	35,61								
496		Установлення бортових каменів бетонних
і залізобетонних при цементнобетонних
покриттях	100м	2,353								
 		Вимощення з асфальтобетону (вузол 13)	 	 								
497		Улаштування підстильного шару піщаного
(вручну) з ущільненням	м3	31,14								
498		Улаштування підстильного шару
щебеневого (фр. 20-40)	м3	18,684								
499		Улаштування одношарових
асфальтобетонних покриттів доріжок та
тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	1,038								
500		На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	1,038								
501		Суміші асфальтобетонні	т	12,435								
502		Установлення бортових каменів бетонних
і залізобетонних при цементнобетонних
покриттях	100м	0,345								
503		Улаштування водоскидних лотків	м	1								
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 32. Майданчики 14,2,3,4,5 ( ганки) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
504		Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0482								
505		Улаштування підстильного шару піщаного
(вручну) з ущільненням	м3	3,615								
506		Улаштування підстильного шару
щебеневого (фр. 20-40)	м3	2,41								
507		Улаштування підстильного шару
бетонного	м3	4,82								
508		Суміші бетонні готові кл.С12/15 марка F100
W6	м3	4,916								
509		Армування дротяною сіткою	100м2	0,241								
510		Сітка дротяна з арматури 8 А400С з
чарунками 800х400	м2	25,305								
511		Улаштування покриттів з плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитки
300х300х30)	100м2	0,241								
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 33. Інші роботи 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
512		Установлення кондиціонера, який був у
користуванні	шт	12								
513		Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т	шт	1								
514		Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування	100кг	1,28								
515		Приєднання мідних трубок	10 шт	4,8								
516		Налагодження кондиціонерів (з
дозаправленням)	Кондиц.	12								
517		Фреон R-410 а,  кг	л	12								
518		Установлення та розбирання зовнішніх
металевих трубчастих інвентарних
риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	45,4