ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням уповноваженої особи від

«13» жовтня 2023 року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лебединець Н.Л**.**

**Зміни, які вносяться до тендерної документації**

У зв’язку з уточненням технічних характеристик предмету закупівлі Додаток 2 до тендерної документації викладається у новій редакції:

**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Видалення аварійних дерев***

***(ДК 021:2015 - 77210000-5 Лісозаготівельні послуги)***

**Місце надання послуги:** Україна, Київська обл., Броварський р-н, у межах населених пунктів Русанів, Богданівка та Гоголів Великодимерської селищної територіальної громади.

**Кількість аварійних дерев:** 65 штук.

**Орієнтовний обсяг деревини** – 450 м³

**Строк надання послуги:** з моменту підписання договору до 21.12.2023 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування послуг | Одиниця  виміру | Кількість |
|  | **с. Русанів, вул. Київська** |  |  |
| 1 | Видалення аварійних дерев твердих листяних порід (тополь сріблястий) частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура 80-110 см | шт | 15 |
| 2 | Видалення аварійних дерев твердих листяних порід (тополь сірий) частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура 75-80 см | шт. | 11 |
|  | **с. Богданівка, вул. Київська** |  |  |
| 3 | Видалення аварійних дерев твердих листяних порід (тополь сірий) частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура 75-90 см | шт. | 12 |
|  | **с. Гоголів, вул. Київська** |  |  |
| 4 | Видалення аварійних дерев твердих листяних порід (тополь сірий) частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура 95-105 см | шт. | 22 |
|  | **с. Гоголів, вул. Бориспольця (дитячий садочок)** |  |  |
| 5 | Видалення аварійних дерев твердих листяних порід (тополь пірамідальний) частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура 75-90 см | шт. | 5 |

Видалення аварійних та сухостійних дерев проводиться як ручним способом, так і з використанням машин та механізмів. При цьому слід керуватись:

* Правилами охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України;
* Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
* Наказу Міністерства Будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 року №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
* Інших діючих нормативних документів.

При наданні послуг з видалення аварійних та сухостійних дерев Виконавець повинен:

- бути оснащений спеціалізованою технікою для роботи на висоті, в т.ч. автогідропідйомником (автовишкою), навантаження та перевезення деревини, тощо;

- мати спецодяг та інше захисне спорядження;

- призначити особу, що відповідає за проведення робіт;

- допускати до роботи кваліфікований персонал (керівні та інженерно-технічні працівники, спеціалісти, зайняті на роботах з видаленням дерев у населених пунктах, повинні пройти перевірку знань Правил охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України в строки, узгоджені з органами Держнаглядохоронпраці, на підтвердження чого учасником надаються відповідні документи у складі тендерної пропозиції);

- вживати заходів щодо вирішення питань по відключенню повітряних ліній електропередач та зв'язку в рамках чинного законодавства (проводиться за рахунок Виконавця);

- у разі необхідності місце надання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними знаками;

- при завданні шкоди об’єкту, елементу підземної комунікації, елементу благоустрою, будинку, споруді, пошкодженню асфальтобетонного покриття, ліній електропередач та/або зв'язку, тощо зобов’язаний за власний рахунок провести необхідні роботи по усуненню недоліків або відновленню;

- використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, забезпечити унеможливлення розсипання зібраного сміття в процесі його прибирання та перевезення, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг;

- нести відповідальність за безпечне проведення робіт в ході виконання послуги та гарантувати якісне та належне виконання послуг. У разі виявлення Замовником неякісного виконання послуг Виконавцем, про що представниками Замовника складається акт-претензія, Виконавець зобов’язаний усунути недоліки за власний рахунок, які додатково Замовником не оплачуються;

- забезпечити доставку та передачу спиляної деревини на вказане Замовником місце (до 15 км від місця надання Послуг);

- привести територію після надання послуг до належного санітарного стану;

- після завершення робіт (надання послуг) на об’єктах забезпечити утилізацію відходів та рослинних рештків.

Виконавець повинен розпочати надання послуг протягом 2 робочих днів з моменту отримання усної або письмової заявки від Замовника.

У разі необхідності, Замовник має право додавати та коригувати перелік дерев, які потребують видалення, в рамках суми договору.

Для оптимізації роботи по видаленню дерев, ефективного використання паливно-мастильних матеріалів, в разі знаходження дерев в одному селі громади, перелік запланованих дерев можна коригувати в частині черговості, але не виходячи за межі цих переліків, крім випадків, коригування переліку Замовником.

Для уточнення об’ємів робіт, замірів, визначення необхідної кількості ресурсів та для розрахунку тендерної пропозиції, яка надається у складі тендерної пропозиції - необхідний виїзд фахівця Учасника для огляду та визначення обсягу робіт. Огляд проводиться в присутності представника Замовника. За результатами огляду складається акт за підписом представника Замовника, датований не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає належно оформлений акт разом з іншими документами.

Для розрахунку вартості пропозиції надається розрахунок вартості бажано виконаний у програмному комплексі АВК або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) або калькуляції з урахуванням всіх витрат.

У разі складання розрахунку вартості пропозиції у програмному комплексах АВК або в інших програмних комплексах або калькуляції з урахуванням всіх витрат, то до ціни пропозиції (договірної ціни) надаються усі розрахунки, які є її складовими:

• Договірна ціна.

• Пояснювальна записка.

• Локальний кошторис.

• Відомість ресурсів до локальних кошторисів.

Всі розцінки, що використовуються при складанні розрахунку на послуги визначаються відповідно до діючих норм, стандартів та нормативів.

Витрати на заправку, технічне обслуговування, ремонт техніки забезпечується Виконавцем послуги.

При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається Виконавцем за цінами, які не перевищують середньоринкові ціни по Київській області, з урахуванням якісних характеристик, строків та об’ємів постачання усіх товарів і матеріалів, що використовуються під час надання послуг.

Виконавець несе відповідальність за можливі збитки, які можуть бути нанесені Замовнику внаслідок неправильності вибору і/ або застосування методики розрахунку обсягу і вартості послуг на підставі вихідних даних, а також внаслідок недостовірності даних зазначених в підготовлених ним кошторисах.

У разі необхідності ліквідації наслідків аварійних ситуацій, пов᾿язаних з падінням дерев на пішохідні доріжки, тротуари, дороги та проїзди, внаслідок чого створено перешкоду для руху пішоходів та руху транспортних засобів, а також пошкодження ліній зв᾿язку та/або електропостачання, Виконавець забезпечує надання послуг в терміни, що не перевищують 3-х годин (незалежно від часу доби) з часу отримання відповідного замовлення від Замовника.

*У деяких випадках, технічне завдання Замовника може містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У такому разі будь-яке подібне посилання учаснику слід читати в розумінні виразу «або еквівалент».*