|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | Додаток 2 до Оголошення |
|   |   |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |   |
|   |  |
|   |   |
|   |   |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ** |
|   |   |
| **на капітальний ремонт** реконструкція системи водопостачання по провулку Новоселецький в м. СквираКиївської області (коригування) |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, групаґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 180 |   |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну звикидом грунту в котлованах i траншеях, розробленихмеханiзованим способом | м3 | 9 |   |
| 3 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, групаґрунтів 1 | м3 | 153 |   |
| 4 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 9 |   |
| 5 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, групаґрунтiв 1 (обсипка торубопроводу піском) | м3 | 18 |   |
| 6 | Пісок природний, рядовий | м3 | 18 |   |
| 7 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, групаґрунтів 1, 2 | м3 | 9 |   |
| 8 | Укладання трубопроводів із поліетиленових трубдіаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | м | 90 |   |
| 9 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм | м | 99 |   |
| 10 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром100 мм | м | 90 |   |
| 11 | Установлення поліетиленових фасонних частин:відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110мм |  шт | 10 |   |
| 12 | Муфти з поліетилену діам. 63 мм длятерморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 4 |   |
| 13 | Коліна з поліетилену діам. 90 мм /45 град. длятерморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 2 |   |
| 14 | Патрубок з фланцем, діам 63 мм | шт | 2 |   |
| 15 | Фланцевий адаптер чавунний AUN для сталевих,чавунних, азбестоцементних і ПВХ труб Blucast Ду 50 | шт | 2 |   |
| 16 | Сiдло різьбове компресійне з полiетилену дiам. 63/1" ммдля ПЕ труб | шт | 1 |   |
| 17 | Муфти з поліетилену діам. 32 мм для ПЕ труб | шт | 1 |   |
| 18 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанівзворотних, кранів прохідних на трубопроводах ізстальних труб діаметром до 25 мм | шт | 1 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм | шт | 1 |   |
| 20 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотнихдіаметром 50 мм | шт | 2 |   |
| 21 | Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 31ч6брдля води, пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 2 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  |
|  |
|   |   |   |   |   |   |
|  |
|  |