**ДОДАТОК 1**

**АНКЕТА УЧАСНИКА ТОРГІВ:**

**1. Найменування учасника торгів**

**2. Місцезнаходження учасника торгів (юридична і фактична адреси)**

**3. Код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код**

**4. Відомості про керівництво.**

**5. Контактні особи (телефон, (e-mail за наявності))**

**6. Форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма**

**7. Коротка довідка про діяльність фірми.**

**8. Реквізити банку (номер рахунку (у разі наявності), найменування банку та його код МФО), у якому обслуговується учасник: (*у даному пункті зазначаються реквізити банку у якому обслуговується учасник)***

Анкета учасника торгів є невід’ємною частиною пропозиції

**ДОДАТОК 2**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ІНШИМ КРИТЕРІЯМ**

1.Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб).

2. Копія свідоцтва платника податку або копія Витягу з реєстру платників податку.

3. Копія ліцензії на виконання всіх зазначених в технічному завданні робіт або інший дозвільний документ на виконання робітчинні на момент розкриття та дійсні як мінімум до 31.12.2023 р. (в разі необхідності ліцензування)

4. Копія чинного на весь строк виконання робіт Дозволу Держгірпромнагляду або Держпраці чи їх територіальних органів або чинної на весь строк виконання робіт декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання газополум’яних чи зварювальних робіт, робіт, що виконуються з допомогою механічних підіймачів або будівельних підйомників або вантажопідіймальними кранами, на виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

5. Довідка від уповноваженого органу (ДПСУ), про інформацію щодо зареєстрованих рахунків учасника видану не раніше червня 2023 року та оригінал повідомлення про відкриття або відсутність рахунків в Державній казначейській службі України (довідка від ДКСУ) видану не раніше червня 2023 року (в разі наявності/відсутності) таких рахунків.

6. Оригінал довідки з банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами або заборгованості за кредитними угодами станом на червень 2023 року *(*довідка подається з банку яким видана банківська гарантія)

7. Оригінал довідки з всіх банків в яких відкриті рахунки згідно довідки ДПСУ про наявність в Учасника коштів на рахунку видані не раніше червня 2023 року (крім органів ДКСУ).

8. Довідка про те, що учасник процедури закупівлі не громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеноюта зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусьабо є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білоруськрім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”). На підтвердження інформації зазначеної у довідці в довільній формі учасник надає Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань виданий уповноваденим органом/особою не ранішечервня 2023 року.

9.Довідка в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасовоокупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. Тимчасовоокупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федераціїв становили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. У разі ненадання учасником інформації або у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасовоокупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

**ПЕРЕМОЖЦЯМИ ТОРГІВ, У СТРОК ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 4 ДНІ З ДАТИ ОПРИЛЮДНЕННЯ НА ВЕБ - ПОРТАЛІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР УКЛАСТИ ДОГОВІР НАДАЮТЬСЯ ЗАЗНАЧЕНІ ДОКУМЕНТИ\*:**

1.Витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення  про те, що керівника учасника, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією видану не раніше червня 2023 року.

2. Оригінал довідки або електронна довідка органу МВС України або витяг, що містить відомості, що фізична особа, яка є учасником або керівник учасника, не була засуджена за злочин або судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку видану не раніше червня 2023 року.

3. Довідка в довільній формі про те, що керівника учасника або фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

4. Довідка в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником\*, що не призвело до його дострокового розірвання, і не було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом 3років з дати дострокового розірвання такого договору (в разі, якщо Учасник не має/не мав укладених договорів про закупівлю з Замовником він подає довідку – пояснення про відсутність таких договорів).

\* - зазначені документи надаються в електронному вигляді шляхом розміщення їх на веб – порталі Уповноваженого органу через електронний майданчик. Примітка: Замовник самостійно буде перевіряти інформацію про переможця в відкритих єдиних державних реєстрах, крімвипадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

**ДОДАТОК 3**

*Форма „Тендерна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ФОРМА " ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"**

*(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку в разі наявності)*

Ми, (назва Учасника), надаємо свою тендерну пропозицію на закупівлю **Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі з влаштуванням ЦНАПу та заміною покриття даху, без втручання в конструктивні елементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівської області (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва)Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)** згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за наступними цінами:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування**  **предмета закупівлі** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Загальна вартість**  **(з ПДВ або без ПДВ в залежності від системи оподаткування)** |
|  |  |  |  |  |

1. Ми погоджуємося, що строк дії тендерної пропозиції становить 100 календарних днів із датикінцевого строку подання тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

2. Ми погоджуємося оплатити юридичний супровід даної процедури у розмірі 20000,00 грн. (двадцять тисяч грн.) у разі акцепту нашої пропозиції.\*

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо нас буде визначено переможцем процедури закупівлі, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та нашої пропозиції, але не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб – порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

\*п. 2 додатку 3 включається в форму пропозиції торгів за бажанням Учасника, в разі якщо Учасник не погоджується оплатити юридичний супровід даної процедури це не є підставою для відхилення пропозиції цього Учасника та підставою для неукладання договору з переможцем торгів .

**ДОДАТОК 4**

**ДОГОВІР ПІДРЯДУ**

**№\_\_\_\_\_**

с. Стрілки \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023р.

Стрілківська сільська рада Львівської області (надалі - Замовник) в особі сільського голови Дрозда М.М. що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі–Генпідрядник) в особі *\_\_\_\_\_(посада)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ПІБ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* що діє згідно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та ліцензії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони,

уклали договір ***про наступне****:*

**1.Предмет договору**

1.1. Генпідрядник зобов'язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати роботи по предмету закупівлі: **Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі з влаштуванням ЦНАПу та заміноюпокриття даху, без втручання в конструктивні елементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівської області (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва)Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015) (надалі – Роботи)**і передати Замовнику Об'єкт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, умов Договору, а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити в межах договірної ціни.

1.2 Кількісна характеристика робіт, що виконуються за даним Договором - відповідно до проектно – кошторисної документації.

1.3 Обсяги закупівлі робітможуть бути зменшені залежновід реального фінансування видатків та фактичного обсягу виконаних робіт.

**2. Якість робіт**

2.1 Генпідрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, обладнання, досягненняпоказників, визначених у проектнійдокументації (для обладнання - визначеного заводом виробником) та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

2.2 Початком гарантійних строків вважається дата введення об’єкта в експлуатацію, що підтверджується декларацією або сертифікатом відповідності.

2.3 Гарантійні строки для вимог, що випливають з неналежної якості робіт становлять:

один рік – щодо недоліків некапітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи – два роки;

три роки – щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи – десять років.

тридцять років – щодо відшкодування збитків, що призвели до руйнувань чи аварій.

2.4 У разі виявлення протягом гарантійних строків недоліків у закінчених роботах і змонтованих конструкціях, Замовник повідомляє про них Генпідрядника і запрошує прибути у дводенний термін для складення акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків.

2.5 У випадку відмови Генпідрядника усунути виявлені недоліки, Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Генпідрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків та завдані збитки.

**3. Ціна договору**

3.1 Загальна вартість підрядних робіт, що акцептована складає\_\_\_\_\_\_цифрами\_\_\_\_ тис. грн.

у Договірній ціні, що у (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_прописом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )*(з / без ПДВ).*

Вартість робіт визначається кладається згідно капітальних вкладень поточного року за затвердженою проектно-кошторисноюдокументацією.

3.2 Договірна ціна є **твердою** і може переглядатися за згодою сторін у випадках передбачених законодавством.

3.3 Вартість фактично виконаних обсягів робіт визначається в поточних цінах на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін і тарифів, передбачених в договірній ціні. Зазначені ціни та витрати матеріально-технічних ресурсів, відряджень, перевезення робітників підтверджуються первинними документами бухгалтерського обліку Генпідрядника, що подаються одночасно з актами приймання виконаних будівельних робіт.

3.4. При виявленні в розрахунках визначення вартості виконаних робіт (форми КБ-2в і КБ-3, які були оплачені в попередні періоди) безперечних помилок і порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних будівельних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

**4. Порядок здійснення оплати**

4.1. Замовник проводить платежі за фактично виконані роботи протягом 20 календарних днів на підставі підписаної уповноваженими представниками сторін та завіреної печатками довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, відповідно до бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та виключно в межах фактичних надходжень коштів на рахунок фінансування об’єкту.

4.2 Оплата послуг Замовника здійснюється в межах передбачених державними нормами (ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013) та листом Держбуду України від 04.10.2000р. №7/7-1010 згідно розрахунку Замовника.

4.3 Оплата робіт, виконаних субпідрядними організаціями, проводиться Генпідрядником або безпосередньо Замовником на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), складених Субпідрядником та підписаних Генпідрядником і Замовником.

**5. Виконання робіт**

5.1. Генпідрядник зобов'язується виконати роботи при наявності фінансування згідно календарного плану-графіку виконання робіт, але не пізніше ніж 31 грудня 2023 року.

5.2. Місце виконання робіт: 82092, Львівська область,Самбірський район, с. Стрілки, вул. Вербицького,10

5.3. При виникненні обставин, що не залежать від Генпідрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені терміни, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд. Терміни виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Генпідрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт і можливе їх перенесення на більш сприятливу пору року. Рішення про перегляд термінів будівництва оформляється додатковою угодою з обгрунтуванням обставин.

5.4. Приймання-здача виконаних робіт проводиться на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з усіма необхідними підтверджуючими документами, згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, договору та ДСТУ .

5.5. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з усіма підтверджуючими документами відповідно до п.3.3 Договору та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форма № КБ-3) супровідним листом Генпідрядник передає для підписання Замовнику через приймальню щомісячно, у термін не пізніше *25 числа* звітного місяця. УповноваженіпредставникиЗамовника на протязі*3-х днів* перевіряють відповідність даних, зазначених у акті, фактичним обсягам та вартості виконаних робіт згідно з проектом та кошторисом, а також їх вартістю в поточних цінах.

5.6. У випадку мотивованої відмови Замовника від підписання актів, сторонами складається двосторонній акт необхідних доробків з встановленими термінами їх усунення.

5.7. Замовник має право не приймати виконані роботи у разі виявлення відступів від затвердженої проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил, умов договору чи відсутності всіх ознак завершення виконання робіт.

5.8. У випадку неналежного виконання робіт, Генпідрядник не має права посилатися на те, щоЗамовник не здійснив контроль та нагляд за їхвиконанням.

5.9. Здавання-приймання робіт після їх закінчення здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

**6. Права та обов’язки сторін.**

**6.1. Замовник зобов’язується:**

6.1.1. Своєчасно передати Генпідряднику для виконання робіт будівельний майданчик на період ведення робіт.

6.1.2. Своєчасно здійснювати оплату виконаних робіт відповідно до розділу 4 цього Договору.

6.1.3. Забезпечити передачу Генпідрядникупроектної (проектно-кошторисної) документації.

6.1.4. Прийнятизакінченийбудівництвомоб’єкт у відповідності з чиннимзаконодавством. Перелікдокументівмаєвідповідатидіючим нормам і правилам.

6.1.5. Всіроботиневраховані проектно-кошторисноюдокументацієювключати в додатковийкошторис, а у разінеобхідностіздійснитикорегуванняпроектно – кошторисноїдокументації.

**6.2. Замовникмає право:**

6.2.1 Вносити у ході виконання робіт зміни і доповнення в проектно-кошторисну документацію. Відмова Генпідрядника від продовження виконання робіт в зв'язку із змінами, внесеними до проектно-кошторисної документації, є порушенням договору і тягне за собою відповідальність Генпідрядника і право Замовника вимагати відшкодування збитків.

6.2.2. Не приймати до оплати роботи, виконані з ініціативи Генпідрядника, поза межами виділених коштів.

6.2.3. Оплачувати виконані Генпідрядником додаткові роботи, якщо вони оформлені належним чином.

6.2.4. Проводити оплату за виконані роботи або для придбання будівельних, паливо-мастильних матеріалів та обладнання безпосередньо субпідрядним та постачальним організаціям.

6.2.5. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Генпідрядника, контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконуваних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам, а також відповідністю матеріалів, конструкцій, виробів – державним стандартам і технічним умовам. З метою здійснення контролю проводитиперевірки, в тому числі за участюекспертів.

6.2.6. Вимагатипроведеннядодатковихвипробувань і перевірокматеріаліввикористаних в прихованих роботах, в прийманніякихвін не брав участі. Обумовленіцимдодатковівитрати, якщовикористаніматеріали і виконаніроботи не відповідаютьвідповіднимвимогам, сплачуєГенпідрядник.

6.2.7. Отримуватиінформацію і копіїдокументів (контрактів, цін, прайсів) на субпідрядніроботи, матеріали, сертифікатівякості, стандартів, гарантій*.*

6.2.8. Залучати для виправленнянеякісновиконанихробіт, виявлених при здійсненні ним контролю і технічногонагляду, іншогоВиконавця за рахуноккоштівГенпідрядника.

6.2.9. З обґрунтуваннямпідстав, вимагативідГенпідрядникаусуненнявідвиконанняробітфахівців та робітників з недостатньоюпрофесійноюкваліфікацією.

6.2.10. Відмовитисявідприйняттязакінченихробіт (об'єктабудівництва) у разівиявленнянедоліків, яківиключаютьможливістьїх (його) використаннявідповідно до мети, зазначеної у проектнійдокументації та договоріпідряду, і не можуть бути усуненіГенпідрядником, Замовникомаботретьою особою.

6.2.11. Вимагатибезоплатноговиправленнянедоліків, щовиникливнаслідокдопущенихГенпідрядникомпорушень. У такому разізбитки, завданіЗамовнику, відшкодовуютьсяГенпідрядником, у тому числі за рахуноквідповідногозниженнядоговірноїціни.

6.2.12. Відмовитисявід договору підряду та вимагативідшкодуваннязбитків, якщоГенпідрядниксвоєчасно не розпочавроботиабовиконуєїхнастількиповільно,щозакінченняїх у строк, визначений договором підряду, стаєнеможливим.

6.2.13. Ініціювативнесеннязмін у договірпідряду в частинізменшенняціни договору, вимагатирозірвання договору підряду та відшкодуваннязбитків за наявностіістотнихпорушеньГенпідрядником умов договору

6.2.14. Достроково, в односторонньому порядку розірватицейДоговір у разіневиконанняобґрунтованихвимогЗамовника, зобов’язань за Договором та при відсутностіфінансування, повідомивши про цеГенпідрядника у десятиденнийтермін.

**6.3. Генпідрядникзобов’язується:**

6.3.1. Власними і залученими силами виконативсіроботи, визначеніцим Договором і додатками до нього, в межах вартостіробіт, відповідно до затвердженої проектно-кошторисноїдокументації та графіківвиконанняробіт.

6.3.2. Виконатиусідодатковіроботи, визначені за взаємноюзгодоюсторін, необхідністьякихможевиникнутипід час виконанняробіт.

6.3.3. Генпідрядниквідповідаєвпродовжтермінувиконанняробіт за огородженнябудівельногомайданчика, йогоосвітлення, належнуохорону (в тому числівлаштуваннясистемивідеонагляду), використаннялише для цілей Договору, допуск на ньогопрацівниківГенпідрядника, субпідрядників, Замовника, недопущенняпорушеньгромадського порядку.

6.3.4. Своєчасноусувати з будівельногомайданчикасміття, непотрібні для подальшихробітбудівельнутехніку та матеріали, тимчасовіспоруди та приміщення..

6.3.5. На будівельномумайданчикуГенпідрядник повинен встановититимчасовівузлиобліку та укластидоговір про наданняпослуг з електропостачання, водопостачання, опалення та водовідведення з експлуатуючоюорганізацією та сплачувати за використанітеплову та електричнуенергію до закінченняробіт і передачіексплуатуючійорганізації.

6.3.6. Відповідати за поведінкусвоїхпрацівників на будівельномумайданчику, забезпечуватидотримання ними трудової та технологічноїдисципліни, забезпечуватидотриманнявимогтехнікибезпеки і охоронипраціпрацівникамиГенпідрядника і субпідрядників.

6.3.7. Генпідрядникнесевідповідальність у разівипадковогопошкодженняоб'єкта до передачійогоЗамовнику та зобов'язанийнегайновласними силами усунутипошкодження, крімвипадків, коли цесталосявнаслідокобставин, що не залежаливідГенпідрядника.

6.3.8. Здійснюватисвоїми силами закупівлю, постачання на об′єкт, приймання, розвантаження, складування, охоронуматеріалів, конструкцій, виробів, обладнання та устаткування. Контролюватиїхякість і кількість, нести ризикиїхвипадковоївтрати і пошкодженнядо моментупередачіоб’єктаексплуатуючійорганізації.

6.3.9. Нести відповідальність за достовірність цін на матеріали, вироби, конструкції, обладнання, устаткування та їх кількість. У разі виявлення переплати у зв’язку з недостовірністю цін на матеріали, вироби, конструкції, устаткування та їх кількість, Генпідрядник зобов′язується повернути суми переплати Замовнику.

6.3.10. Забезпечити контроль за якістюробіт, виконанихсубпідряднимиорганізаціями, здійснюватиїхприймання та оплату. При цьомуГенпідрядникнесевідповідальність перед Замовником за виконанняробітсубпідрядниками як за своївласнідії.

6.3.11. Приймати до виконаннярішенняЗамовника про зміни і доповненняробіт оформивши при цьомудодаткову угоду.

6.3.12. У випадку, якщо зміни, що вносяться Замовником, не зумовлюють перегляд термінів виконання робіт чи ціни, приймати до виконання на підставі письмової вказівки Замовника на кресленнях або в журналі виконання робіт.

6.3.13. Виконувати додаткові роботи за своєю ініціативою лише при умові письмового дозволу Замовника. Якщо Генпідрядник порушив вимогу, складається акт і роботи, виконані з порушенням, приводяться ним у відповідність з проектом за свій рахунок та в обумовлені терміни. Додаткові роботи, які узгоджені Замовником як доцільні, підлягають оплаті після внесення змін до проектно-кошторисної документації.

6.3.14. При виявленні Замовником відхилень від проектно-кошторисної документації, а також при виконанні робіт із порушенням вимог будівельних норм і правил, Генпідрядник зобов'язаний власними силами, за власний рахунок, без збільшення вартості будівництва та в якомога короткий термін виправити ці роботи.

6.3.15. До надходження бюджетних коштів за вимогою Замовника виконувати роботи за рахунок власних коштів.

6.3.16. Забезпечити повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючими будівельними нормами, визначити осіб, відповідальних за її ведення.

6.3.17. Періодично, не рідше одного разу на місяць, надавати уповноваженому представникові Замовника для розгляду і затвердження виконавчу документацію (акти на приховані роботи, виконавчі схеми, тощо).

6.3.18. На вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт.

6.3.19. В обов'язковому порядку погоджувати договора субпідряду з Замовником.

6.3.20. Своєчасно письмово інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт через незалежні від нього обставини, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6.3.21. Після закінчення робіт протягом 10 днів з дня передачі об′єкта Замовнику звільнити будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття, тощо і знести тимчасові споруди.

6.3.22. ПисьмовоповідомитиЗамовника про початок та закінченняробіт.

6.3.23. Відшкодувативідповідно до законодавства та Договору завданіЗамовникузбитки.

6.3.24. Виконуватиналежним чином іншізобов’язання, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

6.3.25. ЗвільнитиЗамовникавід будь-якихпретензій, вимог, судовихпереслідувань та інше з боку третіхосіб, якіможутьвиникнути як наслідокневиконаннячиненалежноговиконанняГенпідрядникомсвоїхзобов'язань за Договором.

**6.4. Генпідрядникмає право:**

6.4.1. Залучати для виконання робіт працівників у достатній кількості та потрібної кваліфікації, створювати для них необхідні умови праці та відпочинку на будівельному майданчику.

6.4.2. Вживати організаційних і практичнихзаходів для здешевлення будівництва Об'єкта, а також для скорочення термінів виконання робіт

6.4.3. За погодженням із Замовником та проектною організацією, при необхідності, здійснювати заміну передбачених проектно-кошторисною документацією матеріалів і виробів, вносити зміни до проектних рішень.

6.4.4. Генпідрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядник і виключно за погодженням Замовника. При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог цього Договору.

6.4.5. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

- мати ліцензію на виконання робіт(в разі необхідності ліцензування);

- мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання робіт;

- мати досвід виконання аналогічних робіт

**7. Відповідальність сторін**

7.1 Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

7.2 Усі суперечки, що можуть виникнути під час виконання умов Договору, Сторони вирішують в досудовому порядку. У разі недосягнення згоди, суперечка передається на розгляд Господарського суду в установленному законодавством порядку.

7.3 У разі порушень зобов'язань за договором підряду може настати такий правовий наслідок – сплата неустойки. Неустойка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

7.4 Генпідрядник не несе майнову відповідальність за наслідки, спричинені форс-мажором. При появі таких обставин Генпідрядник за вимогою Замовника повинен зробити усе від нього залежне для усунення негативних наслідків.

7.5 Генпідрядник несе майнову відповідальність перед Замовником за:

- порушення строків виконання робіт або терміну завершення робіт – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день її нарахування, відвартості невиконаних в строк робіт за кожний день прострочення, починаючи з наступного дня за датою закінчення робіт;

- за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних робіт;

7.6 Виплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків не звільняє винну Сторону від виконання договірних зобов'язань.

7.7 Оплата виконаних робіт зменшується Замовником в безспірному порядку шляхом договірного списання, для якого достатнім є обгрунтований і документально підтверджений розрахунок Замовника:

- на суму витрат, понесених ним на усунення дефектів і недоробок;

- на суму штрафних санкцій згідно із п. 7.5 Договору;

- на суму збитків, понесених Замовником.

**8.Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникненняо бставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Генпідрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

**9. Вирішення спорів**

9.1. Усі зміни до Договору є дійсними, якщо вони оформлені належним чином в письмовій формі Сторонами, окрім випадків, коли Сторона цим Договором уповноважена в односторонньому порядку змінити умови Договору.

9.2. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку з правом на компенсацію збитків за наступних підстав :

- Генпідрядник допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на **20 днів**;

- Генпідрядник виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;

- Генпідрядник допустив недоліки, які виключають можливість використання Об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Генпідрядником;

- відсутність коштів для фінансування будівництва;

- банкрутство Генпідрядника;

- неодноразові суттєві порушення Генпідрядником умов цього Договору, будівельних норм і правил.

9.3. Одностороння зміна умов Договору (односторонній правочин) здійснюється виключно Замовником шляхом надіслання на поштову адресу іншої Сторони повідомлення, і набирає чинності через 20 днів з моменту надіслання.

9.4. Зобов'язання Генпідрядника в разі розірвання Договору:

- протягом 5-ти днів передати Замовнику або новому Генпідряднику незавершене будівництво та будівельний майданчик, про що складається акт, який підписується обома сторонами;

- бере участь у передачі Об'єкта щодо обсягу робіт, виконання яких забезпечувалося ним згідно із Договором;

- компенсує витрати та збитки Замовнику в зв'язку із неможливістю введення Об'єкта в експлуатацію через допущені Генпідрядником порушення в роботах субпідрядників в період дії Договору.

**10. Ризики випадкового знищення або пошкодження об’єкта і їх страхування**

10.1. В усіх випадках, Генпідрядник несе ризик знищення або пошкодження об’єкта будівництва, з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до затвердження акта прийняття об’єкта в експлуатацію. Підрядник несе також ризик знищення або пошкодження робіт з усунення недоліків, виявлених після підписання прийняття об’єкта в експлуатацію, в межах гарантійного періоду.

10.2. Якщо будь – які втрати чи пошкодження робіт виникнуть внаслідок ризику Підрядника, він упродовж узгоджених із Замовником термінів усуває їх за свій рахунок і забезпечує відповідність робіт умовам проекту.

10.3. Страхування ризиків, пов’язаних з діяльністю Підрядника, здійснюється за рахунок його власних коштів.

10.4. Страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт здійснюється підрядни­ком відповідно до законодавства.

**11. Строки дії договору**

11.1. Цей Договір набирає чинності з дня укладання договору і діє до 31.12.2023 року, але в будь-якому випадку до повного виконання всіх умов, передбачених даним Договором.

11.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторонни від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

**12. Інші умови**

12.1. Генпідрядник стверджує, що на день підписання Договору має статус платника податків \_\_\_\_\_\_(на загальних підставах/ платник єдиного податку)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Замовник є неприбутковою організацією.

12.2. Цей Договір укладено у трьох примірниках – по одному для кожної ізСторін і фінансуючого банку, які мають однакову юридичну силу.

12.3 Фізичні особи, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими особами Сторони за Договором, персональні дані яких будуть оброблятися іншою Стороною у зв’язку з укладанням даного Договору, вважаються повідомленими про свої права, визначені Законами України «Про захист персональних даних» та «Про відкритість використання публічних коштів», мету збору даних та осіб, яким передаються відповідні персональні дані та інформація, з дати підписання даного Договору.

12.4 Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі, крім випадків:

визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;

перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі;

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після йогопідписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з   
оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчихцін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону

**13. Додатки до Договору:**

Додаток №1 – Договірна ціна.

Додаток №2 – Календарний план-графік виконання робіт

**14. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Юридична адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/р № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  е-mail:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п. | **Генпідрядник:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Юридична адреса: вул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/р № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  посада  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  підпис ініціали та прізвище  **м.п.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ДОДАТОК 5**  **Уповноваженій особі**  **Стрілківськоїсільської ради**  **Львівської області**  **Лопушанській Х.С.** |

**ЗАЯВА-ЗГОДА**

суб’єкта персональних даних

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ПІБ учасника або директора учасника або уповноваженої особи учасника)

Цією заявою надаю Стрілківськійсільській раді Львівської області дозвіл на обробку моїх персональних даних, при здійсненні Замовником його статутної діяльності, в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист персональних даних», зокрема, з метою збору та обробки цих даних для забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин.

Окрім того, підтверджую факт повідомлення мене про те, що мої персональні дані включені до баз персональних даних, володільцем яких є Стрілківська сільська рада Львівської області. Мене також повідомлено про мої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», про те, що метою збору та обробки цих даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин та про те, що мої персональні дані можуть передаватись лише визначеним законодавством третім особам (державні контролюючі органи, державні управлінські структури).

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

**Заява - згода подається директором або уповноваженою особою учасника процедуризакупівлі і є невід’ємною частиною тендерної пропозиції**

**ДОДАТОК 6**

|  |
| --- |
| **ГАРАНТІЯ N** \_\_\_\_\_\_  (назва в разі необхідності) |
| 1.Реквізити Дата видачі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Місце складання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Повне найменування гаранта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Повне найменування принципала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Найменування бенефіціара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сума гарантії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назва валюти, у якій надається гарантія \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата початку строку дії гарантії (набрання чинності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошення про проведення спрощеної закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Інформація щодо тендерної документації / оголошення про проведення спрощеної закупівлі  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Відомості про договір, відповідно до якого видається гарантія банком, страховою організацією, фінансовою установою (у разі наявності)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Ця гарантія застосовується для цілей забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції учасника процедури закупівлі / спрощеної закупівлі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон).  3. За цією гарантією гарант безвідклично зобов’язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 робочих/банківських днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії (далі – вимога). Вимога надається бенефіціаром на поштову адресу гаранта та повинна бути отримана ним протягом строку дії гарантії. Вимога може бути передана через банк бенефіціара, який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу гаранта достовірність підписів та печатки бенефіціара (у разі наявності) на вимозі та повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу (у разі, якщо гарантом є банк). Вимога повинна супроводжуватися копіями документів, засвідчених бенефіціаром та скріплених печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджують повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу. Вимога повинна містити посилання на дату складання/видачі і номер цієї гарантії, а також посилання на одну з таких умов (підстав), що підтверджують невиконання принципалом своїх зобов’язань, передбачених його тендерною пропозицією / пропозицією: відкликання тендерної пропозиції / пропозиції принципалом після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції / пропозиції вважаються дійсними; непідписання принципалом, який став переможцем тендеру / спрощеної закупівлі, договору про закупівлю; ненадання принципалом, який став переможцем тендеру / спрощеної закупівлі, забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією / оголошенням про проведення спрощеної закупівлі; ненадання принципалом, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі), у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону.  4. Строком дії гарантії є період з дати початку дії гарантії до дати закінчення дії гарантії (включно) або до настання однієї з таких подій залежно від того, що настане раніше: сплата бенефіціару суми гарантії; отримання гарантом письмової заяви бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією; отримання гарантом повідомлення принципала про настання однієї з обставин, що підтверджується відповідною інформацією, розміщеною на вебпорталі Уповноваженого органу, а саме: закінчення строку дії тендерної пропозиції / пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції, зазначеного в тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі; укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) / спрощеної закупівлі; відкликання принципалом тендерної пропозиції / пропозиції до закінчення строку її подання; закінчення тендеру / спрощеної закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції / пропозиції.  5. У разі дострокового звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією заява бенефіціара про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією повинна бути складена в один з таких способів: на паперовому носії, підписана представником(ами) бенефіціара і скріплена печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджує повноваження особи (осіб), що підписала(и) заяву, шляхом надсилання на поштову адресу гаранта; у формі електронного документа, підписана представником(ами) бенефіціара з накладенням кваліфікованого електронного підпису представника(ів) бенефіціара та подана безпосередньо на електронну адресу гаранту разом із засвідченими кваліфікованим електронним підписом представника(ів) бенефіціара копіями документів, що підтверджують повноваження представника(ів) бенефіціара. 6. Зміни до цієї гарантії можуть бути внесені в установленому законодавством порядку, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії. 7. Ця гарантія надається виключно бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому. Відносини за цією гарантією регулюються законодавством України. Зобов’язання та відповідальність гаранта перед бенефіціаром обмежуються сумою гарантії. Цю гарантію надано в формі електронного документа та підписано шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно (зазначається в разі, якщо гарантія надається в електронній формі). Уповноважена(ні) особа(и) (у разі складання гарантії на паперовому носії) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та печатка бенефіціара (у разі наявності)) Уповноважена(ні) особа(и) (у разі надання в електронній формі) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та кваліфікований електронний підпис) |

Для правильного розуміння об’ємів та переліку робіт, які необхідно виконати передподанням пропозиції Учасник повинен виїхати на місце для проведення обстеження об’єкту на якому заплановані роботи. Акт обстеження (Додаток7), підписаний в період звернення за роз’ясненнями учасником та замовником закупівлі, подається в складі пропозиції.

ДОДАТОК 7

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі з влаштуванням ЦНАПу та заміною покриття даху, без втручання в конструктивні елементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівської області (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва)Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015)

с.Стрілки «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 р.

Представник Замовника в особі : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та Представник Учасника в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в подальному Сторони) виконалиобстеження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В результаті встановлено:Технічний стан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В процесі обстеження даного об'єкта були встановлені наступні дефекти:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сторони вирішили:

Для якісного виконання робіт з Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі з влаштуванням ЦНАПу та заміною покриття даху, без втручання в конструктивні елементи, за адресою: вул. Вербицького, 10, с. Стрілки, Самбірського району, Львівської області (КНУ Настанова з визначення вартості будівництва)Інші завершальні будівельні роботи (45450000-6) (ДК 021:2015) необхідно виконати роботи зазначені в локальних кошторисах.

Представник Учасника з переліком та обсягами робіт погоджуюсь.

Від Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Від Замовника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Клас наслідків СС1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальнийкошторис на будівельніроботи №02-01-01  на Загальнобудівельніроботи   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | | Одиниця виміру | Кіль- кість | |  | |  | |  | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |  | |  |  | Перелiк нарахувань: | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |  | |  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,2 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | **Роздiл 1. Сходи** | |  |  |  | | *1* | *КБ6-1-19 К=1,15* | *Улаштування cходів залізобетонних* | | *100м3* | *0,1* |  | |  | | 2 | КР9-20-4 | Установлення металевих огорож без поручня | | 100м | 0,13 |  | |  | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |  | | 3 | & С113-7-3 | Поручні пандусу та сходів вхідної групи з нержавіючої сталі | | м | 13 |  | |  | | *4* | *КБ11-29-1 К=1,15* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | | *100м2* | *0,45* |  | |  | | 5 | КР20-2-1 | Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю | | м2 | 6 |  | |  | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  | **Роздiл 2. Покрiвля** |  |  | | 6 | КР8-2-4 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 7,2 | |  | | 7 | КР8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 2,1 |  | |  | | 8 | КР8-1-1 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | 100м2 | 7,2 |  | |  | | 9 | КР8-1-4 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | 100м2 | 3 |  | |  | | 10 | КР3-2-1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,25 |  | |  | | 11 | КР8-24-1 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 3,44 |  | |  | | *12* | *КР8-26-2* | *Улаштування контрлат* | *100м2* | *7,2* |  | |  | | 13 | КР8-31-1 | Улаштування гідроізоліяції з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 7,2 |  | |  | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | & С111-287- 10-1 | Гідроізоляційна плівка Strotex PP 110 | м2 | 828 | |  | | *15* | *КБ12-12-1* | *Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"* | *100м2* | *7,2* |  | |  | | 16 | & С111- 1801-15 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм з полімерним покриттям | м2 | 5 |  | |  | | 17 | & С123-236- 5-1 | Люк-вилаз VELUX 45x55см VLT 025 1000 | шт | 2 |  | |  | | 18 | & С111-826- 3 | Конькова планка | м.п. | 104,5 |  | |  | | 19 | & С113-953- 445-30 | Вентиляційна конькова стрічка 310мм/5м | м/п | 100 |  | |  | | 20 | & С113-14- 10 | Снігозатримувач | м | 130 |  | |  | | 21 | & С111- 1714-3 | Крапальник | м | 148,5 |  | |  | | 22 | & С111- 1714-4 | Підринвова планка | м | 148,5 |  | |  | | 23 | КР3-39-5 | Улаштування карнизів | 100 м2 | 0,6075 |  | |  | | 24 | КР8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,65 |  | |  | | 25 | & С111- 1133ВТ | Труба водостічна | м | 65 |  | |  | | 26 | & С101-325- 57 | Коліно водостокове | шт | 24 |  | |  | | 27 | & С10-22-9 | Кріплення труби | шт | 44 |  | |  | | 28 | & С113-72- 18 | Зєднувач труби | шт | 16 |  | |  | | 29 | КР8-41-2 | Улаштування жолобів підвісних з готових елементів | 100м | 1,35 |  | |  | | 30 | & С101-325- 65 | Ринва | м | 135 |  | |  | | 31 | & С1547-1- 19 | Гак для ринви | шт | 250 |  | |  | | 32 | & С121-812 | З"єднувач для ринви | шт | 40 |  | |  | | 33 | & С130- 1156-13- 1ПП | Лійка | шт | 8 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | & С1547-1- 21 | | | Кут зовнішній для ринви | | | | | | | | | | шт | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 35 | КБ13-74-1 | | | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | 2,83 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 36 | & С111-389- 78 | | | Вогнебіозахист для деревини Кортекс ПРОФ РВНА 3096010 Червоний | | | | | | | | | | кг | | | | | | | 100,27 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| *37* | *КР20-5-1* | | | *Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | *5,67* | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | **Роздiл 3. Оздоблювальнi роботи** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 38 | КР3-2-1 | | | | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | | | | | | | | | | 10 м3 | | | | | | | | 1,25 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *39* | *КБ15-76-1 К=1,15* | | | | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | *2,3* | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *40* | *КБ15-76-2 К=1,15* | | | | *Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | *2,1776* | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *41* | *КР20-19-1* | | | | *Антисептування водними сумішами стін* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | *6* | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 42 | & С111-233- 2-6 | | | | Ґрунтовка протигрибкова PumaSniezka | | | | | | | | | | л | | | | | | | | 120 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *43* | *КБ34-58-1* | | | | *Обклеювання склотканиною стін в один шар* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | *1,2* | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| *44* | *КБ15-56-3 К=1,15* | | | | | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | | | | | | | | | | *100 м2* | | | | | | | | | *1,2* | | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *45* | *КБ15-74-1 к=1,15* | | | | | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *1,2* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *46* | *КР12-49-5* | | | | | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *1,2* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| *47* | *КБ10-8-1 к=1,15* | | | | | *Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *4,8* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| *48* | *КБ15-63-2 К=1,15* | | | | | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,24* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| *49* | *КБ15-56-3 К=1,15* | | | | | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | | | | | | | | | | *100 м2* | | | | | | | | | *5,65* | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | | | | | В наступнiйпозицiї враховано: | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | | | | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,15 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| *50* | *КБ15-56-4 К=1,15* | | | | | | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати* | | | | | | | | | | *100 м2* | | | | | | | | | *0,61* | | | | | | | | |
|  | | | | | |
| *51* | *КР12-49-5* | | | | | | *Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *5,65* | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | | | | | | облицювання плиткою розміром 600\*600 мм | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| *52* | *КБ15-25-1 К=1,15* | | | | | | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,7* | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| *53* | *КР12-49-5* | | | | | | *Поліпшене фарбування інтер'єрною акриловою Sniezka стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *5,65* | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
| 54 | & С1550-54- 2 | | | | | | Акрилова інтерєрна фарба Sniezka | | | | | | | | | | кг | | | | | | | | | 355,95 | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | **Роздiл 4. Прорiзи** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| *55* | *КР6-13-1* | | | | | | | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах* | | | | | | | | | | *100 шт* | | | | | | | | | *0,09* | | | | | | | | |
|  | | | | |
| *56* | *КР3-23-1* | | | | | | | *Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну* | | | | | | | | | | *1 м3* | | | | | | | | | *7,5* | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |
| 57 | КР3-14-1 | | | | | | | | Посилення цегляних стін металевим каркасом | | | | | | | | | | 1 т | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | |
|  | | | |
| 58 | КР6-14-1 | | | | | | | | Знімання дверних полотен | | | | | | | | | | 100 м2 | | | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
|  |  | | | | | | | | мурування окремих ділянок | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| *59* | *КБ8-25-1 К=1,15* | | | | | | | | *Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,1* | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| *60* | *КР3-45-1* | | | | | | | | *Улаштування перемичок із металевого кутника 50\*50* | | | | | | | | | | *1 т* | | | | | | | | | *0,09425* | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| 61 | С1110-173 | | | | | | | | Сталь кутова 50х50 мм | | | | | | | | | | т | | | | | | | | | 0,098 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| *62* | *КБ10-28-1 К=1,15* | | | | | | | | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,1567* | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
| *63* | *КБ10-28-2 К=1,15* | | | | | | | | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,0856* | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |
|  | |  | | | | | | | | **Роздiл 5. Перегородки** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| *64* | | *КБ8-25-1 К=1,15* | | | | | | | | *Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м* | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,3* | | | | | | | | |
|  | | |
|  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | **Роздiл 6. Підлоги** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 65 | | КР7-2-1 | | | | | | | | | Розбирання дощатих покриттів підлог | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | |
|  | |
| 66 | | КР7-2-7 | | | | | | | | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | |  | |
|  | |
| 67 | | КР7-3-1 | | | | | | | | | Розбирання дерев'яних плінтусів | | | | | | | | | | | 100м | | | | | | | | | 2,01 | | | | | | | |  | |
|  | |
| 68 | | КР7-1-2 | | | | | | | | | Розбирання лаг з дощок і брусків | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | |  | |
|  | |
| 69 | | КР7-17-2 | | | | | | | | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | |  | |
|  | |
| *70* | | *КБ11-29-1 К=1,15* | | | | | | | | | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *0,75* | | | | | | | |  | |
|  | |
| *71* | | *КР7-14-4* | | | | | | | | | *Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2* | | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *1,6* | | | | | | | |  | |
|  | |
| 72 | | КР7-23-4 | | | | | | | | | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2 | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | |  | |
|  | |
| 73 | | КР7-15-6 | | | | | | | | | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | | | | | | | | | | | 100м2 | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | |  | |
|  | |
| *74* | | *КБ11-38-2 К=1,15* | | | | | | | | | *Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм* | | | | | | | | | | | *100м2* | | | | | | | | | *1,6* | | | | | | | |  | |
|  | |
| *75* | | *КБ15-26-2 К=1,15* | | | | | | | | | *Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | | | | | | | | | | | *1 м2* | | | | | | | | | *3,5* | | | | | | | |  | |
|  | |
| 76 | | КБ11-43-3 К=1,15 | | | | | | | | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | | | | | | | | | | | 100м | | | | | | | | | 1,1 | | | | | | | |  | |
|  | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | **Роздiл 7. Різні роботи** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 77 | | | КР20-40-1 | | | | | | | | | Навантаження сміття вручну | | | | | | | | | | | | 1 т | | | | | | | | | 52,194 | | | | | | |
|  |
| 78 | | | С311-30-М | | | | | | | | | Перевезення сміття до 30 км | | | | | | | | | | | | т | | | | | | | | | 52,194 | | | | | | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**

**на Опалення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | | | Кіль- кість | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | **Роздiл 1. Опалення** |  | | | |  | | | |  | | | |
| *1* | | *КР15-19-4* | | | | *Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрнихдiаметром 40 мм* | *100м* | | | | *0,4* | | | |  | | | |
|  | | | |
| 2 | | С113-1906 варіант 1 | | | | Труба поліпропіленова діам.40мм | м | | | | 40 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 3 | | С113-1750 варіант 2 | | | | Трiйникдiам. 40х32х40 мм | шт | | | | 2 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 4 | | С113-1750 варіант 3 | | | | Трiйникдiам. 40х25х40 мм | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 5 | | С113-1750 варіант 1 | | | | Трiйникдiам. 40х20х40 мм | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 6 | | С113-1740 | | | | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 7 | С113-1794 варіант 1 | | Муфта дiам. 40 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |
|  | | |
| 8 | С113-1781 | | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | | |
|  | | |
| 9 | С113-1708 | | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | | | | | шт | | | | 9 | | | |  | | |
|  | | |
| *10* | *КР15-19-3* | | *Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрнихдiаметром 32 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,24* | | | |  | | |
|  | | |
| 11 | С113-1905 варіант 1 | | Труба поліпропіленова діам.32мм | | | | | м | | | | 24 | | | |  | | |
|  | | |
| 12 | С113-1707 | | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  | | |
|  | | |
| 13 | С113-1739 | | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | | | | | шт | | | | 4 | | | |  | | |
|  | | |
| 14 | С113-1747 варіант 1 | | Трiйникредукцiйнийiзполiпропiленудiам. 32х25х32 мм | | | | | шт | | | | 8 | | | |  | | |
|  | | |
| 15 | С113-1747 варіант 2 | | Трiйникредукцiйнийiзполiпропiленудiам. 32х20х32 мм | | | | | шт | | | | 6 | | | |  | | |
|  | | |
| 16 | С113-1715 | | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | | |
|  | | |
| 17 | С113-1778 варіант 1 | | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | | |
|  | | |
| 18 | С113-1778 варіант 2 | | Перехiдредукцiйний /редукцiя/ дiам. 32х20 мм | | | | | шт | | | | 4 | | | |  | | |
|  | | |
| 19 | С113-1794 | | Муфта діам. 32 мм | | | | | шт | | | | 6 | | | |  | | |
|  | | |
| *20* | *КР15-19-2* | | *Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрнихдiаметром 25 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,44* | | | |  | | |
|  | | |
| 21 | С113-1904 варіант 1 | | Труба поліпропіленова діам.25мм | | | | | м | | | | 44 | | | |  | | |
|  | | |
| 22 | С113-1706 | | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | | | | | шт | | | | 18 | | | |  | | |
|  | | |
| 23 | С113-1714 | | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм | | | | | шт | | | | 4 | | | |  | | |
|  | | |
| 24 | С113-1793 | | Муфта діам. 25 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  | | |
|  | | |
| 25 | С113-1793 варіант 1 | | Перехiдредукцiйний /редукцiя/ дiам.25х20 мм | | | | | шт | | | | 8 | | | |  | | |
|  | | |
| 26 | С113-1738 варіант 1 | | Трiйникiзполiпропiленудiам. 25х20х25 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  | | |
|  | | |
| 27 | С113-1738 | | | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | | | | | шт | | | | 8 | | | |
|  | |
| *28* | *КР15-19-1* | | | *Прокладання трубопроводiв з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрнихдiаметром 20 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,18* | | | |  | |
|  | |
| 29 | С113-1903 варіант 1 | | | Труба поліпропіленова діам.20мм | | | | | м | | | | 18 | | | |  | |
|  | |
| 30 | С113-1794 варіант 2 | | | Муфта дiам. 20 мм | | | | | шт | | | | 14 | | | |  | |
|  | |
| 31 | С113-1705 варіант 1 | | | Колiно 90 град.дiам. 20 мм | | | | | шт | | | | 6 | | | |  | |
|  | |
| 32 | С113-1705 варіант 2 | | | Колiно 45 град.дiам. 20 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | |
|  | |
| 33 | С113-1737 | | | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | | | | | шт | | | | 2 | | | |  | |
|  | |
| 34 | С113-1882 варіант 1 | | | Кріплення 40 | | | | | шт | | | | 20 | | | |  | |
|  | |
| 35 | С113-1882 варіант 2 | | | Кріплення 32 | | | | | шт | | | | 22 | | | |  | |
|  | |
| 36 | С113-1882 варіант 3 | | | Кріплення 25 | | | | | шт | | | | 52 | | | |  | |
|  | |
| 37 | С113-1882 варіант 4 | | | Кріплення 20 | | | | | шт | | | | 6 | | | |  | |
|  | |
| 38 | С113-1808 варіант 1 | | | Перехід iззовнiшньоюрiзьбоюдiам. 20х1/2" мм | | | | | шт | | | | 20 | | | |  | |
|  | |
| *39* | *КР19-5-1* | | | *Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм* | | | | | *100м* | | | | *1,26* | | | |  | |
|  | |
| 40 | С113-671 варіант 1 | | | Трубна теплоізоляція Е-22 Thermaflex | | | | | м | | | | 18 | | | |  | |
|  | |
| 41 | С113-671 варіант 2 | | | Трубна теплоізоляція Е-28 Thermaflex | | | | | м | | | | 44 | | | |  | |
|  | |
| 42 | С113-671 варіант 3 | | | Трубна теплоізоляція Е-35 Thermaflex | | | | | м | | | | 24 | | | |  | |
|  | |
| 43 | С113-671 варіант 4 | | | Трубна теплоізоляція Е-42 Thermaflex | | | | | м | | | | 40 | | | |  | |
|  | |
| 44 | КР15-47-1 | | | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | | | | | 100шт | | | | 0,12 | | | |  | |
|  | |
| *45* | *КР15-90-2* | | | *Установлення опалювальних радіаторів сталевих* | | | | | *100кВт* | | | | *0,21396* | | | |  | |
|  | |
| 46 | 2407-807-1 варіант 3 | | | | Радiатор сталевий з боковим підключенням V22 1600х600 | | | | | шт | | | | 4 | | | |
|  |
| 47 | 2407-807-1 варіант 1 | | | | Радiатор сталевий з боковим підключенням V22 1400х600 | | | | | шт | | | | 2 | | | |  |
|  |
| 48 | 2407-807-2 варіант 1 | | | | Радiатор сталевий з боковим підключенням V22 1000х600 | | | | | шт | | | | 2 | | | |  |
|  |
| 49 | 2407-807-1 варіант 2 | | | | Радiатор сталевий з боковим підключенням V22 900х600 | | | | | шт | | | | 2 | | | |  |
|  |
| *50* | *КР15-104-5* | | | | *Установлення кранів повітряних* | | | | | *комплек т* | | | | *20* | | | |  |
|  |
| 51 | & С130-482- 2 варіант 1 | | | | Кран радіаторний діам.1/2 мм (подача, обратка) | | | | | комплект | | | | 20 | | | |  |
|  |
| 52 | КР20-37-1 | | | | Забивання щiлин монтажною пiною | | | | | 100м | | | | 0,15 | | | |  |
|  |
| 53 | С188888-21 варіант 1 | | | | Піна монтажна 750 мл | | | | | шт | | | | 5 | | | |  |
|  |
| 54 | С1630-103 варіант 1 | | | | Автоматичний повітровипускник | | | | | шт | | | | 8 | | | |  |
|  |
| 55 | С113-2154 варіант 1 | | | | Кульовi крани дiам. 20 мм з американкою | | | | | шт | | | | 14 | | | |  |
|  |
| 56 | С113-2154 варіант 2 | | | | Кульові крани діам. 20 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  |
|  |
| *57* | *КР15-103-1* | | | | *Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм* | | | | | *фільтр* | | | | *10* | | | |  |
|  |
| 58 | С113-2157 варіант 2 | | | | PPR 25х3/4 мм | | | | | шт | | | | 22 | | | |  |
|  |
| 59 | С1630-127 варіант 1 | | | | Різьба приварна 20 мм | | | | | шт | | | | 32 | | | |  |
|  |
| 60 | С1630-129 варіант 1 | | | | Різьба приварна діаметр 32 мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  |
|  |
| *61* | *КР15-83-4 к дем.=0,7* | | | | *(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,18* | | | |  |
|  |
| *62* | *КР15-83-3 к дем.=0,7* | | | | *(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,56* | | | |  |
|  |
| *63* | *КР15-83-2 к дем.=0,7* | | | | *(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,88* | | | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04**

**на Водопостачання та каналізація**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | | | Кіль- кість | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | | **Роздiл 1. Водопровiд** |  | | | |  | | | |  | | | |
| *1* | | *КР15-37-1* | | | | *Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних* | *10к-т* | | | | *0,2* | | | |  | | | |
|  | | | |
| 2 | | & С130-339- 4 | | | | Накопичувальний електричний водонагрівач V=50 л | шт | | | | 2 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 3 | | & С1630- 125-310 | | | | Кран кульовий кутовий 1/2"х1/2" | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 4 | | С113-1733 | | | | Коліно 90 град. із поліпропілену з різьбою та кріпленням діам. 20х1/2"W мм | шт | | | | 4 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 5 | | КР15-19-1 | | | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | | | | 0,5 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 6 | | С113-1689 | | | | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | | | | 50 | | | |  | | | |
|  | | | |
| 7 | С113-1800 | | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х3/4" мм | | | | | шт | | | | 4 | | | |
|  | | |
| 8 | С113-1705 | | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | | | | | шт | | | | 40 | | | |  | | |
|  | | |
| 9 | С113-1792 | | Муфта діам. 20 мм | | | | | шт | | | | 10 | | | |  | | |
|  | | |
| 10 | С113-1733 | | Коліно 90 град. із поліпропілену з різьбою та кріпленням діам. 20х1/2"W мм | | | | | шт | | | | 12 | | | |  | | |
|  | | |
| 11 | & С1630- 125-310 | | Кран кульовий кутовий 1/2"х1/2" | | | | | шт | | | | 20 | | | |  | | |
|  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | **Роздiл 2. Каналiзацiя** | | | | |  | | | |  | | | |
| 12 | КР15-1-1 | | | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | | | | | 100м | | | | 0,3 | | | |
|  | |
| *13* | *КР15-18-2* | | | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,3* | | | |  | |
|  | |
| 14 | С113-2227 | | | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | | | | | м | | | | 30 | | | |  | |
|  | |
| 15 | С113-2244 | | | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм | | | | | шт | | | | 7 | | | |  | |
|  | |
| 16 | С113-2236 | | | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм | | | | | шт | | | | 7 | | | |  | |
|  | |
| *17* | *КР15-18-1* | | | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм* | | | | | *100м* | | | | *0,1* | | | |  | |
|  | |
| 18 | С113-2226 | | | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | | | | | м | | | | 10 | | | |  | |
|  | |
| 19 | С113-2235 | | | | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | | | | | шт | | | | 7 | | | |
|  |
| 20 | С113-2243 | | | | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | | | | | шт | | | | 7 | | | |  |
|  |
| *21* | *КР15-32-6* | | | | *Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води* | | | | | *10к-т* | | | | *0,3* | | | |  |
|  |
| 22 | & С130-554- 3 | | | | Умивальник | | | | | шт | | | | 3 | | | |  |
|  |
| 23 | & С111-25- В2 | | | | Змішувач для умивальника | | | | | шт | | | | 3 | | | |  |
|  |
| 24 | КР15-33-3 | | | | Установлення змішувачів | | | | | 10шт | | | | 0,1 | | | |  |
|  |
| 25 | & С111-25- В2 | | | | Змішувач для умивальника | | | | | шт | | | | 1 | | | |  |
|  |
| *26* | *КР15-34-1* | | | | *Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком* | | | | | *10к-т* | | | | *0,2* | | | |  |
|  |
| 27 | & С130-901- 4-1И | | | | Унiтаз зі змивним бачком (комплект) | | | | | шт | | | | 2 | | | |  |
|  |
| 28 | КР15-36-1 | | | | Установлення мийок на одне відділення | | | | | 10к-т | | | | 0,1 | | | |  |
|  |
| 29 | & С130-506- 3 | | | | Мийки на одне відділення для кухні Water House MODERN-75 | | | | | шт | | | | 1 | | | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**

**на Електричні рішення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | | Кіль- кість | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | |  | | |
| 1 | | КР17-1-1 | | | Демонтаж схованої електропроводки | 100м | | | 7 | | |  | | |
|  | | |
| *2* | | *КР17-11-9* | | | *Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт* | *100шт* | | | *0,34* | | |  | | |
|  | | |
| 3 | | & С1547-4- 80-140 | | | Світильник 600х600 мм | шт | | | 34 | | |  | | |
|  | | |
| 4 | | КР17-10-4 | | | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | | | 0,01 | | |  | | |
|  | | |
| 5 | | & С111-240- 89 | | | Світильник - бра | шт | | | 1 | | |  | | |
|  | | |
| *6* | | *КР17-12-11* | | | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці* | *100шт* | | | *0,75* | | |  | | |
|  | | |
| 7 | | & С171-640П | | | Штепсельні розетки | шт | | | 75 | | |  | | |
|  | | |
| 8 | & С111-240- 8Г | | Коробка установча | | | | шт | | | 75 | | |
|  | |
| *9* | *КР17-12-11* | | *Установлення інтернет розеток утопленого типу при схованій проводці* | | | | *100шт* | | | *0,3* | | |  | |
|  | |
| 10 | & С1512-1- 58-5 | | Інтернет розетка для внутр установки | | | | шт | | | 30 | | |  | |
|  | |
| 11 | & С111-240- 8Г | | Коробка установча | | | | шт | | | 30 | | |  | |
|  | |
| *12* | *КР17-12-2* | | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних* | | | | *100шт* | | | *0,15* | | |  | |
|  | |
| 13 | & С1512-1- 53-1 | | Вимикач одноклавішний для схованої установки | | | | шт | | | 15 | | |  | |
|  | |
| 14 | & С111-240- 8Г | | Коробка установча | | | | шт | | | 15 | | |  | |
|  | |
| 15 | КР17-19-1 | | Установлення сушарок для рук | | | | 100шт | | | 0,02 | | |  | |
|  | |
| 16 | & С130-549- 1-1ПО | | Висушувачi для рук | | | | шт | | | 2 | | |  | |
|  | |
| *17* | *КР17-7-12* | | *Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку* | | | | *100м* | | | *6* | | |  | |
|  | |
| 18 | & С113- 2125-2 | | Труба гофрована 20 мм | | | | м | | | 606 | | |  | |
|  | |
| *19* | *КР17-8-2* | | *Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби* | | | | *100м* | | | *6* | | |  | |
|  | |
| 20 | КР17-5-2 | | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | | | | 100м | | | 9 | | |  | |
|  | |
| 21 | & С1545-66- 27 | | Кабель силовий напругою 1кВ, з мiдними жилами, з iзоляцiєю і оболонкою із полівінілхлоридного пластикату, без захисного покриття, не розповсюджує горіння, з пониженим димогазовиділенням перерiз 3х1,5 мм2 марка ВВГнгд | | | | м | | | 600 | | |  | |
|  | |
| 22 | & С1545-66- 28-1У | | Кабель силовий напругою 1кВ, з мiдними жилами, з iзоляцiєю і оболонкою із полівінілхлоридного пластикату, без захисного покриття, не розповсюджує горіння, з пониженим димогазовиділенням перерiз 3х2,5 мм2 марка ВВГнгд | | | | м | | | 900 | | |  | |
|  | |
| 23 | КР17-5-2 | | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | | | | 100м | | | 5 | | |  | |
|  | |
| 24 | & С154-62- 50 | | | Кабель UTP 5e cat | | | | м | | | 500 | | |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08**

**на монтаж системи пожежної сигналізації**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кіль- кість | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| *1* | | *КМ10-667-1* | | *Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *2* | | *КМ11-96-1* | | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *3* | | *КМ8-125-1* | | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *4* | | *КМ10-668-2* | | *Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні* | *шт* | | *20* | |  | |
|  | |
| *5* | | *КМ10-309-3* | | *Кнопка, установлювана на пультах і панелях* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *6* | | *КБ21-17-12* | | *Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.* | *100шт* | | *0,02* | |  | |
|  | |
| *7* | | *КМ10-671-2* | | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях* | *100 м* | | *2* | |  | |
|  | |
| 8 | & 15095- 46091-1-8 варіант 1 | | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180 / E30 2x2x0,8 | | | 1000м | | 0,01 | |
|  |
| 9 | & 15095- 1044-1 варіант 1 | | Кабель сигнальний 4x0,4 | | | 1000м | | 0,18 | |  |
|  |
| 10 | & 15095- 1084-6 варіант 1 | | Кабель вогнетривкий NHXH E30 3x1,5 | | | 1000м | | 0,01 | |  |
|  |
| *11* | *КБ46-29-3* | | *Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см* | | | *100шт* | | *0,07* | |  |
|  |
| 12 | & С111-136- В2-1С варіант 1 | | Монтажний комплект | | | компл | | 1 | |  |
|  |
| 13 | КМ10-51-32 Н1-0,85 | | Оброблення кабелів | | | 10кінців | | 2,3 | |  |
|  |
| *14* | *КМ10-765-9* | | *Перевірка схем сигналізації* | | | *схема* | | *1* | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010**

**на монтаж системи відеоспостереження**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кіль- кість | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| *1* | | *КМ11-91-1* | | *Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *2* | | *КМ11-96-1* | | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг* | *шт* | | *2* | |  | |
|  | |
| *3* | | *КМ8-125-3* | | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 45 А.год* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *4* | | *КМ10-350-23* | | *Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення* | *шт* | | *8* | |  | |
|  | |
| *5* | | *КМ10-698-1* | | *Коробка відгалужувальна на стіні* | *шт* | | *2* | |  | |
|  | |
| 6 | | & 1602- 30086-1 варіант 1 | | Мережевий фільтр 1,8м. | шт | | 1 | |  | |
|  | |
| *7* | | *КМ10-671-2* | | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних* | *100 м* | | *3,05* | |  | |
|  | |
| 8 | & 15095- 46091-1-8 варіант 2 | | КПВЄ-ВП-(200)4\*2\*0,51 FTP 5Е-Кабель внутрішній | | | 1000м | | 0,305 | |
|  |
| 9 | & С111-136- В2-1С | | Монтажний комплект | | | компл | | 1 | |  |
|  |
| 10 | КМ10-51-32 Н1=0,85 | | Оброблення кабелів | | | 10кінців | | 2,5 | |  |
|  |
| 11 | & С100- 290902-55- 19 варіант 1 | | RJ-45 Конектор | | | шт | | 25 | |  |
|  |
| *12* | *КМ10-765-9* | | *Перевірка схем сигналізації* | | | *схема* | | *1* | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012**

**на охоронна сигналізація**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | | Обґрунту- вання (шифр норми) | | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | | Кіль- кість | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | |  | |
| *1* | | *КМ10-667-1* | | *Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *2* | | *КМ11-96-4* | | *Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 30 кг* | *шт* | | *2* | |  | |
|  | |
| *3* | | *КМ8-125-2* | | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *4* | | *КМ10-668-2* | | *Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні* | *шт* | | *20* | |  | |
|  | |
| *5* | | *КМ10-668-4* | | *Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей* | *шт* | | *14* | |  | |
|  | |
| *6* | | *КМ10-349-6* | | *Монтаж табло сигнального студійного або коридорного* | *шт* | | *1* | |  | |
|  | |
| *7* | *КМ10-671-2* | | *Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях* | | | *100 м* | | *4* | |
|  |
| 8 | & 15095- 46091-1-8 варіант 3 | | Кабел сигналізації ПСВВ 8х0,4 | | | 1000м | | 0,4 | |  |
|  |
| 9 | & С1-1075-4 варіант 1 | | LED CC-1 Світлодіод | | | шт | | 2 | |  |
|  |
| 10 | & С111-136- В2-1С | | Монтажний комплект | | | компл | | 1 | |  |
|  |
| 11 | КМ10-51-32 Н1=0,85 | | Оброблення кабелів | | | 10кінців | | 3,5 | |  |
|  |
| *12* | *КМ10-765-9* | | *Перевірка схем сигналізації* | | | *схема* | | *1* | |  |
|  |

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014**

**на СКС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | КМ11-96-1 | Установлення патч-панелей | шт | 1 |  |
|  |
| 2 | КМ11-1-1 | Монтаж організатора кабелю | шт | 1 |  |
|  |
| 3 | КМ10-398-1 | Мережевий комутатор | шт | 2 |  |
|  |
| 4 | КМ10-398-1 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт | 1 |  |
|  |

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09**

**обладнання пожежної сигналізації**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1504-12183 варіант 1 | ППКП "Тірас 4П" ; ( маса=0,003) | шт | 1 |
| 2 | & 1602-10235- 2-В1 варіант 1 | Модуль цифрового GSM-автодозвону; ( маса=0,001) | шт | 1 |
| 3 | 1511-3002 варіант 1 | Акумулятор 7Аг; ( маса=0,005) | шт | 1 |
| 4 | 1511-3003 варіант 1 | Блок живлення БЖ 2415 ; ( маса=0,005) | шт | 1 |
| 5 | 2402-4059 варіант 1 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; ( маса=0,00005) | шт | 20 |
| 6 | 1602-30066 варіант 1 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; ( маса=0,0007) | шт | 1 |
| 7 | 1602-30076 варіант 1 | Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12; ( маса=0,0004) | шт | 1 |
| 8 | 1602-30076 варіант 2 | Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1; ( маса=0,0004) | шт | 1 |

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011**

**обладнання відеоспостереження**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | & 290220- 1258-1 варіант 1 | IPC-K42AP 2K IP відеокамера,ІЧ-20м,4МП 1/3"CMOS.H.264/265,4МП, 2688(H)x1520(V)f=2.8мм; ( маса=0,001) | шт | 6 |
| 2 | & 290220- 1258-2 варіант 1 | IPC-HDW2431TP-AS-S2 (2.8мм) Зовн. купольн 4МП IP кам.ІЧ-30м,1/3"CMOS, 25к/с-2688x1520,MicroSD-256; ( маса=0,0005) | шт | 2 |
| 3 | & 1602-50170- В1 варіант 1 | DH-NVR2108-8P-I 8IP+8POE камер H.265/H.264,Вх.потік 200Мб/с,Запис:12Мп, HDMI,VGA,1хHDD6ТБ; ( маса=0,002) | шт | 1 |
| 4 | & 91-1-1-41-В1 варіант 1 | Накопичувач HDD 4000GB SkyHawk; ( маса=0,0001) | шт. | 1 |
| 5 | & 1504-15220- В27 варіант 1 | ББЖ-BBGP-1210 POE Блок живлення 10А двоканальний з можливістю живлення PoEсвітчів та камер в боксі; ( маса=0,0059) | шт | 1 |
| 6 | & 91-1-1-11-В1 варіант 1 | Коробка розподільча B-116; ( маса=0,0001) | шт. | 2 |
| 7 | 1511-1001 варіант 1 | Акумулятор ORBUS 24 А/год,12 В.; ( маса=0,022) | шт | 1 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013**

**обладнання системи охоронної сигналізації**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1504-12183 варіант 2 | Integra 64 Пульт-концентратор на 16 зон (розширення до 64 зон; плата+коробка P17/50S+клавіатура); ( маса=0,003) | шт | 1 |
| 2 | & 1602-10235- 2-В1 варіант 2 | INT-E Модуль розширення: до 8 зон (тампер) до Integra та Versa; ( маса=0, 001) | шт | 1 |
| 3 | 1511-3002 варіант 2 | Акумулятор Alarmtec 18 А/год,12 В.; ( маса=0,005) | шт | 1 |
| 4 | 17142-2035 варіант 1 | easy-DTMF-DS v9.1 Комунікатор для CA-6, CA-10, Versa, Integra; ( маса=0, 00027) | шт | 1 |
| 5 | 1602-30076 варіант 3 | SP-500 Сирена зовнішня (без металевого екрана); ( маса=0,0004) | шт | 1 |
| 6 | 2402-4059 варіант 2 | SWAN-QUAD Сповіщувач руху; ( маса=0,00005) | шт | 3 |
| 7 | 2402-4059 варіант 3 | SWAN-QUAD Штора Сповіщувач руху; ( маса=0,00005) | шт | 10 |
| 8 | 1602-30066 варіант 2 | SWAN-PGB Сповіщувач руху комбінований ІЧ+розбиття; ( маса=0,0007) | шт | 7 |
| 9 | 2402-4059 варіант 4 | Комунікаційний модуль ETHM-1 Plus; ( маса=0,00005) | шт | 12 |
| 10 | 2402-4059 варіант 5 | SM-35/B Магнiтогерконовий сповіщувач на металеві двері,накладний; ( маса=0,00005) | шт | 2 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015**

**обладнання системи СКС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | & 290220- 1113-34 | Патч-панель кат. 5е, 24 порта RJ-45 Eurolan 27B-U5-24BL; ( маса=0,00215) | шт | 2 |
| 2 | & 290220- 1113-35 | Органайзер горизонт. 19" 1U, 5 кілець; ( маса=0,00029) | шт | 2 |
| 3 | & 290220- 1113-36 | Комутатор PoE, 24 портовий DS-3E1326P-EI; ( маса=0,00215) | шт | 1 |
| 4 | & 290220- 1113-37 | Комутатор керований, 24 портовий TL-SG3428; ( маса=0,014) | шт | 1 |
| 5 | & 290220- 1113-38 | Комплект для монтажу в 19" стійку RACK MOUNT KIT 19; ( маса=0,00023) | шт | 1 |
| 6 | & 290220- 1113-39 | Комплект для монтажу в 19" стійку; ( маса=0,00023) | шт | 2 |
| 7 | & 290220- 1113-40 | Шафа комутаційна, 9U UA-MGSWL95B; ( маса=0,0004) | шт | 1 |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Для підтвердження якості вікон та дверей Учасник подає в складі пропозиції чинні на момент подання сертифікати відповідності або висновки СЕС на зазначений товар чинні на момент подання пропозиції та Лист відвиробника товару або від його офіційного представника про надання гарантії поставки товару в необхідній кількості із зазначенням найменування замовника, номера тендера в системі публічних закупівель.

В складі пропозиції Учасник подає лист-гарантію, складену в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (за наявності), щодо дотримання учасником в своїй діяльності Закону України «Про санкції», Указу Президента України від 02 квітня 2021 року № 140/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)",а також про те, що в процесі надання послуг не буде поставлятись товар або послуги з Республіки Білорусь та країни–агресора(зокрема з Російської Федерації)

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, джерело його походження або виробник ав технічному завданні слідчитати як «або еквівалент»*