**Перелік змін, що вносяться**

**Додаток 1** пункт **4. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).**

|  |  |
| --- | --- |
| **СТАРА РЕДАКЦІЯ** | **НОВА РЕДАКЦІЯ** |
| **Інші документи від Учасника:** | **Інші документи від Учасника:** |
| На асфальтобетонні суміші в складі пропозиції надаються документи про якість (атестат виробництва **та сертифікат ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»** на виготовлення асфальтобетонних сумішей) а також документи які підтверджують акредитацію органу сертифікації, який видав документи про якість продукції. | На асфальтобетонні суміші в складі пропозиції надаються документи про якість (атестат виробництва на виготовлення асфальтобетонних сумішей) а також документи які підтверджують акредитацію органу сертифікації, який видав документи про якість продукції. |
| Доставка асфальтобетонної суміші від заводу - виробника до місця проведення робіт не повинна перевищувати **60 км,** а термін зберігання і доставки не повинен перевищувати двох годин. На підтвердження виконання даної вимоги, надати копію діючого договору з заводом виробником асфальтобетонних сумішей | Доставка асфальтобетонної суміші від заводу - виробника до місця проведення робіт не повинна перевищувати 100 км, а термін зберігання і доставки не повинен перевищувати двох годин. На підтвердження виконання даної вимоги, надати копію діючого договору з заводом виробником асфальтобетонних сумішей |

**Додаток  2** до тендерної документації **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі**

В додатку 2 до тендерної документації «Технічна специфікація» в п. 6 переліку видів робіт, не вказана товщина *«улаштування шару одношарових основ із щебенево-піщаної суміші С-7 (0- 40мм).»* Також, у вищевказаному додатку відсутній вид робіт *«Розбирання асфальтобетонних покриттів ручнім способом товщиною 10 см».* Як наслідок, для потенційних учасників процедури закупівлі відсутня можливість коректно визначити кількість і вартість матеріалу який необхідно застосувати для виконання робіт за предметом закупівлі, та як наслідок, виконати роботи за предметом закупівлі якісно та відповідно до вимог ДБН.

**СТАРИЙ ВАРІАНТ**

**Для оцінки пропозиції надати в електронному вигляді (в форматі pdf) розрахунок вартості виконання наступних видів робіт згідно таблиці:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг площею ремонту до 5м2, товщина 7 см. | м2 | 200 |
| 2 | Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг площею ремонту до 5м2, товщина 5 см. | м2 | 2250 |
| 3 | Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг площею ремонту понад 5м2 до 25м2, товщина 5 см. | м2 | 2000 |
| 4 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям | шт | 5 |
| 6 | Улаштування шару одношарових основ товщиною см iз щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40мм) | м2 | 200 |
| 7 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг товщиною 6 см за допомогою машин для холодного фрезерування | м2 | 4250 |
| 8 | Розливання бітумної емульсії ЕК-Ш-50 (0,6кг/м2) | м2 | 2000 |
| 9 | Вивезення сміття на відстань до 5 км. | т | 158 |

**НОВИЙ ВАРІАНТ**

**Для оцінки пропозиції надати в електронному вигляді (в форматі pdf) розрахунок вартості виконання наступних видів робіт згідно таблиці:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів ручним способом товщиною 10 см. | м2 | 200 |
| 2 | Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг площею ремонту до 5м2, товщина 7 см. | м2 | 200 |
| 3 | Улаштування шару одношарових основ товщиною 3 см iз щебенево-піщаної суміші С-7 (0-40мм) | м2 | 200 |
| 4 | Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг площею ремонту до 5м2, товщина 5 см. | м2 | 2250 |
| 5 | Ямковий ремонт асфальтного покриття доріг площею ремонту понад 5м2 до 25м2, товщина 5 см. | м2 | 2000 |
| 6 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям | шт | 5 |
| 7 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг товщиною 5 см за допомогою машин для холодного фрезерування | м2 | 4250 |
| 8 | Розливання бітумної емульсії ЕК-Ш-50 (0,6кг/м2) | м2 | 2000 |
| 9 | Вивезення сміття на відстань до 5 км. | т | 158 |