**Додаток 4**

**Технічні вимоги**

 **ДК 021:2015: 44621100-0 - Радіатори**

**(Радіатори стальні)**

 **Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі учасник має надати в складі тендерної пропозиції:** 1. Документи, які свідчать про те, що Учасник процедури закупівлі він є (являється) виробником товару або його офіційним представником, (дилером, дистриб’ютором тощо), а саме: оригінал або копію укладеного договору та/або дилерського сертифікату та/або довіреності та/або дистриб’юторського листа від надавачем послуг або офіційного представника виробника товару на території України, тощо.

# 2. Якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам (встановленим державним стандартам, зареєстрованим технічним умовам України, зокрема ДСТУ-Н Б В.2.5-62:2012 Проектування та монтаж систем опалення з застосуванням сталевих панельних радіаторів, та іншим, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надається окремим файлом!!!)

Характеристики:
• Тип: 22 (дві панелі з двома конвекторами)
• Висота, мм: 500
• Підключення: бічне-1/2"ВР, лише в одному бокове
• Міжможлива відстань між з’ єднаннями; мм: 445
• Теплова потужність ∆t=70°C (←95°C/→85°C/↑20°C), Вт: 2040
• Максимальний робочий тиск, бар: 8
• Максимальна температура, °С: 95
• Загальна товщина листа панелі не менше мм: 1,0+0,1
• Загальна товщина листа конвектора, не менше мм: 0,3+0,05
• Загальна товщина листа бічної та верхньої кришки, не менше мм: 0,5+0,15
• Колір: білий (RAL9016)
Комплектація:
• Радіатор (в упаковці), шт: 1
• Арматура кріплення, шт: 2
• Шуруп 8х60, шт: 4
• Дюбел he10, шт: 4
• Пластиковий фіксатор, шт: 4
• Сталева заглушка: 1
• Кран Маєвського (повітровідвідник), шт: 1
• Ключ крана Маєвського, шт: 1
• Технічний паспорт, шт: 1

 Призначення: Використовується для опалення житлових, громадських, промислових будівель або будинків з індивідуальною системою опалення закритого типу.